____________________________________________________________
Systém ASPI - stav k 2.3.2008 do částky 23/2008 Sb. a 4/2008 Sb.m.s.
Obsah a text 221/2004 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 27. 6.2008

221/2004 Sb.

VYHLÁŠKA
ze dne 14. dubna 2004,

kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

Změna: 109/2005 Sb.
Změna: 109/2005 Sb. (část)
Změna: 78/2006 Sb., 284/2006 Sb.
Změna: 540/2006 Sb.
Změna: 135/2007 Sb.
Změna: 135/2007 Sb. (část)
 
	Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1

	V příloze č. 1 této vyhlášky se stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) seznam nebezpečných chemických látek (dále jen "látky") a nebezpečných chemických přípravků (dále jen "přípravky"), jejichž uvádění na trh je zakázáno.
 
§ 2

	V části I přílohy č. 2 této vyhlášky se stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) seznam nebezpečných látek a nebezpečných přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. V části II přílohy č. 2 této vyhlášky se stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) seznam nebezpečných látek a nebezpečných přípravků podle jejich skupin, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.
 
§ 3

	Nebezpečné látky a přípravky uvedené na trh nebo do oběhu v souladu s požadavky vyhlášky č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 390/2000 Sb., mohou zůstat v oběhu do 31. prosince 2004.
 
§ 4

	Zrušuje se:
 
1. Vyhláška č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno.
 
2. Vyhláška č. 390/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno.
 
§ 5

	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Příl.1
Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno.

-----------------------------------------------------------------
Pořad. Název látky                                   CAS č.
číslo
-----------------------------------------------------------------
1.     Polychlorované  bifenyly  (PCB)  a  přípravky 1336-36-3
       (včetně odpadních olejů), které je obsahují v
       množství vyšším než 0,005 % hmot. (s výjimkou
       monochlorovaných a dichlorovaných bifenylů)
-----------------------------------------------------------------
2.     Polychlorované  terfenyly (PCT)  a  přípravky 61788-88-8
       (včetně odpadních olejů), které je obsahují
       v množství vyšším než 0,005 % hmot.
-----------------------------------------------------------------
3.     Azbestová vlákna                              12001-28-4
       a) krocidolit                                 12172-73-5
       b) amosit                                     77536-67-5
       c) anthofylit                                 77536-66-4
       d) aktinolit                                  77536-68-6
       e) tremolit
-----------------------------------------------------------------
4.     Dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen (směs   76523-60-6
       isomerů)
       (obchodní název: Ugilec 141)
-----------------------------------------------------------------
5.     Chlor(chlorbenzyl)methylbenzen (směs isomerů)
       (obchodní název: Ugilec 121)
-----------------------------------------------------------------
6.     Brom(brombenzyl)methylbenzen  (směs  isomerů) 99688-47-8
       (obchodní název: DBBT)
-----------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: CAS - Chemical Abstract Service 
 
Příl.2
 
ČÁST I

Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

------------ ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
Pořad. číslo  Název látky                                      Druh omezení
------------ ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
1.     1.1   Polychlorované   bifenyly   (PCB)   (s   výjimkou Na  trh  nebo do oběhu se nesmějí uvádět výrobky,  včetně            
             monochlorovaných a dichlorovaných PCB),           použitých výrobků, které tyto látky obsahují.                        
       1.2 Polychlorované terfenyly (PCT),                     Zařízení jako                                                        
       1.3 Přípravky, které obsahují více než 0,005 % hmot.    - transformátory, odpory a cívky s uzavřeným systémem,               
           PCB nebo PCT                                        - kondenzátory s hmotností větší než 1 kg,                           
                                                               - ostatní kondenzátory (pokud PCB má obsah chloru menší než 43       
                                                               %  a  obsah bifenylů s pěti a více atomy chloru v molekule  je       
                                                               menší než 3,5 % nebo výše),                                          
                                                               - tepelné výměníky s uzavřeným systémem,                             
                                                               - podzemní důlní zařízení,                                           
                                                               která  tyto  látky  obsahují, se mohou  používat  do  ukončení       
                                                               životnosti těchto zařízení nebo do okamžiku jejich odstranění,       
                                                               nejpozději však do konce roku 2010. Zařízení se nesmějí těmito       
                                                               látkami  doplňovat. Do doby vyřazení z provozu se  mohou  tato       
                                                               zařízení  pouze  udržovat tak, aby látky, které  jsou  v  nich       
                                                               obsaženy, vyhovovaly technickým normám2), aby zařízení byla  v       
                                                               dobrém  provozním  stavu  a  aby nedocházelo  k  úniku  jejich       
                                                               náplně.  Výjimku  tvoří podle zvláštního  právního  předpisu3)       
                                                               transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje  50  -  500       
                                                               mg/kg  těchto  látek, které mohou jejich vlastníci,  popřípadě       
                                                               provozovatelé,  dekontaminovat  nebo  odstranit  až  na  konci       
                                                               jejich životnosti.                                                   

2.  Vinylchlorid (chlorethen, chlorethylen)                    Tato látka se nesmí používat  jako  hnací   
    CAS  č.  75-01-4                                           plyn v aerosolových rozprašovačích.         

3.  Kapalné látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné
    podle  zákona                                              1. Tyto látky se nesmějí používat  v  ozdobných
                                                               předmětech  určených  k  vytváření světelných  nebo  barevných
                                                               efektů pomocí různých fází, např.
                                                               - v ozdobných lampách a popelnících,
                                                               - v žertovných a zábavných předmětech,
                                                               -  ve  hrách pro jednoho nebo více účastníků nebo v předmětech
                                                               určených k těmto účelům, popřípadě i s ozdobnými aspekty.
                                                               2. Tyto látky a přípravky, které
                                                               -  představují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny R-větou
                                                               "R  65  Zdraví  škodlivý:  při požití může  vyvolat  poškození
                                                               plic",
                                                               - mohou se použít jako náplň do ozdobných lamp a
                                                               - jsou uvedeny na trh nebo do oběhu v obalech o
                                                               objemu 15 l nebo menším
                                                               nesmějí  obsahovat barvivo, s výjimkou případu,  kdy  je  toto
                                                               barvivo přidáno pro daňové účely nebo jako voňavka nebo z obou
                                                               důvodů.
                                                               3.  Označení  obalů  látek a přípravků,  na  něž  se  vztahuje
                                                               ustanovení  bodu 2, pokud jsou určeny pro použití  v  lampách,
                                                               musí obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:
                                                               "Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí."

4.  Tris(2,3-dibrompropyl) fosfát
    CAS  č.  126-72-7                                          Tato látka se nesmí  používat  k  úpravě
                                                               textilních  výrobků  určených pro styk s pokožkou,  jako  jsou
                                                               např. oděvy, spodní prádlo nebo ložní prádlo.

5.  Benzen
    CAS č. 71-43-2                                             1. V látkách nebo přípravcích uváděných  na
                                                               trh nebo do oběhu se tato látka nesmí používat v koncentracích
                                                               0,1 % hmot. nebo vyšších
                                                               2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na
                                                               a) motorová paliva,
                                                               b)  látky  a přípravky používané v průmyslových výrobách,  při
                                                               nichž emise benzenu nepřesahuje přípustné expoziční limity4),
                                                               c) odpady3).
                                                               3. V hračkách uváděných na trh nebo do oběhu nesmí koncentrace
                                                               této látky převyšovat 5 mg.kg-1.

6.  Vláknitý azbest                                            Uvádění na trh, do oběhu  nebo  používání  
    CAS č. 1332-21-4                                           těchto  vláken  a výrobků, do nichž jsou tato  vlákna  záměrně
    6.1 krocidolit                                             přidávána, je zakázáno.                                       
    CAS č. 12001-28-4
    amosit
    CAS č. 12172-73-5
    anthofylit
    CAS č. 77536-67-5
    aktinolit
    CAS č. 77536-66-4
    tremolit
    CAS  č.  77536-68-6  

    6.2 chrysotil
    CAS  č.  12001-29-5                                        Uvádění na trh, do oběhu  nebo  používání
                                                               těchto  vláken  a výrobků, do nichž jsou tato  vlákna  záměrně
                                                               přidávána, je zakázáno.
                                                               Tato  vlákna  je  však možno používat do  1.  ledna  2008  pro
                                                               membrány  stávajících  zařízení pro  elektrolýzu  do  ukončení
                                                               jejich životnosti nebo dokud nebude k dispozici vhodná náhrada
                                                               neobsahující tato vlákna.
                                                               Výrobky obsahující azbestová vlákna uvedená v bodech 6.1 a 6.2
                                                               v  stávajících zařízeních je možno používat až do doby  jejich
                                                               odstranění nebo ukončení jejich životnosti.
                                                               Používání těchto vláken a výrobků, které je obsahují, v
                                                               souladu  s  ustanoveními uvedenými výše, je možné pouze  pokud
                                                               jsou  tyto  výrobky  označeny v souladu se  zvláštním  právním
                                                               předpisem.
7.  Neobsazeno

8.  Tris-aziridinyl-fosfinoxid,  CAS  č.  5455-55-1            Tato
                                                               látka  se  nesmí používat k úpravě textilních výrobků určených
                                                               pro  styk  s  pokožkou, jako jsou např. oděvy, spodní  prádlo,
                                                               ložní prádlo atd.

9.   Polybromované  bifenyly (PBB), CAS  č.  59536-65-1        Tato
                                                               látka  se  nesmí používat k úpravě textilních výrobků určených
                                                               pro  styk  s  pokožkou, jako jsou např. oděvy, spodní  prádlo,
                                                               ložní prádlo atd.

10.  Mýdlový  prášek  z  kůry mydlokoru tupolistého  (Quillaia 1. Tyto látky se nesmějí používat v žertovných a
     saponaria) a jeho deriváty obsahující saponiny            zábavných  předmětech,  které mají být  použity  jako  takové, 
     Prášek  z  kořenů  čemeřice zelené (Helleborus  viridis)  např. jako složka kýchacího prášku a páchnoucích bombiček.     
     a čemeřice černé (Helleborus niger)                       2.  Ustanovení  bodu 1 se nevztahuje na páchnoucí  bombičky  s 
     Prášek z kořenů kýchavice bílé (Veratrum album) a         obsahem menším než 1,5 ml.                                     
     kýchavice černé (Veratrum nigrum)
     Benzidin a/nebo jeho deriváty
     o-Nitrobenzaldehyd
     CAS č. 522-89-6
     Dřevný prášek 

11. Sulfidy a polysulfidy                                      1. Tyto látky  se  
    11.1. Sulfid amonný CAS č. 12135-76-1                      nesmějí  používat  v žertovných a zábavných předmětech,  které   
    11.2. Hydrogensulfid amonný CAS č. 12124-99-1              mají  být  použity  jako takové, např. jako  složka  kýchacího   
    11.3.  Polysulfid amonný CAS č. 12259-92-6                 prášku a páchnoucích bombiček.                                   
                                                               2.  Ustanovení  bodu 1 se nevztahuje na páchnoucí  bombičky  s   
                                                               obsahem menším než 1,5 ml.                                       

12. Těkavé estery kyseliny bromoctové                          1. Tyto látky se nesmějí  používat  v  
    12.1. Methyl-bromacetát CAS č. 96-32-2                     žertovných a zábavných předmětech, které mají být použity jako     
    12.2. Ethyl-bromacetát, CAS č. 105-36-2                    takové,  např.  jako  složka kýchacího  prášku  a  páchnoucích     
    12.3. Propyl-bromacetát                                    bombiček.                                                          
    12.4.  Butyl-bromacetát                                    2.  Ustanovení  bodu 1 se nevztahuje na páchnoucí  bombičky  s     
                                                               obsahem menším než 1,5 ml.                                         

13.  2-Naftylamin CAS č. 91-59-8 a jeho soli                   1. V  látkách
                                                               nebo  přípravcích uváděných na trh nebo do oběhu se tyto látky
                                                               nesmějí používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších
                                                               2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na odpady
                                                               obsahující jednu nebo více těchto látek.
                                                               3.  Látky  a  přípravky  podle  bodu  1  se  nesmějí  prodávat
                                                               spotřebitelům5).
                                                               4.  Označení  obalů  látek  a  přípravků  podle  bodu  1  musí
                                                               obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:
                                                               "Pouze k odbornému použití".

14.  Benzidin CAS č. 92-87-5 a jeho soli                       1. V látkách  nebo
                                                               přípravcích  uváděných  na trh nebo do  oběhu  se  tyto  látky
                                                               nesmějí používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších
                                                               2.  Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na odpady obsahující jednu
                                                               nebo více těchto látek.
                                                               3.  Látky  a  přípravky  podle  bodu  1  se  nesmějí  prodávat
                                                               spotřebitelům.
                                                               4.  Označení  obalů  látek  a  přípravků  podle  bodu  1  musí
                                                               obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:
                                                               "Pouze k odbornému použití".

15.  4-nitrobifenyl  CAS  č. 92-93-3                           1.  V  látkách  nebo
                                                               přípravcích uváděných na trh nebo do oběhu se tato látka nesmí
                                                               používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších
                                                               2.  Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na odpady obsahující jednu
                                                               nebo více těchto látek.
                                                               3.  Látky  a  přípravky  podle  bodu  1  se  nesmějí  prodávat
                                                               spotřebitelům.
                                                               4.  Označení  obalů  látek  a  přípravků  podle  bodu  1  musí
                                                               obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:
                                                               "Pouze k odbornému použití".

16.  4-aminobifenyl CAS č. 92-67-1 a jeho soli                 1. V  látkách
                                                               nebo  přípravcích uváděných na trh nebo do oběhu se tyto látky
                                                               nesmějí používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších
                                                               2.  Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na odpady obsahující jednu
                                                               nebo více těchto látek.
                                                               3.  Látky  a  přípravky  podle  bodu  1  se  nesmějí  prodávat
                                                               spotřebitelům.
                                                               4.  Označení  obalů  látek  a  přípravků  podle  bodu  1  musí
                                                               obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:
                                                               "Pouze k odbornému použití".

17. Uhličitany olova
    17.1. Uhličitan olovnatý bezvodý (PbCO3) CAS č. 598-63-0   1. Tyto látky nebo přípravky, které takové látky    
    17.2. Uhličitan-dihydroxid triolovnatý (2PbCO3.Pb(OH)2)    obsahují, se nesmějí používat jako nátěrové hmoty.              
    CAS č. 1319-46-6                                           2.  Ustanovení  bodu  1 se nevztahuje na  jejich  použití  při  
                                                               restaurování  a údržbě uměleckých děl a historických  budov  a  
                                                               jejich interiérů.                                               

18. Sírany olovnaté
    18.1. Síran olovnatý (PbSO4) CAS č. 7446-14-2              1. Tyto látky
                                                               nebo  přípravky,  které  takové  látky  obsahují,  se  nesmějí
                                                               používat jako nátěrové hmoty.
                                                               2.  Ustanovení  bodu  1 se nevztahuje na  jejich  použití  při
                                                               restaurování a údržbě uměleckých děl a
    18.2.  Sírany olovnaté (PbxSO4) CAS č. 15739-80-7          historických
                                                               budov a jejich interiérů.

19.  Sloučeniny  rtuti                                         1. Tyto látky nebo  přípravky,  které
                                                               takové látky obsahují, se nesmějí používat
                                                               a)    k    zabránění    znečišťování    povrchů    způsobeného
                                                               mikroorganismy, rostlinami nebo živočichy na:
                                                               - trupech lodí,
                                                               -  koších,  plovácích,  sítích a jiném zařízení  používaném  k
                                                               chovu ryb a měkkýšů,
                                                               - jakémkoliv částečně nebo zcela ponořeném zařízení;
                                                               b) při ošetření dřeva;
                                                               c)  při  impregnaci silně namáhaných průmyslových  textilií  a
                                                               přízí určených pro jejich výrobu;
                                                               d) při úpravě průmyslových vod bez ohledu na jejich použití.
                                                               2.  Na  trh  nebo  do  oběhu  se  nesmějí  uvádět  baterie   a
                                                               akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmot. rtuti.
                                                               3.  Ustanovení bodu 2 se nevztahuje na knoflíkové články a  na
                                                               baterie složené z těchto článků, které obsahují méně než  2  %
                                                               hmot. rtuti.

20.  Sloučeniny  arsenu                                        1. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látky
                                                               nebo složky přípravků určených jako ochrana před znečišťováním
                                                               mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u
                                                               - trupů lodí,
                                                               - košů,  plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení
                                                               používaného  k chovu ryb nebo korýšů a měkkýšů,
                                                               - jakéhokoli zařízení nebo vybavení,která jsou zcela nebo částečně 
                                                               ponořena.
                                                               2. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látky
                                                               a složky přípravků určené k úpravě průmyslových vod, bez ohledu 
                                                               na jejich použití.
                                                               3. Nesmějí se používat při konzervaci dřeva. Takto ošetřené dřevo se 
                                                               nesmí uvádět na trh nebo do oběhu;
                                                               4. Odlišné případy od odstavců 1 až 3:
                                                               a)  látky  a přípravky pro konzervaci dřeva  se  mohou
                                                               použít  pouze pro konzervaci dřeva v průmyslových zařízeních  za
                                                               použití   vakua  nebo  pod  tlakem,  a  to  ve  formě  roztoků
                                                               anorganických  sloučenin mědi, chrómu, arsenu  (CCA),  typ  C,
                                                               a pokud jsou povoleny podle zvláštního právního předpisu5a);
                                                               takto  ošetřené  dřevo se smí uvádět na trh nebo  do  oběhu
                                                               až po ukončení fixace konzervačního přípravku,
                                                               b)  dřevo ošetřené roztoky CCA v průmyslových zařízeních uvedených 
                                                               v písmenu a) se může uvádět na trh nebo do oběhu pro odborné a 
                                                               průmyslové použití, pokud nemá porušenou strukturu a pokud není 
                                                               pravděpodobný styk kůže osob s dřevem po dobu jeho životnosti;
                                                               jedná se o
                                                               -  stavební dřevo ve veřejných a zemědělských budovách, v
                                                               úředních budovách a v průmyslových stavbách,
                                                               - dřevo v mostech a mostních konstrukcích,
                                                               - stavební dřevo  ve sladkých a poloslaných vodách, například
                                                               v přístavních molech a v mostech,
                                                               - dřevěné protihlukové bariéry,
                                                               - dřevěné protilavinové bariéry,
                                                               - dřevo v dálničním bezpečnostním oplocení a bariérách,
                                                               - dřevěné kůly z oloupané kulatiny v ohradách pro dobytek,
                                                               - dřevo v zemních opěrných konstrukcích,
                                                               - dřevěné sloupy elektrického a telekomunikačního vedení,
                                                               - dřevěné pražce podzemní dráhy;
                                                               c)  aniž jsou dotčena ustanovení zákona o klasifikaci, balení 
                                                               a označování  nebezpečných látek a přípravků, musí být každé 
                                                               ošetřené  dřevo uváděné na trh nebo do oběhu označeno nápisem
                                                               "Pouze  pro  použití  v  odborných a průmyslových  zařízeních,
                                                               obsahuje arsen"; dále musí být každé dřevo uváděné na trh nebo
                                                               do  oběhu v obalech označeno etiketou s nápisem "Při zacházení
                                                               s  tímto  dřevem  používejte rukavice. Při  řezání  nebo  jiné
                                                               úpravě tohoto dřeva používejte prachovou masku a ochranu  očí.
                                                               S  odpadem  tohoto dřeva musí být nakládáno jako s nebezpečným
                                                               odpadem, a to pouze v oprávněném zařízení",
                                                               d) ošetřené dřevo uvedené v písmenu a) se nesmí používat
                                                               -  v  obytných nebo soukromých stavbách určených k  jakémukoli
                                                               účelu,
                                                               - při jakémkoli použití, kdy existuje riziko opakovaného styku s kůží,
                                                               - v mořských vodách,
                                                               - pro zemědělské účely jiné, než jsou kůly v ohradách pro dobytek
                                                               a stavby v souladu s písmenem b),
                                                               - při jakémkoli použití, kdy může ošetřené dřevo přijít do styku
                                                               s  meziprodukty nebo konečnými výrobky určenými k výživě lidí 
                                                               nebo zvířat,
                                                               5. Dřevo ošetřené sloučeninami arsenu, které bylo používáno před 
                                                               30. zářím 2007 nebo bylo v této době uvedeno na trh nebo do oběhu 
                                                               v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou, lze nadále 
                                                               používat do konce své životnosti.
                                                               6. Dřevo ošetřené roztoky CCA, typ C, které bylo používáno před 
                                                               30. zářím 2007 nebo bylo v této době uvedeno na trh nebo do oběhu 
                                                               v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou, lze 
                                                               a) použít nebo opětovně využít za podmínek pro jeho použití
                                                               uvedených v odstavci 4 písm. b), c) a d),
                                                               b) uvést na trh nebo do oběhu nebo uvést na trh nebo do oběhu
                                                               pro opětovné využití za podmínek pro jeho použití uvedených 
                                                               v odstavci 4 písm. b), c) a d).
                                                               7. Dřevo ošetřené jinými typy roztoku CCA používané na území
                                                               Evropských společenství před 30. zářím 2007 lze
                                                               a) použít nebo opětovně využít za podmínek pro jeho použití
                                                               uvedených v odstavci 4 písm. b), c) a d),
                                                               b) uvést na trh pro opětovné využití za podmínek pro jeho 
                                                               použití uvedených  v odstavci 4 písm. b), c) a d).
21.  Organocíničité sloučeniny                                 1. Nesmějí se uvádět na  trh
                                                               nebo  do  oběhu pro použití jako látky nebo složky  přípravků,
                                                               které působí jako biocidy6) v nátěrových hmotách.
                                                               2. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látky
                                                               nebo  složky přípravků, které působí jako biocidy k  zabránění
                                                               hnití způsobeného mikroorganismy, rostlinami nebo živočichy
                                                               a) plavidel bez ohledu na jejich délku určených pro použití na
                                                               moři a na vnitrozemských vodních cestách a plochách,
                                                               b) klecí, plováků, sítí a jiných zařízení používaných pro chov
                                                               ryb a měkkýšů,
                                                               c) jakéhokoliv zcela nebo částečně ponořeného zařízení.
                                                               3. Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků, které
                                                               jsou určeny pro úpravu průmyslových vod.

22. 2,2-dibutyl-1,3,2,4- dioxastannaboretan-4-ol               1. V látkách nebo přípravcích uváděných  na
    (dibutylcín-hydrogenborát, DBB)                            trh nebo do oběhu se nesmí tato látka používat v koncentracích
    CAS č.75113-37-0                                           0,1 % hmot. nebo vyšších.                                     
                                                               2.  Ustanovení podle bodu 1 se nevztahuje na tuto  látku  nebo
                                                               přípravky,  které  ji obsahují, pokud jsou  určeny  pouze  pro
                                                               přeměnu na finální výrobky, v nichž se tato látka vyskytuje  v
                                                               koncentraci menší než 0,1 % hmot.                             

23.  Pentachlorfenol CAS č. 87-86-5 a jeho soli a  estery      V látkách  nebo přípravcích uváděných na trh nebo  do  oběhu  se
                                                               tyto  látky nesmějí používat v koncentracích 0,1 % hmot.  nebo
                                                               vyšších.

24.  Kadmium CAS č. 7440-43-9 a jeho sloučeniny                1. Tyto látky
                                                               se   nesmějí  používat  k  barvení  výrobků  a  jejich   částí
                                                               vyrobených  z  následujících materiálů definovaných  položkami
                                                               celního sazebníku:
                                                               - polyvinylchlorid [3904 10] [3904 21] [3904 22],
                                                               - polyuretan [3909 50],
                                                               -  polyethylen  s nízkou hustotou [3901 10] s výjimkou  tohoto
                                                               polyethylenu používaného pro výrobu zásobních barevných směsí,
                                                               - acetylcelulosa [3912 11] [3912 12],
                                                               - acetylbutyrcelulosa [3912 11] [3912 12],
                                                               - epoxidové pryskyřice [3907 30],
                                                               - melaminformaldehydové pryskyřice [3909 20],
                                                               - močovinoformaldehydové pryskyřice [3909 10],
                                                               - nenasycené polyestery [3907 91],
                                                               - polyethylentereftalát [3907 60],
                                                               - polybutylentereftalát,
                                                               - transparentní polystyren [3903 11] [3903 19],
                                                               - kopolymer akrylonitril-methylmethakrylát,
                                                               - síťovaný polyethylen,
                                                               - rázuvzdorný polystyren,
                                                               - polypropylen [3902 10,
                                                               - nátěrové hmoty [3208] [3209]
                                                               Obsah  kadmia ve výrobcích z těchto materiálů smí být  nejvýše
                                                               0,01  %  hmot.  s  výjimkou nátěrových hmot s vysokým  obsahem
                                                               zinku, ve kterých obsah kadmia může být nejvýše 0,1 % hmot.
                                                               2.  Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na výrobky, které se barví
                                                               z bezpečnostních důvodů.
                                                               3. Tyto látky se nesmějí používat ke stabilizaci následujících
                                                               konečných  výrobků  definovaných položkami  celního  sazebníku
                                                               vyrobených z polymerů a kopolymerů vinylchloridu:
                                                               - obalové materiály [3923 29 10] [3920 41] [3920 42],
                                                               - kancelářské a školní potřeby [3926 10],
                                                               - nábytkové kování, kování pro karoserie [3926 30],
                                                               - oděvní výrobky a doplňky (včetně rukavic) [3926 20],
                                                               - podlahové krytiny a obkladové materiály [3918 10],
                                                               -  impregnované, povrchově upravené, potažené nebo  laminované
                                                               textilní tkaniny [5903 10],
                                                               - imitace kůže [4202],
                                                               - gramofonové desky [8524 10],
                                                               - trubky, potrubí a spojovací kusy [3917 23],
                                                               - kývavé dveře,
                                                               - vozidla pro silniční dopravu (interiér, exteriér, podvozek),
                                                               -   povrchová  úprava  ocelových  plechů  pro  stavebnictví  a
                                                               průmysl,
                                                               - isolace elektrických vodičů.
                                                               Obsah  kadmia ve výrobcích z těchto materiálů smí být  nejvýše
                                                               0,01 % hmot.
                                                               4.  Ustanovení bodu 3 se nevztahuje na konečné výrobky,  které
                                                               používají  stabilizátory  s obsahem  kadmia  z  bezpečnostních
                                                               důvodů.
                                                               5.  Tyto látky se nesmějí používat k povrchové úpravě kovových
                                                               strojů  a  zařízení a jejich součástí, pokud jsou tyto  stroje
                                                               nebo   zařízení  používány  v  následujících  odvětvích   nebo
                                                               aplikacích definovaných položkami celního sazebníku:
                                                               - zemědělství [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],
                                                               - chladírenství a mrazírenství [8418],
                                                               - tisk a vazba knih [8440] [8442] [8443],
                                                               -  výroba potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11]  [8421
                                                               22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],
                                                               -  výroba  domácích  potřeb [7321]  [8421  12]  [8450]  [8509]
                                                               [8516],
                                                               - výroba nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
                                                               - výroba sanitárního zboží [7324],
                                                               -  výroba ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322]
                                                               [8403] [8404] [8415],
                                                               - výroba papíru a lepenky [8419 32] [8439] [8441],
                                                               -  výroba  textilu a oděvů [8444] [8445] [8447] [8448]  [8449]
                                                               [8451] [8452],
                                                               -  výroba průmyslových manipulačních zařízení a strojů  [8425]
                                                               [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],
                                                               - výroba silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87],
                                                               - výroba železničních vozidel [kapitola 86],
                                                               - výroba plavidel [kapitola 89].
                                                               6.  Tyto látky se nesmějí používat k povrchové úpravě kovových
                                                               strojů  a  zařízení a jejich součástí, pokud jsou tyto  stroje
                                                               nebo  zařízení vyráběny v následujících odvětvích definovaných
                                                               položkami celního sazebníku:
                                                               -  výroba  domácích  potřeb [7321]  [8421  12]  [8450]  [8509]
                                                               [8516],
                                                               - výroba nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
                                                               - výroba sanitárního zboží [7324],
                                                               -  výroba ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322]
                                                               [8403] [8404] [8415],
                                                               -  výroba průmyslových manipulačních zařízení a strojů  [8425]
                                                               [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],
                                                               - výroba silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87],
                                                               - výroba železničních vozidel [kapitola 86],
                                                               - výroba plavidel [kapitola 89].
                                                               7. Ustanovení bodů 5 a 6 se nevztahují na:
                                                               -  výrobky  a jejich součásti používané v letectví,  kosmickém
                                                               výzkumu,  hornictví  a  v  jaderném  průmyslu,  pokud   jejich
                                                               používání má vysoké nároky na bezpečnost,
                                                               -  součásti bezpečnostních systémů používaných u silničních  a
                                                               zemědělských vozidel, železničních vozidel a plavidel,
                                                               - elektrické kontakty ve všech oblastech použití,
                                                               pokud to vyžadují požadavky na bezpečnost zařízení, ve kterých
                                                               jsou používány.

25. Dichlor(dichlor-2- methylbenzyl)benzen (směs isomerů)      Tyto látky  a 
    Obchodní název: Ugilec 141 CAS č. 76253-60-6               přípravky  a výrobky, které je obsahují, se nesmějí uvádět  na
                                                               trh, do oběhu nebo používat.                                  
                                                               Zařízení,  která  tyto látky obsahují, se  mohou  používat  do
                                                               ukončení  životnosti těchto zařízení nebo do  okamžiku  jejich
                                                               odstranění,  tj.  nejpozději do konce roku 2010.  Zařízení  se
                                                               nesmějí  těmito látkami doplňovat. Do doby vyřazení z  provozu
                                                               se  mohou  tato zařízení pouze udržovat tak, aby látky,  které
                                                               jsou  v  nich  obsaženy, vyhovovaly technickým  normám2),  aby
                                                               zařízení  byla  v dobrém provozním stavu a aby  nedocházelo  k
                                                               úniku  jejich náplně. Výjimku tvoří podle zvláštního  právního
                                                               předpisu3) transformátory, jejichž provozní kapalina  obsahuje
                                                               50  -  500  mg/kg těchto látek, které mohou jejich  vlastníci,
                                                               popřípadě provozovatelé, dekontaminovat nebo odstranit  až  na
                                                               konci jejich životnosti.                                      

26. Chlor(chlorbenzyl)methyl benzen (směs isomerů)             Tyto látky a přípravky a výrobky, 
    Obchodní název: Ugilec 121                                 které  je  obsahují, se nesmějí uvádět na trh, do  oběhu  nebo 
                                                               používat.                                                     
                                                               Zařízení,  která  tyto  látky obsahují se  mohou  používat  do
                                                               ukončení  životnosti těchto zařízení nebo do  okamžiku  jejich
                                                               odstranění,  tj.  nejpozději do konce roku 2010.  Zařízení  se
                                                               nesmějí  těmito látkami doplňovat. Do doby vyřazení z  provozu
                                                               se  mohou  tato zařízení pouze udržovat tak, aby látky,  které
                                                               jsou  v  nich  obsaženy, vyhovovaly technickým  normám2),  aby
                                                               zařízení  byla  v dobrém provozním stavu a aby  nedocházelo  k
                                                               úniku  jejich náplně. Výjimku tvoří podle zvláštního  právního
                                                               předpisu3) transformátory, jejichž provozní kapalina  obsahuje
                                                               50  -  500  mg/kg těchto látek, které mohou jejich  vlastníci,
                                                               popřípadě provozovatelé, dekontaminovat nebo odstranit  až  na
                                                               konci jejich životnosti.                                      

27. Brom(brombenzyl)methyl benzen (směs isomerů)               Tyto látky a přípravky 
    Obchodní  název: DBBT CAS č. 99688-47-8                    a  výrobky,  které je obsahují, se nesmějí uvádět na  trh,  do
                                                               oběhu nebo používat.                                          
                                                               Zařízení,  která  tyto látky obsahují, se  mohou  používat  do
                                                               ukončení  životnosti těchto zařízení nebo do  okamžiku  jejich
                                                               odstranění,  tj.  nejpozději do konce roku 2010.  Zařízení  se
                                                               nesmějí  těmito látkami doplňovat. Do doby vyřazení z  provozu
                                                               se  mohou  tato zařízení pouze udržovat tak, aby látky,  které
                                                               jsou  v  nich  obsaženy, vyhovovaly technickým  normám2),  aby
                                                               zařízení  byla  v dobrém provozním stavu a aby  nedocházelo  k
                                                               úniku  jejich náplně. Výjimku tvoří podle zvláštního  právního
                                                               předpisu3) transformátory, jejichž provozní kapalina  obsahuje
                                                               50  -  500  mg/kg těchto látek, které mohou jejich  vlastníci,
                                                               popřípadě                                                     
                                                               provozovatelé,  dekontaminovat  nebo  odstranit  až  na  konci
                                                               jejich životnosti.                                            

28.  Nikl CAS č. 7440-0-20 a jeho sloučeniny                   1. Tyto látky
                                                               se smějí používat v dříkových soupravách, které se vkládají do
                                                               propíchnutých  uší  nebo jiných propíchnutých  částí  lidského
                                                               těla,  pouze  pokud  je  rychlost uvolňování  niklu  z  těchto
                                                               předmětů nižší než 0,2 µg/cm2/týden (migrační limit).
                                                               2.  Tyto  látky  se  smějí používat ve  výrobcích  určených  k
                                                               přímému a dlouhodobému styku s pokožkou, jako jsou:
                                                               - náušnice nevkládané do propíchnutých uší,
                                                               - náhrdelníky, náramky a řetízky, ozdoby na kotníky, prstýnky,
                                                               - pouzdra náramkových hodinek, pásky a upínací části hodinek,
                                                               - stiskací knoflíky, patenty, nýty, zipy a kovové značky, jsou-
                                                               li použity u oděvů,
                                                               pouze  pokud  uvolňování  niklu z těch  částí  výrobků,  které
                                                               přicházejí  do  přímého a dlouhodobého styku  s  pokožkou,  je
                                                               nejvýše 0,5 µg.cm-2.týden-1.
                                                               3.  Tyto  látky  se  smějí používat u výrobků  podle  bodu  2,
                                                               jestliže  mají  tyto  výrobky povrchovou  úpravu  neobsahující
                                                               nikl,  pokud tato úprava zabezpečí, aby po dobu alespoň 2  let
                                                               běžného  používání výrobku rychlost uvolňování  niklu  z  těch
                                                               částí  výrobků,  které  přicházejí do přímého  a  dlouhodobého
                                                               styku s pokožkou, nebyla vyšší než 0,5 µg.cm-2.týden-1.
                                                               4.  K  ověření dodržování ustanovení bodů 1 až 3 se  postupuje
                                                               podle technických norem7).

29. Nebezpečné látky uvedené v Seznamu závazně klasifikovaných 1.  Tyto  látky  nesmějí  být                                     
    nebezpečných  látek  (dále jen "Seznam") stanoveném        součástí  látek  a  přípravků, které  jsou  určeny  k  prodeji    
    zvláštním právním  předpisem8), klasifikované jako         spotřebitelům,    pokud   jejich   individuální    koncentrace    
    karcinogeny kategorie 1  nebo  karcinogeny kategorie 2,    překračují  limity stanovené v Seznamu nebo limity  uvedené  v    
    označené výstražným symbolem                               příloze č. 1 k zákonu.                                            
    "toxický (T)" s R-větou "R45 Může vyvolat rakovinu"        2.  Označení  obalů  těchto látek a přípravků  musí  obsahovat    
    nebo s  R-větou "R49 Může vyvolat rakovinu při vdechování".zřetelné a nesmazatelné upozornění:                               
    Tyto  látky  jsou  uvedeny  v                              "Pouze k odbornému použití.".                                     
    dodatku k této příloze                                     3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:                            
                                                               a) léčiva9)                                                       
                                                               b) veterinární přípravky10),                                       
                                                               c) kosmetické prostředky4),                                       
                                                               d) motorová paliva                                                
                                                               -  ropné  výrobky  používané  jako  palivo  pro  mobilní  nebo    
                                                               stacionární spalovací zařízení,                                   
                                                               -  paliva  prodávaná  v  uzavřených obalech  (např.  láhve  se    
                                                               zkapalněným plynem),                                              
                                                               e) barvy pro výtvarníky.                                          

30.  Nebezpečné  látky uvedené v Seznamu,  klasifikované  jako 1. Tyto                                                                
    mutageny  kategorie 1 nebo mutageny kategorie 2,  označené látky  nesmějí  být  součástí látek a  přípravků,  které  jsou          
    R-větou "R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností". určeny  k  prodeji  spotřebitelům, pokud  jejich  individuální         
    Tyto  látky jsou uvedeny v dodatku k této příloze.         koncentrace překračují limity stanovené v Seznamu nebo  limity         
                                                               uvedené v příloze č. 1 k zákonu.                                       
                                                               2.  Označení  obalů  těchto látek a přípravků  musí  obsahovat         
                                                               zřetelné a nesmazatelné upozornění:                                    
                                                               "Pouze k odbornému použití.".                                          
                                                               3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:                                 
                                                               a) léčiva,                                                             
                                                               b) veterinární přípravky,                                              
                                                               c) kosmetické prostředky,                                              
                                                               d) motorová paliva                                                     
                                                               -  ropné  výrobky  používané  jako  palivo  pro  mobilní  nebo         
                                                               stacionární spalovací zařízení,                                        
                                                               -  paliva  prodávaná  v  uzavřených obalech  (např.  láhve  se         
                                                               zkapalněným plynem),                                                   
                                                               e) barvy pro výtvarníky.                                               

31.  Nebezpečné  látky uvedené v Seznamu,  klasifikované  jako 1. Tyto                                                           
    látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a látky toxické   látky  nesmějí  být  součástí látek a  přípravků,  které  jsou    
    pro reprodukci  kategorie 2, označené R-větou "R60         určeny  k  prodeji  spotřebitelům, pokud  jejich  individuální    
    Může  poškodit reprodukční                                 koncentrace překračují limity stanovené v Seznamu nebo  limity    
    schopnost" nebo R-větou "R61 Může poškodit plod v          v příloze č. 1 k zákonu.                                          
    těle matky".                                               2.  Označení  obalů  těchto látek a přípravků  musí  obsahovat    
    Tyto  látky jsou uvedeny v dodatku k této příloze.         zřetelné a nesmazatelné upozornění:                               
                                                               "Pouze k odbornému použití.".                                     
                                                               3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:                            
                                                               a) léčiva,                                                        
                                                               b) veterinární přípravky,                                         
                                                               c) kosmetické prostředky,                                         
                                                               d) motorová paliva                                                
                                                               -  ropné  výrobky  používané  jako  palivo  pro  mobilní  nebo    
                                                               stacionární spalovací zařízení,                                   
                                                               -  paliva  prodávaná  v  uzavřených obalech  (např.  láhve  se    
                                                               zkapalněným plynem),                                              
                                                               e) barvy pro výtvarníky.                                          

32. Dehtové oleje a destiláty:                                 1.  Tyto  látky se nesmějí používat pro ošetření dřeva.  Dřevo
    32.1. Kreosot CAS č. 8001-58-9,                            ošetřené těmito látkami se nesmí uvádět na trh nebo do oběhu. 
    32.2. Kreosotový olej CAS č. 61789-28-4,                   2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:                        
    32.3.  Destiláty z uhelného dehtu, naftalenové  oleje      a)  úpravu  dřeva v průmyslových zařízeních nebo  pro  lokální
    CAS  č. 84650-04-4,                                        opakované ošetření dřeva odborníky, pokud tyto látky obsahují:
    32.4.  Kreosotový olej, acenaftenová frakce CAS č.         aa) benzo-a-pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,      
    90640-84-9,                                                ab)  vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než  3  %
                                                               hmot.                                                         
    32.5.  Destiláty z uhelného dehtu, přední frakce CAS č.    Tyto látky a přípravky určené pro použití na ošetření             
          65996-91-0,                                          dřeva v průmyslových zařízeních nebo odborníky:                   
    32.6. Antracenový olej CAS č. 90640-80-5,                  -  mohou  být uváděny na trh nebo do oběhu pouze v  obalech  o    
    32.7. Fenoly z uhelného dehtu, surové CAS č. 65996-85-2,   objemu 20 litrů nebo větším,                                      
    32.8. Kreosot, dřevný CAS č. 8021-39-4,                    - nesmějí být prodávány spotřebitelům.                            
    32.9.  Nízkoteplotní kreosotový olej, alkalický CAS č.     Označování  obalů  těchto  látek a  přípravků  musí  obsahovat    
    122384-78-5.                                               zřetelné a nesmazatelné upozornění:                               
                                                               "Pouze  pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro odborné    
                                                               použití".                                                         
                                                               b)  Dřevo  ošetřené v průmyslových zařízeních  nebo  odborníky    
                                                               podle  bodu a), které je uváděno na trh nebo do oběhu nebo  je    
                                                               lokálně  opakovaně  ošetřené,  je  možno  používat  pouze  pro    
                                                               odborné a průmyslové použití, např. pro železniční pražce, pro    
                                                               sloupy elektrického vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely    
                                                               (např.  opěry  stromů),  pro zařízení přístavů  a  pro  úpravu    
                                                               vodních toků.                                                     
                                                               c)  Dřevo ošetřené těmito látkami před nabytím účinnosti  této    
                                                               vyhlášky je možno uvádět do oběhu pro opětovné využití.           
                                                               3.  Dřevo  ošetřené  podle bodu 2  písm.  b)  a  c)  se  nesmí    
                                                               používat:                                                         
                                                               -   uvnitř   budov  určených  pro  jakékoliv  účely  (bydlení,    
                                                               zaměstnání, volný čas),                                           
                                                               - v hračkách,                                                     
                                                               - na hřištích                                                     
                                                               - v parcích, zahradách a jiných venkovních prostorách určených    
                                                               pro  rekreaci  a  zábavu, kde je riziko  častého  ke  styku  s    
                                                               pokožkou,                                                         
                                                               -   pro  výrobu  zahradního  nábytku,  jako  jsou  stoly   pro    
                                                               občerstvení,                                                      
                                                               - pro výrobu a použití a jakékoliv opětovné použití               
                                                               - nádob určených pro pěstitelské účely,                           
                                                               - obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary    
                                                               anebo hotovými výrobky určenými pro výživu lidí nebo zvířat,      
                                                               -  jiných materiálů, které mohou kontaminovat výrobky  uvedené    
                                                               výše.                                                             

33.  Chloroform  CAS č. 67-66-3                                1. Tyto  látky  se  nesmějí
                                                               používat v látkách a přípravcích, které jsou určeny k  prodeji
                                                               spotřebitelům nebo které se používají plošně k čistění povrchů
                                                               a  čistění textilních výrobků v koncentracích 0,1 % hmot. nebo
                                                               větších.
                                                               2. Označení obalů látek podle bodu 1 musí obsahovat zřetelné a
                                                               nesmazatelné upozornění:
                                                               "Pouze pro použití v průmyslových zařízeních".
                                                               3. Ustanovení bodů 1 a 2 se nevztahuje na:
34. Tetrachlormethan CAS č. 56-23-5                            a) léčiva,                     
35. 1,1,2-Trichlorethan CAS č. 79-00-5                         b) veterinární přípravky,     
36. 1,1,2,2-Tetrachlorethan CAS č. 79-34-5                     c) kosmetické prostředky.     
37. 1,1,1,2-Tetrachlorethan
    CAS č. 630-20-6

38. Pentachlorethan CAS č. 76-01-7

39. 1,1-Dichlorethylen CAS č.75-35-4

40. 1,1,1-Trichlorethan CAS č. 71-55-6

41.  Hexachlorethan  CAS č.  67-72-1                           Tato  látka  se
                                                               nesmí používat při výrobě nebo zpracování neželezných kovů. 

42. Chloralkany, C10 - C13 (chlorované parafiny s krátkým      Nesmějí  se uvádět na trh  nebo  do  oběhu  pro
    řetězcem)                                                  použití  jako  látky  nebo  jako  složky  jiných  látek   nebo
                                                               přípravků v koncentraci vyšší než 1 %                         
                                                               - při zpracování kovů,                                        
                                                               - při povrchové úpravě kůže.                                  

43.  Azobarviva                                                1. Azobarviva, která mohou  redukčním
                                                               štěpením  jedné  nebo více azoskupin uvolnit jeden  nebo  více
                                                               aromatických aminů uvedených v bodě 43 dodatku k této  příloze
                                                               ve  zjistitelných  koncentracích, tj. v koncentracích  vyšších
                                                               než   0,003  %  hmot.  v  hotových  výrobcích  nebo  v  jejich
                                                               obarvených   částech,  podle  metod  zkoušení  stanovených   v
                                                               uvedeném  dodatku, se nesmějí používat v textilních a kožených
                                                               výrobcích,  které  mohou přicházet do přímého  a  dlouhodobého
                                                               styku s lidskou kůží nebo ústní dutinou, jako jsou
                                                               - oděvy, lůžkoviny, ručníky, vlásenky, paruky, klobouky, pleny
                                                               a jiné hygienické prostředky, spací pytle,
                                                               -  obuv, rukavice, řemínky, kabelky, náprsní tašky, peněženky,
                                                               aktovky, potahy sedadel, váčky na peníze na krk,
                                                               -  hračky z textilu nebo kůže a hračky, jejichž součástí  jsou
                                                               textilní nebo kožené oděvy,
                                                               - příze a textilie určené pro konečného spotřebitele.
                                                               2. Textilní a kožené výrobky uvedené v bodu 1 se navíc nesmějí
                                                               uvádět  na  trh  nebo  do  oběhu,  pokud  nesplňují  požadavky
                                                               stanovené v uvedeném bodu.
                                                               3. Azobarviva, která se nachází v seznamu azobarviv uvedeném v
                                                               dodatku  k  této příloze, se nesmějí uvádět na trh,  do  oběhu
                                                               nebo  používat  pro  barvení  textilních  a  kožených  výrobků
                                                               samotná  nebo  jako součást přípravků v koncentracích  vyšších
                                                               než 0,1 % hmot.

44.  Pentabromdifenylether C12H5Br5O                           1. Nesmí se  uvádět  na
                                                               trh,  do oběhu nebo používat jako látka nebo jako složka látky
                                                               nebo přípravku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.
                                                               2. Na trh nebo do oběhu se nesmějí uvádět výrobky,
                                                               jestliže samy nebo jejich zhášecí přísady obsahují tuto  látku
                                                               v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.

45.  Oktabromdifenylether C12H2Br8O                            1. Nesmí se  uvádět  na
                                                               trh,  do oběhu nebo používat jako látka nebo jako složka látky
                                                               nebo přípravku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.
                                                               2.  Na  trh nebo do oběhu se nesmějí uvádět výrobky,  jestliže
                                                               samy  nebo  jejich  zhášecí  přísady  obsahují  tuto  látku  v
                                                               koncentracích vyšších než 0,1 % hmot

46. 46.1. Nonylfenol C6H4(OH)C9H19                             Nesmí se uvádět na
    46.2. Nonylfenol ethoxylát (C2H4O)nC15H24O                 trh,  do  oběhu  nebo  používat jako látka  nebo  jako  složka 
                                                               přípravku v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo vyšších pro 
                                                               tato použití:                                                  
                                                               1) průmyslové a profesionální čištění s výjimkou               
                                                               - kontrolovaných uzavřených systémů chemického čištění, kde se 
                                                               prací kapalina recykluje nebo spaluje,                         
                                                               -  systémů  čištění  se  speciálním  postupem,  kde  se  prací 
                                                               kapalina recykluje nebo spaluje;                               
                                                               2) domácí čištění;                                             
                                                               3) zpracování textilií a kůže s výjimkou:                      
                                                               - zpracování bez úniků do odpadní vody,                        
                                                               -  systémy  se  speciálním postupem, kde se voda  použitá  při 
                                                               zpracování  předběžně upravuje úplným odstraněním  organických 
                                                               podílů  před  biologickým  čištěním  odpadní  vody  (odmaštění 
                                                               ovčích kožešin);                                               
                                                               4) emulgátor při omývání struků v zemědělství;                 
                                                               5)   zpracování  kovů  s  výjimkou  použití  v  kontrolovaných 
                                                               uzavřených  systémech,  kde se prací kapalina  recykluje  nebo 
                                                               spaluje;                                                       
                                                               6) výroba celulosy a papíru;                                   
                                                               7) kosmetické prostředky;                                      
                                                               8) jiné přípravky pro osobní péči s výjimkou spermicidů;       
                                                               9) složky komerčních úprav pesticidů a biocidů.                
                                                               Komerční  úpravy  pesticidů obsahující  nonylfenol  ethoxylát, 
                                                               registrované před 17. lednem 2005, lze uvádět na trh, do oběhu 
                                                               nebo  používat  do  ukončení  platnosti  rozhodnutí  o  jejich 
                                                               registraci.  Komerční  úpravy  biocidů  obsahující  nonylfenol 
                                                               ethoxylát, povolené před 17. lednem 2005, lze uvádět  na  trh, 
                                                               do oběhu nebo používat do ukončení platnosti jejich povolení.  

47.  Cement                                                    1)  Cement  a přípravky  obsahující  cement  se
                                                               nesmějí používat ani uvádět na trh nebo do oběhu, jestliže  po
                                                               smíchání  s  vodou  obsahují více  než  0,0002  %  rozpustného
                                                               šestimocného  chromu  vztaženo na  celkovou  hmotnost  suchého
                                                               cementu.
                                                               2) Jestliže se použijí redukční činidla, musí být obal
                                                               cementu   nebo   přípravků  obsahujících  cement   čitelně   a
                                                               nesmazatelně označen informacemi o datu balení, jakož i  údaji
                                                               o podmínkách a době skladování vhodných pro zachování aktivity
                                                               redukčního  činidla a udržení obsahu rozpustného  šestimocného
                                                               chromu  pod  limitem uvedeným v odstavci 1, a to  bez  dotčení
                                                               ustanovení hlavy II a IV zákona.
                                                               3)  Odchylně se odstavce 1 a 2 nepoužijí pro uvádění na trh,do
                                                               oběhu  nebo  používání  v  kontrolovaných  uzavřených  a  plně
                                                               automatizovaných  procesech, v nichž s  cementem  a  přípravky
                                                               obsahujícími  cement  manipulují pouze strojní  zařízení  a  v
                                                               nichž není možný styk s kůží.

48. Toluen CAS  č. 108-88-3                                    Nesmí se od 15. června 2007 uvádět na trh,
                                                               do  oběhu  nebo  používat jako látka nebo složka  přípravků  v
                                                               koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a barvách
                                                               ve sprejích, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům.

49. Trichlorbenzen CAS  č. 120-82-1                            Nesmí se od 15. června 2007 uvádět na trh,
                                                               do  oběhu  nebo  používat jako látka nebo složka  přípravků  v
                                                               koncentraci  rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší pro všechny  způsoby
                                                               použití s výjimkou použití
                                                                   - jako meziprodukt syntézy,
                                                               - jako rozpouštědlo v procesu chlorace v uzavřených systémech,
                                                               nebo
                                                               -  při  výrobě  1, 3, 5 - trinitro - 2, 4, 6 - triaminobenzenu
                                                               (TATB).

50. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)                   1. Nastavovací oleje nesmějí 
    1. Benz(a)pyren (BaP)                                      být  od  1. ledna 2010 uváděny na trh, do oběhu nebo používány
    CAS č. 50-32-8                                             při výrobě pneumatik nebo částí pneumatik, obsahují-li:       
    2. Benz(e)pyren (BeP)                                      - více než 1 mg/kg BaP nebo                                   
    CAS č. 192-97-2                                            -  více než 10 mg/kg celkového množství všech PAU uvedených  v
    3. Benz(a)antracen (BaA)                                   druhém sloupci.                                               
    CAS č. 56-55-3                                             Za dodržení limitu se považuje, když je extrakt polycyklických
    4. Chryzen (CHR)                                           aromatických  látek  (PCA) nižší než 3 % hmot.,  měřený  podle
    CAS č. 218-01-9                                            standardu  Ropného  institutu  IP346:1998  (Stanovení  PCA   v
    5. Benz(b)fluoranten (BbFA)                                nepoužitých mazacích olejích a ropných frakcích bez  asfalténu
    CAS č. 205-99-2                                            -  metoda  refrakčního indexu dimethylsulfoxidového extraktu),
    6. Benz(j)fluoranten (BjFA)                                za  předpokladu,  že dodržování limitních  hodnot  BaP  a  PAU
    CAS č. 205-82-3                                            uvedených  v druhém sloupci, stejně jako vztah mezi naměřenými
    7. Benz(k)fluoranten (BkFA)                                hodnotami  a  extraktem  PCA jsou kontrolovány  výrobcem  nebo
    CAS č. 207-08-9                                            dovozcem každých 6 měsíců nebo po každé větší provozní  změně,
    8. Dibenz(a, h)antracen (DBAhA)                            která může mít vliv na dodržení limitů, podle toho, co nastane
                                                               dříve.                                                        
                                                               CAS  č.  53-70-3     2. Dále nesmějí být na trh nebo do  oběhu
                                                               uváděny pneumatiky a běhouny k protektorování vyrobené  po  1.
                                                               lednu  2010,  pokud  obsahují  nastavovací  oleje  přesahující
                                                               limity  uvedené  v  odstavci 1. Za dodržení tohoto  limitu  se
                                                               považuje,   když  u  vulkanizovaných  pryžových   směsí   není
                                                               překročen  limit  0,35 % ‚bay' protonů  na  základě  měření  a
                                                               výpočtu  podle  ISO  21461  (vulkanizovaná  pryž  -  stanovení
                                                               aromatičnosti oleje ve vulkanizovaných pryžových směsích).    
                                                               3.  Odstavec  2  se  nevztahuje na protektorované  pneumatiky,
                                                               pokud  osoba uvádějící na trh nebo do oběhu prokáže, že jejich
                                                               běhouny   neobsahují  nastavovací  oleje  přesahující   limity
                                                               uvedené v odstavci 1.                                         

51. Následující ftaláty:                                       Omezení  se týká těchto látek i v případě, že mají jiná  čísla
    Di(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP)                             CAS  a  EINECS   Nesmějí se používat jako  látky  nebo  složky
    CAS č. 117-81-7                                            přípravků  v  koncentraci vyšší než 0,1 %  hmot.  v  měkčených
    EINECS č. 204-211-0                                        plastových  materiálech sloužících k výrobě hraček a  předmětů
    Dibutyl-ftalát (DBP)                                       pro péči o děti.                                              
    CAS č. 84-74-2                                             Hračky  a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto  ftaláty
    EINECS č. 201-557-4                                        ve  vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, se nesmějí
    Benzyl-butyl-ftalát (BBP)                                  uvádět na trh nebo do oběhu.                                  
    CAS č. 85-68-7                                             Předmětem  pro  péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek  určený
    EINECS č. 201-622-7                                        pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo  k
                                                               cucání dětmi.                                                 

51a. Následující ftaláty:                                      Nesmějí se používat jako  látky  nebo  složky                  
     Diisononyl-ftalát (DINP)                                  přípravků  v  koncentraci  vyšší než  0,1  %  hmot.  měkčených 
     CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0                            plastových  materiálech sloužících k výrobě hraček a  předmětů 
     EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9                           pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.              
     Diisodecyl-ftalát (DIDP)                                  Hračky  a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto  ftaláty 
     CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-1                            ve  vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, se nesmějí 
     EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4                           uvádět na trh nebo do oběhu.                                   
     Di(n-oktyl)-ftalát (DNOP)                                 Předmětem  pro  péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek  určený 
     CAS č. 117-84-0 EINECS č. 204-214-7                       pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo  k 
     Omezení  se týká těchto látek i v případě,                cucání dětmi.                                                  
     že mají jiná  čísla
     CAS  a  EINECS   
52.  Perfluoroktansulfonáty                                     1. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka                 
     (PFOS)                                                     nebo složka přípravků v koncentraci 0,005 % hmot. nebo vyšší.
     C8F17SO2X                                                  2. Nesmějí se uvádět na trh v polotovarech nebo výrobcích ani
     (X=OH, kovová sůl (O-M+),                                  v jejich částech, dosahuje-li koncentrace PFOS 0,1 % hmot. nebo vyšší.
     halogenid, amid a jiné deriváty,                           Koncentrace se počítá na základě hmotnosti částí obsahujících 
                                                                PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury
                                                                samostatné. V případě textilních výrobků nebo jiných materiálů
                                                                opatřených povlakem nesmí množství PFOS být rovno 1 mikrogram/m2 
                                                                materiálu nebo vyšší.
                                                                3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na následující materiály ani na
                                                                látky a přípravky nezbytné k jejich výrobě:
                                                                a) fotorezistentní nebo protiodrazové povlaky ve fotolitografii,
                                                                b) fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry nebo
                                                                tiskařské desky,
                                                                c) látky potlačující tvorbu aerosolů při jiném než dekorativním
                                                                tvrdém chromování sloučeninami chromu(VI) a smáčedla určená
                                                                k použití v kontrolovaných systémech elektolytického pokovování,
                                                                v nichž je sníženo na minimum množství PFOS uvolňovaných do životního 
                                                                prostředí tím, že se v plném rozsahu použijí nejlepší dostupné 
                                                                techniky v souladu se zvláštním právním předpisem10a),
                                                                d) hydraulické kapaliny v letectví.
                                                                4. Náplně do pěnových hasicích přístrojů, které byly uvedeny 
                                                                na trh nebo do oběhu před 27. červnem 2008, mohou být používány
                                                                do 27. června 2011.
                                                                5. Použitím odstavců 1 a 2 není dotčeno Nařízení (ES) č.648/2004 10b).
------------ ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
 
ČÁST II

Seznam skupin nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

------------ ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
Pořad. číslo      Název látky                                  Druh omezení
------------ ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
1.  Látky  uvedené v Seznamu klasifikované  a  označené  jako 1. Tyto látky nebo přípravky,  které                            
    hořlavé, vysoce hořlavé (F) nebo extrémně hořlavé (F+),      tyto  látky obsahují, se nesmějí uvádět na trh nebo  do  oběhu  
                                                                 nebo pro  použití v aerosolových rozprašovačích určených k  prodeji  
    látky neuvedené v Seznamu, ale splňující kritéria hořlavosti spotřebitelům zejména pro následující zábavné a ozdobné účely:  
    uvedená   ve   zvláštním   právním  předpisu8)   a přechodně - kovové třpytky určené hlavně k ozdobě,                        
    klasifikované a označené jako hořlavé, vysoce hořlavé (F)    - umělý sníh a jinovatka, 
    nebo extrémně  hořlavé  (F+).                                - žertovné polštářky,                                           
                                                                 - křehké aerosolové šňůry,                                      
                                                                 - imitace výkalů,                                               
                                                                 - trubky pro večírky,                                           
                                                                 - ozdobné vločky a pěny,                                        
                                                                 - umělé pavučiny,                                               
                                                                 - zápachové bombičky.                                           
                                                               2.  Označení obalů aerosolových rozprašovačů podle bodu 1 musí  
                                                               obsahovat zřetelné a nesmazatelné upozornění:                   
                                                               "Pouze k odbornému použití".                                    
                                                               3.   Ustanovení  bodů  1  a  2  se  nevztahuje  na  aerosolové  
                                                               rozprašovače uvedené ve zvláštním právním předpisu11).          

2.  Látky   neuvedené  v  Seznamu,  ale  splňující  kritéria   1. Tyto látky  nesmějí  být                                           
    karcinogenity  uvedená  ve  zvláštním  právním  předpisu8) součástí  látek  a  přípravků, které  jsou  určeny  k  prodeji  
    a  přechodně  klasifikované  jako karcinogeny  kategorie   spotřebitelům,    pokud   jejich   individuální    koncentrace  
    1  nebo karcinogeny kategorie 2, označené výstražným       překračují limity uvedené v příloze č. 1 k zákonu.             
    symbolem "toxický (T)" s R-větou "R45 Může vyvolat         2.  Označení  obalů  těchto látek a přípravků  musí  obsahovat  
    rakovinu" nebo s R-větou "R49  Může                        zřetelné a nesmazatelné upozornění:                             
    vyvolat  rakovinu při vdechování"                          "Pouze k odbornému použití.".                                   
                                                               3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:                          
                                                               a) léčiva,                                                      
                                                               b) veterinární přípravky,                                       
                                                               c) kosmetické prostředky,                                       
                                                               d) motorová paliva                                              
                                                               -  ropné  výrobky  používané  jako  palivo  pro  mobilní  nebo  
                                                               stacionární spalovací zařízení,                                 
                                                               -  paliva  prodávaná  v  uzavřených obalech  (např.  láhve  se  
                                                               zkapalněným plynem),                                            
                                                               e) barvy pro výtvarníky.                                        
                                       
3.  Látky   neuvedené  v  Seznamu,  ale  splňující  kritéria   1.  Tyto  látky nesmějí být součástí látek a přípravků,  které 
    mutagenity uvedená ve zvláštním právním předpisu8)         jsou určeny k prodeji spotřebitelům, pokud jejich individuální 
    a přechodně                                                koncentrace překračují limity uvedené v příloze č. 1 k zákonu. 
    klasifikované jako mutageny  kategorie 1  nebo  mutageny   2. Označení obalů těchto látek a přípravků musí                
    kategorie  2,  označené  R-větou "R46 Může  vyvolat        obsahovat  zřetelné  a  nesmazatelné 
     poškození dědičných  vlastností"                          upozornění:                                                    
                                                               "Pouze k odbornému použití.".                                  
                                                               3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:                         
                                                               a) léčiva,                                                     
                                                               b) veterinární přípravky,                                      
                                                               c) kosmetické prostředky,                                      
                                                               d) motorová paliva                                             
                                                               -  ropné  výrobky  používané  jako  palivo  pro  mobilní  nebo 
                                                               stacionární spalovací zařízení,                                
                                                               -  paliva  prodávaná  v  uzavřených obalech  (např.  láhve  se 
                                                               zkapalněným plynem),                                           
                                                               e) barvy pro výtvarníky.                                       

4.  Látky neuvedené v Seznamu, ale splňující kritéria toxicity 1.  Tyto  látky nesmějí být součástí látek a přípravků,  které  
    pro  reprodukci uvedená ve zvláštním  právním předpisu8) a jsou určeny k prodeji spotřebitelům, pokud jejich individuální  
    přechodně  klasifikované  jako látky  toxické  pro         koncentrace překračují limity uvedené v příloze č. 1 k zákonu.  
    reprodukci kategorie  1  nebo látky toxické pro            2.  Označení  obalů  těchto látek a přípravků  musí  obsahovat  
    reprodukci  kategorie  2,                                  zřetelné a nesmazatelné upozornění:                             
    označené R-větou "R60 Může poškodit reprodukční            "Pouze k odbornému použití.".                                   
    schopnost" nebo R-větou "R61 Může poškodit                 3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:                          
    plod v těle matky"                                         a) léčiva,                                                      
                                                               b) veterinární přípravky,                                       
                                                               c) kosmetické prostředky,                                       
                                                               d) motorová paliva                                              
                                                               -  ropné  výrobky  používané  jako  palivo  pro  mobilní  nebo  
                                                               stacionární spalovací zařízení,                                 
                                                               -  paliva  prodávaná  v  uzavřených obalech  (např.  láhve  se  
                                                               zkapalněným plynem),                                            
                                                               e) barvy pro výtvarníky.                                        

5.   Sloučeniny fosforu                                        Prací prostředky pro praní  textilu  s
                                                               koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hmot. se nesmějí uvádět na
                                                               trh nebo do oběhu.
                                                               Toto omezení se nevztahuje
                                                               a)  na prací prostředky používané pro praní v průmyslu  a
                                                               institucích, které je prováděné školenými pracovníky,
                                                               
                                                               b) na prací prostředky určené pro vývoz nebo pro distribuci do
                                                               jiných členských zemí Evropských společenství.
------------ ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
Dodatek k příloze č. 2
Označení jednotlivých sloupců následujících tabulek včetně poznámek v posledním sloupci je shodné s označením a poznámkami používanými v Seznamu
 
Bod 29 - Karcinogeny: kategorie 1

-------------------------------------------- ------------------------- --------------- ----------------- --------
Látky                                        Indexové číslo            Číslo ES        Číslo CAS         Poznámky
-------------------------------------------- ------------------------- --------------- ----------------- --------
Oxid chromový                                024-001-00-0              215-607-8       1333-82-0         E
Chromany zinku, včetně chromanu zinečnato-   024-007-00-3                                                
draselného
Oxid nikelnatý                               028-003-00-2              215-215-7       1313-99-1         
Oxid nikličitý                               028-004-00-8              234-823-3       12035-36-8        
Oxid niklitý                                 028-005-00-3              215-217-8       1314-06-3         
Sulfid nikelnatý                             028-006-00-9              240-841-2       16812-54-7        
Disulfid triniklu                            028-007-00-4              234-829-6       12035-72-2        
Oxid arsenitý                                033-003-00-0              215-481-4       1327-53-3         
Oxid arseničný                               033-004-00-6              215-116-9       1303-28-2         
Kyselina arseničná a její soli               033-005-00-1                                                
Hydrogenarseničnan olovnatý                  082-011-00-0              232-064-2       7784-40-9         
Butan[1] nebo isobutan[2] (obsahující >= 0,1  601-004-01-8              203-448-7 [1]                     
% butadienu (203-450-8))
200-857-2 [2]                                106-97-8 [1]                                                
75-28-5 [2]                                                                                              C, S                                                        
Buta-1,3-dien;                                                                                           
1,3-butadien                                 601-013-00-X              203-450-8       106-99-0          D
Benzen                                       601-020-00-8              200-753-7       71-43-2           E
Triethyl arsenát                             601-067-00-4              427-700-2       15606-95-8        
Vinylchlorid; chlorethen                     602-023-00-7              200-831-0       75-01-4           
Bis(chlormethyl)ether                        603-046-00-5              208-832-8       542-88-1          
Chlormethyl(methyl)ether                     603-075-00-3              203-480-1       107-30-2          
2-naftylamin; beta-naftylamin                612-022-00-3              202-080-4       91-59-8           E
Benzidin; 4,4'-diaminobifenyl; bifenyl-4,4'- 612-042-00-2              202-199-1       92-87-5           E
endiamin
Soli benzidinu                               612-070-00-5                                                
Soli 2-naftylaminu                           612-071-00-0                                                
Bifenyl-4-ylamin; 4-aminobifenyl             612-072-00-6              202-177-1       92-67-1           
Soli bifenyl-4-ylaminu; soli 4-aminobifenylu 612-073-00-1                                                

Dehet, černouhelný; černouhelný dehet                                                                    
(Vedlejší produkt rozkladné destilace uhlí.  648-081-00-7              232-361-7       8007-45-2         
Téměř černá polotuhá hmota. Složitá směs
aromatických uhlovodíků, fenolických
sloučenin, dusíkatých bází a thiofénu.)

Dehet, černouhelný, vysokoteplotní;                                                                      
černouhelný dehet

(Kondenzační produkt získaný ochlazením na   648-082-00-2              266-024-0       65996-89-6        
teplotu okolí plynu vzniklého při
vysokoteplotní (nad 700 °C) rozkladné
destilaci uhlí. Černá viskózní kapalina s
hustotou vyšší než voda. Tvoří ji převážně
složitá směs aromatických uhlovodíků s
kondenzovanými jádry. Může
obsahovat malá množství fenolických                                                                      
sloučenin a aromatických dusíkatých bází.)

Dehet, černouhelný, nízkoteplotní;                                                                       
černouhelný olej
(Kondenzační produkt získaný ochlazením na   648-083-00-8              266-025-6       65996-90-9        
teplotu plynu vzniklého při nízkoteplotní
(pod 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Černá
viskózní kapalina s hustotou vyšší než voda.
Je složen převážně z aromatických uhlovodíků
s kondenzovanými jádry, fenolických
sloučenin, aromatických dusíkatých bází a
jejich alkyl derivátů.)

Dehet, hnědouhelný;                                                                                      
(Olej vydestilovaný z hnědouhelného dehtu.   648-145-00-4              309-885-0       101316-83-0       
Je tvořen převážně z alifatických,
naftenických a aromatických uhlovodíků s
jedním až třemi jádry, jejich alkyl
derivátů, heteroaromatů a fenolů s jedním a
dvěma jádry, s rozmezím teploty varu
přibližně 150 °C až 360 °C.)

Dehet, hnědouhelný, nízkoteplotní;                                                                       
(Dehet získaný nízkoteplotní karbonizací a   648-146-00-X              309-886-6       101316-84-1       
nízkoteplotním zplynováním hnědého uhlí. Je
tvořen převážně z alifatických, naftenických
a cyklických aromatických uhlovodíků,
heteroaromatických uhlovodíků a cyklických
fenolů.)

Destiláty (ropné), lehké parafinické;                                                                    
nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový
olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou    649-050-00-0              265-051-5       64741-50-0        
destilací zbytku z atmosférické destilace
ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až
C30 a poskytuje finální olej s viskozitou
menší než 19 mm2.s-1 při 40 °C. Obsahuje
relativně velké množství nasycených
alifatických uhlovodíků obvykle přítomných v
tomto destilačním rozmezí ropy.)

Destiláty (ropné), těžké parafinické;        649-051-00-6              265-052-0       64741-51-1        
nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový
olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou                                                                
destilací zbytku z atmosférické destilace
ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až
C50 a poskytuje finální olej s viskozitou
nejméně 19 mm2.s-1 při 40 °C. Obsahuje
relativně velké množství nasycených
alifatických uhlovodíků.)

Destiláty (ropné), lehké naftenické;                                                                     
nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový
olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou    649-052-00-1              265-053-6       64741-52-2        
destilací zbytku z atmosférické destilace
ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až
C30 a poskytuje finální olej s viskozitou
méně než 19 mm2.s-1 při 40 °C. Obsahuje
relativně malé množství normálních
parafinů.)

Destiláty (ropné), těžké naftenické;                                                                     
nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový
olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou    649-053-00-7              265-054-1       64741-53-3        
destilací zbytku z atmosférické destilace
ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až
C50 a poskytuje finální olej s viskozitou
nejméně 19 mm2.s-1 při 40 °C. Obsahuje
relativně malé množství normálních
parafinů.)

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou                                                                  
těžké naftenické; nerafinovaný nebo mírně
rafinovaný základový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-054-00-2              265-117-3       64742-18-3        
rafinát z procesu rafinace kyselinou
sírovou. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až
C50 a poskytuje finální olej s viskozitou
nejméně 19 mm2.s-1 při 40 °C. Obsahuje
relativně malé množství normálních
parafinů.)

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou                                                                  
lehké naftenické; nerafinovaný nebo mírně
rafinovaný základový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-055-00-8              265-118-9       64742-19-4        
rafinát z procesu rafinace kyselinou                                                                     
sírovou. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až
C30 a poskytuje finální olej s viskozitou
méně než 19 cS při 40 °C. Obsahuje relativně
malé množství normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou                                                                  
těžké parafinické; nerafinovaný nebo mírně
rafinovaný základový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-056-00-3              265-119-4       64742-20-7        
rafinát z procesu rafinace kyselinou
sírovou. Je složena převážně z nasycených
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje
finální olej s viskozitou nejméně 19 cS při
40 °C.)

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou                                                                  
lehké parafinické; nerafinovaný nebo mírně
rafinovaný základový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-057-00-9              265-121-5       64742-21-8        
rafinát z procesu rafinace kyselinou
sírovou. Je složena převážně z nasycených
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje
finální olej s viskozitou méně než 19 cS při
40 °C.)

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované                                                               
těžké parafinické; nerafinovaný nebo mírně
rafinovaný základový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem    649-058-00-4              265-127-8       64742-27-4        
určeným k odstranění kyselých složek. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a
poskytuje finální olej s viskozitou nejméně
19 cS při 40 °C. Obsahuje poměrně velký
podíl alifatických uhlovodíků.)

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované                                                               
lehké parafinické; nerafinovaný nebo mírně
rafinovaný základový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem    649-059-00-X              265-128-3       64742-28-5        
určeným k odstranění kyselých složek. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů
převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje                                                                
finální olej s viskozitou menší než 19 cS
při 40 °C.)

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované                                                               
těžké naftenické; nerafinovaný nebo mírně
rafinovaný základový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem    649-060-005               265-135-1       64742-34-3        
určeným k odstranění kyselých složek. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a
poskytuje finální olej s viskozitou nejméně
19 cS při 40 °C. Obsahuje poměrně malý podíl
normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované                                                               
lehké naftenické; nerafinovaný nebo mírně
rafinovaný základový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem    649-061-00-0              265-136-7       64742-35-4        
určeným k odstranění kyselých složek. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a
poskytuje finální olej s viskozitou menší
než 19 cS při 40 °C. Obsahuje poměrně malý
podíl normálních parafinů.)

Plyny (ropné), hlavový destilát                                                                          
depropanizeru katalytického krakované nafty;
bohatý na C3, bez kyselin; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-062-00-6              270-755-0       68477-73-6        H,K
frakcionace katalyticky krakovaných
uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot.. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů v rozsahu C2 až C4, převážně C3.)

Plyny (ropné), katalytický krak; ropný plyn                                                              
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilaci   649-063-00-1              270-756-6       68477-74-7        H,K
produktů z katalytického krakovacího
procesu. Je složena převážně z alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozsahu C1 až C6.)

Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na   649-064-00-7              270-757-1       68477-75-8        H,K
C1-5; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací                                                               
produktů z katalytického krakovacího
procesu. Je složena z atifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C5.)

Plyny (ropné), hlavový destilát ze                                                                       
stabilizeru katalyticky polymerované nafty,
bohatý na C2-4; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční   649-065-00-2              270-758-7       68477-76-9        H,K
stabilizace katalyticky polymerovaných
frakcí nafty. Je složena z alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozsahu C2 až C6 převážně C2 až C4.)

Plyny (ropné), katalytický reforming, bohaté                                                             
na C1-4; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-066-00-8              270-760-8       68477-79-2        H,K
produktů z katalytického reformingu. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až
C4.)

Plyny (ropné), alkylační nástřik olefinů a                                                               
parafinů C3-5; ropný plyn
(Složitá směs olefinických a parafinických   649-067-00-3              270-765-5       68477-83-8        H,K
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozsahu C3 až C5, které jsou používány jako
alkylační nástřik. Okolní teplota obvykle
přesahuje kritickou teplotu těchto směsí.)

Plyny (ropné), bohaté na C4; ropný plyn                                                                  
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-068-00-9              270-767-6       68477-85-0        H,K
produktů z katalytického frakcionačního
procesu. Je složena z alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozsahu C3 až C5, převážně C4.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty z                                                                       
deethanizeru; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-069-00-4              270-768-1       68477-86-1        H,K
plynové a benzínové frakce z katalytického
krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan
a ethylen.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty z                                                                       
deisobutanizeru; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-070-00-X              270-769-7       68477-87-2        H,K
atmosférickou destilací butan-
butylenového proudu. Je složena z                                                                        
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozsahu C3 až C4.)

Plyny (ropné), z depropanizeru, suché,                                                                   
bohatá na propen; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-071-00-5              270-772-3       68477-90-7        H,K
plynové a benzínové frakce z katalytického
krakovacího procesu. Je složena převážně z
propenu s malým podílem ethanu a propanu.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty z                                                                       
depropanizeru; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-072-00-0              270-773-9       68477-91-8        H,K
produktů z plynové a benzínové frakce z
katalytického krakovacího procesu. Je
složena z alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozsahu C2 až
C4.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty z                                                                       
depropanizeru z provozu rekuperace plynů;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-073-00-6              270-777-0       68477-94-1        H,K
různých uhlovodíkových proudů. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů v rozmezí C1 až C4, převážně propanu.)

Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbatol;                                                                
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků, která se používá   649-074-00-1              270-778-6       68477-95-2        H,K
jako nástřik do jednotky Girbatol pro
odstraňování sirovodíku. Je složena z
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážné v rozsahu C2 až C4.)

Plyny (ropné), frakcionace isomerizované     649-075-00-7              270-782-8       68477-99-6        H,K
nafty, bohaté na C4, bez sirovodíku; ropný
plyn

Zbytkový plyn (ropný), refluxní kolona                                                                   
frakcionace katalyticky krakovaného
čištěného oleje a tepelně krakovaného
vakuového zbytku; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-076-00-2              270-802-5       68478-21-7        H,K
frakcionace katalyticky krakovaného
čištěného oleje a tepelně krakovaného
vakuového zbytku. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)                                                                      

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační absorber                                                             
katalyticky krakované nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná ze          649-077-00-8              270-803-0       68478-22-8        H,K
stabilizace katalyticky krakované nafty. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C6.)

Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná                                                                       
frakcionační jednotka - katalytické
krakování, katalytický reforming a
hydrogenační odsíření; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-078-00-3              270-804-6       68478-24-0        H,K
frakcionace produktů z katalytického
krakování, katalytického reformingu a
hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k
odstranění kyselých nečistot. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační                                                                      
stabilizátor katalyticky reformované nafty;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-079-00-9              270-806-7       68478-26-2        H,K
frakcionační stabilizace katalyticky
reformované nafty. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C4.)

Zbytkový plyn (ropný), směsný proud                                                                      
nasyceného plynu z jednotky zpracování
plynů, bohatý na C4; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-080-00-4              270-813-5       68478-32-0        H,K
frakcionační stabilizace primární nafty,
destilace zbytkového plynu a zbytkového
plynu ze stabilizeru katalyticky reformované
nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6,
převážně butanu a isobutanu.)

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace                                                               
nasyceného plynu, bohatý na C1-2; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-081-00-X              270-814-0       68478-33-1        H,K
frakcionace destilátu zbytkového plynu,
primární nafty a zbytkového plynu ze
stabilizeru katalyticky reformované
nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s                                                                
počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5,
převážně methanu a ethanu.)

Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování                                                                 
vakuových zbytků; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným    649-082-00-5              270-815-6       68478-34-2        H,K
krakováním vakuových zbytků. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C5.)

Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát;                                                              
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací a 649-083-00-0              270-990-9       68512-91-4        H,K
kondenzací ropy. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C3 až C5, převážně C3 a C4.)

Plyny (ropné), široké frakce primární nafty                                                              
z dehexanizeru; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-084-00-6              271-000-8       68513-15-5        H,K
široké frakce primární nafty. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C2 až C6.)

Plyny (ropné), výstupy z depropanizeru                                                                   
hydrokraku, bohaté na uhlovodíky; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-085-00-1              271-001-3       68513-16-6        H,K
produktů hydrokrakovacího procesu. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C4. Může také obsahovat malé množství vodíku
a sirovodíku.)

Plyny (ropné), lehké podíly ze stabilizeru                                                               
primární nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací 649-086-00-7              271-002-9       68513-17-7        H,K
lehké primární nafty. Je složena z
nasycených alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až
C6.)

Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté                                                              
na C4; ropný plyn
(Složitý zbytek z destilace proudů z různých 649-087-00-2              271-010-2       68513-66-6        H,K
rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až
C5, převážně
butanu, s teplotou varu v rozmezí přibližně                                                              
-11,7 °C až 27,8 °C.)

Uhlovodíky, C1-4; ropný plyn                                                                             
(Složitá směs uhlovodíků, vznikající z       649-088-00-8              271-032-2       68514-31-8        H,K
tepelnéhokrakování a z operací s absorbéry a
z destilacíropy. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkovýchatomů převážně v rozmezí C1
až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně
-164 °C až -0,5 °C.)

Uhlovodíky, C1-4, odsířené; Ropný plyn                                                                   
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-089-00-3              271-038-5       68514-36-3        H,K
uhlovodíkových plynů čistícímu procesu s
cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění
kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí
přibližně -164 °C až -0,5 °C.)

Uhlovodíky, C1-3; ropný plyn                                                                             
(Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových 649-090-00-9              271-259-7       68527-16-2        H,K
atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s
teplotou varu v rozmezí přibližně -164 °C až
-42 °C.)

Uhlovodíky, C 1-4, debutanizerová frakce;    649-091-00-4              271-261-8       68527-19-5        H,K
ropný plyn

Plyny (ropné), C1-5, mokré; ropný plyn                                                                   
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-092-00-X              271-624-0       68602-83-5        H,K
ropy a/nebo krakováním věžového plynového
oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C5.)

Uhlovodíky, C2-4; ropný plyn                 649-093-00-5              271-734-9       68606-25-7        H,K

Uhlovodíky, C3; ropný plyn                   649-094-00-0              271-735-4       68606-26-8        H,K

Plyny (ropné), nástřik na alkylaci; ropný                                                                
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-095-00-6              271-737-5       68606-27-9        H,K
katalytickým krakováním plynového oleje. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

Plyny (ropné), výstup z frakcionace                                                                      
destilačních zbytků z depropanizeru; ropný
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-096-00-1              271-742-2       68606-34-8        H,K
frakcionace destilačních zbytků z
depropanizeru. Je složena převážně z butanu,
isobutanu a butadienu.)

Plyny (ropné), rafinerní směs; ropný plyn                                                                
(Složitá směs získaná z různých procesů. Je  649-097-00-7              272-183-7       68783-07-3        H,K
složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C5.)

Plyny (ropné), katalytické krakování; ropný                                                              
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-098-00-2              272-203-4       68783-64-2        H,K
produktů z katalytického krakování. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až
C5.)

Plyny (ropné), C2-C4, odsířené; ropný plyn                                                               
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-099-00-8              272-205-5       68783-65-3        H,K
ropného destilátu čistícímu procesu za
účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění
kyselých nečistot. Je složena převážně z
nasycených a nenasycených uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C2 až C4 a s rozmezím bodu varu přibližně -
51 °C až -34 °C.)

Plyny (ropné); výstup z frakční destilace                                                                
ropy; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-100-00-1              272-871-7       68918-99-0        H,K
ropy. Je složena převážně z nasycených
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

Plyny (ropné), výstup z dehexanizeru; ropný                                                              
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-101-00-7              272-872-2       68919-00-6        H,K
směsi frakcí nafty. Je složena z nasycených
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru                                                                   
frakcionace primárního lehkého benzínu;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-102-00-2              272-878-5       68919-05-1        H,K
primárního lehkého benzínu. Je složena z
nasycených alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C5.)

Plyny (ropné), odplyny ze striperu           649-103-00-8              272-879-0       68919-06-2        H,K
odsiřovacího předčištění nafty procesem                                                                  
Unifiner; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním                                                             
nafty Unifiner a stripována z podílů nafty.
Je složena z nasycených alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C4.)

Plyny (ropné), vystup z katalytického                                                                    
reformingu primární nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-104-00-3              272-882-7       68919-09-5        H,K
katalytickým reformingem primární nafty a
frakcionací celkového výstupu. Je složena z
methanu, ethanu a propanu.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního                                                             
katalytického krakovacího spliteru; ropný
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-105-00-9              272-893-7       68919-20-0        H,K
náplně spliteru C3-C4. Je složena převážně z
uhlovodíků C3.)

Plyny (ropné), primární výstup stabilizační                                                              
kolony; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-106-00-4              272-883-2       68919-10-8        H,K
kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je
složena z nasycených alifatických uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C4.)

Plyny (ropné), debutanizer katalyticky                                                                   
krakované nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-107-00-X              273-169-3       68952-76-1        H,K
frakcionace katalyticky krakované nafty. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace                                                                    
katalyticky krakovaného destilátu a nafty;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-108-00-5              273-170-9       68952-77-2        H,K
frakcionace katalyticky krakované nafty a
destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C4.)

Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně                                                                  
krakovaného destilátu, plynového oleje a
nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-109-00-0              273-175-6       68952-81-8        H,K
dělení tepelně krakovaných destilátů, nafty                                                              
a plynového oleje. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C6.)

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační                                                                      
stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků,
koksování ropy; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-110-00-6              273-176-1       68952-82-9        H,K
frakcionační stabilizace tepelně krakovaných
uhlovodíků z koksování ropy. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C6.)

Plyny (ropné), lehké podíly krakované parou,                                                             
butadienový koncentrát; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-111-00-1              273-265-5       68955-28-2        H,K
produktů z tepelného krakování. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně C4.)

Plyny (ropné), hlavový destilát ze                                                                       
stabilizační kolony katalytického reformingu
primární nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-112-00-7              273-270-2       68955-34-0        H,K
katalytickým reformingem primární nafty a
frakcionací veškeré vytékající kapaliny. Je
složena z nasycených alifatických uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C2 až C4.)

Uhlovodíky, C4; ropný plyn                   649-113-00-2              289-339-5       87741-01-3        H,K

Alkany, C1-4, bohaté na C3; ropný plyn       649-114-00-8              292-456-4       90622-55-2        H,K

Plyny (ropné), krakování parou, bohaté na                                                                
C3; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-115-00-3              295-404-9       92045-22-2        H,K
produktů z procesu krakování parou. Je
složena převážně z propylenu s částečným
obsahem propanu a s rozmezím teploty varu
přibližně od -70 °C do 0 °C.)

Uhlovodíky C4, destilát produktů krakování                                                               
parou; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-116-00-9              295-405-4       92045-23-3        H,K
produktů z krakování parou. Je složena
převážně z uhlovodíků C4, převážně 1-butenu
a 2-butenu,
obsahující rovněž butan a isobuten, s                                                                    
rozmezím teploty varu -12 °C až 5 °C.)

Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce                                                                
C4; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-117-00-4              295-463-0       92045-80-2        H,K,S
směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu
procesu za účelem oxidace merkaptanů nebo
odstranění kyselých nečistot. Je složena
převážně z nasycených a nenasycených
uhlovodíků C4.)

Uhlovodíky C4, bez 1,3-butadienu a           649-118-00-X              306-004-1       95465-89-7        H,K
isobutenu; ropný plyn

Rafináty (ropné), parou krakovaná C4 frakce  649-119-00-5              307-769-4       97722-19-5        H,K
extrahovaná octanem amonoměďným, nenasycené
C3-5 a C3-5, bez butadienu; ropný plyn

Plyny (ropné), nástřik do aminového systému;                                                             
rafinerní plyn
(Nástřik plynu do aminového systému za       649-120-00-0              270-746-1       68477-65-6        H,K
účelem odstranění sirovodíku. Obsahuje
převážně vodík. Může být přítomen rovněž
oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a
alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizeru                                                                 
benzenové jednotky; rafinerní plyn
(Výstupní plyny z benzenové jednotky. Jsou   649-121-00-6              270-747-7       68477-66-7        H,K
složeny převážně z vodíku. Může být přítomen
rovněž oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až
C6, včetně benzenu.)

Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky,                                                                
bohatý na vodík; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací   649-122-00-1              270-748-2       68477-67-8        H,K
plynů z benzenové jednotky. Je složena
převážně z vodíku s různými malými
množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6.)

Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík                                                              
a dusík; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-123-00-7              270-749-8       68477-68-9        H,K
směsného oleje. Je složena
převážně z vodíku a dusíku s různými malými                                                              
množstvími oxidu uhelnatého, oxidu
uhličitého a alifatických uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu
C1 až C5.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu                                                             
katalyticky reformované nafty; rafinerní
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná ze          649-124-00-2              270-759-2       68477-77-0        H,K
stabilizace katalyticky reformované nafty.
Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu
C1 až C4.)

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického                                                                 
reformingu; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-125-00-8              270-761-3       68477-80-5        H,K
produktů katalytického reformingu nástřiku
C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je
složena převážně z vodíku. Může rovněž
obsahovat různá malá množství oxidu
uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozsahu C1 až C6.)

Plyny (ropné), katalytický reforming C6-8;                                                               
rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-126-00-3              270-762-9       68477-81-6        H,K
produktů z katalytického reformingu nástřiku
C6- C8. Je složena z vodíku a uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C5.)

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického     649-127-00-9              270-763-4       68477-82-7        H,K
reformingu, bohatý na vodík; rafinerní plyn

Plyny (ropné), C2-vratný podíl; rafinerní                                                                
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí    649-128-00-4              270-766-0       68477-84-9        H,K
vodíku z proudu plynu, který je složen
převážně z vodníku s malými množstvími
dusíku, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu a
ethylenu. Je složena převážně z uhlovodíků,
jako je methan, ethan a ethylen s malými
množstvími vodíku, dusíku a oxidu
uhelnatého.)

Plyny (ropné), suchý kyselý plyn, výstup                                                                 
plynové koncentrační jednotky; rafinerní
plyn
(Složitá směs suchých plynů z                649-129-00-X              270-774-4       68477-92-9        H,K
koncentrační jednotky plynů. Je složena z                                                                
vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí převážně
C1 až C3.)

Plyny (ropné), destilace z koncentračního                                                                
reabsorberu plynu; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-130-00-5              270-776-5       68477-93-0        H,K
produktů ze směsi plynových proudů v
plynovém koncentračním reabsorberu. Je
složena převážně z vodíku, oxidu uhelnatého,
oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozsahu C1 až C3.)

Plyny (ropné), výstup absorberu vodíku;                                                                  
rafinerní plyn
(Složitá směs, získaná absorbcí vodíku z     649-131-00-0              270-779-1       68477-96-3        H,K
vodíkem bohatého proudu. Je složena z
vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a methanu,
s malým množstvím C2 uhlovodíků.)

Plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinerní                                                                
plyn
(Složitá směs, separovaná jako plyn          649-132-00-6              270-780-7       68477-97-4        H,K
chlazením z uhlovodíkových plynů. Je složena
převážně z vodíku s různými malými
množstvími oxidu uhelnatého, dusíku a
methanu a C2 uhlovodíků.)

Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného                                                                    
směsného oleje, bohaté na vodík-dusík;
rafinerní plyn
(Složitá směs získaná z recyklovaného        649-133-00-1              270-781-2       68477-98-5        H,K
hydrogenovaného směsného oleje. Je složena
převážně z vodíku a dusíku s různými malými
množstvími oxidu uhelnatého, oxidu
uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

Plyny (ropné), recykl, bohatý na vodík;                                                                  
rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-134-00-7              270-783-3       68478-00-2        H,K
recyklovaných reaktorových plynů. Je složena
převážně z vodíku s různými malými
množstvími oxidu uhelnatého, oxidu
uhličitého, dusíku, sirovodíku a nasycených
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v
rozsahu C1 až C5.)                                                                                       

Plyny (ropné), z reformingu, bohaté na                                                                   
vodík; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-135-00-2              270-784-9       68478-01-3        H,K
reformingů. Je složena převážně z vodíku s
různým malým množstvím oxidu uhelnatého a
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

Plyny (ropné), reformingová hydrogenace;                                                                 
rafinerní plyn
(Složitá směs získaná z reformingové         649-136-00-8              270-785-4       68478-02-4        H,K
hydrogenace. Je složena převážně z vodíku,
methanu a ethanu, s různými malými
množstvími sirovodíku a alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C3 až C5.)

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace,                                                               
bohaté na vodík a methan; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-137-00-3              210-787-5       68478-03-5        H,K
reformingové hydrogenace. Je složena
převážně z vodíku a methanu s různými malými
množstvími oxidu uhelnatého, oxidu
uhličitého, dusíku a nasycených alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C2 až C5.)

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace,                                                               
bohaté na vodík; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-138-00-9              270-788-0       68478-04-6        H,K
reformingové hydrogenace. Je složena
převážně z vodíku s různými malými
množstvími oxidu uhelnatého a alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C5.)

Plyny (ropné), destilát z tepelného                                                                      
krakování; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná destilací produktů z   649-139-00-4              270-789-6       68478-05-7        H,K
tepelného krakování. Je složena z vodíku,
sirovodíku, oxidu uhelnatého, oxidu
uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

Zbytkový plyn (ropný), absorber              649-140-00-X              270-805-1       68478-25-1        H,K
refrakcionace katalytického kraku; rafinerní                                                             
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                         
refrakcionací produktů z katalytického
krakování. Je složena z vodíku a uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C3.)

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky                                                             
reformované nafty; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-141-00-5              270-807-2       68478-27-3        H,K
katalytického reformingu primární nafty. Je
složena z vodíku a uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C6.)

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky                                                             
reformované nafty; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací 649-142-00-0              270-808-8       68478-28-4        H,K
katalyticky reformované nafty. Je složena z
vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

Zbytkový plyn (ropný), separátor                                                                         
hydrogenační jednotky krakovaného destilátu;
rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací 649-143-00-6              270-809-3       68478-29-5        H,K
krakovaných destilátů v přítomnosti
katalyzátoru. Je složena z vodíku a
nasycených alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C5.)

Zbytkový plyn (ropný), separátor                                                                         
hydrogenačně odsířené primární nafty;
rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-144-00-1              270-810-9       68478-30-8        H,K
hydrogenačního odsiřování primární nafty. Je
složena z vodíku a nasycených alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C6.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze                                                                      
stabilizeru katalyticky reformované primární
nafty; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-145-00-7              270-999-8       68513-14-4        H,K
katalytickým reformingem primární nafty
následovaným frakcionací celkového výtoku.
Je složena z vodíku,
methanu, ethanu a propanu.)                                                                              

Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z                                                               
vysokotlaké mžikové destilace; rafinerní
plyn
(Složitá směs uhlovodíků vznikající při      649-146-00-2              271-003-4       68513-18-8        H,K
vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z
reformingového reaktoru. Je složena převážně
z vodíku s různými malými množstvími
methanu, ethanu a propanu.)

Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z                                                               
nízkotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků vznikající při      649-147-00-8              271-005-5       68513-19-9        H,K
nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z
reformingového reaktoru. Je složena převážně
z vodíku s různými malými množstvími
methanu, ethanu a propanu.)

Plyny (ropné), výstup z destilace ropného                                                                
rafinerního plynu; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků oddělená destilací  649-148-00-3              271-258-1       68527-15-1        H,K
plynného proudu obsahujícího vodík, oxid
uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s
počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6,
nebo získaná krakováním ethanu a propanu. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a
oxidu uhelnatého.)

Plyny (ropné), hlavové z hydrogenačního                                                                  
depentanizeru benzenové jednotky; rafinerní
plyn
(Složitá směs získaná hydrogenací            649-149-00-9              271-623-5       68602-82-4        H,K
meziproduktů z benzenové jednotky v
přítomnosti katalyzátoru s následnou
depentanizací. Je složena převážně z vodíku,
ethanu, propanu s různými malými množstvími
dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C6. Může obsahovat
stopové množství benzenu.)

Plyny (ropné), výstup ze sekundárního        649-150-00-4              271-625-6       68602-84-6        H,K
absorberu, frakcionátor hlavových destilátů
z fluidního katalytického kraku; rafinerní
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční                                                                 
destilací hlavových destilátů z
katalytického krakovacího procesu ve
fluidním katalytickém kraku. Je složena z
vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C3.)

Ropné produkty, rafinerní plyny; rafinerní                                                               
plyn
(Složitá směs složená převážně z vodíku s    649-151-00-X              271-750-6       68607-11-4        H,K
různými malými množstvími methanu, ethanu a
propanu.)

Plyny (ropné), hydrokrakovací nízkotlakový                                                               
separátor; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná ze separace kapalina-  649-152-00-5              212-182-1       68783-06-2        H,K
pára výstupu hydrokrakovacího reaktoru. Je
složena převážně z vodíku a nasycených
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C3.)

Plyny (ropné), rafinerní, nízkotlakový                                                                   
separátor; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná z různých operací      649-153-00-0              272-338-9       68814-67-5        H,K
rafinace ropy. Je složena z vodíku a
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C3.)

Plyny (ropné), výstup ze separátoru produktů                                                             
platformeru; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná z chemické přeměny     649-154-00-6              272-343-6       68814-90-4        H,K
naftenů na aromáty. Je složena převážně z
vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C2 až C4.)

Plyny (ropné), výstup ze separátoru                                                                      
depentanizeru hydrogenovaného kyselého
petroleje; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná při         649-155-00-1              272-775-5       68911-58-0        H,K
stabilizaci hydrogenovaného petroleje v
depentanizeru. Je složena převážně z vodíku,
methanu, ethanu a propanu s různými malými
množstvími dusíku, sirovodíku, oxidu
uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C4 až C5.)

Plyny (ropné), odpařovací kolona             649-156-00-7              272-776-0       68911-59-1        H,K
hydrogenovaného kyselého petroleje;
rafinerní plyn
(Složitá směs získaná z odpařovací kolony                                                                
mžikové destilace jednotky hydrogenace
kyselého petroleje v přítomnosti
katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a
methanu s různými malými množstvími dusíku,
oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až
C5.)

Plyny (ropné), výstup z destilačního                                                                     
unifinerového odsířovacího striperu;
rafinerní plyn
(Složitá směs stripovaná z kapalného         649-157-00-2              272-873-8       68919-01-7        H,K
produktu odsiřovacího procesu Unifining. Je
složena ze sirovodíku, methanu, ethanu a
propanu.)

Plyny (ropné), výstup z frakcionace                                                                      
fluidního katalytického kraku; rafinerní
plyn
(Složitá směs získaná frakcionací hlavových  649-158-00-8              272-874-3       68919-02-8        H,K
produktů fluidního katalytického krakovacího
procesu. Je složena převážně z vodíku,
sirovodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C5.)

Plyny (ropné), výstup pracího sekundárního                                                               
absorberu fluidního katalytického kraku;
rafinerní plyn
(Složitá směs získaná praním hlavového plynu 649-159-00-3              272-875-9       68919-03-9        H,K
z fluidního katalytického krakování. Je
složena z vodíku, dusíku, methanu, ethanu a
propanu.)

Plyny (ropné), výstup ze striperu jednotky                                                               
hydrogenačního odsíření těžkého destilátu;
rafinerní plyn
(Složitá směs stripovaná z kapalných         649-160-00-9              272-876-4       68919-04-0        H,K
produktů hydrogenačního odsíření těžkého
destilátu. Je složena z vodíku, sirovodíku a
nasycenýh alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C5.)

Plyny (ropné), výstup ze stabilizační kolony                                                             
platformeru, frakční dělení lehké frakce;
rafinerní plyn
(Složitá směs z frakčního dělení lehké       649-161-00-4              272-880-6       68919-07-3        H,K
frakce z platinových reaktorů platformerové
jednotky. Je složena z
vodíku, methanu, ethanu a propanu.)                                                                      

Plyny (ropné), výstup z odpařovací kolony                                                                
destilace ropy; rafinerní plyn
(Složitá směs z první věže při destilaci     649-162-00-X              272-881-1       68919-08-4        H,K
ropy. Je složena z dusíku a nasycených
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

Plyny (ropné), výstup ze stripovací kolony                                                               
mazutu; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná frakční destilací      649-163-00-5              272-884-8       68919-11-9        H,K
redukované ropy. Je složena z vodíku a
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C4.)

Zbytkový plyny (ropný), výstup z                                                                         
unifinerového striperu; rafinerní plyn
(Směs vodíku a methanu získaná frakcionací   649-164-00-0              272-885-3       68919-12-0        H,K
produktů z jednotky Unifining.)

Zbytkový plyn (ropný), separátor                                                                         
katalytického hydrogenačního odsíření nafty;
rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-165-00-6              273-173-5       68952-79-4        H,K
hydrogenačního odsíření nafty. Je složena z
vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření                                                             
primární nafty; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná z hydrogenačního       649-166-00-1              273-174-0       68952-80-7        H,K
odsíření primární nafty. Je složena z vodíku
a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C5.)

Plyny (ropné), výstup z houbového absorberu,                                                             
frakcionace hlavového destilátu z fluidního
katalytického kraku a odsíření plynového
oleje; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná z frakcionace produktů 649-167-00-7              273-269-7       68955-33-9        H,K
z fluidního katalytického krakování a
odsíření plynového oleje. Je složena z
vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

Plyny (ropné), destilace surové ropy a                                                                   
katalytické krakování; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná destilací surové ropy  649-168-00-2              273-563-5       68989-88-8        H,K
a katalytickým krakováním. Je
složena z vodíku, sirovodíku, dusíku, oxidu                                                              
uhelnatého a parafinických a olefinických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C6.)

Plyny (ropné), výstup z diethylaminové                                                                   
pračky plynového oleje; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná odsířením plynových    649-169-00-8              295-397-2       92045-15-3        H,K
olejů diethanolaminem. Je složena převážně
ze sirovodíku, vodíku a alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozmezí C1 až C5.)

Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního                                                                   
odsíření plynového oleje; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná separací kapalné fáze  649-170-00-3              295-398-8       92045-16-4        H,K
z odpadů z hydrogenační reakce. Je složena
převážně z vodíku, sirovodíku a alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozmezí C1 až C3.)

Plyny (ropné), profukovací plyn z                                                                        
hydrogenačního odsíření plynového oleje;
rafinerní plyn
(Složitá směs plynů získaná z reformeru a z  649-171-00-9              295-399-3       92045-17-5        H,K
profukovacích plynů z hydragenačního
reaktoru. Je složena převážně z vodíku a
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů v rozmezí C1 až C4.)

Plyny (ropné), výstup odpadů z mžikové                                                                   
destilace hydrogenačního reaktoru; rafinerní
plyn
(Složitá směs plynů získaná z mžikové        649-172-00-4              295-400-7       92045-18-6        H,K
destilace odpadů po hydrogenační reakci. Je
složena převážně z vodíku a alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C6.)

Plyny (ropné), vysokotlaký zbytkový plyn z                                                               
krakování parou nafty; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná jako směs              649-173-00-X              295-401-2       92045-19-7        H,K
nekondenzovatelných podílů z produktů
krakování parou nafty a rovněž jako zbytkové
plyny při přípravě následných produktů. Je
složena převážně z vodíku a parafinických a
olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů
převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž může být                                                             
přimíchán rovněž zemní plyn.)

Plyny (ropné), výstup ze snižování viskozity                                                             
zbytků; rafinerní plyn
(Složitá směs získaná při snižování          649-174-00-5              295-402-8       92045-20-0        H,K
viskozity zbytků v peci. Je složena převážně
ze sirovodíku a parafinických a olefinických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C5.)

Plyny (ropné), C3-4; ropný plyn                                                                          
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-177-00-1              268-629-5       68131-75-9        H,K
produktů z krakování ropy. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozmezí C3 až C4, převážně propanu a
propylenu, a s rozmezím teploty varu
přibližně -51 °C až -1 °C. )

Zbytkový plyn (ropný), z frakcionačního                                                                  
absorberu katalyticky krakovaného destilátu
a katalyticky krakované nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         649-178-00-7              269-617-2       68307-98-2        H,K
produktů z katalyticky krakovaných destilátů
a katalyticky krakované nafty. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů v rozmezí C1 až C4.)

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační                                                                      
stabilizační kolona katalyticky polymerované
nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků z produktů          649-179-00-2              269-618-8       68307-99-3        H,K
frakcionační stabilizace polymerované nafty.
Je složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C4.)

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační                                                                      
stabilizační kolona katalyticky reformované
nafty, bez sirovodíku; ropný plyn
(Složitá směs získaná z frakcionační         649-180-00-8              269-619-3       68308-00-9        H,K
stabilizační kolony katalyticky reformované
nafty, z níž byl odstraněn sirovodík
aminovým procesem. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C4.)

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační striper                                                              
krakovaného destilátu; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací 649-181-00-3              269-620-9       68308-01-0        H,K
tepelně krakovaných destilátů v přítomnosti
katalyzátoru. Je složena převážně z
nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření                                                             
primárního destilátu, bez sirovodíku; ropný
plyn
(Složitá směs uhlovodíků z katalyticky       649-182-00-9              269-630-3       68308-10-1        H,K
hydrogenačně odsířených primárních
destilátů, z nichž byl sirovodík odstraněn
aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C4.)

Zbytkový plyn (ropný), absorber                                                                          
katalytického krakování plynového oleje;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-183-00-4              269-623-5       68308-03-2        H,K
produktů z katalytického krakování plynového
oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C5.)

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace                                                               
plynu; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         649-184-00-X              269-624-0       68308-04-3        H,K
produktů z různých uhlovodíkových proudů. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C5.)

Zbytkový plyn (ropný), deethanizer                                                                       
rekuperace plynu; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         649-185-00-5              269-625-6       68308-05-4        H,K
produktů různých uhlovodíkových proudů. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C4.)

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační kolona                                                               
hydrogenačně odsířeného destilátu a
hydrogenačně odsířené nafty, bez kyselin;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční     649-186-00-0              269-626-1       68308-06-5        H,K
destilací hydrogenačně odsířené nafty a
destilačních uhlovodíkových
proudů rafinovaných za účelem odstranění                                                                 
kyselých nečistot. Je složena především z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně rozmezí C1 až C5.)

Zbytkový plyn (ropný), striper hydrogenačně                                                              
odsířeného vakuového plynového oleje, bez
sirovodíku; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná stripovací  649-187-00-6              269-627-7       68308-07-6        H,K
stabilizací katalyticky hydrogenačně
odsířeného vakuového plynového oleje, z
něhož byl odstraněn sirovodík aminovým
procesem. Je složena především z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C6.)

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona                                                               
lehké primární nafty, bez sirovodíku; ropný
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-188-00-1              269-629-8       68308-09-8        H,K
frakcionační stabilizace lehké primární
nafty, z něhož byl sirovodík odstraněn
aminovým procesem. Je složena z vodíku a
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C5.)

Zbytkový plyn (ropný), deethanizer propan-                                                               
propylenového alkylačního nástřiku; ropný
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-189-00-7              269-631-9       68308-11-2        H,K
reakčních produktů propanu s propylenem. Je
složena z a uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření                                                             
vakuového plynového oleje, bez sirovodíku;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-190-00-2              269-632-4       68308-12-3        H,K
katalytického hydrogenačního odsíření
vakuového plynového oleje, z níž byl
odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C6.)

Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové                                                             
destiláty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-191-00-8              270-071-2       68409-99-4        H,K
destilací produktů katalytického krakování.                                                              
Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C5 s rozmezím
teploty varu přibližně -48 °C až 32 °C.)

Alkany C1-2; ropný plyn                      649-193-00-9              270-651-5       68475-57-0        H,K

Alkany C2-3; ropný plyn                      649-194-00-4              270-652-0       68475-58-1        H,K

Alkany C3-4; ropný plyn                      649-195-00-X              270-653-6       68475-59-2        H,K

Alkany C4-5; ropný plyn                      649-196-00-5              270-654-1       68475-60-5        H,K

Topné plyny; ropný plyn                                                                                  
(Směs lehkých plynů. Je složena převážně z   649-197-00-0              270-667-2       68476-26-6        H,K
vodíku a/nebo nízkomolekulárních
uhlovodíků.)

Topné plyny, destiláty ropy; ropný plyn                                                                  
(Složitá směs lehkých plynů získaná          649-198-00-6              270-670-9       68476-29-9        H,K
destilací ropy a katalytickým reformingem
nafty. Je složena z vodníku a uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C4 s rozmezím teploty varu přibližně -
217 °C až -12 °C.)

Uhlovodíky C3-4; ropný plyn                  649-199-00-1              270-681-9       68476-40-4        H,K

Uhlovodíky C4-5; ropný plyn                  649-200-00-5              270-682-4       68476-42-6        H,K

Uhlovodíky, C2-4, bohaté na C3; ropný plyn   649-201-00-0              270-689-2       68476-49-3        H,K

Ropné plyny, zkapalněné; ropný plyn                                                                      
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-202-00-6              270-704-2       68476-85-7        H,K
ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7
a s rozmezím teploty varu přibližně - 40 °C
až 80 °C.)
Ropné plyny, zkapalněné, odsířené; ropný                                                                 
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-203-00-1              270-705-8       68476-86-8        H,K
směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu
procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo
odstranění kyselých nečistot. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C3 až C7 a s rozmezím
teploty varu přibližně - 40 °C až 80 °C.)

Plyny (ropné), C3-4, bohaté na isobutan;                                                                 
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         649-204-00-7              270-724-1       68477-33-8        H,K
nasycených a nenasycených uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3
až C6, převážně butanu a
isobutanu. Je složena s nasycených a                                                                     
nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů v rozmezí C3 až C4, převážně
isobutanu.)

Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na                                                                       
piperylen; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         649-205-00-2              270-726-2       68477-35-0        H,K
nasycených a nenasycených alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle
v rozmezí C3 až C6. Je složena z nasycených
a nenasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4,
převážně piperylenů.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty butanového                                                              
splitru; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace 649-206-00-8              270-750-3       68477-69-0        H,K
butanového proudu. Je složena z alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážné v rozmezí C3 až C4.)

Plyny (ropné), C2-3; ropný plyn                                                                          
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-207-00-3              270-751-9       68477-70-3        H,K
produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje
převážně ethan, ethylen, propan a propylen.)

Plyny (ropné), zbytková frakce z                                                                         
depropanizeru katalyticky krakovaného
plynového oleje, bohatá na C4, bez kyselin;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-208-00-9              270-752-4       68477-71-4        H,K
frakcionace uhlovodíkového proudu
katalyticky krakovaného plynového oleje a
rafinovaná za účelem odstranění sirovodíku a
dalších kyselých složek. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozmezí C3 až C5 , převážně C4 .)

Plyny (ropné), zbytková frakce z                                                                         
debutanizeru katalyticky krakované nafty,
bohatá na C3-5; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná ze          649-209-00-4              270-754-5       68447-72-5        H,K
stabilizace katalyticky krakované nafty. Je
složena z alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až
C5.)

Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor          649-210-00-X              269-628-2       68308-08-7        H,K
frakcionace izomerizované nafty; ropný
plyn                                                                                                     
(Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                       
frakcionační stabilizace produktů z
izomerizované nafty. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C4.)

Erionit                                      650-012-00-0              12510-42-8                        

Azbest                                       650-013-00-6              132207-33-1                       
                                                                       132207-32-0                                                                                              
                                                                       12172-73-5                                                                                               
                                                                       77536-66-4                                                                                               
                                                                       77536-68-6                                                                                               
                                                                       77536-67-5                                                                                               
 
Bod 29 - Karcinogeny: kategorie 2

-------------------------------------------- ------------------------- --------------- ----------------- --------
Látky                                        Indexové číslo            Číslo ES        Číslo CAS         Poznámky
-------------------------------------------- ------------------------- --------------- ----------------- --------
Beryllium                                    004-001-00-7              231-150-7       7440-41-7         
Sloučeniny beryllia s výjimkou křemičitanů   004-002-00-2                                                
hlinito-berylnatých
Oxid berylnatý                               004-003-00-8              215-133-1       1304-56-9         E
Sulfallate (ISO); S-(2-chlorallyl)-          006-038-00-4              202-388-9       95-06-7           
diethyldithio karbamát
Dimethylkarbamoylchlorid                     006-041-00-0              201-208-6       79-44-7           
Diazomethan                                  006-068-00-8              206-382-7       334-88-3          
Hydrazin                                     007-008-00-3              206-114-9       302-01-2          E
N,N-dimethylhydrazin                         007-012-00-5              200-316-0       57-14-7           
1,2-dimethylhydrazin                         007-013-00-0                              540-73-8          E                 
Soli hydrazinu                               007-014-00-6                                                
Isobutyl nitrit                              007-017-00-2              208-819-7       542-56-3          E
Hydrazobenzen; 1,2-difenylhydrazin           007-021-00-4              204-563-5       122-66-7          
Hydrazin-bis(4-hydroxy-3-                    007-022-00-X              405-030-1                         
karboxybenzensulfonát)
Hexamethylfosfortriamid;                     015-106-00-2              211-653-8       680-31-9          
hexamethylfosforamid
Dimethyl-sulfát                              016-023-00-4              201-058-1       77-78-1           E
Diethyl-sulfát                               016-027-00-6              200-589-6       64-67-5           
Propan-1,3-sulton                            016-032-00-3              214-317-9       1120-71-4         
N,N-dimethylsulfamoylchlorid                 016-033-00-9              236-412-4       13360-57-1        
Dichroman draselný                           024-002-00-6              231-906-6       7778-50-9         E
Dichroman amonný                             024-003-00-1              232-143-1       7789-09-5         E
Dichroman sodný, bezvodý                     024-004-00-7              234-190-3       10588-01-9        E
Dichroman sodný, dihydrát                    024-004-01-4              234-190-3       7789-12-0         E
Chromyl dichlorid; chlorid-oxid chromový     024-005-00-2              239-056-8       14977-61-8        
Chroman draselný                             024-006-00-8              232-140-5       7789-00-6         
Chroman vápenatý                             024-008-00-9              237-366-8       13765-19-0        
Chroman strontnatý                           024-009-00-4              232-142-6       7789-06-2         
Chroman chromitý                             024-010-00-X              246-356-2       24613-89-6        
Sloučeniny chromu (VI) s výjimkou chromanu   024-017-00-8              -               -                 
barnatého a sloučenin specifikovaných jinde
v příloze I ke směrnici 67/548/EHS
Chroman sodný                                024-018-00-3              231-889-5       7775-11-3         E
Chlorid kobaltnatý                           027-004-00-5              231-589-4       7646-79-9         E
Síran kobaltnatý                             027-005-00-0              233-334-2       10124-43-3        E
Bromičnan draselný                           035-003-00-6              231-829-8       7758-01-2         
Oxid kademnatý                               048-002-00-0              215-146-2       1306-19-0         E
Fluorid kademnatý                            048-006-00-2              232-222-0       7790-79-6         E
Chlorid kademnatý                            048-008-00-3              233-296-7       10108-64-2        E
Síran kademnatý                              048-009-00-9              233-331-6       10124-36-4        E
Sulfid kademnatý                             048-010-00-4              215-147-8       1306-23-6         E
Kadmium (pyroforické)                        048-011-00-X              231-152-8       7440-43-9         E
Izoprén (stabilizovaný); 2-methyl-1,3-       601-014-00-5              201-143-3       78-79-5           D
butadien
Benzo[a]pyren; benzo[d,e,f]chrysen           601-032-00-3              200-028-5       50-32-8           
Benzo[a]anthracen                            601-033-00-9              200-280-6       56-55-3           
Benzo[b]fluoranthen; benzo[e]acefenanthrylen 601-034-00-4              205-911-9       205-99-2          
Benzo[j]fluoranthen                          601-035-00-X              205-910-3       205-82-3          
Benzo[k]fluoranthen                          601-036-00-5              205-916-6       207-08-9          
Dibenzo[a,h]anthracen                        601-041-00-2              200-181-8       53-70-3           
Chrysen                                      601-048-00-0              205-923-4       218-01-9          
Benzo[e]pyren                                601-049-00-6              205-892-7       192-97-2          
1,2-dibromethan; ethylendibromid             602-010-00-6              203-444-5       106-93-4          E
1,2-dichlorethan; ethylendichlorid           602-012-00-7              203-458-1       107-06-2          
1,2-dibrom-3-chlorpropan                     602-021-00-6              202-479-3       96-12-8           
Bromethylen                                  602-024-00-2              209-800-6       593-60-2          
Trichlorethen; trichlorethylen               602-027-00-9              201-167-4       79-01-6           
Chloropren (stabilizovaný); 2-chlorobuta-1,3-602-036-00-8              204-818-0       126-99-8          D,E
dien
Benzylchlorid                                602-037-00-3              202-853-6       100-44-7          E
(Trichlormethyl)benzen; benzotrichlorid      602-038-00-9              202-634-5       98-07-7           
1,2,3-trichloropropan                        602-062-00-X              202-486-1       96-18-4           D
1,3-dichlorpropan-2-ol                       602-064-00-0              202-491-9       96-23-1           
Hexachlorbenzen                              602-065-00-6              204-273-9       118-74-1          
1,4-dichlorbut-2-en                          602-073-00-X              212-121-8       764-41-0          E
2,3-dibrompropan-1-ol                        602-088-00-1              202-480-9       96-13-9           E
alfa,alfa,alfa,4-tetrachlortoluen; p-        602-093-00-9              226-009-1       5216-25-1         E
chlorbenzotrichlorid
Oxiran; ethylenoxid                          603-023-00-X              200-849-9       75-21-8           
1-chlor-2,3-epoxypropan; epichlorhydrin      603-026-00-6              203-439-8       106-89-8          
Propylenoxid; 1,2-epoxypropan; methyloxiran  603-055-00-4              200-879-2       75-56-9           E
2,2'-bioxiran; 1,2:3,4-diepoxybutan          603-060-00-1              215-979-1       1464-53-5         
2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol;              603-063-00-8              209-128-3       556-52-5          E
oxiranemethanol
1,2-epoxy-3-fenoxypropan;                    603-067-00-X              204-557-2       122-60-1          E
fenyl(glycidyl)ether
Styrenoxid; epoxyethylbenzen; fenyloxiran    603-084-00-2              202-476-7       96-09-3           
Furan                                        603-105-00-5              203-727-3       110-00-9          E
(R)-2,3-epoxypropan-1-ol                     603-143-00-2              404-660-4       57044-25-4        E
(R)-1-chlor-2,3-epoxypropan                  603-166-00-8              424-280-2       51594-55-9        
4-amino-3-fluorfenol                         604-028-00-X              402-230-0       399-95-1          
5-allyl-1,3-benzodioxol; safrol              605-020-00-9              202-345-4       94-59-7           E
Propano-3-lakton; propiolakton               606-031-00-1              200-340-1       57-57-8           
4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon; Michlerův 606-073-00-0              202-027-5       90-94-8           
keton
Urethan; ethyl-karbamát                      607-149-00-6              200-123-1       51-79-6           
Methyl-(2-akrylamido-2-methoxyacetát)                                                                    
(obsah akrylamidu >= 0,1 %)                607-190-00-X              401-890-7       77402-03-0        
Methyl-(2-akrylamido-2-hydroxyacetát)                                                                    
(obsah akrylamidu >= 0,1 %)                   607-210-00-7              403-230-3       77402-05-2        
Oxiranemethanol, 4-methylbenzensulfonát, (S)-607-411-00-X              417-210-7       70987-78-9        
Akrylonitril                                 608-003-00-4              203-466-5       107-13-1          D,E
2-nitropropan                                609-002-00-1              201-209-1       79-46-9           
2,4-dinitrotoluen [1];                                                                                   
Dinitrotoluen [2];                                                                                       
Dinitrotoluen technický                      609-007-00-9              204-450-0 [1]                     
246-836-1 [2]                                121-14-2 [1]                                                
25321-14-6 [2]                               E                                                           
5-nitroacenaften                             609-037-00-2              210-025-0       602-87-9          
2-nitronaftalen                              609-038-00-8              209-474-5       581-89-5          
4-nitrobifenyl                               609-039-00-3              202-204-7       92-93-3           
Nitrofen (ISO); (2,4-dichlorfenyl)(4-        609-040-00-9              217-406-0       1836-75-5         
nitrofenyl)ether
2-methoxynitrobenzen; 2-nitroanisol          609-047-00-7              202-052-1       91-23-6           
2,6-dinitrotoluen                            609-049-00-8              210-106-0       606-20-2          E
2,3-dinitrotoluen                            609-050-00-3              210-013-5       602-01-7          E
3,4-dinitrotoluen                            609-051-00-9              210-222-1       610-39-9          E
3,5-dinitrotoluen                            609-052-00-4              210-566-2       618-85-9          E
Hydrazinium-trinitromethanid                 609-053-00-X              414-850-9       -                 
2,5-dinitrotoluen                            609-055-00-0              210-581-4       619-15-8          E
2-nitrotoluen                                609-065-00-5              201-853-3       88-72-2           E
Azobenzen                                    611-001-00-6              203-102-5       103-33-3          E

(Methyl-ONN-azoxy)methyl-acetát              611-004-00-2              209-765-7       592-62-1          

C.I.Direct Brown 95; 5-4'-[2,6-dihydroxy-3- 611-005-00-8              240-221-1       16071-86-6        
(2-hydroxy-5-sulfofenylazo)fenylazo]-2-
hydroxybifenyl-4-ylazo-2-hydroxybenzoan
disodný, měďnatý komplex

4-amino-2',3-dimethylazobenzen; o-           611-006-00-3              202-591-2       97-56-3           
aminoazotoluen

4-aminoazobenzen                             611-008-00-4              200-453-6       60-09-3           
Benzidinová azobarviva;                                                                                  

4,4'-diarylazobifenylová barviva s výjimkou  611-024-00-1              -               -                 
barviv specifikovaných jinde v příloze I ke
směrnici 67/548/EHS

4-amino-3-[4'-(2,4-diaminofenylazo)bifenyl-4-611-025-00-7              217-710-3       1937-37-7         
ylazo]-6-
fenylazo-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonan                                                                
disodný; C.I. Direct Black 38

3,3'-(bifenyl-4,4'-diylbisazo)di(5-amino-4-  611-026-00-2              220-012-1       2602-46-2         
hydroxynaftalen-2,7-disulfonan) tetrasodný;
Direct Blue 6

3,3'-(bifenyl-4,4'-diylbisazo)di(4-          611-027-00-8              209-358-4       573-58-0          
aminonaftalen-1-sulfonan) disodný; C.I.
Direct Red 28

4,4'-bis(arylazo)-3,3'-dimethoxybifenyl                                                                  
(azobarviva na bázi o-dianisidinu s výjimkou 611-029-00-9              -               -                 
jmenovitě uvedených v této příloze)

4,4'-bis(arylazo)-3,3'-dimethylbifenyl                                                                   
(azobarviva na bázi o-tolidinu s výjimkou    611-030-00-4              -               -                 
jmenovitě uvedených v této příloze)

1,4,5,8-tetraaminoanthrachinon (C.I. 64500)  611-032-00-5              219-603-7       2475-45-8         

6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2- 611-057-00-1              400-340-3       85136-74-9        
oxo-5-[4-(fenylazo)fenyl]azo-1,2-
dihydropyridin-3-karbonitril

7-([4,6-bis[(2-aminopropyl)amino]-1,3,5-    611-058-00-7              402-060-7       108225-03-2       
triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-[(2-
methoxyfenyl)azo]naftalen-2-sulfonová
kyselina-monoformát

4'-[(8-acetamido-3,6-disulfonato-2-         611-063-00-4              413-590-3       164058-22-4       
naftyl)azo]-4”-[(6-benzamido-3-sulfonato-2-
naftyl)azo]bifenyl-1,3',3”,1?-
tetrolatoměďnatý komplex, trisodná sůl
(Methylenbis(4,1-fenylenazo(1-(3-            611-099-00-0              401-500-5       -                 
(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-

4-methyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1'-
dipyridinium dichlorid dihydrochlorid

Fenylhydrazin [1]; fenylhydrazinium-chlorid  612-023-00-9              202-873-5 [1]                     
[2]; fenylhydrazin-hydrochlorid [3];
fenylhydrazinium-sulfát (2:1) [4]
                                             200-444-7 [2]             100-63-0 [1]                     E
                                             248-259-0 [3]             59-88-1 [2]                                                                                   
                                             257-622-2 [4]             27140-08-5 [3]                                                
                                                                       52033-74-6 [4]                                                                 

2-methoxyanilin; o-anisidin                  612-035-00-4              201-963-1       90-04-0           E

3,3'-dimethoxybenzidin; o-dianisidin         612-036-00-X              204-355-4       119-90-4          

Soli 3,3'-dimethoxybenzidinu; soli o-        612-037-00-5                                                
dianisidinu

3,3'-dimethylbenzidin; o-tolidin             612-041-00-7              204-358-0       119-93-7          

4,4'-diaminodifenylmethan; 4,4'-             612-051-00-1              202-974-4       101-77-9          E
methylendianilin

3,3'-dichlorbenzidin; 3,3'-dichlorbifenyl-   612-068-00-4              202-109-0       91-94-1           

4,4'-ylendiamin
4,4'-ylendiamin

Soli 3,3'-dichlorbenzidinu; soli 3,3'-       612-069-00-X                                                
dichlorbifenyl-4,4'-ylendiaminu

N-nitrosodimethylamin; dimethylnitrosamin    612-077-00-3              200-549-8       62-75-9           E

2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilin; 4,4'-    612-078-00-9              202-918-9       101-14-4          
methylenbis(2-chloranilin)

Soli 2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilinu;    612-079-00-4                                                

soli 4,4'-methylenbis(2-chloranilinu)

Soli 3,3'-dimethylbenzidinu; soli o-tolidinu 612-081-00-5                                                

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin           612-083-00-6              200-730-1       70-25-7           

4,4'-methylendi-o-toluidin                   612-085-00-7              212-658-8       838-88-0          

2,2'-(nitrosoimino)diethanol                 612-090-00-4              214-237-4       1116-54-7         

o-toluidin                                   612-091-00-X              202-429-0       95-53-4           

N-nitrosodipropylamin                        612-098-00-8              210-698-0       621-64-7          

4-methyl-m-fenylendiamin; 4-methylbenzen-1,3-612-099-00-3              202-453-1       95-80-7           
diamin

Toluen-2,4-diamonium-sulfát                  612-126-00-9              265-697-8       65321-67-7        
4-chloranilin                                612-137-00-9              203-401-0       106-47-8          

Diaminotoluen, technický produkt - směs [2]  612-151-00-5                                                            
a [3]

Methyl-fenylendiamin [1]                                                                                 

4-methyl-m-fenylendiamin [2]                                                                             

2-methyl-m-fenylendiamin [3]                                           246-910-3 [1]   25376-45-8 [1]    E
                                                                       202-453-1 [2]   95-80-7 [2] 
                                                                       212-513-9 [3]   823-40-5 [3]

                               
4-chlor-o-toluidin [1]                       612-196-00-0                                                E
4-chlor-o-toluidin hydrochlorid [2]                                    202-441-6 [1]   95-69-2 [1]                  
                                                                       221-627-8 [2]   3165-93-3 [2]

2,4,5-trimethylanilin [1]                    612-197-00-6              205-282-0 [1]-  137-17-7 [1]                                                                  
2,4,5-trimethylanilin hydrochlorid [2]       
                                                                       [1] - [2]       21436-97-5 [2]                                                                                          

4,4'-thiodianilin [1] a jeho soli            612-198-00-1              205-370-9 [1]   139-65-1 [1]      E

4,4'-oxydianilin [1] a jeho soli                                                                         
p-aminofenyl ether [1]                       612-199-00-7              202-977-0 [1]   101-80-4 [1]      E

2,4-diaminoanisol [1]                        612-200-00-0              210-406-1 [1]   615-05-4 [1]
4-methoxy-m-fenylenediamin                                                                               
2,4-diaminoanisol sulfát [2]                                           254-323-9 [2]   39156-41-7 [2]                                                                                           

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylendianilin  612-201-00-6              202-959-2       101-61-1          

C.I. Basic Violet 3 s ? 0,1 % Michlerova                                                                 
ketonu (číslo ES 202-027-5)                  612-205-00-8              208-953-6       548-62-9          E

6-Methoxy-m-toluidin                                                                                     

p-kresidin                                   612-209-00-X              204-419-1       120-71-8          E

Aziridin; ethylenimin                        613-001-00-1              205-793-9       151-56-4          

2-methylaziridin; propylenimin               613-033-00-6              200-878-7       75-55-8           E

Captafol (ISO); N-[(1,1,2,2-                 613-046-00-7              219-363-3       2425-06-1         
tetrachlorethyl)sulfanyl]-1,2,3,6-
tetrahydroftalimid

Carbadox (ISO); Methyl-2-[(chinoxalin-2-yl)  613-050-00-9              229-879-0       6804-07-5         
methyliden]hydrazin-1-karboxylát-1,4-dioxid

Směs složená z: 1,3,5-tris                                                                               
(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-                                                                   
triazin-2,4,6-trionu;                                                                                    

Směs oligomerů 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-613-199-00-X              421-550-1       -                 
poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-
trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

Akrylamid                                    616-003-00-0              201-173-7       79-06-1           

Thioacetamid                                 616-026-00-6              200-541-4       62-55-5           

směs: N-[3-hydroxy-2-                       616-057-00-5              412-790-8       -                 
(methakrylamidomethoxy)
propoxy]methylmethakrylamid, N-(2,3-
bis(methakrylamidomethoxy)propoxy]methyl
methakrylamid, methakrylamid, N-
[(methakrylamidomethoxy)methyl]methakrylamid
a N-[(2,3-
dihydroxypropoxy)methyl]methakrylamid

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce;                                                               
lehký olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   648-001-00-0              283-482-7       84650-02-2        
černouhelného dehtu. Je složena z uhlovodíků
s počtem atomů uhlíku převážně v rozmezí C4
až C10 a destilující v rozmezí přibližně 80
°C až 160 °C.)

Dehtové oleje; hnědouhelné; lehký olej                                                                   
(Destilát z hnědouhelného dehtu z rozmezím   648-002-00-6              302-674-4       94114-40-6        J
teplot varu přibližně od 80 °C do 250 °C. Je
složen převážně z alifatických a
aromatických uhlovodíků a jednomocných
fenolů.)

Benzolový předkap (černouhelný); redestilát  648-003-00-1              266-023-5       65996-88-5        J
lehkého oleje, nízkovroucí
(Destilát z koksárenského lehkého oleje s                                                                
přibližným destilačním rozmezím pod 100 °C.
Je složen převážně z alifatických uhlovodíků
s počtem atomů uhlíku C4 až C6.)

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce,                                                               
bohatá na BTX; redestilát lehkého oleje,
nízkovroucí
(Zbytky z destilace surového benzolu pro     648-004-00-7              309-984-9       101896-26-8       J
odstranění benzolových předků. Jsou složeny
převážně z benzenu, toluenu a xylenů s
rozmezím teploty varu přibližně 75 °C až 200
°C.)

Aromatické uhlovodíky, C6-10, bohaté na C8;  648-005-00-2              292-697-5       90989-41-6        J
redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

Solventní nafta (černouhelná), lehká;        648-006-00-8              287-498-5       85536-17-0        J
redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

Solventní nafta (černouhelná), frakce xylen- 648-007-00-3              287-502-5       85536-20-5        J
styrén; redestilát lehkého oleje,
středněvroucí

Solventní nafta (černouhelná), s obsahem     648-008-00-9              287-500-4       85536-19-2        J
kumaronu-styrénu; redestilát lehkého oleje,
středněvroucí

Těžký benzol (černouhelný), destilační                                                                   
zbytky; redestilát lehkého oleje,
vysokovroucí
(Zbytky z destilace hydrogenovaného surového 648-009-00-4              292-636-2       90641-12-6        J
benzolu. Jsou složeny převážně z naftalenu a
kondenzačních produktů indenu a styrénu.)

Aromatické uhlovodíky, C8; redestilát        648-010-00-X              292-694-9       90989-38-1        J
lehkého oleje, vysokovroucí

Aromatické uhlovodíky, C8-9, vedlejší                                                                    
produkt polymerace uhlovodíkové pryskyřice;
redestilát lehkého oleje, vysokovroucí
(Složitá směs uhlovodíků získaná při         648-012-00-0              295-281-1       91995-20-9        J
vakuovém odpařování rozpouštědla ze
zpolymerované uhlovodíkové pryskyřice. Je
složena z uhlovodíků s počtem atomů uhlíku
převážně v rozmezí C8 až C9 a s rozmezím
teploty varu přibližně 120 °C až 215 °C.)

Aromatické uhlovodíky, C9-12, benzenový      648-013-00-6              295-551-9       92062-36-7        J
destilát; redestilát lehkého oleje,
vysokovroucí

Extrakční zbytky (černouhelné), alkalická                                                                
benzolová frakce, kyselý extrakt; zbytky z
extraktu lehkého oleje, nízkovroucí
(Redestilát z destilátu hnědouhelného        648-014-00-1              295-323-9       91995-61-8        J
vysokovroucího dehtu, bez dehtových kyselin
a dehtových bází, s rozmezím teploty varu
přibližně 90 °C až 160 °C . Je složen
převážně z benzenu, toluenu a xylenů.)

Extrakční zbytky (dehtárenské), alkalická                                                                
benzolová frakce, kyselý extrakt; zbytky z
extraktu lehkého oleje, nízkovroucí
(Složitá směs uhlovodíků získaná redestilací 648-015-00-7              309-868-8       101316-63-6       J
destilátu černouhelného vysokovroucího dehtu
(bez dehtových kyselin a dehtových bází). Je
složena převážně z nesubstituovaných a
substituovaných aromatických uhlovodíků s
jedním jádrem s rozmezím teploty varu 85 °C
až 195 °C .)

Extrakční zbytky (černouhelné), kyselá                                                                   
benzolová frakce; zbytky z extraktu lehkého
oleje, nízkovroucí
(Kyselý kal jako vedlejší produkt rafinace   648-016-00-2              298-725-2       93821-38-6        J
surového vysokoteplotního uhlí kyselinou
sírovou. Je složen převážně z kyseliny
sírové a organických sloučenin.)

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej                                                               
alkalický, destilační přední frakce; zbytky
z extraktu lehkého oleje, nízkovroucí
(První frakce z destilace usazenin           648-017-00-8              292-625-2       90641-02-4        J
destilačních zbytků bohatých na aromatické
uhlovodíky, kumaron, naftalen a inden nebo z
praných karbolových olejů, s teplotou varu
převážně pod 145 °C. Je složena převážně z
alifatických a aromatických uhlovodíků C7 a
C8.)

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej   648-018-00-3              309-867-2       101316-62-5       J
alkalický, kyselý extrakt,
indénová frakce; zbytky z extraktu lehkého                                                               
oleje, středněvroucí

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej                                                               
alkalický, indénová frakce těžkého benzolu;
zbytky z extraktu lehkého oleje,
vysokovroucí
(Destilát z usazenin destilačních zbytků     648-019-00-9              292-626-8       90641-03-5        J
bohatých na aromatické uhlovodíky, kumaron,
naftalen a inden nebo z praných karbolových
olejů s rozmezím teploty varu přibližně 155
°C až 180 °C. Je složen převážně z indenu,
indanu a trimethylbenzenů.)

Solventní nafta (černouhelná); zbytky z                                                                  
extraktu lehkého oleje, vysokovroucí
(Destilát buď z vysokoteplotního             648-020-00-4              266-013-0       65996-79-4        J
černouhelného dehtu, koksárenského lehkého
oleje nebo ze zbytků alkalického extraktu
dehtového oleje s destilačním rozmezím
přibližně 130 °C až 210 °C. Je složen
převážně z indenu a dalších polycyklických
systémů s jedním aromatickým jádrem. Může
obsahovat fenolické sloučeniny a aromatické
dusíkaté báze.)

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje,                                                                    
neutrální frakce; zbytky z extraktu lehkého
oleje, vysokovroucí
(Destilát z frakční destilace                648-021-00-X              309-971-8       101794-90-5       J
vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je
složen převážně z alkyl-substituovaných
aromatických uhlovodíků s jedním benzenovým
jádrem s rozmezím teploty varu přibližně 135
°C až 210 °C. Může také obsahovat nenasycené
uhlovodíky jako je inden a kumaron.)

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, kyselé                                                             
extrakty; zbytky z extraktu lehkého oleje,
vysokovroucí
(Tento olej je složitou směsí aromatických   648-022-00-5              292-609-5       90640-87-2        J
uhlovodíků , převážně indenu, naftalenu,
kumaronu, fenolu a kresolů s rozmezím
teploty varu přibližně 140 °C až 215 °C.)

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje;                                                                    
karbolový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   648-023-00-0              283-483-2       84650-03-3        J
černouhelného dehtu. Je složena z
aromatických a dalších uhlovodíků,
fenolických sloučenin a dusíkatých
aromatických sloučenin destilujících
přibližně v rozmezí 150 °C až 210 °C.)
Dehtové oleje, černouhelné; karbolový olej                                                               

(Destilát z vysokoteplotního černouhelného   648-024-00-6              266-016-7       65996-82-9        J
dehtu s destilačním rozmezím přibližně 130
°C až 250 °C. Je složen především z
naftalenu, alkylnaftalenů, fenolických
sloučenin a aromatických dusíkatých bází.)

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej                                                               
alkalický, kyselý extrakt; zbytky z extraktu
karbolového oleje
(Olej z kyselého praní bazicky praného       648-026-00-7              292-624-7       90641-01-3        J
karbolového oleje pro odstranění malých
množství bazických složek (dehtové báze). Je
složen převážně z indenu, indanu a
alkylbenzenů.)

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej                                                             
alkalický; zbytky z extraktu karbolového
oleje
(Zbytky získané z černouhelného dehtového    648-027-00-2              266-021-4       65996-87-4        J
oleje při alkalickém praní, jako je vodný
roztok hydroxidu sodného, po odstranění
kyselin ze surového černouhelného dehtu.
Jsou složeny převážně z naftalenu a
aromatických dusíkatých bází.)

Extrakční oleje (černouhelné), lehký olej;                                                               
kyselý extrakt
(Vodní extrakt získaný při kyselém praní     648-028-00-8              292-622-6       90640-99-6        J
alkalicky promytého karbolového oleje. Je
složen převážně z kyselých solí různých
aromatických dusíkatých bází, včetně
pyridinu, chinolinu a jejich alkylderivátů.)

Pyridin, alkylderiváty; báze surového dehtu                                                              
(Složitá směs polyalkylovaných               648-029-00-3              269-929-9       68391-11-7        J
pyridinů získaná při destilaci černouhelného                                                             
dehtu nebo jako vysokovroucí destiláty,
přibližně nad 150 °C, reakčních směsí
amoniaku s acetaldehydem, formaldehydem a
paraformaldehydem.)

Dehtové báze, černouhelné, pikolinová                                                                    
frakce; báze destilátů
(Pyridinové báze vroucí v teplotním rozmezí  648-030-00-9              295-548-2       92062-33-4        J
125 °C až 160 °C získané destilací
neutralizovaného kyselého extraktu dehtové
frakce s obsahem bází z destilace
černouhelných dehtů. Je složena převážně z
lutidinů a pikolinů.)

Dehtové báze, černouhelné, lutidinová        648-031-00-4              293-766-2       91082-52-9        J
frakce; báze destilátů

Extrakční oleje (černouhelné), dehtová báze,                                                             
kollidinová frakce; báze destilátů
(Extrakt vzniklý při kyselé extrakci bází z  648-032-00-X              273-077-3       68937-63-3        J
aromatických olejů ze surového černouhelného
dehtu, jejich neutralizací a destilací.
Obsahuje převážně kollidiny, anilin,
toluidiny, lutidiny a xylidiny.)

Dehtové báze, černouhelné, kollidinová                                                                   
frakce; báze destilátů
(Destilační frakce vroucí v teplotním        648-033-00-5              295-543-5       92062-28-7        J
rozmezí přibližně 181 °C až 186 °C ze
surových bází získaná z neutralizovaných
dehtových frakcí obsahujících báze
extrahovaných kyselinou, které se získaly
destilací černouhelného dehtu. Obsahuje
zejména anilin a kollidiny.)

Dehtové báze, černouhelné, anilinová frakce;                                                             
báze destilátů
(Destilační frakce vroucí v teplotním        648-034-00-0              295-541-4       92062-27-6        J
rozmezí přibližně 180 °C až 200 °C ze
surových bází získaná odstraněním bází a
fenolů z karbolového oleje, které se získaly
destilací černouhelného dehtu. Obsahuje
zejména anilin, kollidiny, lutidiny a
toluidiny.)

Dehtové báze, černouhelné, toluidinová       648-035-00-6              293-767-8       91082-53-0        J
frakce; báze destilátů

Destiláty (ropné), pyrolyzní oleje z výroby                                                              
alkenů/alkinů smíchané s vysokoteplotním
černouhelným dehtem, indenová frakce;
redestiláty
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        648-036-00-1              295-292-1       91995-31-2        J
redestilát z frakční destilace
vysokoteplotního černouhelného dehtu a
zbytkových olejů, které se získaly při
pyrolytické výrobě alkenů/alkinů z ropných
produktů nebo zemního plynu. Je složena
převážně z indenu a má rozmezí teploty varu
přibližně 160 °C až 190 °C.)

Destiláty (černouhelné), černouhelný dehet -                                                             
zbytkové pyrolyzní oleje, naftalenové oleje;
redestiláty
(Redestilát získaný z frakční destilace      648-037-00-7              295-295-8       91995-35-6        J
vysokoteplotního černouhelného dehtu a
pyrolyzních zbytkových olejů, s rozmezím
teploty varu přibližně 190 °C až 270 °C. Je
složen převážně ze substituovaných aromátů
se dvěma jádry.)

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný                                                               
dehet - zbytkové pyrolyzní oleje,
naftalenový olej, redestilát; redestiláty
(Redestilát získaný z frakční destilace      648-038-00-2              295-329-1       91995-66-3        J
methylnaftalenového oleje zbaveného fenolu a
bází, který se získal destilací
vysokoteplotního dehtu, a pyrolyzních
zbytkových olejů, s rozmezím teploty varu
přibližně 220 °C až 230 °C. Je složen
převážně ze substituovaných a
nesubstituovaných aromátů se dvěma jádry.)

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný                                                               
dehet - zbytkové pyrolyzní oleje,
naftalenový olej; redestiláty
(Neutrální olej získaný z oleje zbaveného    648-039-00-8              310-170-0       122070-79-5       J
fenolu a bází, který se získal destilací
vysokoteplotního dehtu a pyrolyzních
zbytkových olejů, s rozmezím teploty varu
přibližně 225 °C až 255 °C. Je složen
převážně ze substituovaných aromátů se dvěma                                                             
jádry.)

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný                                                               
dehet - zbytkové pyrolyzní oleje,
naftalenový olej, destilační zbytky;
redestiláty
(Zbytky z destilace methylnaftalenového      648-040-00-3              310-171-6       122070-80-8       J
oleje zbaveného fenolu a bází (z
černouhelného dehtu a pyrolyzních zbytkových
olejů) s rozmezím teploty varu 240 °C až 260
°C. Je složen převážně ze substituovaných
aromátů se dvěma jádry a heterocyklických
uhlovodíků.)
Absorpční oleje, frakce bicyklických aromátů                                                             
a heterocyklických uhlovodíků; redestilát
pracího oleje

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        648-041-00-9              309-851-5       101316-45-4       M
redestilát z destilace pracího oleje. Je
složena převážně z aromátů se dvěma jádry a
heterocyklických uhlovodíků s rozmezím
teploty varu 260 °C až 290 °C.)

Destiláty (dehtárenské), zadní frakce,                                                                   
bohatá na fluoren; redestilát pracího oleje
(Složitá směs uhlovodíků získaná             648-042-00-4              284-900-0       84989-11-7        M
krystalizací dehtového oleje. Je složena z
aromatických a polycyklických uhlovodíků,
převážně fluorenu a zčásti acenaftenu.)

Kreosotový olej, acenaftenová frakce, bez                                                                
acenaftenu; redestilát pracího oleje
(Olej, který zůstane z acenaftenového oleje  648-043-00-X              292-606-9       90640-85-0        H
získaného z černouhelného dehtu po
odstranění acenaftenu krystalizačním
procesem. Je složen převážně z naftalenu a
alkylnaftalenů.)

Destiláty (dehtárenské), těžké oleje; těžký                                                              
anthracenový olej
(Destilát z frakční destilace černouhelného  648-044-00-5              292-607-4       90640-86-1        
dehtu, s rozmezím teploty varu 240 °C až 400
°C. Je složen převážně z tříjaderných a
polyjaderných uhlovodíků a
heterocyklických sloučenin.)                                                                             

Anthracenový olej, kyselý extrakt; zbytky po                                                             
extrakci anthracenového oleje
(Složitá směs uhlovodíků z frakce zbavené    648-046-00-6              295-274-3       91995-14-1        M
bází získané destilací černouhelného dehtu s
rozmezím teploty varu 325 °C až 365 °C. Je
složena převážně z anthracenu a fenanthrenu
a jejich alkylderivátů.)

Destiláty (dehtárenské); těžký anthracenový                                                              
olej
(Destilát z černouhelného dehtu s rozmezím   648-047-00-1              266-027-7       65996-92-1        M
teploty varu 100 °C až 450 °C. Je složen
převážně z aromatických uhlovodíků ze dvěma
až čtyřmi kondenzovanými jádry, sloučenin
fenolu a aromatických dusíkatých bází.)

Destiláty (dehtárenské), dehtová smola,                                                                  
těžké oleje; těžký anthracenový olej
(Destilát z destilace dehtové smoly získané  648-048-00-7              295-312-9       91995-51-6        M
z vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je
složen převážně z tříjaderných a
polyjaderných aromatických uhlovodíků s
rozmezím teploty varu 300 °C až 470 °C.
Produkt může obsahovat také heteroatomy.)

Destiláty (dehtárenské), dehtová smola;                                                                  
těžký anthracenový olej
(Olej získaný kondenzací par z tepelného     648-049-00-2              309-855-7       101316-49-8       M
zpracování dehtové smoly. Je složen převážně
z aromatických uhlovodíků se dvěma až čtyřmi
jádry s rozmezím teploty varu 200 °C až více
než 400 °C.)

Destiláty (dehtárenské), těžké oleje,                                                                    
pyrenová frakce; redestilát těžkého
anthracenového oleje
(Redestilát získaný z frakční destilace      648-050-00-8              295-304-5       91995-42-5        M
destilátu smolného dehtu s rozmezím teploty
varu 350 °C až 400 °C. Je složen převážně z
tříjaderných a polyjaderných aromatických
uhlovodíků a heterocyklických
sloučenin.)                                                                                              

Destiláty (dehtárenské), dehtová smola,                                                                  
pyrenová frakce; redestilát těžkého
anthracenového oleje
(Redestilát získaný z frakční destilace      648-051-00-3              495-313-4       91995-52-7        M
destilátu smolného dehtu par s rozmezím
teploty varu 380 °C až 410 °C. Je složen
převážně z tříjaderných a polyjaderných
aromatických uhlovodíků a heterocyklických
sloučenin.)

Parafinové vosky (hnědouhelné), hnědouhelný                                                              
vysokoteplotní dehet, upravený aktivním
uhlím; extrakt hnědouhelného dehtu
(Složitá směs uhlovodíků získaná při         648-052-00-9              308-296-6       97926-76-6        M
zpracování dehtu z koksování hnědého uhlí s
aktivním uhlím za účelem odstranění
stopových složek a nečistot. Je složen
převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním
nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků
převážně větším než C12.)

Parafinové vosky (hnědouhelné), hnědouhelný                                                              
vysokoteplotní dehet, upravený bentonitem;
extrakt hnědouhelného dehtu
(Složitá směs uhlovodíků získaná při         648-053-00-4              308-297-1       97926-77-7        M
zpracování dehtu z koksování hnědého uhlí s
bentonitem za účelem odstranění stopových
složek a nečistot. Je složen převážně z
nasycených uhlovodíků s lineárním nebo
rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků
převážně větším než C12.)

Dehtová smola; dehtová smola                 648-054-00-X              263-072-4       61789-60-4        M

Dehtová smola, černouhelný dehet,                                                                        
vysokoteplotní; dehtová smola
(Destilační zbytky z destilace               648-055-00-5              266-028-2       65996-93-2        
vysokoteplotního černouhelného dehtu. Černá
tuhá hmota s teplotou měknutí přibližně od
30 °C do 180 °C. Je složena převážně ze
složité směsi aromatických uhlovodíků s
nejméně třemi kondenzovanými jádry.)

Dehtová smola, černouhelný dehet,                                                                        
vysokoteplotní, teplotně zpracovaná; dehtová
smola
(Tepelně zpracované destilační zbytky z      648-056-00-0              310-162-7       121575-60-8       M
destilace vysokoteplotního černouhelného
dehtu. Černá tuhá hmota s teplotou měknutí
přibližně od 80 °C do 180 °C. Je složena
převážně ze složité směsi aromatických
uhlovodíků s nejméně třemi kondenzovanými
jádry.)

Dehtová smola, černouhelný dehet,                                                                        
vysokoteplotní, sekundární; redestilát
dehtové smoly
(Destilační zbytky získané při destilace     648-057-00-6              302-650-3       94114-13-3        M
vysokovroucích frakcí vysokoteplotního
černouhelného dehtu a/nebo smolného
koksárenského oleje s teplotou měknutí
přibližně od 140 °C do 170 °C (podle DIN
52025). Jsou složeny převážně z tříjaderných
a polyjaderných aromatických uhlovodíků,
které obsahují rovněž heteroatomy.)

Zbytky (dehtárenské), destilace dehtové                                                                  
smoly; redestilát dehtové smoly
(Destilační zbytky získané z frakční         648-058-00-1              295-507-9       92061-94-4        M
destilace destilátu dehtové smoly s rozmezím
teploty varu přibližně 400 °C až 470 °C.
Jsou složeny převážně z polyjaderných
aromatických uhlovodíků a heterocyklických
sloučenin.)

Dehet, černouhelný, vysokoteplotní,                                                                      
destilační a skladovací zbytky; tuhý zbytek
černouhelného dehtu
(Tuhé zbytky obsahující koks a popel, které  648-059-00-7              295-535-1       92062-20-9        M
se oddělí při destilaci a tepelném
zpracování vysokoteplotního černouhelného
dehtu v destilačních zařízeních a
skladovacích nádobách. Jsou složeny převážně
z uhlíku a obsahují malá množství
heterosloučenin a rovněž složek popela.)

Dehet, černouhelný, skladovací               648-060-00-2              293-764-1       91082-50-7        M
zbytky; tuhý zbytek černouhelného dehtu                                                                  
(Usazenina odstraněná ze skladovacích                                                                    
prostor surového černouhelného dehtu. Je
složena převážně z černouhelného dehtu a
částicemi obsahujícími uhlík.)

Dehet, černouhelný, vysokoteplotní, zbytky;                                                              
tuhý zbytek černouhelného dehtu
(Tuhé látky vzniklé při koksování uhlí pro   648-061-00-8              309-726-5       100684-51-3       M
účely výroby surového vysokoteplotního
černouhelného dehtu. Jsou složeny z částic
koksu a uhlí, ze sloučenin s vysokým obsahem
aromátů a z minerálních látek.)

Dehet, černouhelný, vysokoteplotní, vysoký                                                               
podíl tuhých látek; tuhý zbytek
černouhelného dehtu
(Kondenzační produkt vzniklý ochlazením      648-062-00-3              273-615-7       68990-61-4        M
přibližně na teplotu okolí plynu uvolněného
při vysokoteplotní (vyšší než 700 °C)
rozkladné destilaci uhlí. Je složen převážně
ze složité směsi aromatických uhlovodíků s
kondenzovanými jádry s vysokým obsahem
tuhých látek uhelného typu.)

Tuhé odpadní látky, koksování černouhelné                                                                
dehtové smoly; tuhý zbytek černouhelného
dehtu
(Směs odpadů vzniklá při koksování           648-063-00-9              295-549-8       92062-34-5        M
černouhelné dehtové smoly. Je složena
převážně z uhlíku.)

Extrakční zbytky, hnědouhelné; extrakt                                                                   
hnědouhelného dehtu
(Zbytky z extrakce sušeného hnědého uhlí.)   648-064-00-4              294-285-0       91697-23-3        M

Parafinové vosky (hnědouhelné),                                                                          
vysokoteplotní hnědouhelný dehet; extrakt
hnědouhelného dehtu
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           648-065-00-X              295-454-1       92045-71-1        M
koksárenského hnědouhelného dehtu
krystalizací z rozpouštědla (rozpouštědlové
odolejování), odsířením nebo tvorbou aduktů.
Je složena převážně z nasycených
uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným                                                                  
řetězcem s počtem uhlíků převážně větším než
C12.)

Parafinové vosky (hnědouhelné),                                                                          
vysokoteplotní hnědouhelný dehet,
hydrogenačně rafinované; extrakt
hnědouhelného dehtu
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           648-066-00-5              295-455-7       92045-72-2        M
koksárenského hnědouhelného dehtu
krystalizací z rozpouštědla (rozpouštědlové
odolejování), odsířením nebo tvorbou aduktů
modifikovaná působením vodíku v přítomnosti
katalyzátoru. Je složena převážně z
nasycených uhlovodíků s lineárním nebo
rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků
převážně větším než C12.)

Parafinové vosky (hnědouhelné),                                                                          
vysokoteplotní hnědouhelný dehet, upravené
působením kyseliny křemičité; extrakt
hnědouhelného dehtu
(Složitá směs uhlovodíků získaná působením   648-067-00-0              308-298-7       97926-78-8        M
kyseliny křemičité na koksárenský
hnědouhelný dehet za účelem odstranění
stopových složek a nečistot. Je složena
převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním
nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků
převážně větším než C12.)
Dehet, černouhelný, nízkoteplotní,                                                                       
destilační zbytky; dehtový olej,
středněvroucí

(Zbytky z frakční destilace nízkoteplotního  648-068-00-6              309-887-1       101316-85-2       M
černouhelného dehtu za účelem odstranění
olejů, jejichž teplota varu je v rozmezí až
do 300 °C. Je složena převážně z
aromatických sloučenin.)

Dehtová smola, černouhelný dehet,                                                                        
nízkoteplotní; zbytek dehtové smoly
(Složitá černá tuhá nebo polotuhá hmota      648-069-00-1              292-651-4       90669-57-1        M
získaná při destilaci nízkoteplotního
černouhelného dehtu. Její teplota měknutí je
v rozmezí od 40 °C do 180 °C. Tvoří ji
převážně složitá směs uhlovodíků.)                                                                       

Dehtová smola, černouhelný dehet,                                                                        
nízkoteplotní, oxidovaná; zbytek dehtové
smoly, oxidovaný
(Produkt získaný foukáním vzduchu při        648-070-00-7              292-654-0       90669-59-3        M
zvýšené teplotě do nízkoteplotní černouhelné
dehtové smoly. Má teplotu měknutí přibližně
v rozmezí od 70 °C do 180 °C. Tvoří jej
převážně složitá směs uhlovodíků.)

Dehtová smola, černouhelný dehet,                                                                        
nízkoteplotní, tepelně zpracovaná; zbytek
dehtové smoly, tepelně zpracovaný
(Složitá černá tuhá hmota získaná tepelným   648-071-00-2              292-653-5       90669-58-2        M
zpracováním nízkoteplotní černouhelné
dehtové smoly. Má teplotu měknutí přibližně
v rozmezí od 50 °C do 140 °C. Tvoří jej
převážně složitá směs aromatických
sloučenin.)

Destiláty (uhlí ropa), aromáty s                                                                         
kondenzovanými jádry; destiláty
(Destiláty ze směsi uhlí, dehtu a            648-072-00-8              269-159-3       68188-48-7        M
aromatických ropných látek s destilačním
rozmezím přibližně 220 °C až 450 °C. Jsou
složeny převážně z aromatických uhlovodíků
se třemi až čtyřmi kondenzovanými jádry.)

Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické,                                                             
vzniklé pyrolyzou směsi dehtová smola -
polyethylen - polypropylen; pyrolyzní
produkty
(Složitá směs uhlovodíků vzniklých pyrolyzou 648-073-00-3              309-956-6       101794-74-5       M
směsi dehtová smola - polyethylen -
polypropylen. Je složena převážně z
polycyklických aromatických uhlovodíků s
počtem uhlíků v rozsahu C20 až C28 a s
teplotou měknutí 100 °C až 220 °C podle DIN
52025.)

Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické,                                                             
vzniklé pyrolyzou směsi dehtová smola -
polyethylen; pyrolyzní produkty
(Složitá směs uhlovodíků vzniklých pyrolyzou 648-074-00-9              309-957-1       101794-75-6       M
směsi dehtová smola - polyethylen. Je
složena převážně z
polycyklických aromatických uhlovodíků s                                                                 
počtem uhlíků v rozsahu C20 až C28 a s
teplotou měknutí 100 °C až 220 °C podle DIN
52025.)

Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické,                                                             
vzniklé pyrolyzou směsi dehtová smola -
polystyren; pyrolyzní produkty
(Složitá směs uhlovodíků vzniklých pyrolyzou 648-075-00-4              309-958-7       101794-76-7       M
směsi dehtová smola - polystyren. Je složena
převážně z polycyklických aromatických
uhlovodíků s počtem uhlíků v rozsahu C20 až
C28 a s teplotou měknutí 100 °C až 220 °C
podle DIN 52025.)

Dehtová smola, černouhelný dehet - ropa;                                                                 
zbytky dehtové smoly
(Zbytky z destilace směsi černouhelného      648-076-00-X              269-109-0       68187-57-5        M
dehtu a aromatických ropných látek.Tuhá
hmota s teplotou měknutí od 40 °C do 180 °C.
Tvoří je převážně složitá směs aromatických
uhlovodíků se třemi a více kondenzovanými
jádry.)

Fenanthren, destilační zbytky; redestilát                                                                
těžkého anthracenového oleje
(Zbytky z destilace surového fenanthrenu s   648-077-00-5              310-169-5       122070-78-4       M
rozmezím teplot varu 340 °C až 420 °C. Jsou
složeny převážně z fenanthrenu, anthracenu a
karbazolu.)

Destiláty (dehtárenské), horní, bez                                                                      
fluorenu; redestilát pracího oleje
(Složitá směs uhlovodíků získaná             648-078-00-0              284-899-7       84989-10-6        M
krystalizací dehtového oleje. Je složena z
aromatických polycyklických uhlovodíků,
převážně bifenylu, dibenzofuranu a
acenaftenu.)

Zbytky (dehtárenské), destilace kreosotového                                                             
oleje; redestilát pracího oleje
(Zbytek z frakční destilace pracího oleje s  648-080-001               295-506-3       92061-93-3        H
rozmezím teploty varu přibližně 270 °C až
330 °C. Je složen
z aromatických uhlovodíků se dvěma jádry a                                                               
heterocyklických uhlovodíků.)

Destiláty (černouhelné), koksárenský lehký                                                               
olej, naftalenová frakce; naftalenový olej
(Složitá směs uhlovodíků z kontinuální       648-084-00-3              285-076-5       85029-51-2        J, M
destilace koksárenského lehkého oleje. Je
složena převážně z naftalenu, kumaronu a
indenu, s teplotou varu vyšší než 148 °C .)

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje s                                                             
nízkým obsahem naftalenu; redestilát
naftalenového oleje
(Složitá směs uhlovodíků získaná             648-086-00-4              284-898-l       84989-09-3        J, M
krystalizací naftalenového oleje. Je složena
převážně z naftalenu, alkylnaftalenů a
fenolů.)

Destiláty (dehtárenské), matečný roztok z                                                                
krystalizace naftalenového oleje; redestilát
naftalenového oleje
(Složitá směs organických sloučenin získaná  648-087-00-X              295-3l0-8       9l995-49-2        J, M
jako filtrát při krystalizaci naftalenové
frakce z černouhelného dehtu, s rozmezím
bodu varu přibližně 200 °C až 230 °C. Je
složena převážně z naftalenu, thionaftenu a
alkylnaftalenů.)

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový                                                              
olej alkalický; extrakční zbytky
naftalenového oleje
(Složitá směs uhlovodíků získaná alkalickým  648-088-00-5              310-166-9       121620-47-1       J, M
praním naftalenového oleje za účelem
odstranění fenolických sloučenin (dehtových
kyselin). Je složena z naftalenu a
alkylnaftalenů.)

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový                                                              
olej alkalický, s nízkým obsahem naftalenu;
extrakční zbytky naftalenového oleje
(Složitá směs uhlovodíků zbývajících po      648-089-00-0              3l0-l67-4       l2l620-48-2       J, M
odstranění naftalenu krystalizačním procesem
z alkalicky praného naftalenového oleje. Je
složena převážně z naftalenu a
alkylnaftalenů.)

Destiláty (černouhelné), naftalenové         648-090-00-6              292-6l2-l       90640-90-7        J, M
oleje, zbavené naftalenu, alkalické                                                                      
extrakty; extrakční zbytky naftalenového
oleje
(Olej zbývající po odstranění fenolických                                                                
sloučenin (dehtových kyselin) z alkalicky
praného naftalenového oleje. Je složen
převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.)

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový                                                              
olej alkalický, hlavové destilační frakce;
extrakční zbytky naftalenového oleje
(Destilát z alkalicky praného naftalenového  648-09l-00-l              292-627-3       9064l-04-6        J, M
oleje s destilačním rozmezím přibližně l80
°C až 220 °C. Je složen převážně z
naftalenu, alkylbenzenů, indenu a indanu.)
Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje,                                                              
methylnaftalenová frakce; methylnaftalenový
olej

(Destilát z frakční destilace                648-092-00-7              309-985-4       l0l896-27-9       J, M
vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je
složen převážně ze substituovaných
uhlovodíků se dvěma aromatickými kruhy a
aromatickými dusíkatými bázemi s rozmezím
teploty varu přibližně 225 °C až 255 °C.)

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje,                                                              
indol-methylnaftalenová frakce;
methylnaftalenový olej
(Destilát z frakční destilace                648-093-00-2              309-972-3       l0l794-9l-6       J, M
vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je
složen převážně z indolu a methylnaftalenu s
rozmezím teploty varu přibližně 235 °C až
255 °C.)

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje,                                                              
kyselé extrakty; zbytky po extrakci
methylnaftalenového oleje
(Složitá směs uhlovodíků získaná odbázováním 648-094-00-8              295-309-2       9l995-48-l        J, M
methylnaftalenové frakce získané destilací
černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu
přibližně 230 °C až 255 °C. Obsahuje
převážně l-(2)-methylnaftalen, naftalen,
dimethylnaftalen a bifenyl.)

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový                                                              
olej alkalický, destilační zbytky; zbytky po
extrakci methylnaftalenového oleje
(Zbytky z destilace alkalicky praného        648-095-00-3              292-628-9       9064l-05-7        J, M
naftalenového oleje s rozmezím teploty varu
přibližně 220 °C až 300 °C. Jsou složeny
převážně z naftalenu, alkylnaftatenů a
aromatických dusíkatých bází.)

Extrakční oleje (černouhelné), kyselé, bez                                                               
dehtových bází; zbytky po extrakci
methylnaftalenového oleje
(Extrakční olej s destilačním rozmezím       648-096-00-9              284-90l-6       84989-l2-8        J, M
přibližně 220 °C až 265 °C ze zbytku
alkalické extrakce černouhelného dehtu,
vzniklý při kyselém praní vodným roztokem
kyseliny sírové, po vydestilování dehtových
bází. Je složen převážně z alkylnaftalenů.)

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce,                                                               
destilační zbytky; prací olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná při         648-097-00-4              3l0-l65-3       l2l620-46-0       J, M
destilaci surového benzolu (vysokoteplotní
černouhelný dehet). Může to být kapalina s
destilačním rozmezím přibližně l50 °C až 300
°C nebo polotuhá nebo tuhá hmota s teplotou
tání nad 70 °C. Je složena převážně z
naftalenu a alkylnaftalenů.)

Kreosotový olej, acenaftenová frakce                                                                     

Prací olej                                   648-098-00-X              292-605-3       90640-84-9        H

Kreosotový olej                              648-099-00-5              263-047-8       61789-28-4        H

Kreosotový olej, vysokovroucí destilát;                                                                  
prací olej
(Vysokovroucí destilační frakce získaná z    648-l00-00-9              274-565-9       7032l-79-8        H
vysokoteplotní karbonizace černého uhlí,
která je dále rafinována za účelem
odstranění nadbytečných krystalických soli.
Je složena převážně z kreosotového oleje, z
kterého byly odstraněny některé normální
polyjaderné aromatické soli, které jsou
součástí destilátů černouhelného dehtu. Při
teplotě
přibližně 5 °C neobsahuje krystaly.)                                                                     

Kreosot                                      648-101-00-4              232-287-5       8001-58-9         H

Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina                                                                 
kreosotového oleje; extrakční zbytek pracího
oleje
(Složitá směs uhlovodíků z frakce, která     648-l02-00-X              3l0-l89-4       l22384-77-4       H
neobsahuje báze, z destilace černouhelného
dehtu, s rozmezím teploty varu přibližně 250
°C až 280 °C. Je složena převážně z bifenylu
a isomerních dimethylnaftalenů.)

Anthracenový olej, anthracenová pasta;                                                                   
frakce anthracenového oleje
(Anthracenem obohacená tuhá hmota získaná    648-l03-00-5              292-603-2       90640-8l-6        J, M
krystalizací a odstřeďováním anthracenového
oleje. Je složena převážně z anthracenu,
karbazolu a fenanthrenu.)

Anthracenový olej, nízký obsah anthracenu;                                                               
frakce anthracenového oleje
(Olej zbývající po odstranění tuhé hmoty     648-l04-00-0              292-604-8       90640-82-7        J, M
bohaté na anthracen (anthracenové pasty)
krystalizačním procesem z anthracenového
oleje. Je složen převážně z aromatických
sloučenin se dvěma, třemi nebo čtyřmi
aromatickými jádry.)

Zbytky (dehtárenské), destilace                                                                          
anthracenového oleje; frakce anthracenového
oleje
(Zbytek z frakční destilace surového         648-l05-00-6              295-505-8       9206l-92-2        J, M
anthracenu s rozmezím teploty varu přibližně
340 °C až 400 °C. Je složen převážně z
aromatických a heterocyklických uhlovodíků
se třemi a více aromatickými jádry.)

Anthracenový olej, anthracenová pasta,                                                                   
anthracenová frakce; frakce anthracenového
oleje
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         648-l06-00-l              295-275-9       9l995-l5-2        J, M
anthracenu, získaná krystalizací
anthracenového oleje z vysokoteplotního
černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu
330 °C až 350 °C. Je složena hlavně z
anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.)

Anthracenový olej, anthracenová pasta,                                                                   
karbazolová frakce; frakce anthracenového
oleje
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         648-l07-00-7              295-276-4       9l995-l6-3        J, M
anthracenu, získaná krystalizací
anthracenového oleje z vysokoteplotního
černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu
350 °C až 360 °C. Je složena hlavně z
anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.)

Anthracenový olej, anthracenová pasta, lehký                                                             
destilát; frakce anthracenového oleje
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         648-l08-00-2              295-278-5       9l995-l7-4        J, M
anthracenu, získaná krystalizací
anthracenového oleje z nízkoteplotního
černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu
přibližně 290 °C až 340 °C. Je složena
hlavně z tříjaderných aromatických
uhlovodíků a jejich dihydroderivátů.)

Dehtové oleje, černouhelné, nízkoteplotní;                                                               
dehtový olej, vysokovroucí
(Destilát z nízkoteplotního černouhelného    648-l09-00-8              309-889-2       10l316-87-4       J, M
dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků,
fenolických sloučenin a aromatických
dusíkatých bází s rozmezím teploty varu
přibližně l60 °C až 340 °C.)

Fenoly, extrakt čpavkové vody; alkalický                                                                 
extrakt
(Směs fenolů extrahovaných za použití        648-111-00-9              284-881-9       84988-93-2        J, M
isobutylacetátu ze čpavkové vody
kondenzované z plynu uvolněného při
nízkoteplotní (pod 700 °C) rozkladné
destilaci uhlí. Je složena převážně z
monohydroxyfenolů a dihydroxyfenolů.)

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje,                                                                    
alkalické extrakty; alkalický extrakt
(Vodný extrakt z karbolového oleje získaný   648-112-00-4              292-610-0       90640-88-3        J, M
při alkalickém praní, např. vodným roztokem
hydroxidu sodného. Je složen převážně z
alkalických solí různých fenolických                                                                     
sloučenin.)

Extrakty, dehtový olej alkalický; alkalický                                                              
extrakt
(Extrakt z oleje černouhelného dehtu         648-113-00-X              266-017-2       65996-83-0        J, M
získaného alkalickým praním, např. vodným
roztokem hydroxidu sodného. Je složen
převážně z alkalických solí různých
fenolických sloučenin.)

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje,                                                              
alkalické extrakty; alkalický extrakt
(Vodný extrakt z naftalenového oleje získaný 648-114-00-5              292-611-6       90640-89-4        J, M
alkalickým praním, např. vodným roztokem
hydroxidu sodného. Je složen převážně z
alkalických solí různých fenolických
sloučenin.)

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej                                                             
alkalický; sycený oxidem uhličitým, čeřený;
surové fenoly
(Produkt získaný působením CO2 a CaO na      648-115-00-0              292-629-4       90641-06-8        J, M
alkalický extrakt dehtového oleje. Je složen
převážně z CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 a dalších
organických a anorganických nečistot.)

Kyseliny z dehtu, hnědouhelného, surové;                                                                 
surové fenoly
(Okyselený alkalický extrakt destilátu       648-117-00-1              309-888-7       101316-86-3       J, M
hnědouhelného dehtu. Je složený převážně z
fenolu a jeho homologů.)

Kyseliny z dehtu, zplyňování hnědého uhlí;                                                               
surové fenoly
(Složitá směs organických kyselin získaná    648-118-00-7              295-536-7       92062-22-1        J, M
při zplyňování hnědého uhlí. Je složena
převážně z aromatických fenolů C6-10 a
jejich homologů.)

Kyseliny z dehtu, destilační zbytky;                                                                     
destilované fenoly
(Zbytky z destilace surového fenolu z uhlí.  648-119-00-2              306-251-5       96690-55-0        J, M
Jsou složeny převážně z fenolů s počtem
uhlíků C8 až C10, s teplotou měknutí od 60
°C do 80 °C.)

Kyseliny z dehtu, methylfenolová             648-120-00-8              284-892-9       84989-04-8        J, M
frakce; destilované fenoly                                                                               
(Frakce kyselin z dehtu bohatá na 3-                                                                     
methylfenol a 4-methylfenol, získaná
destilací surových kyselin z nízkoteplotního
černouhelného dehtu.)

Kyseliny z dehtu, polyalkylfenolová frakce;                                                              
destilované fenoly
(Frakce kyselin z dehtu, získaná destilací   648-121-00-3              284-893-4       84989-05-9        J, M
surových kyselin z nízkoteplotního
černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu
přibližně 225 °C až 320 °C. Je složena
převážně z polyalkylfenolů.)

Kyseliny z dehtu, xylenolová frakce;                                                                     
destilované fenoly
(Frakce kyselin z dehtu, bohatá na 2,4-      648-122-00-9              284-895-5       84989-06-0        J, M
dimethylfenol a 2,5-dimethylfenol, získaná
destilací surových kyselin z nízkoteplotního
černouhelného dehtu.)

Kyseliny z dehtu, ethylfenolová frakce;                                                                  
destilované fenoly
(Frakce kyselin z dehtu, bohatá na 3-        648-123-00-4              284-891-3       84989-03-7        J, M
ethylfenol a 4-ethylfenol, získaná destilací
surových kyselin z nízkoteplotního
černouhelného dehtu.)

Kyseliny z dehtu, 3,5-xylenolová frakce;                                                                 
destilované fenoly
(Frakce kyselin z dehtu, bohatá na 3,5-      648-124-00-X              284-896-0       84989-07-1        J, M
dimethylfenol, získaná destilací surových
kyselin z nízkoteplotního černouhelného
dehtu.)

Kyseliny z dehtu, zbytky, destiláty, první                                                               
frakce; destilované fenoly
(Zbytky z destilace lehkého karbolového      648-125-00-5              270-713-1       68477-23-6        J, M
oleje při teplotách 235 °C až 355 °C.)

Kyseliny z dehtu, kresolové, zbytky;                                                                     
destilované fenoly
(Zbytek ze surových kyselin z černouhelného  648-126- 00-0             271-418-0       68555-24-8        J, M
dehtu po odstranění fenolu, kresolů,
xylenolů a ostatních výševroucích fenolů.
Černá tuhá hmota s teplotou tání přibližná
80 °C. Je složen převážně z polyalkylfenolů,
pryskyřice a anorganických solí.)

Fenoly, C9-11; destilované fenoly            648-127-00-6              293-435-2       91079-47-9        J, M

Kyseliny z dehtu, kresolové; destilované                                                                 
fenoly
(Složitá směs organických sloučenin, získaná 648-128-00-1              295-540-9       92062-26-5        J, M
z hnědého uhlí, s rozmezím teploty varu
přibližně 200 °C až 230 °C. Je složena
hlavně z fenolů a pyridinových bází.)

Kyseliny z dehtu, hnědé uhlí, C2-                                                                        
alkylfenolová frakce; destilované fenoly
(Destilát z acidifikace alkalicky praného    648-129-00-7              302-662-9       94114-29-1        J, M
destilátu lignitového dehtu s rozmezím
teploty varu přibližně 200 °C až 230 °C. Je
složen hlavně z m-ethylfenolu a p-
ethylfenolu a rovněž z kresolů a xylenolů.)

Extrakční oleje (uhlí), naftalenové oleje;                                                               
kyselý extrakt
(Vodný extrakt získaný kyselým praním        648-130-00-2              292-623-1       90641-00-2        J, M
alkalicky praného naftalenového oleje. Je
složen převážně z kyselých solí různých
aromatických dusíkatých bází, včetně
pyridinu, chinolinu a jejich alkylderivátů.)

Dehtové báze, deriváty chinolinu;            648-131-00-8              271-020-7       68513-87-1        J, M
destilované báze

Dehtové báze, černouhelné, frakce derivátů   648-132-00-3              274-560-1       70321-67-4        J, M
chinolinu; destilované báze

Dehtové báze, černouhelné, destilační                                                                    
zbytky; destilované báze
(Destilační zbytek zůstávající po destilaci  648-133-00-9              295-544-0       92062-29-8        J, M
neutralizovaných kyselinou extrahovaných
dehtových frakcí obsahujících báze, získaný
destilací černouhelných dehtů. Obsahuje
zejména anilin, kollidiny, chinolin a jeho
deriváty a toluidiny.)

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s                                                                   
polyethylenem a polypropylenem,
pyrolyzované, frakce lehkého oleje; tepelně
zpracované produkty
(Olej získaný tepelným zpracováním směsi     648-134-00-4              309-745-9       100801-63-6       J, M
polyethylen/polypropylen s černouhelnou
dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je
složen
převážně z benzenu a jeho homologů s                                                                     
rozmezím teploty varu přibližně 70 °C až 120
°C.)

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s                                                                   
polyethylenem, pyrolyzované, frakce lehkého
oleje; tepelně zpracované produkty
(Olej získaný tepelným zpracováním           648-135-00-X              309-748-5       100801-65-8       J, M
polyethylenu s černouhelnou dehtovou smolou
nebo aromatickými oleji. Je složen převážně
z benzenu a jeho homologů s rozmezím teploty
varu přibližně 70 °C až 120 °C.)

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s                                                                   
polystyrenem, pyrolyzované, frakce lehkého
oleje; tepelně zpracované produkty
(Olej získaný tepelným zpracováním           648-136-00-5              309-749-0       100801-66-9       J, M
polystyrenu s černouhelnou dehtovou smolou
nebo aromatickými oleji. Je složen převážně
z benzenu a jeho homologů s rozmezím teploty
varu přibližně 70 °C až 210 °C.)

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej                                                             
alkalický, zbytky z destilace naftalenu;
zbytky z extrakce naftalenového oleje
(Zbytek získaný z extrahovaného oleje po     648-137-00-0              277-567-8       736665-18-6       J, M
odstranění naftalenu destilací. Je složen
převážně z aromatických uhlovodíků se dvěma
až čtyřmi kondenzovanými jádry a z
aromatických dusíkatých bází.)

Kreosotový olej, nízkovroucí destilát; prací                                                             
olej
(Nízkovroucí destilační frakce získaná z     648-138-00-6              274-566-4       70321-80-1        H
vysokoteplotní karbonizace černého uhlí,
která je dále rafinována za účelem
odstranění přebytečných krystalických solí.
Je složena převážně z kreosotového oleje s
odstraněnými podíly některých běžných
polyjaderných solí, které jsou složkami
destilátu černouhelného dehtu. Neobsahuje
krystaly při přibližně 38 °C.)

Dehtové kyseliny, kresolové, sodné soli,     648-139-00-1              272-361-4       68815-21-4        J, M
žíravé roztoky; alkalický extrakt

Extrakční oleje (černouhelné), dehtové báze;                                                             
kyselý extrakt
(Extrakt ze zbytku po alkalické extrakci     648-140-00-7              266-020-9       65996-86-3        J, M
černouhelného dehtového oleje, získaný
kyselým praním, jako např. vodným roztokem
kyseliny sírové, po destilaci prováděné za
účelem odstranění naftalenu. Je složen
převážně z kyselých solí různých
aromatických dusíkatých bází, včetně
pyridinu, chinolinu a jejich alkylderivátů.)

Dehtové báze, černouhelné, surové; Surové                                                                
dehtové báze
(Reakční produkty získané neutralizací       648-141-00-2              266-018-8       65996-84-1        J, M
extraktu oleje černouhelných dehtových bází
alkalickým roztokem, jako je vodný roztok
hydroxidu sodného, za účelem získání volných
bází. Jsou složeny převážně z organických
bází jako jsou akridin, fenanthridin,
pyridin, chinolin a jejich alkylderiváty.)

Zbytky (černouhelné), z extrakce kapalnými                                                               
rozpouštědly
(Kohezní prášek tvořený uhelnými minerálními 648-142-00-8              302-681-2       94114-46-2        M
látkami a nerozpuštěným uhlím, který zůstal
po extrakci uhlí kapalným rozpouštědlem.)

Uhelné kapaliny, z extrakce kapalnými                                                                    
rozpouštědly;
(Produkt získaný odfiltrováním uhelných      648-143-00-3              302-682-8       94114-47-3        M
minerálních látek a nerozpuštěného uhlí z
roztoku extraktu uhlí vzniklého vyluhováním
uhlí v kapalném rozpouštědle. Černá viskosní
velmi složitá kapalná směs tvořená převážně
aromatickými uhlovodíky a částečně
hydrogenovanými aromatickými uhlovodíky,
aromatickými dusíkatými sloučeninami,
aromatickými sirnými sloučeninami,
fenolickými a jinými aromatickými
kyslíkatými sloučeninami a jejich
alkylderiváty.)

Uhelné kapaliny, z extrakce                  648-144-00-9              302-683-3       94114-48-4        M
kapalnými rozpouštědly;                                                                                  
(Produkt v podstatě bez rozpouštědel,                                                                    
získaný vydestilováním rozpouštědla z
odfiltrovaného roztoku extraktu uhlí,
vzniklého vyluhováním uhlí v kapalném
rozpouštědle. Černá polotuhá hmota, tvořená
převážně složitou směsí aromatických
uhlovodíků s kondenzovanými jádry,
aromatickými dusíkatými sloučeninami,
aromatickými sirnými sloučeninami,
fenolickými a jinými aromatickými
kyslíkatými sloučeninami a jejich
alkylhomology.)

Lehký olej (černouhelný), koksárenský;                                                                   
surový benzol
(Těkavá organická kapalina extrahovaná z     648-147-00-5              266-012-5       65996-78-3        J
plynu uvolňovaného při vysokoteplotní (nad
700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Je složena
převážně z benzenu, toluenu a xylenů. Může
obsahovat malá množství jiných
uhlovodíkových složek.)

Destiláty (černouhelné), z extraktu                                                                      
kapalnými rozpouštědly, primární
(Kapalný produkt kondenzace par uvolňovaných 648-148-00-0              302-688-0       94114-52-0        J
při vyluhování uhlí v kapalných
rozpouštědlech, s rozmezím teploty varu
přibližně 30 °C až 300 °C. Je složen hlavně
z částečně hydrogenovaných aromatických
uhlovodíků s kondenzovanými jádry, z
aromatických sloučenin s obsahem dusíku,
kyslíku a síry a z jejich alkylderivátů s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C4 až C14.)

Destiláty (černouhelné), z extraktu                                                                      
rozpouštědly, hydrokrakované
(Destilát získaný hydrokrakováním extraktu   648-149-00-6              302-689-6       94114-53-1        J
nebo roztoku uhlí, získaného při extrakci
kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým
plynem, s rozmezím teploty varu přibližně 30
°C až 300 °C. Je složen hlavně z
aromatických uhlovodíků, hydrogenovaných                                                                 
aromatických uhlovodíků a naftenických
sloučenin, jejich alkylderivátů a alkanů s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C4 až C14. Rovněž jsou přítomny aromatické
sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík a
hydrogenované aromatické sloučeniny.)

Nafta (z černého uhlí), rozpouštědlový                                                                   
extrakt, hydrokrakovaná
(Frakce destilátu získaného hydrokrakováním  648-150-00-1              302-690-1       94114-54-2        J
extraktu nebo roztoku uhlí, získaného při
extrakci kapalným rozpouštědlem nebo
nadkritickým plynem, s rozmezím teploty varu
přibližně 30 °C až 180 °C. Je složena hlavně
z aromatických uhlovodíků, hydrogenovaných
aromatických uhlovodíků a naftenických
sloučenin, jejich alkylderivátů a alkanů s
počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C9.
Rovněž jsou přítomny aromatické sloučeniny
obsahující dusík, síru a kyslík a
hydrogenované aromatické sloučeniny.)

Benzín, rozpouštědlový extrakt z uhlí,                                                                   
hydrokrakovaná nafta
(Motorové palivo získané reformováním        648-151-00-7              302-691-7       94114-55-3        J
rafinované frakce nafty z produktů
hydrokrakování extraktu uhlí nebo roztoku
vzniklého při extrakci kapalným
rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s
rozmezím teploty varu přibližně 30 °C až 180
°C. Je složeno hlavně z aromatických a
naftenických uhlovodíků, jejich
atkylderivátů a alkanů s počtem uhlíkových
atomů v rozmezí C4 až C9.)

Destiláty (černouhelné), rozpouštědlový                                                                  
extrakt, hydrokrakovaný střed
(Destilát získaný hydrokrakováním extraktu z 648-152-00-2              302-692-2       94114-56-4        J
uhlí nebo roztoku
získaného při extrakci kapalným                                                                          
rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s
rozmezím teploty varu přibližně 180 °C až
300 °C. Je složen hlavně z aromatických
uhlovodíků se dvěma jádry, hydrogenovanými
aromatickými uhlovodíky a naftenickými
sloučeninami, jejich alkylderiváty a alkany
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C9 až C14. Rovněž jsou přítomny sloučeniny
obsahující dusík, síru a kyslík.)

Destiláty (černouhelné), rozpouštědlový                                                                  
extrakt, hydrokrakovaný hydrogenovaný střed
(Destilát z hydrogenace hydrokrakovaného     648-153-00-8              302-693-8       94114-57-5        J
středního destilátu z extraktu z uhlí nebo
roztoku získaného při extrakci kapalným
rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s
rozmezím teploty varu přibližně 180 °C až
280 °C. Je složen hlavně z hydrogenovaných
uhlíkových sloučenin se dvěma kruhy a jejich
alkylderivátů s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C9 až C14.)

Lehký olej (černouhelný), polokoksovací                                                                  
proces; lehký olej
(Těkavá organická kapalina zkondenzovaná z   648-156-00-4              292-635-7       90641-11-5        J
plynu uvolněného při nízkoteplotní (pod 700
°C) rozkladné destilaci uhlí. Je složena
převážně z uhlovodíků C6-10.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého   649-001-00-3              265-102-1       64742-03-6        H
naftenického destilátu

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého   649-002-00-9              265-103-7       64742-04-7        H
parafinového destilátu

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého   649-003-00-4              265-104-2       64742-05-8        H
parafinového destilátu

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého   649-004-00-X              265-111-0       64742-11-6        H
naftenického destilátu

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého   649-005-00-5              295-341-7       91995-78-7        H
vakuového plynového oleje
Uhlovodíky C26-55, bohaté na                 649-006-00-0              307-753-7       97722-04-8        H
aromáty                                                                                                  

Zbytky (ropné), z atmosférické kolony; těžký                                                             
topný olej
(Složitá zbytková směs z atmosférické        649-008-00-1              265-045-2       64741-45-3        
destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně větším než
C20, vroucích přibližně nad 350 °C. Tento
proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 %
hmot. aromatických uhlovodíků se
čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými
kruhy.)

Plynové oleje (ropné), těžké vakuové; těžký                                                              
topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou    649-009-00-7              265-058-3       64741-57-7        
destilací zbytku z atmosférické destilace
ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozsahu C20 až
C50 a s rozmezím teploty varu přibližně 350
°C až 600 °C. Tento proud pravděpodobně
obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických
uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými
kondenzovanými kruhy.)

Destiláty (ropné) , těžké katalyticky                                                                    
krakované; těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-010-00-2              265-063-0       64741-61-3        
produktů katalytického krakování. Je složena
z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozsahu C15 až C35 a s rozmezím
teploty varu přibližně 260 °C až 500 °C.
Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5
% hmot. aromatických uhlovodíků se
čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými
kruhy.)

Čištěné oleje (ropné), katalyticky                                                                       
krakované; těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-011-00-8              265-064-6       64741-62-4        
zbytková frakce destilace produktů z
katalytického krakování. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně větším než C20 a vroucí přibližně
nad 350
°C. Tento proud pravděpodobně obsahuje                                                                   
nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se
čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými
kruhy.)

Zbytky (ropné), hydrokrakované; těžký topný                                                              
olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-012-00-3              265-076- 1      64741-75-9        
zbytková frakce z destilace produktů
hydrokrakování. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně větším než
C20 a vroucí přibližně nad 350 °C.)

Zbytky (ropné), tepelně krakované; těžký                                                                 
topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-013-00-9              265-081-9       64741-80-6        
zbytková frakce z destilace produktů
tepelného krakování. Je složena převážně z
nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně větším než C20 a vroucí
přibližně nad 350 °C. Tento proud
pravděpodobně obsahuje nejméně7 5 % hmot.
aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až
šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

Destiláty (ropné), těžké, tepelně krakované;                                                             
těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         649-014-00-4              265-082-4       64741-81-7        
produktů tepelného krakování. Je složena
převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až
C36 a vroucí přibližně v rozmezí 260 °C až
480 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje
nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se
čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými
kruhy.)

Plynové oleje (ropné), vakuově                                                                           
hydrogenované; těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná z ropné     649-015-00-X              265-162-9       64742-59-2        
frakce působením vodíku v přítomnosti
katalyzátoru. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozmezí C13 až C50 a vroucí přibližně v
rozmezí 230
°C až 600 °C. Tento proud pravděpodobně                                                                  
obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických
uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými
kondenzovanými kruhy.)

Zbytky (ropné), z atmosférické věže,                                                                     
hydrogenačně odsířené; těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná ze zbytků z 649-016-00-5              265-181-2       64742-78-5        
atmosférické věže působením vodíku za
přítomnosti katalyzátoru za podmínek, při
nichž přednostně dochází k odstranění
organických sirných sloučenin. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně větším než C20 a vroucí přibližně
nad 350 °C. Tento proud pravděpodobně
obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických
uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými
kondenzovanými kruhy.)

Plynové oleje (ropné), hydrogenačně                                                                      
odsířené, těžké vakuové; těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem    649-017-00-0              265-189-6       64742-86-5        
katalytického hydrogenačního odsíření. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a vroucí
přibližně v rozmezí nad 350 °C až 600 °C.
Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5
% hmot. aromatických uhlovodíků se
čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými
kruhy.)

Zbytky (ropné), krakované parou; těžký topný                                                             
olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-018-00-6              265-193-8       64742-90-1        
zbytková frakce z destilace produktů
krakování parou (včetně krakování parou pro
výrobu ethylenu). Je složena převážně z
nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně větším než C14 a vroucí
přibližně nad 260 °C. Tento proud
pravděpodobně obsahuje

Zbytky (ropné), atmosférické; těžký topný                                                                
olej
(Složitá směs uhlovodíků z atmosférické      649-019-00-1              269-777-3       68333-22-2        
destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně větším než
C11 a vroucí přibližně nad 200 °C. Tento
proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 %
hmot. aromatických uhlovodíků se
čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými
kruhy.)

Čištěné oleje (ropné), hydrogenačně                                                                      
odsířené, katalyticky krakované; těžký topný
olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná působením   649-020-00-7              269-782-0       68333-26-6        
vodíku na katalyticky krakovaný čištěný olej
za účelem přeměny organické síry na
sirovodík, který se odstraní. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně větším než C20 a vroucí přibližně
nad 350 °C. Tento podíl pravděpodobně
obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických
uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými
kondenzovanými kruhy.)

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené,                                                                
katalyticky krakované, střední; těžký topný
olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná působením   649-021-00-2              269-783-6       68333-27-7        
vodíku na střední katalyticky krakované
destiláty za účelem přeměny organické síry
na sirovodík, který se odstraní. Je složena
z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C11 až C30 a vroucí
přibližně v rozmezí 205 °C až 450 °C.
Obsahuje poměrně velký podíl aromatických
uhlovodíků s třemi jádry.)

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené,                                                                
katalyticky krakované, těžké; těžký topný
olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná působením   649-022-00-8              269-784-1       68333-28-8        
vodíku na těžké
katalyticky krakované destiláty za účelem                                                                
přeměny organické síry na sirovodík, který
se odstraní. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C15 až C35 a vroucí v rozmezí přibližně 260
°C až 500 °C. Tento proud pravděpodobně
obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických
uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými
kondenzovanými kruhy.)

Topný olej, primární destilační zbytkové     649-023-00-3              270-674-0       68476-32-4        
plynové oleje, s vysokým obsahem síry; těžký
topný olej
Topný olej, zbytkový; těžký topný olej                                                                   
(Kapalný produkt z různých rafinérních       649-024-00-9              270-675-6       68476-33-5        
proudů, obvykle zbytků. Složení je složité a
mění se v závislosti na zdroji ropy.)

Zbytky (ropné), destilační zbytky z                                                                      
frakcionační kolony katalytického
reformování; těžký topný olej
(Složitý zbytek z destilace zbytku z         649-025-00-4              270-792-2       68478-13-7        
frakcionační kolony katalytického
reformování. Teplota varu je přibližně nad
399 °C. )

Zbytky (ropné), těžký plynový olej z                                                                     
koksování a vakuový plynový olej; těžký
topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-026-00-X              270-796-4       68478-17-1        
zbytková frakce z destilace těžkého
plynového oleje z koksování a vakuového
plynového oleje. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně větším než C13, s teplotou varu
přibližně nad 230 °C.)

Zbytky (ropné), těžké koksárenské a lehké                                                                
vakuové; těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-027-00-5              270-983-0       68512-61-8        
zbytková frakce z destilace těžkého
koksárenského plynového oleje a lehkého
vakuového plynového oleje. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně větším než C13, s
teplotou varu přibližně nad 230 °C.)                                                                     

Zbytky (ropné), lehké vakuové; těžký topný                                                               
olej
(Složitý zbytek z vakuové destilace zbytku z 649-028-00-0              270-984-6       68512-62-9        
atmosférické destilace ropy. Je složen
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně větším než C13, s teplotou
varu přibližně nad 230 °C. )

Zbytky (ropné), krakované parou, lehké;                                                                  
těžký topný olej
(Složitý zbytek z destilace produktů         649-029-00-6              271-013-9       68513-69-9        
krakování parou. Je složen převážně z
aromatických a nenasycených uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně větším než
C7 s rozmezím teploty varu přibližně nad 101
°C až 555 °C.)

Topný olej, č. 6; těžký topný olej                                                                       
(Destilovaný olej s minimální viskozitou 150 649-030-00-1              271-384-7       68553-00-4        
mm2.s-1 při 37,7 °C a maximální viskozitou
1500 mm2.s-1 při 37,7 °C.)

Zbytky (ropné), destilace lehkých podílů,                                                                
nízký obsah síry; těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků s nízkým obsahem    649-031-00-7              271-763-7       68607-30-7        
síry, získaná jako zbytková frakce z
destilace lehkých podílů ropy. Je to zbytek
po vydestilování benzínové frakce,
petrolejové frakce a frakce plynového
oleje.)

Plynové oleje (ropné), těžké atmosférické;                                                               
těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-032-00-2              272-184-2       68783-08-4        
ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C7 až C35, s teplotou varu přibližně v
rozmezí 121 °C až 510 °C.)

Zbytky (ropné), koksárenská pračka, obsahuje                                                             
aromáty s kondenzovanými kruhy; těžký topný
olej
(Velmi složitá směs uhlovodíků získaná jako  649-033-00-8              272-187-9       68783-13-1        
zbytková frakce z destilace vakuového zbytku
a produktů tepelného krakování. Je složena
převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně větším neb                                                              
C20, s teplotou varu přibližně nad 350 °C.
Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5
% hmot. aromatických uhlovodíků se
čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými
kruhy.)

Destiláty (ropné), vakuová destilace mazutu;                                                             
těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou    649-034-00-3              273-263-4       68955-27-1        
destilací zbytku z atmosférické destilace
ropy.)

Zbytky (ropné), z krakování parou,                                                                       
pryskyřičné; těžký topný olej
(Složitý zbytek z destilace ropných zbytků z 649-035-00-9              273-272-3       68955-36-2        
krakování parou.)

Destiláty (ropné), střední vakuové; těžký                                                                
topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou    649-036-00-4              274-683-0       70592-76-6        
destilací zbytku z atmosférické destilace
ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C14 až C42 s rozmezím teploty varu přibližně
250 °C až 545 °C. Tento proud pravděpodobně
obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických
uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými
kondenzovanými kruhy.)

Destiláty (ropné), lehké vakuové; těžký                                                                  
topný olej
[Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou    649-037-00-X              274-684-6       70592-77-7        
destilací zbytku z atmosférické destilace
ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C11 až C35, s rozmezím teploty varu
přibližně 250 °C až 545 °C.)
Destiláty (ropné), vakuové; těžký topný olej                                                             
[Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou    649-038-00-5              274-685-1       70592-78-8        
destilací zbytku z atmosférické destilace
ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C15 až C50 s rozmezím
teploty varu přibližně 270 °C až 600 °C.                                                                 
Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5
% hmot. aromatických uhlovodíků se
čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými
kruhy.)

Plynové oleje (ropné), hydrogenačně                                                                      
odsířené, z koksování, těžké vakuové; těžký
topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-039-00-0              285-555-9       85117-03-9        
hydrogenačním odsířením těžkého destilátu z
koksování. Je složena převážně z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C18 až C44 s rozmezím teploty varu přibližně
304 °C až 548 °C. Pravděpodobně obsahuje
nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se
čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými
kruhy.)

Zbytky (ropné), z krakování parou,                                                                       
destiláty; těžký topný olej
(Směs uhlovodíků získaná při výrobě          649-040-00-6              292-657-7       90669-75-3        
rafinovaného ropného dehtu destilací dehtu
krakovaného parou. Je složena převážně z
aromatických a jiných uhlovodíků a
organických sloučenin síry.)

Zbytky (ropné), lehké vakuové; těžký topný                                                               
olej
(Složitý zbytek z vakuové destilace zbytku z 649-041-00-1              292-658-2       90669-76-4        
atmosférické destilace ropy. Je složen
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně větším než C24, s teplotou
varu přibližně nad 390 °C.)

Topný olej, těžký, s vysokým obsahem síry;                                                               
těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-042-00-7              295-396-7       92045-14-2        
ropy. Je složena převážně z alifatických,
aromatických a cykloalifatických uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně větším
než C25, s teplotou varu přibližně nad 400
°C.)

Zbytky (ropné), katalytické krakování; těžký 649-043-00-2              295-511-0       92061-97-7        
topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako                                                                    
zbytková frakce z destilace produktů z
katalytického krakování. Je složena převážně
z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně větším než C11 a s teplotou varu
přibližně nad 200 °C.)

Destiláty (ropné), střední, katalyticky                                                                  
krakované, tepelně degradované; těžký topný
olej
(Složitá směs uhlovodíků připravená          649-044-00-8              295-990-6       92201-59-7        
destilací produktů z katalytického
krakovacího procesu, které byly použity jako
medium pro přenos tepla. Je složena převážně
z uhlovodíků s rozmezím teploty varu
přibližně 220 °C až 450 °C. Tento produkt
pravděpodobně obsahuje organické sloučeniny
síry.)

Zbytkové oleje (ropné); těžký topný olej                                                                 
(Složitá směs uhlovodíků, sirných sloučenin  649-045-00-3              298-754-0       93821-66-0        
a organických sloučenin obsahujících kovy
získaná jako zbytek z frakcionačních
krakovacích procesů v rafinérii. Poskytuje
finální olej s viskozitou vyšší než 2 mm2.s-
1 při 100 °C.)

Zbytky, krakované parou, tepelně zpracované;                                                             
těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním 649-046-00-9              308-733-0       98219-64-8        
a destilací surové nafty krakované parou. Je
složena převážně z nenasycených uhlovodíků s
bodem varu přibližně nad 180 °C.)

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířená                                                                 
široká střední frakce; těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací 649-047-00-4              309-863-0       101316-57-8       
ropných frakcí. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C9 až C25 a s rozmezím
teploty varu přibližně 150 °C až 400 °C.)

Zbytky (ropné), katalytický reformingový     649-048-00-X              265-069-3       64741-67-9        
frakcionátor; těžký topný olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako                                                                    
zbytková frakce z destilace produktů z
katalytického reformingu. Je složena
převážně z aromatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až
C25 a s rozmezím teploty varu přibližně 160
°C až 400 °C. Tento proud pravděpodobně
obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických
uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými
kondenzovanými kruhy.)

Ropa; ropa                                                                                               
(Složitá směs uhlovodíků. Je složena         649-049-00-5              232-298-5       8002-05-9         
převážně z alifatických, alicyklických a
aromatických uhlovodíků. Může rovněž
obsahovat malá množství dusíkatých,
kyslíkatých a sirných sloučenin. Tato
kategorie zahrnuje lehkou, střední a těžkou
ropu a rovněž oleje z dehtových písků.
Uhlovodíkové materiály, jako jsou surové
břidličnaté oleje; upravené břidličnaté
oleje a kapalná paliva z uhlí, které
vyžadují ke svému získání nebo k přeměně na
rafinérské suroviny velké chemické změny
nejsou do této definice zahrnuty.)

Uhlovodíky C4, bez butadienu a isobutanu;    649-118-00-X              306-004-1       95465-89-7        K
ropný plyn

Měkký parafin (ropný), rafinovaný kyselinou                                                              
sírovou; měkký parafin
(Složitá směs uhlovodíků získaná spracováním 649-175-00-0              300-225-7       93924-31-3        L
měkkého parafinu kyselinou sírovou Je
složena převážně z uhlovodíků s rozvětveným
řetězcem, s počtem uhlíkových atomů převážně
v rozmezí C20 až C50.)

Měkký parafin (ropný), rafinovaný hlinkou;                                                               
měkký parafin
(Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním 649-176-00-6              300-226-2       93924-32-4        L
měkkého parafinu přírodní nebo aktivovanou
hlinkou, buď kontaktním nebo perkolačním
procesem za účelem odstranění přítomných
stopových množství
polárních sloučenin a nečistot. Je složena                                                               
převážně z uhlovodíků s rozvětveným
řetězcem, s počtem uhlíkových atomů převážně
v rozmezí C20 až C50.)

Měkký parafin (ropný), rafinovaný aktivním                                                               
uhlím; měkký parafin
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním 649-211-00-5              308-126-0       97862-76-5        L
měkkého parafinu aktivním uhlím za účelem
odstranění stopových složek a nečistot. Je
složena převážně z nasycených uhlovodíků s
lineárním řetězcem s počtem uhlíkových atomů
převážně větším C12.)

Destiláty (ropné) odsířené střední; plynový                                                              
olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-212-00-0              265-088-7       64741-86-2        N
ropného destilátu čistícímu procesu za
účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění
kyselých nečistot. Je složena z alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C9 až C20 a s rozmezím
teploty varu přibližně 150 °C až 354 °C.)

Plynové oleje (ropné) rafinované                                                                         
rozpouštědlem; plynový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-213-00-6              265-092-9       64741-90-8        N
rafinát z procesu extrakce rozpouštědlem. Je
složena převážně z alifatických uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C11 až C25 a s rozmezím teploty varu
přibližně 205 °C až 400 °C.)

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědlem,                                                             
střední; plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-214-00-1              265-093-4       64741-91-9        N
rafinát z procesu extrakce rozpouštědlem. Je
složena převážně z alifatických uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C9 až C20 a s rozmezím teploty varu
přibližně 150 °C až 345
°C.)                                                                                                     

Plynové oleje (ropné), rafinované kyselinou;                                                             
plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-215-00-7              265-112-6       64742-12-7        N
rafinát z procesu rafinace kyselinu sírovou.
Je složena z alifatických uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C13 až C25 a s rozmezím teploty varu
přibližně 230 °C až 400 °C.)

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou,                                                                 
střední; plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-216-00-2              265-113-1       64742-13-8        N
rafinát z procesu rafinace kyselinu sírovou.
Je složena z alifatických uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C11 až C20 a s rozmezím teploty varu
přibližně 205 °C až 345 °C.)

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou,                                                                 
lehké; plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-217-00-8              265-114-7       64742-14-9        N
rafinát z procesu rafinace kyselinu sírovou.
Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C9 až C16 a s
rozmezím teploty varu přibližně 150 °C až
290 °C.)

Plynové oleje (ropné), chemicky                                                                          
neutralizované; plynový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem    649-218-00-3              265-129-9       64742-29-6        N
pro odstranění kyselých složek. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C13 až C25 a s rozmezím
teploty varu přibližně 230 °C až 400 °C.)

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované,                                                              
střední: plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem    649-219-00-9              265-130-4       64742-30-9        N
pro odstranění kyselých
složek. Je složena z uhlovodíků s počtem                                                                 
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až
C20 a s rozmezím teploty varu přibližně 205
°C až 345 °C.)

Destiláty (ropné), rafinované hlinkou,                                                                   
střední; plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající při      649-220-00-4              265-139-3       64742-38-7        N
rafinaci ropné frakce přírodní nebo
aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním
procesem za účelem odstranění stopových
množství přítomných polárních sloučenin a
nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až
C20 a s rozmezím teploty varu přibližně 150
°C až 345 °C.)

Destiláty (ropné), hydrogenačně rafinované,                                                              
střední; plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací    649-221-00-X              265-148-2       64742-46-7        N
ropné frakce vodíkem v přítomnosti
katalyzátoru. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C11 až C25 a s rozmezím teploty varu
přibližně 205 °C až 400 °C.)

Plynové oleje (ropné), hydrogenačně                                                                      
odsířené; plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací    649-222-00-5              265-182-8       64742-79-6        N
ropných frakcí vodíkem za účelem přeměny
organické síry na sirovodík, který se
odstraňuje. Je složena převážně z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C13 až C25 a s rozmezím teploty varu
přibližně 230 °C až 400 °C.)

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené,                                                                
střední; plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací    649-223-00-0              265-183-3       64742-80-9        N
ropných frakcí vodíkem za účelem přeměny
organické síry na sirovodík, který se
odstraňuje. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových                                                                 
atomů převážně v rozmezí C11 až C25 a s
rozmezím teploty varu přibližně 205 °C až
400 °C.)

Destiláty (ropné) zbytek z frakcionační                                                                  
kolony katalytického reformingu,
vysokovroucí; plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku  649-228-00-8              270-719-4       68477-29-2        N
z frakcionační kolony katalytického
reformingu. Má rozmezí teploty varu
přibližně 343 °C až 399 °C.)

Destiláty (ropné), zbytek z frakcionační                                                                 
kolony katalytického reformingu,
středněvroucí; plynový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku  649-229-00-3              270-721-5       68477-30-5        N
z frakcionační kolony katalytického
reformingu. Má rozmezí teploty varu
přibližně 288 °C až 371 °C.)

Destiláty (ropné), zbytek z frakcionační                                                                 
kolony katalytického reformingu,
nízkovroucí; plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku  649-230-00-9              270-722-0       68477-31-6        N
z frakcionační kolony katalytického
reformingu. Má teplotu varu přibližně pod
288 °C.)

Destiláty (ropné), vysokorafinované střední;                                                             
plynový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-231-00-4              292-615-8       90640-93-0        N
ropné frakce několika z následujících kroků:
filtrace, odstřeďování, atmosférická
destilace, vakuová destilace, acidifikace,
neutralizace a rafinace hlinkou. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C10 až C20.)

Destiláty (ropné), katalytický reforming,                                                                
těžký aromatický koncentrát; plynový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-232-00-X              295-294-2       91995-34-5        N
destilace katalyticky reformované ropné                                                                  
frakce. Je složena převážně z aromatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C10 až C16 a rozmezí
teploty varu přibližně 200 °C až 300 °C.)

Plynové oleje, parafinické; plynový olej -                                                               
nespecifikovaný
(Destilát získaný z redestilace složité      649-233-00-5              300-227-8       93924-33-5        N
směsi uhlovodíků získané destilací výstupů z
hluboké katalytické hydrogenace parafinů. Má
rozmezí teploty varu přibližně 190 °C až 330
°C.)

Frakce nafty (ropná), rafinovaná             649-234-00-0              307-035-3       97488-96-5        N
rozpouštědlem, hydrogenačně odsířená, těžká;
plynový olej - nespecifikovaný

Uhlovodíky, C16-20, hydrogenovaný střední                                                                
destilát, lehké destiláty; plynový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako první  649-235-00-6              307-659-6       97675-85-9        N
podíly z vakuové destilace výstupů z
hydrogenace středních destilátů. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C16 až C20 s
rozmezím bodu varu přibližně 290 °C až 350
°C. Poskytuje finální olej s viskozitou 2
mm2.s-1 při 100 °C.)

Uhlovodíky, C12-20, hydrogenované                                                                        
parafinické, lehké destiláty; plynový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako první  649-236-00-1              307-660-1       97675-86-0        N
podíly z vakuové destilace výstupů z
hydrogenace těžkých parafinů v přítomnosti
katalyzátoru. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C12 až C20 s rozmezím
bodu varu přibližně 230 °C až 350 °C.
Poskytuje finální olej s viskozitou 2 mm2.s-
1 při 100 °C.)

Uhlovodíky C11-17, extrahované                                                                           
rozpouštědlem, lehké naftenické; plynový
olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí    649-237-00-7              307-757-9       97722-08-2        N
aromátů z lehkého
naftenického destilátu s viskozitou 2,2                                                                  
mm2.s-1 při 40 °C. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C11 až C17 s rozmezím
bodu varu přibližně 200 °C až 300 °C.)

Plynové oleje, hydrogenované; plynový olej -                                                             
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-238-00-2              308-128-1       97862-78-7        N
redestilace výstupů z hydrogenace parafinů v
přítomnosti katalyzátoru. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C17 až C27 s
rozmezím bodu varu přibližně 330 °C až 340
°C.)

Destiláty (ropné), rafinované aktivním                                                                   
uhlím, lehké parafinické; plynový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací    649-239-00-8              309-667-5       100683-97-4       N
frakce ropného oleje aktivním uhlím za
účelem odstranění stopových množství
polárních složek a nečistot. Je složena
převážně uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C12 až C28.)

Destiláty (ropné), střední parafinické,                                                                  
rafinované aktivním uhlím; plynový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací    649-240-00-3              309-668-0       100683-98-5       N
ropné frakce aktivním uhlím za účelem
odstranění polárních složek a nečistot. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až
C36.)

Destiláty (ropné), střední parafinické;                                                                  
rafinované hlinkou; plynový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná dorafinací  649-241-00-9              309-669-6       100683-99-6       N
ropné frakce bělicí hlinkou za účelem
odstranění stopových množství polárních
složek a nečistot. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C16 až C36.)

Alkany, C12-26 rozvětvené a lineární         649-242-00-4              292-454-3       90622-53-0        N

Mazací tuky; plastické mazivo                                                                            
(Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových 649-243-00-X              278-011-7       74869-21-9        N
atomů převážně v rozmezí C12 až C50. Může
obsahovat organické soli alkalických kovů,
alkalických zemin a/nebo sloučeniny
hliníku.)

Parafinový gač (ropný); parafinový gač                                                                   
(Složitá směs uhlovodíků získaná z ropné     649-244-00-5              265-165-5       64742-61-6        N
frakce rozpouštědlovou krystalizací
(rozpouštědlové odparafinování) nebo jako
destilační frakce z vysoce parafinické ropy.
Je složena převážně z nasycených uhlovodíků
s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s
počtem uhlíkových atomů převážně větším než
C20.)

Parafinový gač (ropný), rafinovaný                                                                       
kyselinou; parafinový gač
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-245-00-0              292-659-8       90669-77-5        N
rafinát při rafinaci frakce ropného
parafinového gače kyselinou sírovou. Je
složena převážně z nasycených uhlovodíků s
lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem
uhlíkových atomů převážně větším než C20.)

Parafinový gač (ropný), rafinovaný hlinkou;                                                              
parafinový gač
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací    649-246-00-6              292-660-3       90669-78-6        N
frakce ropného parafinového gače přírodní
nebo aktivovanou hlinkou kontaktním nebo
perkolačním procesem. Je složena převážně z
nasycených uhlovodíků s lineárním nebo
rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových
atomů převážně větším než C20.)

Parafinový gač (ropný), hydrogenovaný;                                                                   
parafinový gač
(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací 649-247-00-1              295-523-6       92062-09-4        N
parafinového gače v přítomnosti
katalyzátoru. Je složena převážně z
nasycených uhlovodíků s lineárním nebo
rozvětveným
řetězcem s počtem uhlíkových
atomů převážně větším než C12.)

Parafinový gač                               649-250-00-8              308-155-9       97863-04-2        N
(ropný),
nízkotající,
rafinovaný
aktivním uhlím;
parafinový gač
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací    
nízkotajícího parafinového gače aktivním
uhlím za účelem odstranění stopových
množství polárních složek a nečistot. Je
složena převážně z nasycených uhlovodíků s
lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem
uhlíkových atomů převážně větším než C12.)

Parafinový gač (ropný),                      649-251-00-3              308-156-4       97863-05-3        N                                                  
nízkotající, rafinovaný hlinkou; parafinový
gač
(Složitá směs uhlovodíků získaná    
dorafinováním nízkotajícího parafinového
gače bentonitem za účelem odstranění
stopových množství polárních složek a
nečistot. Je složena převážné z nasycených
uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným
řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně
větším než C12.)
řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně                                                              
větším než C20.)

Parafinový gač (ropný), nízkotající;                                                                     
parafinový gač
(Složitá směs uhlovodíků získaná z ropné     649-248-00-7              295-524-1       92062-10-7        N
frakce rozpouštědlovým odparafinováním. Je
složena převážně z nasycených uhlovodíků s
lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem
uhlíkových atomů převážně větším než C12.)

Parafinový gač (ropný), nízkotající,                                                                     
hydrogenovaný; parafinový gač
(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací 649-249-00-2              295-525-7       92062-11-8        N
nízkotajícího parafinového gače v
přítomnosti katalyzátoru. Je složena
převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním
nebo rozvětveným řetězcem s počtem
uhlíkových atomů převážně větším než C12.)

Parafinový gač (ropný), nízkotající,         649-252-00-9              308-158-5       97863-06-4        N
rafinovaný kyselinou křemičitou;
parafinový gač                                                                                           
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním                                                             
nízkotajícího parafinového gače kyselinou
křemičitou za účelem odstranění stopových
množství polárních složek a nečistot. Je
složena převážně z nasycených uhlovodíků s
lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem
uhlíkových atomů převážně větším než C12.)

Parafinový gač (ropný), rafinovaný aktivním                                                              
uhlím; parafinový gač
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním 649-253-00-4              309-723-9       100684-49-9       N
parafinového gače aktivním uhlím za účelem
odstranění stopových množství polárních
složek a nečistot.)

Petrolatum; petrolatum                                                                                   
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-254-00-X              232-373-2       8009-03-8         N
polotuhá látka z odparafinování zbytkového
parafinického oleje. Je složena převážně z
nasycených krystalických a kapalných
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně větším než C12.)
Petrolatum (ropné), oxidované; petrolatum                                                                
(Složitá směs organických sloučenin,         649-255-00-5              265-206-7       64743-01-7        N
převážně vysokomolekulárních karboxylových
kyselin, získaná oxidací petrolata
vzduchem.)

Petrolatum (ropné), rafinované aluminou;                                                                 
petrolatum
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním 649-256-00-0              285-098-5       85029-74-9        N
petrolata prostřednictvím Al2O3 za účelem
odstranění polárních složek a nečistot. Je
složena převážně z nasycených, krystalických
a kapalných uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně větším než C25.)

Petrolatum (ropné), hydrogenované;                                                                       
petrolatum
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-257-00-6              295-459-9       92045-77-7        N
polotuhá látka při katalytické hydrogenaci
odparafinovaných
parafinických zbytkových olejů. Je složena                                                               
převážně z nasycených, mikrokrystalických a
kapalných uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně větším než C20.)

Petrolatum (ropné), rafinované aktivním                                                                  
uhlím; petrolatum
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním 649-258-00-1              308-149-6       97862-97-0        N
ropného petrolata aktivním uhlím za účelem
odstranění polárních složek a nečistot. Je
složena převážně z nasycených uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně větším než
C20.)

Petrolatum (ropné), rafinované kyselinou                                                                 
křemičitou; petrolatum
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním 649-259-00-7              308-150-1       97862-98-1        N
ropného petrolata kyselinou křemičitou za
účelem odstranění stopových množství
polárních složek a nečistot. Je složena
převážně z nasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně větším než C20.)

Petrolatum (ropné), rafinované bělicí                                                                    
hlinkou; petrolatum
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním 649-260-00-2              309-706-6       100684-33-1       N
petrolata bělicí hlinkou za účelem
odstranění polárních složek a nečistot. Je
složena převážně z nasycených uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně větším než
C25.)

Benzín, přírodní; nízkovroucí nafta                                                                      
(Složitá směs uhlovodíků separovaná ze       649-261-00-8              232-349-1       8006-61-9         P
zemního plynu procesy jako je chlazení nebo
absorpce. Je složena převážně z nasycených
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C4 až C8, s
teplotou varu v rozmezí přibližně -20 °C až
120 °C.)

Nafta; nízkovroucí nafta                                                                                 
(Rafinované, částečně rafinované nebo        649-262-00-3              232-443-2       8030-30-6         P
nerafinované ropné produkty z destilace
zemního plynu. Jsou složeny z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v
rozmezí C5 až C6 s rozmezím teploty varu                                                                 
přibližně 100 °C až 200 °C.)

Ligroin; nízkovroucí nafta                                                                               
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční     649-263-00-9              232-453-7       8032-32-4         P
destilací ropy. Tato frakce má rozmezí
teploty varu přibližně 20 °C až 135 °C.)

Nafta (ropná), těžká primární; nízkovroucí                                                               
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-264-00-4              265-041-0       64741-41-9        P
ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až
C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 65
°C až 230 °C.)

Nafta (ropná), primární široká frakce;                                                                   
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-265-00-X              265-042-6       64741-42-0        P
ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až
C11 a s rozmezím teploty varu přibližně -20
°C až 220 °C.)

Nafta (ropná), lehká primární; nízkovroucí                                                               
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-266-00-5              265-046-8       64741-46-4        P
ropy. Je složena převážně z alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C4 až C10 a s rozmezím
teploty varu přibližně -20 °C až 180 °C.)

Solventní nafta (ropná), lehká alifatická;                                                               
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-267-00-0              265-192-2       64742-89-8        P
ropy nebo ze surového benzínu. Je složena
převážně z nasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až
C10 a s rozmezím teploty varu přibližně 35
°C až 160 °C.)

Destiláty (ropné), lehké primární;                                                                       
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-268-00-6              270-077-5       68410-05-9        P
ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C7
a s rozmezím teploty varu přibližně -88 °C až                                                              
99 °C.)

Benzín, rekuperace par; nízkovroucí nafta                                                                
(Složitá směs uhlovodíků separovaná          649-269-00-1              271-025-4       68514-15-8        P
ochlazením plynů ze systémů rekuperace par.
Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a s
rozmezím teploty varu přibližně -20 °C až
196 °C.)

Benzín, primární, jednotka atmosférické                                                                  
destilace; nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná z jednotky  649-270-00-1              271-727-0       68606-11-1        P
atmosférické destilace ropy. Má rozmezí
teploty varu přibližně 36,1 °C až 193,3 °C.)

Nafta (ropná), neodsířená; nízkovroucí nafta                                                             
(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace 649-271-00-2              272-186-3       68783-12-0        P
proudů nafty z různých rafinerských procesů.
Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a s
rozmezím teploty varu přibližné 0 °C až 230
°C.)

Destiláty (ropné), hlavové destiláty ze                                                                  
stabilizační kolony frakční destilace
lehkého primárního benzínu; nízkovroucí
nafta
(Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových 649-272-00-8              272-931-2       68921-08-4        P
atomů převážně v rozmezí C3 až C6.)

Nafta (ropná), těžká primární, s obsahem                                                                 
aromátů; nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-273-00-3              309-945-6       101631-20-3       P
ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů v rozmezí C8 až C12
a s rozmezím teploty varu přibližné 130 °C
až 210 °C.)

Nafta (ropná), široká alkylátová frakce;                                                                 
modifikovaná nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-274-00-9              265-066-7       64741-64-6        P
reakčních produktů isobutanu s
monoolefinickými
uhlovodíky, obvykle s počtem uhlíkových                                                                  
atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena
převážně z nasycených uhlovodíků s
rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a
rozmezím teploty varu přibližně 90 °C až 220
°C.)

Nafta (ropná), těžký alkylát; modifikovaná                                                               
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-275-00-4              265-067-2       64741-65-7        P
reakčních produktů isobutanu s
monoolefinickými uhlovodíky, obvykle s
počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5.
Je složena převážně z nasycených uhlovodíků
s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C9 až C12 a s
rozmezím teploty varu přibližně 150 °C až
220 °C.)

Nafta (ropná), lehký alkylát; modifikovaná                                                               
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-276-00-X              265-068-8       64741-66-8        P
reakčních produktů isobutanu s
monoolefinickými uhlovodíky, obvykle s
počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5.
Je složena převážně z nasycených uhlovodíků
s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C7 až C10 a s
rozmezím teploty varu přibližně 90 °C až 160
°C.)

Nafta (ropná), isomerovaná; nízkovroucí                                                                  
modifikovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-277-00-5              265-073-5       64741-70-4        P
katalytickou izomerací parafinických
uhlovodíků s lineárním řetězcem C4 až C6. Je
složena převážně z nasycených uhlovodíků
jako jsou isobutan, isopentan, 2,2-
dimethylbutan, 2-methylpentan a 3-
methylpentan.)

Nafta (ropná), rafinovaná rozpouštědlem,                                                                 
lehká; modifikovaný nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-278-00-0              265-086-6       64741-84-6        P
jako rafinát při extrakci rozpouštědlem. Je                                                              
složena převážně z alifatických uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C5 až C11 a s rozmezím teploty varu
přibližně 35 °C až 190 °C.)

Nafta (ropná), rafinovaná rozpouštědlem,                                                                 
těžká; modifikovaná nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-279-00-6              265-095-5       64741-92-0        P
rafinát při extrakci rozpouštědlem. Je
složena převážně z alifatických uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C7 až C12 a s rozmezím teploty varu
přibližně 90 °C až 230 °C.)

Rafináty (ropné), protiproudá extrakce směsí                                                             
ethylenglykol-voda v katalytickém
reformingu; modifikovaná nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-280-00-1              270-088-5       68410-71-9        P
rafinát z extrakčního procesu UDEX z proudu
z katalytického reformingu. Je složena z
nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C6 až C9.)

Rafináty (ropné), reforming, oddělené v                                                                  
jednotce Lurgi; modifikované nízkovroucí
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-281-00-7              270-349-3       68425-35-4        P
rafinát z Lurgiho separační jednotky. Je
složena převážně z nearomatických uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C6 až C8 s různými malými množstvími
aromatických uhlovodíků.)

Nafta (ropná), široká alkylátová frakce,                                                                 
obsahující butan; modifikovaná nízkovroucí
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-282-00-2              271-267-0       68527-27-5        P
reakčních produktů isobutanu s
monoolefinickými uhlovodíky s počtem atomů
uhlíku obvykle C3 až C5. Je složena převážně
z nasycených uhlovodíků s
rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových                                                                 
atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a z
některých butanů a má rozmezí teploty varu
přibližně 35 °C až 200 °C.)

Destiláty (ropné) , z krakování nafty parou,                                                             
rafinované rozpouštědlem, hydrogenované
lehké; modifikovaná nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-283-00-8              295-315-5       91995-53-8        P
rafinát z rozpouštědlové extrakce
hydrogenovaného lehkého destilátu z nafty
krakované parou.)

Nafta (ropná), C4-12 butan-alkylát, bohatá                                                               
na isooktan; modifikovaná nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná alkylací    649-284-00-3              295-430-0       92045-49-3        P
butanů. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C4 až C12, bohatá na isooktan a má rozmezí
teploty varu přibližně 35 °C až 210 °C.)

Uhlovodíky, hydrogenované lehké destiláty    649-285-00-9              295-436-3       92045-55-1        P
nafty, rafinované rozpouštědlem;
modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs
uhlovodíků získaná z destilace hydrogenované
nafty, po extrakci rozpouštědlem a
destilaci. Je složena převážně z nasycených
uhlovodíků s rozmezím teploty varu přibližně
94 °C až 99 °C.)

Nafta (ropná), isomerizace, C6-frakce;                                                                   
modifikovaná nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-286-00-4              295-440-5       92045-58-4        P
benzinu, který byl katalyticky isomerován.
Je složena převážně z isomerů hexanu s
rozmezím teploty varu přibližně 60 °C až 66
°C.)

Uhlovodíky, C6-7, krakování nafty,                                                                       
rafinované rozpouštědlem; modifikovaná
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná sorpcí      649-287-00-X              295-446-8       92045-64-2        P
benzenu z katalyticky plně hydrogenované, na
benzen bohaté,
uhlovodíkové frakce, která byla získána                                                                  
destilací z předhydrogenované krakované
nafty. Je složena převážně z parafinických a
naftenických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C6 až C7 s rozmezím
teploty varu přibližně 70 °C až 100 °C.)

Uhlovodíky, bohaté na C6, hydrogenované                                                                  
lehké destiláty nafty, rafinované
rozpouštědlem; modifikovaná nízkovroucí
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-288-00-5              309-871-4       101316-67-0       P
hydrogenované nafty s následnou extrakcí
rozpouštědlem. Je složena převážně z
nasycených uhlovodíků s rozmezím teploty
varu přibližně 70 °C až 100 °C.)

Nafta (ropná), těžká katalyticky krakovaná;                                                              
nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-289-00-0              265-055-7       64741-54-4        P
produktů z procesu katalytického krakování.
Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C6 až C12 s
rozmezím teploty varu přibližně 65 °C až 230
°C. Obsahuje relativně velký podíl
nenasycených uhlovodíků.)

Nafta (ropná), lehká katalyticky krakovaná;                                                              
nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací  649-290-00-6              265-056-2       64741-55-5        P
produktů z procesu katalytického krakování.
Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C4 až C11 s
rozmezím teploty varu přibližně -20 °C až
190 °C. Obsahuje relativně velký podíl
nenasycených uhlovodíků.)

Uhlovodíky, C3-11, destiláty katalytického                                                               
kraku; nízkovroucí katalyticky krakovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací  649-291-00-1              270-686-6       68476-46-0        P
produktů z procesu katalytického krakování.
Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                     
převážně v rozmezí C3 až C11 s rozmezím
teploty varu přibližně do 204 °C.)

Nafta (ropná), katalyticky krakovaná lehký   
destilát; nízkovroucí katalyticky krakovaná  
nafta                                        
(Složitá směs uhlovodíků                    649-292-00-7               272-185-8       68783-09-5        P
získaná destilací                                           
produktů z procesu                                          
katalytického krakování.                                    
Je složena z uhlovodíků                                     
s počtem uhlíkových                                         
atomů převážně v rozmezí                                    
C1 až C5.)                                                  

Destiláty (ropné), z                        649-293-00-2              295-311-5       91995-50-5         P
krakování nafty parou,   
hydrogenované lehké      
aromatické; nízkovroucí  
katalyticky krakovaná    
nafta                    
(Složitá směs uhlovodíků   získaná úpravou 
lehkého  destilátu z     
nafty krakované 
parou. Je složena
převážně z aromatických
uhlovodíků.)

Nafta (ropná),  
těžká           
katalyticky     
krakovaná,      
odsířená;       
nízkovroucí     
katalyticky     
krakovaná nafta 
(Složitá směs                              295-431-6                92045-50-6        92045-50-6             P
uhlovodíků získaná
podrobením destilátu z
katalytického krakované ropy
procesu slazení za účelem
přeměny merkaptanů nebo
odstranění kyselých
nečistot. Je složena převážně
z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v
rozmezí C6 až C12 s rozmezím
teploty varu přibližně 60 °C
až 200 °C.)

Nafta (ropná),    
lehká katalyticky
krakovaná odsířená;                         649-295-00-3           295-441-0          92045-59-5      P                 
nízkovroucí  katalyticky
krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením      
nafty z katalytického kraku procesu slazení      
za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění     
kyselých nečistot. Je složena převážní z         
uhlovodíků s rozmezím teploty varu přibližně     
35 °C až 210 °C.)                                

Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování,    649-296-00-9         295-794-0           92128-94-4      P                                                                              
chemicky neutralizované; nízkovroucí
katalyticky krakovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   
produktů z katalytického krakování. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až
C12 s rozmezím teploty varu přibližně 140 °C
až 210 °C.)

Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování,    649-298-00-X              309-987-5       101896-28-0       P
chemicky neutralizované, odsířené;
nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta

Nafta (ropná), lehké katalyticky             649-299-00-5              265-065-1       64741-63-5
reformovaná; nízkovroucí katalyticky                                           
reformovaná nafta                            
(Složitá směs uhlovodíků  
získaná destilací         
produktů z katalytického  
reformingu. Je složena
převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C5 až
C11 s rozmezím teploty
varu přibližně 35 °C až
190 °C. Obsahuje
relativně velký podíl
aromatických uhlovodíků
a uhlovodíků s
rozvětveným řetězcem.
Tento podíl může
obsahovat nejméně 10 %
obj. benzenu.)

Nafta (ropná), těžká katalyticky              649-300-00-9            265-070-9       64741-68-0     P
reformovaná; nízkovroucí katalyticky         
reformovaná nafta                         
(Složitá směs uhlovodíků
získaná destilací       
produktů z katalytického
reformingu. Je složena
převážně z aromatických
uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C7 až
C12 a s rozmezím teploty
varu přibližně 90 °C až
230 °C

Destiláty (ropné), depentanizer               649-301-00-4            270-660-4        68475-79-6      P
katalytického reformingu; nízkovroucí
katalyticky reformovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků z destilace
produktů z katalytického reformingu. Je
složena převážně z alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C  3až C6  a s
rozmezím teplot varu přibližně -49 °C
až 63 °C.)

Uhlovodíky, C2-6, C6-8 katalytický             649-302-00-X           270-687-1       68476-47-1      P
reforming; nízkovroucí katalyticky
reformovaná nafta

Zbytky (ropné), C6-8 katalytický               649-303-00-5           270-794-3       68478-15-9      P
reforming; nízkovroucí katalyticky
reformovaná nafta
(Složitý zbytek z katalytického
reformování nástřiku C6-8. Je složen z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C2  až C6 .)

Nafta (ropná), lehká katalyticky               649-304-00-0           270-993-5       68513-03-1      P
reformovaná, bez aromátů; nízkovroucí
katalyticky reformovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná
destilací produktů z katalytického
reformingu. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C5  až C8  a s
rozmezím teplot varu přibližně v 35 °C
až 120 °C. Obsahuje relativně velký
podíl uhlovodíků s rozvětveným
řetězcem, aromatické složky byly
odstraněny.)

Destiláty (ropné), hlavové destiláty           649-305-00-6           271-008-1       68513-63-3      P
z katalytického reformingu primární
nafty; nízkovroucí katalyticky
reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná
katalytickým reformingem primární nafty
s následnou frakcionací celého
produktu. Je složena z nasycených
alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C2  až C6.)

Ropné produkty, reformáty z procesu           649-306-00-1            271-058-4      68514-79-4      P
hydrorafinace-powerformingu;
nízkovroucí katalyticky reformovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná v
procesu hydrorafinace-powerforming
s rozmezím teplot varu přibližně 27 °C
až 210 °C.)

Nafta (ropná), široká reformovaná             649-307-00-7           272-895-8       68919-37-9      P
frakce; nízkovroucí katalyticky
reformovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků z destilace
produktů z katalytického reformingu. Je
složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C5  až C12 a s rozmezím teplot varu
přibližně 35 °C až 230 °C.)

Nafta (ropná), katalyticky reformovaná;      649-308-00-2           273-271-8        68955-35-1      P
nízkovroucí katalyticky reformovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků z destilace
produktů z katalytického reformingu. Je
složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C4  až C12 a s rozmezím teplot varu
přibližně 30 °C až 220 °C. Obsahuje
relativně velký podíl aromatických
uhlovodíků a uhlovodíků s rozvětveným
řetězcem. Tento proud může obsahovat
nejméně 10 % benzenu.)

Destiláty (ropné), katalyticky              649-309-00-8             285-509-8      85116-58-1      P
reformovaná hydrogenovaný lehký podíl,
frakce aromátů C8-12; nízkovroucí
katalyticky reformovaná nafta
(Složitá směs alkylbenzenů získaná z
katalytického reformingu ropné nafty.
Je složena převážně z alkylbenzenů s
počtem uhlíkových atomů převážně v
rozmezí C8 až C10   s rozmezím teplot
varu přibližně 160 °C až 180 °C.)

Aromatické uhlovodíky, C8 , z               649-310-00-3             295-279-0      91995-18-5      P
katalytického reformingu; nízkovroucí                                               
katalyticky reformovaná nafta                                                       
                                                                                    
Aromatické uhlovodíky C7-12, bohaté na      649-311-00-9             297-401-8      93571-75-6      P
C8 ; nízkovroucí katalyticky reformovaná
nafta 
(Složitá směs uhlovodíků získaná
oddělením z frakce obsahující
platformát. Je složena převážně z
aromatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C7  až C12   (především C8 ) a může
obsahovat nearomatické uhlovodíky,
obojí s rozmezím teplot varu přibližně
130 °C až 200 °C.)

Benzín, C5-11, vysokooktanový               649-312-00-4             297-458-9      93572-29-3      P
stabilizovaný reformovaný; nízkovroucí
katalyticky reformovaná nafta
(Složitá vysokooktanová směs uhlovodíků
získaná katalytickou dehydrogenací
převážně naftenického benzínu. Je
složena převážně z aromátů a nearomátů
s počtem uhlíkových atomů převážně v
rozmezí C5  až C11, s rozmezím teplot
varu přibližně  45 °C až 185 °C.)

Uhlovodíky, C7-12, bohaté na aromáty        649-313-00-X              297-465-7    93572-35-1      P
C9 , těžká frakce z reformingu;
nízkovroucí katalyticky reformovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná
oddělením z frakce obsahující
platformát. Je složena převážně z
nearomatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C7  až C12  s rozmezím teplot varu
přibližně 120 °C až 210 °C a obsahuje
aromatické uhlovodíky C9  a vyšší.)

Uhlovodíky, C5-11, bohaté na nearomáty,     649-314-00-5              297-466-2    93572-36-2      P
reformingová lehká frakce; nízkovroucí
katalyticky reformovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná
oddělením z frakce obsahující
platformát . Je složena převážně z
nearomatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C5  až C11   s rozmezím teplot varu
přibližně 35 °C až 125 °C, benzenu a
toluenu.)

Měkké parafiny (ropné), rafinované          649-315-00-0              308-127-6    97862-77-6      L
kyselinou křemičitou; měkké parafiny

(Složitá směs uhlovodíků získaná
rafinací měkkých parafinů kyselinou
křemičitou za účelem odstranění
stopových složek a nečistot. Je složena
převážně z uhlovodíků s lineárním
řetězcem s počtem uhlíkových atomů
převážně větším než C12.)

Nafta (ropná), lehká tepelně krakovaná;    649-316-00-6               265-075-6   64741-74-8      P
nízkovroucí tepelně krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná z
destilace produktů z tepelného
krakování. Je složena převážně z
nenasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C4  až C8  a s rozmezím teplot varu
přibližně -10 °C až 130 °C.)

Nafta (ropná), těžká tepelně krakovaná;    649-317-00-1               265-085-0    64741-83-9      P
nízkovroucí tepelně krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná z
destilace produktů z tepelného
krakování. Je složena převážně z
nenasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C6 až C12   a s rozmezím teplot varu
přibližně 65 °C až 220 °C.)

Destiláty (ropné), těžké aromatické;       649-318-00-7               267-563-4    67891-79-6      P
nízkovroucí tepelně krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná z
destilace produktů z tepelného
krakování ethanu a propanu. Tato frakce
s vyšší teplotou varu je složena
převážně z aromatických uhlovodíků
C5  až C7  a některých alifatických
nenasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně C5 . Tento
proud může obsahovat benzen.)

Destiláty (ropné), lehké aromatické;       649-319-00-2             267-565-5      67891-80-9      P
nízkovroucí tepelně krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná z
destilace produktů z tepelného
krakování ethanu a propanu. Tato
nízkovroucí frakce je složena převážně
z aromatických uhlovodíků C5  až C7  s
některými nenasycenými alifatickými
uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů
převážně C5 . Tento proud může obsahovat
benzen.)

Destiláty (ropné), pyrolyzát nafty a       649-320-00-8             270-344-6     68425-29-6      P
rafinátu, řez benzínů; nízkovroucí
tepelně krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná z
pyrolyzní frakcionace nafty a rafinátu
při 816 °C. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
C9  a s teplotou varu přibližně 204 °C.)

Aromatické uhlovodíky , C6-8, pyrolyzát    649-321-00-3            270-658-3      68475-70-7      P
nafty a rafinátu; nízkovroucí tepelně
krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná
pyrolyzní frakcionací nafty a rafinátu
při 816 °C. Je složena převážně z
aromatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C6  až C8 , včetně benzenu.)

Destiláty (ropné), tepelně krakovaná      649-322-00-9             271-631-9      68603-00-9      P
nafta a plynový olej; nízkovroucí
tepelně krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků z destilace
tepelně krakovaného nafty a/nebo
plynového oleje. Je složena převážně z
olefinických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů C5  a s rozmezím
teploty varu přibližně 33 °C až 60 °C.)

Destiláty (ropné), tepelně krakovaná      649-323-00-4             271-632-4      68603-01-0      P
nafta a plynový olej, s obsahem dimeru
C5 ; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků z extrakční
destilace tepelně krakované nafty
a/nebo plynového oleje. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů C5  a z některých
dimerních olefinů C5  a s rozmezím
teplot varu přibližně 33 °C až 184 °C.)

Destiláty (ropné), tepelně krakovaná      649-324-00-X             271-634-5      68603-03-2      P
nafta a plynový olej, extrakční;
nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků z extrakční
destilace tepelně krakované nafty
a/nebo plynového oleje. Je složena z
parafinických a  olefinických
uhlovodíků, převážně isoamylenů, jako
je 2-methyl-1-buten a 2-methyl-2-buten,
s rozmezím teplot varu přibližně
31 °C až 40 °C.)

Destiláty (ropné), lehké tepelně           649-325-00-5               273-266-0      68955-29-3      P
krakované, debutanizované aromatické;
nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků z destilace
produktů z tepelného krakování. Je
složena převážně z aromatických
uhlovodíků, především benzenu.)

Nafta (ropná), lehká tepelně krakovaná,    649-326-00-0               295-447-3       92045-65-3      P
odsířená; nízkovroucí tepelně krakovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná
podrobením ropného destilátu z
vysokotepelného krakování frakcí
těžkých olejů čistícímu procesu za
účelem přeměny merkaptanů. Je složena
převážně z aromátů, olefinů a
nasycených uhlovodíků s rozmezím teplot
varu přibližně 20 °C až 100 °C.)

Nafta (ropná), hydrogenovaná těžká;         649-327-00-6               265-150-3       64742-48-9      P
nízkovroucí hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná
hydrogenací ropné frakce v přítomnosti
katalyzátoru. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozmezí C6  až C13   rozmezím teplot varu
přibližně 65 °C až 230 °C.)

Nafta (ropná), hydrogenovaná lehká;         649-328-00-1               265-151-9       64742-49-0      P
nízkovroucí hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná
hydrogenací ropné frakce v přítomnosti
katalyzátoru. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v
rozmezí C4  až C11   s rozmezím teplot
varu přibližně -20 °C až 190 °C.)
                                                      
***
***
Nafta (ropná), hydrogenačně odsířený lehká;                                                              
nízkovroucí hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-329-00-7              265-178-6       64742-73-0        P
katalytickým hydrogenačním odsířením. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C4 až C11 s
rozmezím teplot varu přibližně -20 °C až 190
°C.)

Nafta (ropná), hydrogenačně odsířený těžká;                                                              
nízkovroucí hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-330-00-2              265-185-4       64742-82-1        P
katalytickým hydrogenačním odsířením. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C7 až C12 s
rozmezím teplot varu přibližně 90 °C až 230
°C.)

Destiláty (ropné), hydrogenované, střední,                                                               
středněvroucí; nízkovroucí hydrogenovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-331-00-8              270-092-7       68410-96-8        P
produktů ze středního destilátu z
hydrogenačního procesu. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C5 až C10 s rozmezím
teplot varu přibližně 127 °C až 188 °C.)

Destiláty (ropné), lehký destilát z                                                                      
hydrogenace, nízkovroucí; nízkovroucí
hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-332-00-3              270-093-2       68410-97-9        P
produktů z lehkého destilátu z
hydrogenačního procesu. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C6 až C9 s rozmezím
teplot varu přibližná 3 °C až 197 °C.)

Destiláty (ropné), hydrogenovaná nafta,                                                                  
hlavové destiláty z deisohexanizeru;
nízkovroucí hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-333-00-9              270-094-8       68410-98-0        P
produktů z hydrogenace nafty. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C3 až C6 s rozmezím
teplot
varu přibližně -49 °C až 68 °C.)                                                                         

Solventní nafta (ropná), lehká aromatická,                                                               
hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-334-00-4              270-988-8       68512-78-7        P
produktů z hydrogenace ropné frakce v
přítomnosti katalyzátoru. Je složena
převážně z aromatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až
C10 s rozmezím teplot varu přibližně 135 °C
až 210 °C.)

Nafta (ropná), hydrogenačně odsířený,                                                                    
tepelně krakovaná, lehká; nízkovroucí
hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-335-00-8              285-511-9       85116-60-5        P
hydrogenačně odsířeného destilátu z
tepelného kraku. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C5 až C11 s rozmezím
teplot varu přibližně 23 °C až 195 °C.)

Nafta (ropná), hydrogenovaná lehká, s                                                                    
obsahem cykloalkanů; nízkovroucí
hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-336-00-5              285-512-4       85116-61-6        P
ropné frakce. Je složena převážně z alkanů a
cykloalkanů s rozmezím teplot varu přibližně
-20 °C až 190 °C.)

Nafta (ropná), těžká, krakovaná parou,       649-337-00-0              295-432-1       92045-51-7        P
hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná
nafta

Nafta (ropná), široká hydrogenačně odsířená                                                              
frakce; nízkovroucí hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-338-00-6              295-433-7       92045-52-8        P
katalytické hydrodesulfurace. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C4 až C11 s
rozmezím teplot varu přibližně 30 °C až 250
°C.)

Nafta (ropná), hydrogenovaná, lehká                                                                      
krakovaná parou; nízkovroucí hydrogenovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-339-00-1              295-438-4       92045-57-3        P
katalytickou hydrogenací ropné frakce z
pyrolyzy. Je složena
převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem                                                              
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až
C11 s rozmezím teplot varu přibližně 35 °C
až 190 °C.)

Uhlovodíky, C4-12 , krakování nafty,                                                                     
hydrogenované; nízkovroucí hydrogenovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-340-00-7              295-443-1       92045-61-9        P
produktů z krakování nafty parou a následnou
katalytickou selektivní hydrogenací
pryskyřičných podílů. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C4 až C12 s rozmezím
teplot varu přibližně 30 °C až 230 °C.)

Solventní nafta (ropná), lehká naftenická,                                                               
hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-341-00-2              295-529-9       92062-15-2        P
katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je
složena převážně z cykloparafinických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C6 až C7 s rozmezím
teplot varu přibližně 73 °C až 85 °C.)

Nafta (ropná), lehká krakovaná parou,                                                                    
hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením a 649-342-00-8              296-942-7       93165-55-0        P
následnou hydrogenací produktů krakování
parou zaúčelem výroby ethylenu. Je složena
převážně z nasycených a nenasycených
parafinů, cyklických parafinů a cyklických
aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C4 až C10 s
rozmezím teplot varu přibližně 50 °C až 200
°C. Podíl benzenových uhlovodíků je
proměnlivý a může dosáhnout až 30 % a tento
proud může obsahovat také malé množství síry
a zoxidovaných sloučenin.)

Uhlovodíky, C6-11, hydrogenované,                                                                        
dearomatizované; nízkovroucí hydrogenovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-343-00-3              297-852-0       93763-33-8        P
jako rozpouštědla, která byla katalyticky                                                                
hydrogenována za účelem přeměny aromátů na
nafteny schopné hydrogenace.)

Uhlovodíky, C9-12, hydrogenované,                                                                        
dearomatizované; nízkovroucí hydrogenovaná
nafta
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-344-00-9              297-853-6       93763-34-9        P
rozpouštědla, která byla katalyticky
hydrogenována za účelem přeměny aromátů na
nafteny.)

Stoddardovo rozpouštědlo; nízkovroucí nafta                                                              
- nespecifikovaná
(Bezbarvé rafinované ropné destiláty bez     649-345-00-4              232-489-3       8052-41-3         P
žluklého nebo nežádoucího zápachu, s
rozmezím teplot varu přibližně 150 °C až 205
°C.)

Kondenzáty zemního plynu (ropné);                                                                        
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků oddělených jako     649-346-00-X              265-047-3       64741-47-5        P
kapalina ze zemního plynu zpětnou kondenzací
v povrchovém separátoru. Je složena převážně
s uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C2 až C20. Za
atmosférické teploty a tlaku je to
kapalina.)

Zemní plyn (ropný), surová kapalná směs;                                                                 
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků oddělených jako     649-347-00-5              265-048-9       64741-48-6        P
kapalina ze zemního plynu v plynové
recyklační jednotce procesy jako je chlazení
nebo absorpce. Je složena převážně z
nasycených alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážné v rozmezí C2 až
C8. )

Nafta (ropná), mírně hydrokrakovaná;                                                                     
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         649-348-00-0              265-071-4       64741-69-1        P
produktů z hydrokrakování. Je složena
převážně z nasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až
C10 s rozmezím teplot varu přibližně -20
°C až 180 °C. )                                                                                          

Nafta (ropná), hluboce hydrokrakovaná;                                                                   
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         649-349-00-6              265-079-8       64741-78-2        P
produktů z hydrokrakování. Je složena
převážně z nasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až
C12 s rozmezím teplot varu přibližně 65 °C
až 230 °C.)

Nafta (ropná), odsířená; nízkovroucí nafta -                                                             
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-350-00-1              265-089-2       64741-87-3        P
ropného nafty čistícímu procesu za účelem
přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých
nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až
C12 s rozmezím teplot varu přibližně -10 °C
až 230 °C.)

Nafta (ropná), rafinovaná kyselinou;                                                                     
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-351-00-7              265-115-2       64742-15-0        P
rafinát z procesu rafinace kyselinou
sírovou. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C7 až C12 s rozmezím teplot varu přibližně
90 °C až 230 °C.)

Nafta (ropná), chemicky neutralizovaná,                                                                  
těžká; nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za 649-352-00-2              265-122-0       64742-22-9        P
účelem odstranění kyselých látek. Je složena
z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C6 až C12 s rozmezím
teplot varu přibližně 65 °C až 230 °C.)

Nafta (ropná), chemicky neutralizovaná,                                                                  
lehká; nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za 649-353-00-8              265-123-6       64742-23-0        P
účelem odstranění kyselých látek. Je složena
z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C4 až C11 s                                                                     
rozmezím teplot varu přibližně -20 °C až 190
°C.)

Nafta (ropná), katalyticky odparafinovaná;                                                               
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-354-00-3              265-170-2       64742-66-1        P
katalytického odparafinování ropné frakce.
Je složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až
C12 s rozmezím teplot varu přibližně 35 °C
až 230 °C.)

Nafta (ropná), krakovaná parou, lehká;                                                                   
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-355-00-9              265-187-5       64742-83-2        P
produktů z krakování parou. Je složena
převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až
C11 a s rozmezím teplot varu přibližně -20
°C až 190 °C. Tento proud obsahuje
pravděpodobně nejméně 10 % obj. benzenu.)

Solventní nafta (ropná), lehká aromatická;                                                               
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-356-00-4              265-199-0       64742-95-6        P
aromatických proudů. Je složena převážně z
aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C8 až C10 s
rozmezím teplot varu přibližně 135 °C až 210
°C.)

Aromatické uhlovodíky, C6-10, rafinované     649-357-00-X              268-618-5       68131-49-7        P
kyselinou, neutralizované; nízkovroucí nafta
- nespecifikovaná

Destiláty (ropné), C3-5, bohaté na 2-methyl-                                                             
2-buten; nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složité směs uhlovodíků z destilace         649-358-00-5              270-725-7       68477-34-9        P
uhlovodíků obvykle v rozmezí C3 až C5 ,
převážně isopentan a 3-metyl-1-buten. Je
složena z nasycených a nenasycených
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozmezí C3 až
C5, převážně 2-metyl-2-butenu.)                                                                          

Destiláty (ropné), polymerizované destiláty                                                              
z krakování parou, frakce C5-12; nízkovroucí
nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-359-00-0              270-735-1       68477-50-9        P
polymerizovaného ropného destilátu z
krakování parou. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C5 až C12.)

Destiláty (ropné), krakované parou, frakce                                                               
C5-12; nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs organických sloučenin získaná  649-360-00-6              270-736-7       68477-53-2        P
destilací produktů z krakování parou. Je
složena z nenasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až
C12.)

Destiláty (ropné), krakované parou, frakce   649-361-00-1              270-738-8       68477-55-4        P
C5-10, směs s lehkou frakcí C5 nafty
krakovanou parou; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

Extrakty (ropné), extrakce studenou                                                                      
kyselinou, C4-6 ; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs organických sloučenin získaná  649-362-00-7              270-741-4       68477-61-2        P
extrakcí nasycených a nenasycených
alifatických uhlovodíků, obvykle v rozmezí
uhlíkových atomů C3 až C6 převážné pentanů a
amylenů, studenou kyselinou. Je složena
převážně z nasycených a nenasycených
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozmezí C4 až C6, převážně C5.)

Destiláty (ropné), hlavové destiláty z                                                                   
depentanizeru; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-363-00-2              270-771-8       68477-894-4       P
katalyticky krakovaného plynného proudu. Je
složena z alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až
C6.)

Zbytky (ropné), spodní frakce z butanového   649-364-00-8              270-791-7       68478-12-6        P
splitteru; nízkovroucí
nafta - nespecifikovaná                                                                                  
(Složitý zbytek z destilace butanového                                                                   
proudu. Je složen z alifatických uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C4 až C6.)

Zbytkové oleje (ropné), deisobutanizerová                                                                
věží; nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitý zbytek z atmosférické destilace     649-365-00-3              270-795-9       68478-16-0        P
butan-butylenového proudu. Je složena
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C4 až C6.)

Nafta (ropná), široký řez z koksovací                                                                    
jednotky; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-366-00-9              270-991-4       68513-02-0        P
produktů z fluidní koksovací jednotky. Je
složena převážně z nenasycených uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C4 až C15 s rozmezím teplot varu přibližně
43 °C až 250 °C. )

Nafta (ropná), krakovaná parou střední                                                                   
aromatický; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-367-00-4              271-138-9       68516-20-1        P
produktů z krakování parou. Je složena
převážně z aromatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až
C12 s rozmezím teplot varu přibližně 130 °C
až 220 °C.)

Nafta (ropná), široký řez primární                                                                       
rafinovaná hlinkou; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků z rafinace širokého 649-368-00-X              271-262-3       68527-21-9        P
řezu primární nafty přírodní nebo
aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním
procesem, za účelem odstranění stopových
množství přítomných polárních sloučenin a
nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až
C11 s rozmezím teplot varu přibližně -20 °C
až 220 °C.)

Nafta (ropná), lehká primární rafinovaná                                                                 
hlinkou; nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků z rafinace lehké    649-369-00-5              271-263-9       68527-22-0        P
primární nafty přírodní nebo aktivovanou
hlinkou, obvykle perkolačním procesem, za
účelem odstranění stopových množství
přítomných polárních sloučenin a nečistot.
Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C7 až C10 s
rozmezím teplot varu přibližně 93 °C až 180
°C.)

Nafta (ropná), lehká krakovaná parou                                                                     
aromatický; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         649-370-00-0              271-264-4       68527-23-1        P
produktů z krakování parou. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C7 až C9 s rozmezím
teplot varu přibližně 110 °C až 165 °C.)

Nafta (ropná), lehká krakovaná parou,                                                                    
zbavená benzenu; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         649-371-00-6              271-266-5       68527-26-4        P
produktů z krakování parou. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C4 až C12 s
rozmezím teplot varu přibližně 80 °C až 218
°C.)

Nafta (ropná), s obsahem aromátů;            649-372-00-1              271-635-0       68603-08-7        P
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná

Benzín (ropný), pyrolyzní, spodní frakce z                                                               
debutanizeru; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků z frakcionace       649-373-00-7              271-726-5       68606-10-0        P
spodní frakce z depropanizeru. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně větším než C5.)

Nafta (ropná), lehká, odsířená; nízkovroucí                                                              
nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-374-00-2              272-206-0       68783-66-4        P
ropného destilátu čistícímu procesu za
účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění
kyselých nečistot. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových                                                                
atomů převážně v rozmezí C1 až C6, s
rozmezím teplot varu přibližně -20 °C až 100
°C.)
Kondenzáty zemního plynu; nízkovroucí nafta                                                              
- nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků oddělená a/nebo     649-375-00-8              272-896-3       68919-39-1        J
kondenzovaná ze zemního plynu v průběhu
transportu a nashromážděná v hlavě vrtu
a/nebo z výroby, shromažďování, přepravy,
distribučním potrubí v prohlubních, pračkách
plynu, atd. Je složena převážně z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C2 až C8.)

Destiláty (ropné), striper ze zpracování                                                                 
nafty procesem Unifining; nízkovroucí nafta
- nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná stripováním 649-376-00-3              272-932-8       68921-09-5        P
produktů ze zpracování nafty procesem
Unifining. Je složena z nasycených
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

Nafta (ropná), katalyticky reformovaná                                                                   
lehká, frakce bez aromátů; nízkovroucí nafta
- nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků zbývající po        649-377-00-9              285-510-3       85116-59-2        P
odstranění aromatických sloučenin z
katalyticky reformované lehké nafty
selektivní absorpcí. Je složena především z
parafinických a cyklických sloučenin s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C5 až C8 s rozmezím bodu varu přibližně 66
°C až 121 °C.)

Benzín; nízkovroucí nafta - nespecifikovaná                                                              
(Složitá směs uhlovodíků složená především z 649-378-00-4              289-220-8       86290-81-5        P
parafinů, cykloparafinů, aromatických a
olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně větším než C3 s rozmezím
teplot varu 30 °C až 260 °C.)

Aromatické uhlovodíky, C7-8, produkty        649-379-00-X              292-698-0       90989-42-7        P
dealkylace, destilační zbytky; nízkovroucí
nafta - nespecifikovaná
Uhlovodíky, C4-6, lehké podíly z                                                                         
depentanizeru hydrogenace aromátů;
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-380-00-5              295-298-4       91995-38-9        P
předkap z kolony depentanizeru před
hydrogenací aromátů. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C4 až C6, převážně
pentanů a pentenů, s rozmezím teplot varu 25
°C až 40 °C.)

Destiláty (ropné), nafta krakovaná parou z                                                               
tepelného reaktoru; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-381-00-0              295-302-4       91995-41-4        P
nafty krakované parou z tepelného reaktoru.
Je složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C6,
převážně C5.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové, z                                                                      
katalyticky reformované lehké nafty;
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-382-00-6              295-331-2       91995-68-5        P
extrakt z rozpouštědlové extrakce
katalyticky reformované ropné frakce. Je
složena převážně z aromatických uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C7 až C8 s rozmezím teplot varu 100 °C až
200 °C.)

Nafta (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká,                                                             
zbavená aromátů; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-383-00-1              295-434-2       92045-53-9        P
hydrogenačně odsířených a dearomatizovaných
lehkých ropných frakcí. Je složena převážně
z parafinů a cykloparafinů C7 s rozmezím
teplot varu přibližně 90 °C až 100 °C.)
Nafta (ropná), lehká, bohatý na C5,                                                                      
odsířená; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-384-00-7              295-442-6       92045-60-8        P
podrobením ropného nafty čistícímu procesu                                                               
za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění
kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C4 až C5, převážně C5, s rozmezím teplot
varu přibližně -10 °C až 35 °C.)

Uhlovodíky, C8-11, krakování nafty,                                                                      
toluenová frakce; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací z 649-385-00-2              295-444-7       92045-62-0        P
předhydrogenované krakované nafty. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až
C11 s rozmezím teplot varu přibližně 130 °C
až 205 °C.)

Uhlovodíky, C4-11, krakování nafty, bez                                                                  
aromátů; nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-386-00-8              295-445-2       92045-63-1        P
předhydrogenované krakované nafty po
destilační separaci uhlovodíkových frakcí s
obsahem benzenu a toluenu a výševroucích
frakcí. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C4 až C11 s rozmezím teplot varu přibližně
30 °C až 205 °C.)

Nafta (ropná), lehká z tepelného reaktoru,                                                               
krakovaná parou; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční     649-387-00-3              296-028-8       92201-97-3        P
destilací nafty krakované parou po
regeneraci z tepelného reaktoru. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C4 až C6 s rozmezím
teplot varu přibližně 0 °C až 80 °C.)

Destiláty (ropné), bohaté na C6; nízkovroucí                                                             
nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-388-00-9              296-903-4       93165-19-6        P
ropné suroviny. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 až
C7, bohatá
na C6, s rozmezím teplot varu přibližně 60                                                               
°C až 70 °C.)

Benzín, pyrolyzní, hydrogenovaná;                                                                        
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Destilační frakce z hydrogenace pyrolyzního 649-389-00-4              302-639-3       94114-03-1        P
benzínu s rozmezím teplot varu přibližně 20
°C až 200 °C.)

Destiláty (ropné), krakované parou, frakce                                                               
C8-12, polymerované, destilační lehké;
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací z 649-390-00-X              305-750-5       95009-23-7        P
polymerované frakce C8 až C12 z ropných
destilátů krakovanách parou. Je složena
převážně z aromatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až
C12.)

Extrakty (ropné); rozpouštědlové z nafty,                                                                
rafinované hlinkou; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací    649-391-00-5              308-261-5       97926-43-7        P
rozpouštědlového ropného extraktu z nafty
bělicí hlinkou. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C6 až C18 rozmezím teplot
varu přibližně 80 °C až 180 °C.)

Nafta (ropná), lehká krakovaná parou,                                                                    
zbavená benzenu, tepelně zpracovaná;
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním 649-392-00-0              308-713-1       98219-46-6        P
a destilací lehké nafty krakované parou
zbaveného benzenu. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C7 až C12 s rozmezím
teplot varu přibližně 95 °C až 200 °C.)

Nafta (ropná), lehká krakovaná parou,                                                                    
tepelně zpracovaná; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním 649-393-00-6              308-714-7       98219-47-7        P
a destilací lehké ropné nafty krakované
parou. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v
rozmezí C5 až C6 s rozmezím teplot varu                                                                  
přibližně 35 °C až 80 °C.)

Destiláty (ropné), C7-9 , bohaté na C8,                                                                  
hydrogenačně odsířené, zbavené aromátů;
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-394-00-1              309-862-5       101316-56-7       P
lehké ropné frakce, hydrogenačně odsířených
a zbavených aromátů. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozmezí C7 až C9, převážně parafinů a
cykloparafinů C8, s rozmezím teplot varu
přibližně 120 °C až 130 °C.)

Uhlovodíky, C6-8, hydrogenované, sorpčně                                                                 
zbavené aromátů, rafinace toluenu;
nízkovroucí nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná při sorpci  649-395-00-7              309-870-9       101316-66-9       P
toluenu z uhlovodíkové frakce z krakovaného
benzínu katalyticky hydrogenovaného. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů v rozmezí C6 až C8 s
rozmezím teplot varu přibližně 80 °C až 135
°C.)

Nafta (ropná), hydrogenačně odsířená, široká                                                             
frakce z koksování; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční     649-396-00-2              309-879-8       101316-76-1       P
destilací hydrogenačně odsířeného destilátu
z koksovací jednotky. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C5 až C11 s rozmezím
teplot varu přibližně 23 °C až 196 °C.)

Nafta (ropná), odsířená lehká; nízkovroucí                                                               
nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-397-00-8              309-976-5       101795-01-1       P
ropné nafty čistícímu procesu za účelem
přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých
nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C5 až C8 s rozmezím teplot
varu přibližně 20 °C až 130 °C.)                                                                         

Uhlovodíky, C3-6, bohaté na C5, nafta                                                                    
krakovaná parou; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-398-00-3              310-012-0       102110-14-5       P
nafty krakované parou. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozmezí C3 až C6, převážné C5.)

Uhlovodíky, bohaté na C5, s obsahem                                                                      
dicyklopentadienu; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-399-00-9              310-013-6       102110-15-6       P
produktů krakování parou. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů C5 a dicyklopentadienu s rozmezím
teplot varu přibližně 30 °C až 170 °C.)

Zbytky (ropné), lehké krakované parou,                                                                   
aromatické; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-400-00-2              310-057-6       102110-55-4       P
produktů krakování parou nebo obdobných
procesů, po odstranění velmi lehkých
produktů poskytujících zbytek obsahující
uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů nejméně
C5. Je složena převážně z aromatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 s
rozmezím teplot varu nad asi 40 °C.)

Uhlovodíky, C5, bohaté na C5-6; nízkovroucí  649-401-00-8              270-690-8       68476-50-6        P
nafta - nespecifikovaná

Uhlovodíky, bohaté na C5-6; nízkovroucí      649-402-00-3              270-695-5       68476-55-1        P
nafta - nespecifikovaná

Aromatické uhlovodíky, C8-10; vysokovroucí   649-403-00-9              292-695-4       90989-39-2        P
redestilát lehkého oleje

Destiláty (ropné), lehké katalyticky                                                                     
krakované; krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-435-00-3              265-060-4       64741-59-9        
produktů z katalytického krakování. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C9 až C25 s
rozmezím teplot varu přibližně 150 °C až 400
°C. Obsahuje relativně velký podíl
bicyklických aromátů.)

Destiláty (ropné), střední katalyticky                                                                   
krakované; krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-436-00-9              265-062-5       64741-60-2        
produktů z katalytického krakování. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C11 až C30 s
rozmezím teplot varu přibližně 205 °C až 450
°C. Obsahuje relativně velký podíl
tricyklických aromatických uhlovodíků.)

Destiláty (ropné), lehké tepelně krakované;                                                              
krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků z destilace         649-438-00-X              265-084-5       64741-82-8        
produktů tepelného krakování. Je složena
převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až
C22 s rozmezím teplot varu přibližně 160 °C
až 370 °C.)

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené                                                                 
lehké katalyticky krakované; krakovaný
plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací 649-439-00-5              269-781-5       68333-25-5        
lehkých katalyticky krakovaných destilátů za
účelem přeměny organické síry na sirovodík,
který je odstraňován. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C9 až C25 s rozmezím
teplot varu přibližně 150 °C až 400 °C.
Obsahuje relativně velký podíl bicyklických
aromatických uhlovodíků.)

Destiláty (ropné), lehká nafta krakovaná                                                                 
parou; krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků z několikanásobné   649-440-00-0              270-662-5       68475-80-9        
destilace produktů z krakování parou. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C10 až C18.)

Destiláty (ropné), krakované ropné destiláty                                                             
krakované parou; krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-441-00-6              270-727-8       68477-38-3        
krakovaného destilátu
krakovaného parou nebo jeho frakcionačních                                                               
produktů. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až
po nízkomolekulární polymery.)

Plynové oleje (ropné), krakované parou;                                                                  
krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-442-00-1              271-260-2       68527-18-4        
produktů krakování parou. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně větším než C9 s rozmezím teplot
varu přibližně 205 °C až 400 °C.)

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené                                                                 
tepelně krakované, střední; krakovaný
plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-443-00-7              285-505-6       85116-53-6        
hydrogenačně odsířeného destilátu tepelného
kraku. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C11 až C25 s rozmezím teplot varu přibližně
205 °C až 400 °C.)

Plynové oleje (ropné), tepelně krakované,    649-444-00-2              295-411-7       92045-29-9        
hydrogenačně odsířené; krakovaný plynový
olej
Zbytky (ropné), hydrogenovaná nafta                                                                      
krakovaná parou; krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-445-00-8              295-514-7       92062-00-5        
zbytková frakce z destilace hydrogenované
nafty krakované parou. Je složena převážně z
uhlovodíků s rozmezím teplot varu přibližně
200 °C až 350 °C.)

Zbytky (ropné), destilace nafty krakované                                                                
parou; krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-446-00-3              295-517-3       92062-04-9        
destilační zbytek ze dna kolony při separaci
látek z krakování nafty parou při vysoké
teplotě. Má rozmezí teplot varu přibližně
147 °C až 300 °C a dává finální olej s
viskozitou 18 mm2.s-1 při 50 °C.)

Destiláty (ropné), lehké katalyticky         649-447-00-9              295-991-1       92201-60-0        
krakované, tepelně degradované; krakovaný
plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací                                                               
produktů z katalytického krakování, které
byly použity jako kapalina pro přenos tepla.
Je složena převážně z uhlovodíků s rozmezím
teplot varu přibližně 190 °C až 340 °C.
Tento podíl pravděpodobně obsahuje organické
sirné sloučeniny.)

Zbytky (ropné), nafta z tepelného reaktoru                                                               
krakovaná parou; krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytek 649-448-00-4              297-905-8       93763-85-0        
z destilace nafty z tepelného reaktoru
krakovaný parou, s rozmezím teplot varu
přibližně 150 °C až 350 °C. )

Plynové oleje (ropné), lehké vakuové,                                                                    
tepelně krakované hydrogenačně odsířené;
krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-450-00-5              308-278-8       97926-59-5        
katalytickým hydrogenačním odsířením tepelně
krakované lehké vakuové frakce. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C14 až C20 s
rozmezím teplot varu přibližně 270 °C až 370
°C.)

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené,                                                                
střední, koksovací jednotka; krakovaný
plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční     649-451-00-0              309-865-1       101316-59-0       
destilací hydrogenačně odsířeného destilátu
z koksovací jednotky. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C12 až C21 s rozmezím
teplot varu přibližně 200 °C až 360 °C.)

Destiláty (ropné), těžké z krakované parou;                                                              
krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-452-00-6              309-939-3       101631-14-5       
těžkých zbytků z krakování parou. Je složena
převážně z vysoce alkylovaných těžkých
aromatických uhlovodíků s rozmezím teplot
varu přibližně 250 °C až 400 °C.)

Destiláty (ropné), těžké                     649-453-00-1              265-077-7       64741-76-0        L
hydrokrakované; základový olej -                                                                         
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků z destilace                                                                     
produktů z hydrokrakování. Je složena
převážně z nasycených uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů v rozmezí C15 až C39 s
rozmezím teplot varu přibližně 260 °C až 600
°C.)

Destiláty (ropné), těžké parafinické                                                                     
rafinované rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-454-00-7              265-090-8       64741-88-4        L
rafinát z rozpouštědlového extrakčního
procesu. Je složena převážně z nasycených
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně rozmezí C20 až C50 a dává finální
olej s viskozitou minimálně 19 mm2.s-1 při
40 °C.)

Destiláty (ropné), lehké parafinické                                                                     
rafinované rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-455-00-2              265-091-3       64741-89-5        L
rafinát z rozpouštědlového extrakčního
procesu. Je složena převážně z nasycených
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální
olej s viskozitou nižší než 19 mm2.s-1 při
40 °C.)

Zbytkové oleje (ropné), zbavené asfaltu                                                                  
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako v      649-456-00-8              265-096-0       64741-95-3        L
rozpouštědle rozpustná frakce z C3-4 zbytku
zbaveného asfaltu rozpouštědlem. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně vyšších než C25 a s teplotou
varu přibližně vyšší než 400 °C.)

Destiláty (ropné), těžké naftenické                                                                      
rafinované rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-457-00-3              265-097-6       64741-96-4        L
rafinát z rozpouštědlového extrakčního
procesu. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                     
převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální
olej s viskozitou nejméně 19 mm2.s-1 při 40
°C. Obsahuje poměrně málo normálních
parafinů.)

Destiláty (ropné), lehké naftenické                                                                      
rafinované rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-458-00-9              265-098-1       64741-97-5        L
rafinát z rozpouštědlového extrakčního
procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až
C30 a dává finální olej s viskozitou nižší
než 19 mm2.s-1 při 40 °C. Obsahuje poměrně
málo normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědlem;                                                             
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako v      649-459-00-4              265-101-6       64742-01-4        L
rozpouštědle nerozpustná frakce z
rozpouštědlové rafinace zbytku při použití
polárního organického rozpouštědla, jako je
fenol nebo furfural. Je složena z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně větším
než C25, s teplotou varu nad přibližně 400
°C.)

Destiláty (ropné), těžké parafinické                                                                     
rafinované hlinkou; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající při      649-460-00-X              265-137-2       64742-36-5        L
rafinaci ropné frakce přírodní nebo
modifikovanou hlinkou kontaktním nebo
perkolačním procesem za účelem odstranění
stopových množství přítomných polárních
sloučenin a nečistot. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální
olej s viskozitou nejméně 19 mm2.s-1 při 40
°C. Obsahuje relativně velký podíl
nasycených uhlovodíků.)

Destiláty (ropné), lehké parafinické         649-461-00-5              265-138-8       64742-37-6        L
rafinované hlinkou; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající při                                                                  
rafinaci ropné frakce přírodní nebo
modifikovanou hlinkou kontaktním nebo
perkolačním procesem za účelem odstranění
stopových množství přítomných polárních
sloučenin a nečistot. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální
olej s viskozitou nižší než 19 mm2.s-1 při
40 °C. Obsahuje relativně velký podíl
nasycených uhlovodíků.)

Zbytkové oleje (ropné), rafinované hlinkou;                                                              
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající při      649-462-00-0              265-143-5       64742-41-2        L
rafinaci zbytkového oleje přírodní nebo
modifikovanou hlinkou kontaktním nebo
perkolačním procesem za účelem odstranění
stopových množství přítomných polárních
sloučenin a nečistot. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně větším než C25, s teplotou varu nad
přibližné 400 °C.)

Destiláty (ropné), těžké naftenické                                                                      
rafinované hlinkou; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající při      649-463-00-6              265-146-1       64742-44-5        L
rafinaci ropné frakce přírodní nebo
modifikovanou hlinkou kontaktním nebo
perkolačním procesem za účelem odstranění
stopových množství přítomných polárních
sloučenin a nečistot. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální
olej s viskozitou minimálně 19 mm2.s-1 při
40 °C. Obsahuje relativně malý podíl
normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), lehké naftenické                                                                      
rafinované hlinkou; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající při      649-464-00-1              265-147-7       64742-45-6        L
rafinaci ropné frakce přírodní
nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo                                                               
perkolačním procesem za účelem odstranění
stopových množství přítomných polárních
sloučenin a nečistot. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální
olej s viskozitou nižší než 19 mm2.s-1 při
40 °C. Obsahuje relativně malý podíl
normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), hydrogenované těžké                                                                   
naftenické; základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-465-00-7              265-155-0       64742-52-5        L
katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává
finální olej s viskozitou minimálně 19 mm2.s-
1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl
normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), hydrogenované lehké                                                                   
naftenické; základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající          649-466-00-2              265-156-6       64742-53-6        L
katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává
finální olej s viskozitou nižší než 19 mm2.s-
1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl
normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), hydrogenované těžké                                                                   
parafinické; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající          649-467-00-8              265-157-1       64742-54-7        L
katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává
finální olej s viskozitou minimálně 19 mm2.s-1
při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl
nasycených uhlovodíků.)
Destiláty (ropné), hydrogenované lehké                                                                   
parafinické; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající          649-468-00-3              265-158-7       64742-55-8        L
katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je                                                                
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává
finální olej s viskozitou nižší než 19 mm2.s-
1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl
nasycených uhlovodíků.)
Destiláty (ropné), lehké parafinické                                                                     
odparafinované rozpouštědlem; základový olej
- nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající          649-469-00-9              265-159-2       64742-56-9        L
odstraněním normálních parafinů z ropné
frakce rozpouštědlovou krystalizaci. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává
finální olej s viskozitou nižší než 19 mm2.s-
1 při 40 °C.)

Zbytkové oleje (ropné), hydrogenované;                                                                   
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající          649-470-00-4              265-160-8       64742-57-0        L
katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně vyšším než C25, s teplotou
varu přibližně nad 400 °C.)

Zbytkové oleje (ropné), odparafinované                                                                   
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající          649-471-00-X              265-166-0       64742-62-7        L
odstraněním uhlovodíků s dlouhým rozvětveným
řetězcem ze zbytkového oleje rozpouštědlovou
krystalizací. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně vyšším než
C25, s teplotou varu přibližně nad 400 °C.)

Destiláty (ropné), těžké naftenické                                                                      
odparafinované rozpouštědlem; základový olej
- nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající          649-472-00-5              265-167-6       64742-63-8        L
odstraněním normálních parafinů z ropné
frakce rozpouštědlovou krystalizací. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává
finální olej s viskozitou minimálně 19
mm2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý                                                               
podíl normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), lehké naftenické                                                                      
odparafinované rozpouštědlem; základový olej
- nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající          649-473-00-0              265-168-1       64742-64-9        L
odstraněním normálních parafinů z ropné
frakce rozpouštědlovou krystalizací. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává
finální olej s viskozitou nižší než 19 mm2.s-
1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl
normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), těžké naftenické                                                                      
odparafinované rozpouštědlem; základový olej
- nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající          649-474-00-6              265-169-7       64742-65-0        L
odstraněním normálních parafinů z ropné
frakce rozpouštědlovou krystalizací. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až
C50 a dává finální olej s viskozitou
minimálně 19 mm2.s-1 při 40 °C.)

Naftenické oleje (ropné), katalyticky                                                                    
odparafinované těžké; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-475-00-1              265-172-3       64742-68-3        L
katalytickým odparafinováním. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává
finální olej s viskozitou minimálně 19 mm2.s-
1 při 40 °C.)

Naftenické oleje (ropné), katalyticky                                                                    
odparafinované lehké; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-476-00-7              265-173-9       64742-69-4        L
katalytickým odparafinováním. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální
olej s viskozitou menší než 19 mm2.s-1 při
40 °C. Obsahuje relativně malé množství
normálních parafinů.)

Parafinické oleje (ropné), katalyticky       649-477-00-2              265-174-4       64742-70-7        L
odparafinované těžké; základový
olej - nespecifikovaný                                                                                   
(Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                         
katalytickým odparafinováním. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává
finální olej s viskozitou minimálně 19 mm2.s-
1 při 40 °C.)

Parafinické oleje (ropné), katalyticky                                                                   
odparafinované lehké; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-478-00-8              265-176-5       64742-71-8        L
katalytickým odparafinováním. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává
finální olej s viskozitou nižší než 19 mm2.s-
1 při 40 °C.)

Naftenické oleje (ropné), hluboce                                                                        
odparafinované těžké; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná odstraněním 649-479-00-3              265-179-1       64742-75-2        L
parafinických uhlovodíků s přímým řetězcem
ve formě pevné látky pomocí činidel, jako je
močovina. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až
C50 a dává finální olej s viskozitou
minimálně 19 mm2.s-1 při 40 °C. Obsahuje
relativně malý podíl normálních parafinů.)

Naftenické oleje (ropné), hluboce                                                                        
odparafinované lehké; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-480-00-9              265-180-7       64742-76-3        L
katalytickým odparafinováním. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální
olej s viskozitou nižší než 19 mm2.s-1 při
40 °C. Obsahuje relativně malý podíl
normálních parafinů.)

Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenované                                                              
neutrální ropné, vysokoviskozní; základový
olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-481-00-4              276-736-3       72623-85-9        L
dvoustupňovou katalytickou hydrogenací                                                                   
lehkého vakuového oleje, těžkého vakuového
oleje a zbytkového oleje zbaveného asfaltu
rozpouštědlem s odparafinováním provedeným
mezi těmito dvěma stupni. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává
finální olej s viskozitou přibližně 112
mm2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký
podíl nasycených uhlovodíků.)

Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný                                                              
neutrální olej; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-482-00-X              276-737-9       72623-86-0        L
dvoustupňovou katalytickou hydrogenací
lehkého vakuového oleje a těžkého vakuového
oleje s odparafinováním, provedeným mezi
těmito dvěma stupni. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální
olej s viskozitou přibližně 15 mm2.s-1 při
40 °C. Obsahuje relativně velký podíl
nasycených uhlovodíků.)

Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaná                                                              
neutrální olej; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-483-00-5              276-738-4       72623-87-1        L
dvoustupňovou katalytickou hydrogenací
lehkého vakuového oleje, těžkého vakuového
oleje a zbytkového oleje zbaveného asfaltu
rozpouštědlem s odparafinováním provedeným
mezi těmito dvěma stupni. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává
finální olej s viskozitou přibližně 32 mm2.s-
1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl
nasycených uhlovodíků.)

Mazací oleje; základový olej -                                                                           
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-484-00-0              278-012-2       74869-22-0        L
selekční rafinací a odparafinováním. Je                                                                  
složena převážně z nasycených uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů v rozmezí C15 až
C50.)

Destiláty (ropné), hluboce odparafinované                                                                
těžké parafinické; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-485-00-6              292-613-7       90640-91-8        L
odparafinováním těžkého parafinického
destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou
rovnou nebo větší než 19 mm2.s-1 při 40 °C.
Obsahuje relativně málo normálních
parafinů.)

Destiláty (ropné), hluboce odparafinované                                                                
lehké parafinické; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-486-00-1              292-614-2       90640-92-9        L
odparafinováním lehkého parafinického
destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C12 až C30 a dává finální olej s viskozitou
menši než 19 mm2.s-1 při 40 °C. Obsahuje
relativně málo normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), těžké parafinické                                                                     
odparafinované rozpouštědlem, rafinované
hlinkou; základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním 649-487-00-7              292-616-3       90640-94-1        L
kontaktním nebo perkolačním procesem
odparafinovaného těžkého parafinického
destilátu neutrální nebo modifikovanou
hlinkou. Je složena převážně z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C20 až C50.)

Uhlovodíky (ropné), těžké parafinické                                                                    
odparafinované rozpouštědlem, hydrogenované;
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-488-00-2              292-617-9       90640-95-2        L
katalytickou hydrogenací odparafinovaného
těžkého
parafinického destilátu. Je složena převážně                                                             
z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C20 až C50.)

Destiláty (ropné), lehké parafinické                                                                     
odparafinované rozpouštědlem, rafinované
hlinkou; základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním 649-489-00-8              292-618-4       90640-96-3        L
přírodní nebo modifikovanou hlinkou v
kontaktním nebo perkolačním procesu
odparafinovaného lehkého parafinického
destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C15 až C30.)

Destiláty (ropné), lehké parafinické                                                                     
odparafinované rozpouštědlem, hydrogenované;
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-490-00-3              292-620-5       90640-97-4        L
katalytickou hydrogenací odparafinovaného
lehkého parafinického destilátu. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C15 až C30.)

Zbytkové oleje (ropné), odparafinované       649-491-00-9              292-656-1       90669-74-2        L
rozpouštědlem, hydrogenované; základový olej
- nespecifikovaný

Zbytkové oleje (ropné), katalyticky          649-492-00-4              294-843-3       91770-57-9        L
odparafinované; základový olej -
nespecifikovaný

Destiláty (ropné), odparafinované těžké                                                                  
parafinické, hydrogenované; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná intenzivní  649-493-00-X              295-300-3       91995-39-0        L
katalytickou hydrogenací odparafinovaného
destilátu. Je složena převážně z nasycených
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C25 až C39 a dává finální
olej o viskozitě přibližně 44 mm2.s-1 při 50
°C.)

Destiláty (ropné), odparafinované lehké      649-494-00-5              295-301-9       91995-40-3        L
parafinické, hydrogenované;
základový olej - nespecifikovaný                                                                         
(Složitá směs uhlovodíků získaná intenzivní                                                              
katalytickou hydrogenací odparafinovaného
destilátu. Je složena převážně z nasycených
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C21 až C29 a dává finální
olej o viskozitě přibližně 13 mm2.s-1 při 50
°C.)

Destiláty (ropné), hydrokrakované,                                                                       
rafinované rozpouštědlem, odparafinované;
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs kapalných uhlovodíků získaná   649-495-00-0              295-306-6       91995-45-8        L
rekrystalizací odparafinovaných
hydrokrakovaných ropných destilátů
rafinovaných rozpouštědlem. Je složena
převážně z naftenických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až
C30 a dává finální olej o viskozitě mezi 13
až 15 mm2.s-1 při 40 °C.)

Destiláty (ropné), lehké naftenické                                                                      
rafinované rozpouštědlem, hydrogenované;
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs kapalných uhlovodíků získaná   649-496-00-6              295-316-0       91995-54-9        L
katalytickou hydrogenací ropné frakce a
odstraněním aromatických uhlovodíků
rozpouštědlovou extrakcí.)

Mazací oleje (ropné), C17-35, extrahované    649-497-00-1              295-423-2       92045-42-6        L
rozpouštědlem, odparafinované,
hydrogenované; základový olej -
nespecifikovaný
Mazací oleje (ropné), hydrokrakované,        649-498-00-7              295-424-8       92045-43-7        L
odparafinované nearomatickými rozpouštědly;
základový olej - nespecifikovaný
Zbytkové oleje (ropné), hydrokrakované,                                                                  
rafinované kyselinou, rozpouštědlově
odparafinované;

Základový olej - nespecifikovaný                                                                         
(Složitá směs uhlovodíků získaná odstraněním 649-499-00-2              295-499-7       92061-86-4        L
parafinů rozpouštědlem z destilačních zbytků
z
hydrokrakovaných těžkých parafinů                                                                        
rafinovaných kyselinou. Má teplotu varu
přibližně nad 380 °C.)
Parafinové oleje (ropné), rafinované                                                                     
rozpouštědlem, odparafinované, těžké;
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs kapalných uhlovodíků získaná   649-500-00-6              295-810-6       92129-09-4        L
ze sirné parafinické ropy . Je složena
převážně z odparafinovaného mazacího oleje
rafinovaného rozpouštědlem o viskozitě 65
mm2.s-1 při 40 °C.)

Mazací oleje (ropné), základové oleje,                                                                   
parafinické; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací    649-501-00-1              297-474-6       93572-43-1        L
ropy. Je složena převážně z aromátů, naftenů
a parafinů a dává finální olej s viskozitou
23 mm2.s-1 při 40 °C.)

Uhlovodíky, hydrokrakované parafinické       649-502-00-7              297-857-8       93763-38-3        L
destilační zbytky, odparafinované
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

Uhlovodíky, C20-50, vakuový destilát z       649-503-00-2              300-257-1       93924-61-9        L
hydrogenace zbytkového oleje; základový olej
- nespecifikovaný

Destiláty (ropné), hydrogenované, rafinované 649-504-00-8              305-588-5       94733-08-1        L
rozpouštědlem, těžké; hydrorafinované;
základový olej - nespecifikovaný

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědlem,                                                             
hydrokrakované, lehké; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-505-00-3              305-589-0       94733-09-2        L
rafinát z zbytku hydrokrakované ropy zbavené
aromátů rozpouštědlem. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C18 až C27 s rozmezím
teplot varu 370 °C až 450 °C.)

Mazací oleje (ropné), C18-40, hydrokrakovaný 649-506-00-9              305-594-8       94733-15-0        L
destilát zbavený parafinu rozpouštědlem;
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                         
rozpouštědlovým odparafinováním destilačních
zbytků z hydrokrakování ropy. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C18 až C40 s
rozmezím teplot varu přibližně 370 °C až 550
°C.)

Mazací oleje (ropné), C18-40, hydrogenovaný                                                              
rafinát zbavený parafinu rozpouštědlem;
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-507-00-4              305-595-3       94733-16-1        L
rozpouštědlovým odparafinováním
hydrogenovaného rafinátu získaného
rozpouštědlovou extrakcí hydrogenovaného
ropného destilátu. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C18 až C40 s rozmezím
teplot varu přibližně 370 °C až 550 °C.)

Uhlovodíky, C13-30, bohaté na aromáty,       649-508-00-X              305-971-7       95371-04-3        L
rozpouštědlově extrahovaný naftenický
destilát; základový olej - nespecifikovaný

Uhlovodíky, C16-32, bohaté na aromáty,       649-509-00-5              305-972-2       95371-05-4        L
rozpouštědlově extrahovaný naftenický
destilát; základový olej - nespecifikovaný

Uhlovodíky, C37-68, hydrogenované zbytky     649-510-00-0              305-974-3       95371-07-6        L
odparafinovaných a odasfaltovaných vakuových
destilátů; základový olej - nespecifikovaný

Uhlovodíky, C37-65, hydrogenované zbytky     649-511-00-6              305-975-9       95371-08-7        L
odparafinovaných a odasfaltovaných vakuových
destilátů; základový olej - nespecifikovaný

Destiláty (ropné), hydrokrakované                                                                        
rozpouštědlově rafinované lehké; základový
olej - nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při      649-512-00-1              307-010-7       97488-73-8        L
rozpouštědlové rafinaci destilátu z
hydrokrakovaných ropných destilátů. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C18 až
C27
s rozmezím teplot varu přibližně 370 °C až                                                               
450 °C.)

Destiláty (ropné), hydrogenované těžké                                                                   
rafinované rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků vznikající při      649-513-00-7              307-011-2       97488-74-9        L
rozpouštědlové rafinaci hydrogenovaného
ropného destilátu. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C19 až C40 s rozmezím
teplot varu přibližně 390 °C až 550 °C.)

Mazací oleje (ropné), C18-27,                649-514-00-2              307-034-8       97488-95-4        L
hydrokrakované, odparafinované
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

Uhlovodíky,C17-30, hydrogenované zbytky z                                                                
atmosférické destilace zbavené asfaltu
rozpouštědlem, lehké destilační podíly;
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-515-00-8              307-661-7       97675-87-1        L
předkap z vakuové destilace podílů z
katalytické hydrogenace zbytků zbavených
asfaltu rozpouštědlem. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C17 až C30 s rozmezím
teplot varu přibližně 300 °C až 400 °C. Dává
finální olej s viskozitou 4 mm2.s-1 při
přibližně 100 °C.)

Uhlovodíky, C17-40, hydrogenované destilační                                                             
zbytky zbavené asfaltu rozpouštědlem, lehké
podíly vakuové destilace; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-516-00-3              307-755-8       97722-06-0        L
předkap z vakuové destilace podílů z
katalytické hydrogenace zbytků zbavených
asfaltu rozpouštědlem s viskozitou 8 mm2.s-1
při přibližně 100 °C. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C17 až C40 s rozmezím
teplot varu přibližně 300 °C až 500 °C.)

Uhlovodíky,C13-27, lehké naftenické          649-517-00-9              307-758-4       97722-09-3        L
podíly extrahované rozpouštědlem; základový                                                              
olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí                                                                
aromátů z lehkého naftenického destilátu s
viskozitou 9,5 mm2.s-1 při 40 °C. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C13 až C27 s
rozmezím teplot varu přibližně 240 °C až 400
°C.)

Uhlovodíky,C14-29, lehké naftenické podíly                                                               
extrahované rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí    649-518-00-4              307-760-5       97722-10-6        L
aromátů z lehkého naftenického destilátu s
viskozitou 16 mm2.s-1 při 40 °C. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C14 až C29 s
rozmezím teplot varu přibližně 250 °C až 425
°C.)

Uhlovodíky, C27-42, dearomatizované;         649-519-00-X              308-131-8       97862-81-2        L
základový olej -nespecifikovaný
Uhlovodíky, C17-30, hydrogenované destiláty, 649-520-00-5              308-132-3       97862-82-3        L
lehké destilační podíly; základový olej -
nespecifikovaný

Uhlovodíky, C27-45, naftenické vakuové       649-521-00-0              308-133-9       97862-83-4        L
destiláty; základový olej - nespecifikovaný

Uhlovodíky, C27-45, dearomatizované;         649-522-00-6              308-287-7       97926-68-6        L
základový olej -nespecifikovaný

Uhlovodíky, C20-58, hydrogenované; základový 649-523-00-1              308-289-8       97926-70-0        L
olej -nespecifikovaný

Uhlovodíky, C27-42, naftenické; základový    649-524-00-7              308-290-3       97926-71-1        L
olej - nespecifikovaný

Zbytkové oleje (ropné), odparafinované                                                                   
rozpouštědlem, rafinované aktivním uhlím;
základový olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací    649-525-00-2              309-710-8       100684-37-5       L
rozpouštědlově odparafinovaných ropných
zbytkových olejů aktivním uhlím za účelem
odstranění stopových množství polárních
složek a nečistot.)

Zbytkové oleje (ropné), odparafinované                                                                   
rozpouštědlem, rafinované hlinkou; základový
olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací    649-526-00-8              309-711-3       100684-38-6       L
rozpouštědlově odparafinovaných ropných
zbytkových olejů hlinkou za účelem
odstranění stopových množství polárních
složek a nečistot.)

Mazací oleje (ropné), C25, extrahované                                                                   
rozpouštědlem, odasfaltované,
odparafinované, hydrogenované; základový
olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-527-00-3              309-874-0       101316-69-2       L
rozpouštědlovou extrakci a hydrogenací
zbytků z vakuové destilace. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně větším než C25 a dává finální
olej o viskozitě v rozmezí 32 mm2.s-1 až 37
mm2.s-1 při 100 °C.)

Mazací oleje (ropné), C17-32 , extrahované                                                               
rozpouštědlem, odparafinované,
hydrogenované; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-528-00-9              309-875-6       101316-70-5       L
rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací
zbytků z atmosférické destilace. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C17 až C32 a dává
finální olej o viskozitě v rozmezí 17 mm2.s-
1 až 23 mm2.s-1 při 40 °C.

Mazací oleje (ropné), C20-35, extrahované                                                                
rozpouštědlem, odparafinované,
hydrogenované; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-529-00-4              309-876-1       101316-71-6       L
rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací
zbytků z atmosférické destilace. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C20 až C35 a dává
finální olej o viskozitě v
rozmezí 37 mm2.s-1 t až 44 mm2.s-1 při 40                                                                
°C.)

Mazací oleje (ropné), C24-50, extrahované                                                                
rozpouštědlem, odparafinované,
hydrogenované; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-530-00-X              309-877-7       101316-72-6       L
rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací
zbytků z atmosférické destilace. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C24 až C50 a dává
finální olej o viskozitě v rozmezí 16 mm2.s-
1 až 75 mm2.s-1 při 40 °C.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého                                                               
naftenického destilátu, aromatický
koncentrát; aromatický extrakt destilátu
(rafinovaný)
(Aromatický koncentrát získaný přidáním vody 649-531-00-5              272-175-3       68783-00-6        L
k rozpouštědlovému extraktu těžkého
naftenického destilátu a extrakčnímu
rozpouštědlu.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého                                                               
parafinického destilátu rafinovaného
rozpouštědlem; aromatický extrakt destilátu
(rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-532-00-0              272-180-0       68783-04-0        L
extrakt z reextrakce rozpouštědlově
rafinovaného těžkého parafinického
destilátu. Je složena z aromatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C20 až C50.)

Extrakty (ropné), těžké parafinické                                                                      
destiláty, rozpouštědlově odasfaltované;
aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-533-00-6              272-342-0       68814-89-1        L
extrakt z rozpouštědlové extrakce těžkého
parafinického destilátu.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého   649-534-00-1              292-631-5       90641-07-9        L
naftenického destilátu, hydrogenované;
aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                         
katalytickou hydrogenací rozpouštědlového
extraktu těžkého naftenického destilátu. Je
složena převážně z aromatických uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou
minimálně 19 mm2.s-1 při 40 °C.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého                                                               
naftenického destilátu, hydrogenované;
aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-535-00-7              292-632-0       90641-08-0        L
katalytickou hydrogenací rozpouštědlového
extraktu těžkého naftenického destilátu. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C21 až
C33, s teplotou varu v rozmezí přibližně 350
°C až 480 °C.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého                                                               
parafinického destilátu, hydrogenované;
aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-536-00-2              292-633-6       90641-09-1        L
katalytickou hydrogenací rozpouštědlového
extraktu lehkého parafinického destilátu. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C17 až
C26, s teplotou varu v rozmezí přibližně 280
°C až 400 °C.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého                                                               
parafinického destilátu, hydrogenované;
aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-537-00-8              295-335-4       91995-73-2        L
katalytickou hydrogenací extraktu z
rozpouštědlové extrakce mezifrakce
parafinického rozpouštědlového hlavového
destilátu. Je složena převážně z
aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C16 až C36.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého   649-538-00-3              295-338-0       91995-75-4        L
naftenického destilátu, hydrogenačně
odsířené; aromatický
extrakt destilátu (rafinovaný)                                                                           
(Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                         
katalytickou hydrogenací extraktu z
rozpouštědlové extrakce, za podmínek
vedoucích především k odstranění sloučenin
síry. Je složena převážně z aromatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C15 až C30. Tento proud
pravděpodobná obsahuje 5 % hmot. a více
aromatických uhlovodíků se 4 až 6
kondenzovanými aromatickými kruhy.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého                                                               
parafinického destilátu, rafinované
kyselinou; aromatický extrakt destilátu
(rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako frakce 649-539-00-9              295-339-6       91995-76-5        L
při destilaci extraktu z rozpouštědlové
extrakce lehkých parafinických hlavových
ropných destilátů, která byla dorafinována
kyselinou sírovou Je složena převážně z
aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C16 až C32. )

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého                                                               
parafinického destilátu, hydrogenačně
odsířené; aromatický extrakt destilátu
(rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-540-00-4              295-340-1       91995-77-6        L
rozpouštědlovou extrakcí lehkého
parafinického destilátu a hydrogenací za
účelem převedení organické síry na
sirovodík, který je odstraněn. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C15 až C40 a dává
finální olej s viskozitou větší než 10 mm2.s-
1 při 40 °C. )

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého                                                               
vakuového plynového oleje, hydrogenované;
aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-541-00-X              295-342-2       91995-79-8        L
rozpouštědlovou extrakcí lehkého vakuového
ropného plynového oleje a katalytickou
hydrogenací. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem                                                                   
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až
C30.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého                                                               
parafinického destilátu, rafinované hlinkou;
aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním 649-542-00-5              296-437-1       92704-08-0        L
ropné frakce přírodní nebo modifikovanou
hlinkou kontaktním nebo perkolačním způsobem
za účelem odstranění stopových množství
polárních sloučenin a nečistot. Je složena
převážně z aromatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až
C50. Tento proud pravděpodobně obsahuje 5 %
hmot. nebo více aromatických uhlovodíků se 4
- 6 kruhy.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého                                                               
naftenického destilátu, hydrogenačně
odsířené; aromatický extrakt destilátu
(rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací 649-543-00-0              297-827-4       93763-10-1        L
ropné suroviny za účelem přeměny organické
síry na sirovodík, který je odstraňován.Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až
C50 a dává finální olej o viskozitě větší
než 19 mm2.s-1 při 40 °C.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z                                                                       
rozpouštědlově odparafinovaného těžkého
parafinického destilátu, hydrogenačně
odsířené; aromatický extrakt destilátu
(rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací 649-544-00-6              297-829-5       93763-11-2        L
rozpouštědlově odparafinované ropné suroviny
za účelem přeměny organické síry na
sirovodík, který je odstraňován. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C15 až C50 a dává
finální olej o viskozitě větší než 19 mm2.s-
1 při 40 °C.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého                                                               
parafinického destilátu, rafinované aktivním
uhlím; aromatický extrakt destilátu
(rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako frakce 649-545-00-1              309-672-2       100684-02-4       L
destilací extraktu připraveného
rozpouštědlovou extrakcí lehkého
parafinického hlavového ropného destilátu
rafinovaného aktivním uhlím za účelem
odstranění stopových množství polárních
složek a nečistot. Je složena převážně z
aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C16 až C32.)

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého                                                               
parafinického destilátu, rafinované hlinkou;
aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako frakce 649-546-00-7              309-673-8       100684-03-5       L
destilací extraktu připraveného
rozpouštědlovou extrakcí lehkých
parafinických hlavových ropných destilátů
dorafinovaných bělicí hlinkou za účelem
odstranění stopových množství polárních
složek a nečistot. Je složena převážně z
aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C16 až C32.)

Extrakty (ropné), lehké vakuové,                                                                         
rozpouštědlové z plynového oleje, rafinované
aktivním uhlím; aromatický extrakt destilátu
(rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-547-00-2              309-674-3       100684-04-6       L
rozpouštědlovou extrakcí lehkého vakuového
ropného plynového oleje, rafinovaného
aktivním uhlím za účelem odstranění
stopových množství polárních složek a
nečistot. Je složena převážně z aromatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C13 až C30.)
Extrakty (ropné), rozpouštědlový extrakt                                                                 
lehkého vakuového plynového oleje,
rafinovaný hlinkou; aromatický extrakt
destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-548-00-8              309-675-9       100684-05-7       L
rozpouštědlovou extrakcí lehkého vakuového
ropného plynového oleje a rafinovaného
bělicí hlinkou za účelem odstranění
stopových množství polárních složek a
nečistot. Je složena převážně z aromatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C13 až C30.)

Měkký parafin (ropný); měkký parafin                                                                     
(Složitá směs uhlovodíků získaná jako        649-549-00-3              265-171-8       64742-67-2        L
olejová frakce z rozpouštědlového
odolejování nebo z pocení parafinu. Je
složena převážně z uhlovodíků s rozvětveným
řetězcem a počtem uhlíkových atomů převážně
v rozmezí C20 až C50.)

Měkký parafin (ropný), hydrogenovaný; měkký  649-550-00-9              295-394-6       92045-12-0        L
parafin
Keramická žáruvzdorná vlákna; vlákna pro                                                                 
speciální použití, s výjimkou vláken
uvedených jinde v příloze I směrnice
67/548/EHS
(Umělá skleněná (silikátová) vlákna s        650-017-00-8              R                                 
nahodilou orientací s obsahem oxidů
alkalických kovů a oxidů kovů alkalických
zemin (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) rovným
18 % hmot. nebo menším)
 
Bod 30 - Mutageny: kategorie 1

V této kategorii nejsou dosud klasifikovány žádné látky.
 
Bod 30 - Mutageny: kategorie 2

Látky                                        Indexové číslo           Číslo ES         Číslo CAS       Poznámky

Hexamethylfosforamid;                        015-106-00-2              211-653-8       680-31-9          
hexamethylfosfortriamid

Diethyl-sulfát                               016-027-00-6              200-589-6       64-67-5           

Oxid chromový                                024-001-00-0              215-607-8       1333-82-0         E

Dichroman draselný                           024-002-00-6              231-906-6       7778-50-9         E

Dichroman amonný                             024-003-00-1              232-143-1       7789-09-5         E

Dichroaman sodný, dehydrovaný                024-004-00-7              234-190-3       10588-01-9        E

Dichroman sodný, dihydrát                    024-004-01-4              234-190-3       7789-12-0         E

Chromyl dichlorid; chlorid-oxid chromový     024-005-00-2              239-056-8       14977-61-8        

Chroman draselný                             024-006-00-8              232-140-5       7789-00-6         

Chroman sodný                                024-018-00-3              231-889-5       7775-11-3         E

Fluorid kademnatý                            048-006-00-2              232-222-0       7790-79-6         E

Chlorid kademnatý                            048-008-00-3              233-296-7       10108-64-2        E

Síran kademnatý                              048-009-00-9              233-331-6       10124-36-4        E

Butan[1] nebo isobutan[2] (obsahující >=0,1  601-004-01-8              203-448-7 [1]   106-97-8 [1]                  
% butadienu (203-450-8))                                               200-857-2 [2]   75-28-5 [2]                                  C, S                                                        

Buta-1,3-dien; 1,3-butadien                  601-013-00-X              203-450-8       106-99-0          D

Benzen                                       601-020-00-8              200-753-7       71-43-2           E

Benzo[a]pyren                                601-032-00-3              200-028-5       50-32-8           

1,2-dibrom-3-chlorpropan                     602-021-00-6              202-479-3       96-12-8           

Ethylenoxid; oxiran                          603-023-00-X              200-849-9       75-21-8           

1,2-epoxypropan; propylenoxid; methyloxiran  603-055-00-4              200-879-2       71-56-9           E

2,2'-bioxiran; 1,2:3,4-diepoxybutan          603-060-00-1              215-979-1       1464-53-5         

Methyl-(2-akrylamido-2-methoxyacetát)                                                                    
(obsah akrylamidu >= 0,1 %)                   607-190-00-X              401-890-7       77402-03-0        

Methyl-(2-akrylamido-2-hydroxyacetát)                                                                    
(obsah akrylamidu >= 0,1 %)                   607-210-00-7              403-230-3       77402-05-2        

2-nitrotoluen                                609-065-00-5              201-853-3       88-72-2           E

4,4'-oxidianilin [1] a jeho soli                                                                         
p-aminofenyl ether [1]                       612-199-00-7              202-977-0 [1]   101-80-4 [1]      E

Ethylenimin; aziridin                        613-001-00-1              205-793-9       151-56-4          

Carbendazim (ISO)                                                                                        
methyl-N-/2-benzimidazolyl/-karbamát         613-048-00-8              234-232-0       10605-21-7        

Benomyl (ISO)                                                                                            
Methyl 1-(buzylkarbamoyl) benzimidazol-2-    613-049-00-3              241-775-7       17804-35-2        
ylkarbabát

1,3,5-tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazin-   615-021-00-6              219-514-3       2451-62-9         
2,4,6(1H,3H,5H)-trion; TGIC

Akrylamid                                    616-003-00-0              201-173-7       79-06-1           

1,3,5-tris-((S)- a (R)-2,3-epoxypropyl)-     616-091-00-0              423-400-0       59653-74-6        E
1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

Plyny (ropné), hlavový destilát                                                                          
depropanizeru katalytického krakované nafty;
bohatý na C3, bez kyselin; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-062-00-6              270-755-0       68477-73-6        H,K
frakcionace katalyticky krakovaných
uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot.. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů v rozsahu C2 až C4, převážně C3.)

Plyny (ropné), katalytický krak; ropný plyn                                                              
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilaci   649-063-00-1              270-756-6       68477-74-7        H,K
produktů z katalytického krakovacího
procesu. Je složena převážně z alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozsahu C1 až C6.)

Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na                                                               
C1-5; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-064-00-7              270-757-1       68477-75-8        H,K
produktů z katalytického krakovacího
procesu. Je složena z atifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C5.)

Plyny (ropné), hlavový destilát ze                                                                       
stabilizeru katalyticky polymerované nafty,
bohatý na C2-4; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční   649-065-00-2              270-758-7       68477-76-9        H,K
stabilizace katalyticky polymerovaných
frakcí nafty. Je složena z alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozsahu C2 až C6 převážně C2 až C4.)

Plyny (ropné), katalytický reforming, bohaté                                                             
na C1-4; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-066-00-8              270-760-8       68477-79-2        H,K
produktů z katalytického reformingu. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až
C4.)

Plyny (ropné), alkylační nástřik olefinů a                                                               
parafinů C3-5; ropný plyn
(Složitá směs olefinických a parafinických   649-067-00-3              270-765-5       68477-83-8        H,K
uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, které                                                               
jsou používány jako alkylační nástřik.
Okolní teplota obvykle přesahuje kritickou
teplotu těchto směsí.)

Plyny (ropné), bohaté na C4; ropný plyn                                                                  
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-068-00-9              270-767-6       68477-85-0        H,K
produktů z katalytického frakcionačního
procesu. Je složena z alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v
rozsahu C3 až C5, převážně C4.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty z                                                                       
deethanizeru; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-069-00-4              270-768-1       68477-86-1        H,K
plynové a benzínové frakce z katalytického
krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan
a ethylen.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty z                                                                       
deisobutanizeru; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-070-00-X              270-769-7       68477-87-2        H,K
atmosférickou destilací butan-butylenového
proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu
C3 až C4.)

Plyny (ropné), z depropanizeru, suché,                                                                   
bohatá na propen; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-071-00-5              270-772-3       68477-90-7        H,K
plynové a benzínové frakce z katalytického
krakovacího procesu. Je složena převážně z
propenu s malým podílem ethanu a propanu.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty z                                                                       
depropanizeru; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-072-00-0              270-773-9       68477-91-8        H,K
produktů z plynové a benzínové frakce z
katalytického krakovacího procesu. Je
složena z alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozsahu C2 až
C4.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty z                                                                       
depropanizeru z provozu rekuperace plynů;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-073-00-6              270-777-0       68477-94-1        H,K
různých uhlovodíkových proudů. Je složena
převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v                                                                   
rozmezí C1 až C4, převážně propanu.)

Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbatol;                                                                
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků, která se používá   649-074-00-1              270-778-6       68477-95-2        H,K
jako nástřik do jednotky Girbatol pro
odstraňování sirovodíku. Je složena z
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážné v rozsahu C2 až C4.)

Plyny (ropné), frakcionace isomerizované     649-075-00-7              270-782-8       68477-99-6        H,K
nafty, bohaté na C4, bez sirovodíku; ropný
plyn

Zbytkový plyn (ropný), refluxní kolona                                                                   
frakcionace katalyticky krakovaného
čištěného oleje a tepelně krakovaného
vakuového zbytku; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-076-00-2              270-802-5       68478-21-7        H,K
frakcionace katalyticky krakovaného
čištěného oleje a tepelně krakovaného
vakuového zbytku. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C6.)

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační absorber                                                             
katalyticky krakované nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná ze          649-077-00-8              270-803-0       68478-22-8        H,K
stabilizace katalyticky krakované nafty. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C6.)

Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná                                                                       
frakcionační jednotka - katalytické
krakování, katalytický reforming a
hydrogenační odsíření; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-078-00-3              270-804-6       68478-24-0        H,K
frakcionace produktů z katalytického
krakování, katalytického reformingu a
hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k
odstranění kyselých nečistot. Je složena
převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační                                                                      
stabilizátor katalyticky reformované nafty;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-079-00-9              270-806-7       68478-26-2        H,K
frakcionační stabilizace katalyticky
reformované nafty. Je složena převážně z                                                                 
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C4.)

Zbytkový plyn (ropný), směsný proud                                                                      
nasyceného plynu z jednotky zpracování
plynů, bohatý na C4; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-080-00-4              270-813-5       68478-32-0        H,K
frakcionační stabilizace primární nafty,
destilace zbytkového plynu a zbytkového
plynu ze stabilizeru katalyticky reformované
nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6,
převážně butanu a isobutanu.)

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace                                                               
nasyceného plynu, bohatý na C1-2; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-081-00-X              270-814-0       68478-33-1        H,K
frakcionace destilátu zbytkového plynu,
primární nafty a zbytkového plynu ze
stabilizeru katalyticky reformované nafty.
Je složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5,
převážně methanu a ethanu.)

Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování                                                                 
vakuových zbytků; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným    649-082-00-5              270-815-6       68478-34-2        H,K
krakováním vakuových zbytků. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C5.)

Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát;                                                              
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací a 649-083-00-0              270-990-9       68512-91-4        H,K
kondenzací ropy. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C3 až C5, převážně C3 a C4.)

Plyny (ropné), široké frakce primární nafty                                                              
z dehexanizeru; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-084-00-6              271-000-8       68513-15-5        H,K
široké frakce primární nafty. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C2 až C6.)

Plyny (ropné), výstupy z depropanizeru       649-085-00-1              271-001-3       68513-16-6        H,K
hydrokraku, bohaté na uhlovodíky; ropný plyn                                                             
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací                                                               
produktů hydrokrakovacího procesu. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C4. Může také obsahovat malé množství vodíku
a sirovodíku.)

Plyny (ropné), lehké podíly ze stabilizeru                                                               
primární nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací 649-086-00-7              271-002-9       68513-17-7        H,K
lehké primární nafty. Je složena z
nasycených alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až
C6.)

Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté                                                              
na C4; ropný plyn
(Složitý zbytek z destilace proudů z různých 649-087-00-2              271-010-2       68513-66-6        H,K
rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až
C5, převážně butanu, s teplotou varu v
rozmezí přibližně -11,7 °C až 27,8 °C.)

Uhlovodíky, C1-4; ropný plyn                                                                             
(Složitá směs uhlovodíků, vznikající z       649-088-00-8              271-032-2       68514-31-8        H,K
tepelnéhokrakování a z operací s absorbéry a
z destilacíropy. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkovýchatomů převážně v rozmezí C1
až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně
-164 °C až -0,5 °C.)

Uhlovodíky, C1-4, odsířené; Ropný plyn                                                                   
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-089-00-3              271-038-5       68514-36-3        H,K
uhlovodíkových plynů čistícímu procesu s
cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění
kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí
přibližně -164 °C až -0,5 °C.)

Uhlovodíky, C1-3; ropný plyn                                                                             
(Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových 649-090-00-9              271-259-7       68527-16-2        H,K
atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s
teplotou varu v rozmezí přibližně -164 °C až
-42 °C.)
Uhlovodíky, C 1-4, debutanizerová frakce;    649-091-00-4              271-261-8       68527-19-5        H,K
ropný plyn

Plyny (ropné), C1-5, mokré; ropný plyn                                                                   
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-092-00-X              271-624-0       68602-83-5        H,K
ropy a/nebo krakováním věžového plynového
oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C5.)

Uhlovodíky, C2-4; ropný plyn                 649-093-00-5              271-734-9       68606-25-7        H,K

Uhlovodíky, C3; ropný plyn                   649-094-00-0              271-735-4       68606-26-8        H,K

Plyny (ropné), nástřik na alkylaci; ropný                                                                
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-095-00-6              271-737-5       68606-27-9        H,K
katalytickým krakováním plynového oleje. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

Plyny (ropné), výstup z frakcionace                                                                      
destilačních zbytků z depropanizeru; ropný
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-096-00-1              271-742-2       68606-34-8        H,K
frakcionace destilačních zbytků z
depropanizeru. Je složena převážně z butanu,
isobutanu a butadienu.)

Plyny (ropné), rafinerní směs; ropný plyn                                                                
(Složitá směs získaná z různých procesů. Je  649-097-00-7              272-183-7       68783-07-3        H,K
složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C5.)

Plyny (ropné), katalytické krakování; ropný                                                              
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-098-00-2              272-203-4       68783-64-2        H,K
produktů z katalytického krakování. Je
složena převážně z uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až
C5.)

Plyny (ropné), C2-C4, odsířené; ropný plyn                                                               
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-099-00-8              272-205-5       68783-65-3        H,K
ropného destilátu čistícímu procesu za
účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění
kyselých nečistot. Je složena převážně z
nasycených a nenasycených uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C2 až C4 a s rozmezím bodu varu přibližně -
51 °C až -34 °C.)

Plyny (ropné); výstup z frakční destilace    649-100-00-1              272-871-7       68918-99-0        H,K
ropy; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací                                                             
ropy. Je složena převážně z nasycených
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

Plyny (ropné), výstup z dehexanizeru; ropný                                                              
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-101-00-7              272-872-2       68919-00-6        H,K
směsi frakcí nafty. Je složena z nasycených
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru                                                                   
frakcionace primárního lehkého benzínu;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-102-00-2              272-878-5       68919-05-1        H,K
primárního lehkého benzínu. Je složena z
nasycených alifatických uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až
C5.)

Plyny (ropné), odplyny ze striperu                                                                       
odsiřovacího předčištění nafty procesem
Unifiner; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním 649-103-00-8              272-879-0       68919-06-2        H,K
nafty Unifiner a stripována z podílů nafty.
Je složena z nasycených alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C4.)

Plyny (ropné), vystup z katalytického                                                                    
reformingu primární nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-104-00-3              272-882-7       68919-09-5        H,K
katalytickým reformingem primární nafty a
frakcionací celkového výstupu. Je složena z
methanu, ethanu a propanu.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního                                                             
katalytického krakovacího spliteru; ropný
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-105-00-9              272-893-7       68919-20-0        H,K
náplně spliteru C3-C4. Je složena převážně z
uhlovodíků C3.)

Plyny (ropné), primární výstup stabilizační                                                              
kolony; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací 649-106-00-4              272-883-2       68919-10-8        H,K
kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je
složena z nasycených
alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových                                                              
atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

Plyny (ropné), debutanizer katalyticky                                                                   
krakované nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-107-00-X              273-169-3       68952-76-1        H,K
frakcionace katalyticky krakované nafty. Je
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace                                                                    
katalyticky krakovaného destilátu a nafty;
ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-108-00-5              273-170-9       68952-77-2        H,K
frakcionace katalyticky krakované nafty a
destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C1 až C4.)

Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně                                                                  
krakovaného destilátu, plynového oleje a
nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení    649-109-00-0              273-175-6       68952-81-8        H,K
tepelně krakovaných destilátů, nafty a
plynového oleje. Je složena převážně z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C6.)

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační                                                                      
stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků,
koksování ropy; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná z           649-110-00-6              273-176-1       68952-82-9        H,K
frakcionační stabilizace tepelně krakovaných
uhlovodíků z koksování ropy. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozmezí C1 až C6.)

Plyny (ropné), lehké podíly krakované parou,                                                             
butadienový koncentrát; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-111-00-1              273-265-5       68955-28-2        H,K
produktů z tepelného krakování. Je složena z
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně C4.)

Plyny (ropné), hlavový destilát ze                                                                       
stabilizační kolony katalytického reformingu
primární nafty; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná             649-112-00-7              273-270-2       68955-34-0        H,K
katalytickým reformingem primární nafty a                                                                
frakcionací veškeré vytékající kapaliny. Je
složena z nasycených alifatických uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí
C2 až C4.)

Uhlovodíky, C4; ropný plyn                   649-113-00-2              289-339-5       87741-01-3        H,K

Alkany, C1-4, bohaté na C3; ropný plyn       649-114-00-8              292-456-4       90622-55-2        H,K

Plyny (ropné), krakování parou, bohaté na                                                                
C3; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-115-00-3              295-404-9       92045-22-2        H,K
produktů z procesu krakování parou. Je
složena převážně z propylenu s částečným
obsahem propanu a s rozmezím teploty varu
přibližně od -70 °C do 0 °C.)

Uhlovodíky C4, destilát produktů krakování                                                               
parou; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-116-00-9              295-405-4       92045-23-3        H,K
produktů z krakování parou. Je složena
převážně z uhlovodíků C4, převážně 1-butenu
a 2-butenu, obsahující rovněž butan a
isobuten, s rozmezím teploty varu -12 °C až
5 °C.)

Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce                                                                
C4; ropný plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením  649-117-00-4              295-463-0       92045-80-2        H,K,S
směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu
procesu za účelem oxidace merkaptanů nebo
odstranění kyselých nečistot. Je složena
převážně z nasycených a nenasycených
uhlovodíků C4.)

Rafináty (ropné), parou krakovaná C4 frakce  649-119-00-5              307-769-4       97722-19-5        H,K
extrahovaná octanem amonoměďným, nenasycené
C3-5 a C3-5, bez butadienu; ropný plyn

Plyny (ropné), nástřik do aminového systému;                                                             
rafinerní plyn
(Nástřik plynu do aminového systému za       649-120-00-0              270-746-1       68477-65-6        H,K
účelem odstranění sirovodíku. Obsahuje
převážně vodík. Může být přítomen rovněž
oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a
alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových
atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizeru     649-121-00-6              270-747-7       68477-66-7        H,K
benzenové
jednotky; rafinerní plyn                                                                                 
(Výstupní plyny z benzenové jednotky. Jsou                                                               
složeny převážně z vodíku. Může být přítomen
rovněž oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem
uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až
C6, včetně benzenu.)

Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky,                                                                
bohatý na vodík; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací   649-122-00-1              270-748-2       68477-67-8        H,K
plynů z benzenové jednotky. Je složena
převážně z vodíku s různými malými
množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s
počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6.)

Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík                                                              
a dusík; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-123-00-7              270-749-8       68477-68-9        H,K
směsného oleje. Je složena převážně z vodíku
a dusíku s různými malými množstvími oxidu
uhelnatého, oxidu uhličitého a alifatických
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozsahu C1 až C5.)

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu                                                             
katalyticky reformované nafty; rafinerní
plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná ze          649-124-00-2              270-759-2       68477-77-0        H,K
stabilizace katalyticky reformované nafty.
Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků
s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu
C1 až C4.)

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického                                                                 
reformingu; rafinerní plyn
(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací   649-125-00-8              270-761-3       68477-80-5        H,K
produktů katalytického reformingu nástřiku
C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je
složena převážně z vodíku. Může rovněž
obsahovat různá malá množství oxidu
uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a
uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů
převážně v rozsahu C1 až C6.)
***

  Plyny (ropné), katalytický reforming      649-126-00-3        270-762-9      68477-81-6     H, K    
  C6-8; rafinerní plyn                                                                               
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  destilací produktů z katalytického                                                                  
  reformingu nástřiku C6  - C8. Je složena                                                             
  z vodíku a uhlovodíků s počtem                                                                      
  uhlíkových atomů v rozsahu C1  až C5.)                                                               

  Plyny (ropné), C6-8 recykl                649-127-00-9        270-763-4      68477-82-7     H, K    
  katalytického reformingu, bohatý na                                                                 
  vodík; rafinerní plyn                                                                               

  Plyny (ropné), C2 - vratný podíl;         649-128-00-4        270-766-0      68477-84-9     H, K    
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  extrakcí vodíku z proudu plynu, který                                                               
  je složen převážně z vodíku s                                                                       
  malými množstvími dusíku, oxidu                                                                     
  uhelnatého, methanu, ethanu a                                                                       
  ethylenu. Je složena převážně z                                                                     
  uhlovodíků, jako je methan, ethan a                                                                 
  ethylen s malými množstvími vodíku,                                                                 
  dusíku a oxidu uhelnatého.)                                                                         

  Plyny (ropné), suchý kyselý plyn,         649-129-00-X        270-774-4      68477-92-9     H, K    
  výstup plynové koncentrační jednotky;                                                               
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs suchých                                                                               
  plynů z koncentrační jednotky plynů.                                                                
  Je složena z vodíku, sirovodíku a                                                                   
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí převážně C1 až C3.)                                                              

  Plyny (ropné), destilace z                649-130-00-5        270-776-5      68477-93-0     H, K    
  koncentračního reabsorberu plynu;                                                                   
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs                                                                                       
  uhlovodíků získaná destilací produktů                                                               
  ze směsi plynových proudů v plynovém                                                                
  koncentračním reabsorberu. Je složena                                                               
  převážně z vodíku, oxidu uhelnatého,                                                                
  oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku                                                                
  a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                              
  v rozsahu C1  až C3.)                                                                                

  Plyny (ropné), výstup absorberu vodíku;   649-131-00-0        270-779-1      68477-96-3     H, K    
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs, získaná absorbcí vodíku                                                              
  z vodíkem bohatého proudu. Je složena                                                               
  z vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a                                                                
  methanu, s malým množstvím C2
  uhlovodíků.)                                                                                        

  Plyny ( ropné), bohaté na vodík;          649-132-00-6        270-780-7      68477-97-4     H, K    
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs, separovaná jako plyn                                                                 
  chlazením z uhlovodíkových plynů. Je                                                                
  složena převážně z vodíku s různými                                                                 
  malými množstvími oxidu uhelnatého,                                                                 
  dusíku a methanu a C  uhlovodíků.)                                                                  
                      2                                                                               

  Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného     649-133-00-1        270-781-2      68477-98-5     H, K    
  směsného oleje, bohaté na vodík-dusík;                                                              
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs získaná z recyklovaného                                                               
  hydrogenovaného směsného oleje. Je                                                                  
  složena převážně z vodíku a dusíku s                                                                
  různými malými množstvími oxidu                                                                     
  uhelnatého, oxidu uhličitého a                                                                      
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C1 až C5 .)                                                                       

  Plyny (ropné), recykl, bohatý na vodík;   649-134-00-7        270-783-3      68478-00-2     H, K    
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  recyklovaných reaktorových plynů. Je                                                                
  složena převážně z vodíku s různými                                                                 
  malými množstvími oxidu uhelnatého,                                                                 
  oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a                                                              
  nasycených alifatických uhlovodíků s                                                                
  počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                  
  rozsahu C1  až C5.)                                                                                  

  Plyny (ropné), z reformingu, bohaté na    649-135-00-2        270-784-9      68478-01-3     H, K    
  vodík; rafinerní plyn                                                                               
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  reformingů. Je složena převážně z                                                                   
  vodíku s různým malým množstvím oxidu                                                               
  uhelnatého a alifatických uhlovodíků                                                                
  s počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                
  rozmezí C1  až C5.)                                                                                  

  Plyny (ropné), reformingová               649-136-00-8        270-785-4      68478-02-4     H, K    
  hydrogenace; rafinerní plyn                                                                         
  (Složitá směs získaná z reformingové                                                                
  hydrogenace. Je složena převážně z                                                                  
  vodíku, methanu a ethanu, s různými                                                                 
  malými množstvími sirovodíku a                                                                      
  alifatických uhlovodíků s počtem                                                                    
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C3  až C5.)                                                                                          

  Plyny (ropné), z reformingové             649-137-00-3        210-787-5      68478-03-5     H, K    
  hydrogenace, bohaté na vodík a methan;                                                              
  rafinerní plyn                                                                                      
                                                                                                       
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  reformingové hydrogenace. Je složena                                                                
  převážně z vodíku a methanu s různými                                                               
  malými množstvími oxidu uhelnatého,                                                                 
  oxidu uhličitého, dusíku a nasycených                                                               
  alifatických uhlovodíků s počtem                                                                    
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C2 až C5.)                                                                                          

  Plyny (ropné), z reformingové             649-138-00-9        270-788-0      68478-04-6     H, K    
  hydrogenace, bohaté na vodík; rafinerní                                                             
  plyn                                                                                                
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  reformingové hydrogenace. Je složena                                                                
  převážně z vodíku s různými malými                                                                  
  množstvími oxidu uhelnatého a                                                                       
  alifatických uhlovodíků s počtem                                                                    
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C1  až C5.)                                                                                          

  Plyny (ropné), destilát z tepelného       649-139-00-4        270-789-6      68478-05-7     H, K    
  krakování; rafinerní plyn                                                                           
  (Složitá směs získaná destilací                                                                     
  produktů z tepelného krakování. Je                                                                  
  složena z vodíku, sirovodíku, oxidu                                                                 
  uhelnatého, oxidu uhličitého a                                                                      
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C1 až C6.)                                                                       

  Zbytkový plyn (ropný), absorber           649-140-00-X        270-805-1      68478-25-1     H, K    
  refrakcionace katalytického kraku;                                                                  
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  refrakcionací produktů z katalytického                                                              
  krakování. Je složena z vodíku a                                                                    
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C  až C .)                                                                       
                      1     3                                                                         

  Zbytkový plyn (ropný), separátor          649-141-00-5        270-807-2      68478-27-3     H, K    
  katalyticky reformované nafty;                                                                      
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  katalytického reformingu primární                                                                   
  nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků                                                             
  s počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                
  rozmezí C1  až C6.)                                                                                  

  Zbytkový plyn (ropný), separátor          649-142-00-0        270-808-8      68478-28-4     H, K    
  katalyticky reformované nafty;                                                                      
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  stabilizací katalyticky reformované                                                                 
  nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků                                                             
  s počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                
  rozmezí C1 až C6.)                                                                                  

  Zbytkový plyn (ropný), separátor          649-143-00-6        270-809-3      68478-29-5     H, K    
  hydrogenační jednotky krakovaného                                                                   
  destilátu; rafinerní plyn                                                                           
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  hydrogenací krakovaných destilátů v                                                                 
  přítomnosti katalyzátoru. Je složena z                                                              
  vodíku a nasycených alifatických                                                                    
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C1 až C5.)                                                                       

  Zbytkový plyn (ropný), separátor          649-144-00-1        270-810-9      68478-30-8     H, K    
  hydrogenačně odsířené primární nafty;                                                               
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  hydrogenačního odsiřování primární                                                                  
  nafty. Je složena z vodíku a nasycených                                                             
  alifatických uhlovodíků s počtem                                                                    
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C1 až C6.)                                                                                          

  Plyny (ropné), hlavové destiláty ze       649-145-00-7        270-999-8      68513-14-4     H, K    
  stabilizeru katalyticky reformované                                                                 
  primární nafty; rafinerní plyn                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  katalytickým reformingem primární nafty                                                             
  následovaným frakcionací celkového                                                                  
  výtoku. Je složena z vodíku, methanu,                                                               
  ethanu a propanu.)                                                                                  

  Plyny (ropné), výstup reformového         649-146-00-2        271-003-4      68513-18-8     H, K    
  výtoku z vysokotlaké mžikové destilace;                                                             
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků vznikající při                                                             
  vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z                                                              
  reformingového reaktoru. Je složena                                                                 
  převážně z vodíku s různými malými                                                                  
  množstvími methanu, ethanu a propanu.)                                                              

  Plyny (ropné), výstup reformového         649-147-00-8        271-005-5      68513-19-9     H, K    
  výtoku z nízkotlaké mžikové destilace;                                                              
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků vznikající při                                                             
  nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z                                                               
  reformingového reaktoru. Je složena                                                                 
  převážně z vodíku s různými malými                                                                  
  množstvími methanu, ethanu a propanu.)                                                              

  Plyny (ropné), výstup z destilace         649-148-00-3        271-258-1      68527-15-1     H, K    
  ropného rafinerního plynu; rafinerní                                                                
  plyn                                                                                                
  (Složitá směs uhlovodíků oddělená                                                                   
  destilací plynného proudu obsahujícího                                                              
  vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a                                                               
  uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů v                                                              
  rozmezí C1  až C6, nebo získaná                                                                      
  krakováním ethanu a propanu. Je složena                                                             
  z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                              
  v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a                                                                
  oxidu uhelnatého.)                                                                                  

  Plyny (ropné), hlavové z hydrogenačního   649-149-00-9        271-623-5      68602-82-4     H, K    
  depentanizeru benzenové jednotky;                                                                   
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs získaná hydrogenací                                                                   
  meziproduktů z benzenové jednotky v                                                                 
  přítomnosti katalyzátoru s následnou                                                                
  depentanizací. Je složena převážně z                                                                
  vodíku, ethanu, propanu s různými                                                                   
  malými množstvími dusíku, oxidu                                                                     
  uhelnatého, oxidu uhličitého a                                                                      
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C1 až C6. Může                                                                   
  obsahovat stopové množství benzenu.)                                                                

  Plyny (ropné), výstup ze sekundárního     649-150-00-4        271-625-6      68602-84-6     H, K    
  absorberu, frakcionátor hlavových                                                                   
  destilátů z fluidního katalytického                                                                 
  kraku; rafinerní plyn                                                                               
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  frakční destilací hlavových destilátů z                                                             
  katalytického krakovacího procesu ve                                                                
  fluidním katalytickém kraku. Je složena                                                             
  z vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem                                                              
  uhlíkových  atomů převážně v rozmezí                                                                
  C  až C .)                                                                                          
   1     3                                                                                            

  Ropné produkty, rafinerní plyny;          649-151-00-X        271-750-6      68607-11-4     H, K    
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs složená převážně z vodíku                                                             
  s různými malými množstvími methanu,                                                                
  ethanu a propanu.)                                                                                  

  Plyny (ropné), hydrokrakovací             649-152-00-5        212-182-1      68783-06-2     H, K    
  nízkotlakový separátor; rafinerní plyn                                                              

  (Složitá směs získaná ze separace                                                                   
  kapalina-pára výstupu hydrokrakovacího                                                              
  reaktoru. Je složena převážně z vodíku                                                              
  a nasycených uhlovodíků s počtem                                                                    
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C1 až C3.)                                                                                          

  Plyny (ropné), rafinerní, nízkotlakový    649-153-00-0        272-338-9      68814-67-5     H, K    
  separátor; rafinerní plyn                                                                           
  (Složitá směs získaná z různých operací                                                             
  rafinace ropy. Je složena z vodíku a                                                                
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C1 až C3.)                                                                       

  Plyny (ropné), výstup ze separátoru       649-154-00-6        272-343-6      68814-90-4     H, K    
  produktů platformeru; rafinerní plyn                                                                
  (Složitá směs získaná z chemické                                                                    
  přeměny naftenů na aromáty. Je složena                                                              
  převážně z vodíku a nasycených                                                                      
  alifatických uhlovodíků s počtem                                                                    
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C2 až C4 .)                                                                                          

  Plyny (ropné), výstup ze separátoru       649-155-00-1        272-775-5      68911-58-0     H, K    
  depentanizeru hydrogenovaného kyselého                                                              
  petroleje; rafinerní plyn                                                                           
  (Složitá směs uhlovodíků získaná při                                                                
  stabilizaci hydrogenovaného petroleje                                                               
  v depentanizeru. Je složena převážně z                                                              
  vodíku, methanu, ethanu a propanu s                                                                 
  různými malými množstvími dusíku,                                                                   
  sirovodíku, oxidu uhelnatého a                                                                      
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C4 až C5.)                                                                       

  Plyny (ropné), odpařovací kolona          649-156-00-7        272-776-0      68911-59-1     H, K    
  hydrogenovaného kyselého petroleje;                                                                 
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs získaná z odpařovací                                                                  
  kolony mžikové destilace jednotky                                                                   
  hydrogenace kyselého petroleje v                                                                    
  přítomnosti katalyzátoru. Je složena                                                                
  převážně z vodíku a methanu s různými                                                               
  malými množstvími dusíku, oxidu                                                                     
  uhelnatého a uhlovodíků s počtem                                                                    
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C2 až C5.)                                                                                          

  Plyny (ropné), výstup z destilačního      649-157-00-2        272-873-8      68919-01-7     H, K    
  unifinerového odsířovacího striperu;                                                                
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs stripovaná z kapalného                                                                
  produktu odsiřovacího procesu                                                                       
  Unifining. Je složena ze sirovodíku,                                                                
  methanu, ethanu a propanu.)                                                                         

  Plyny (ropné), výstup z frakcionace       649-158-00-8        272-874-3      68919-02-8     H, K    
  fluidního katalytického kraku;                                                                      
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs získaná frakcionací                                                                   
  hlavových produktů fluidního                                                                        
  katalytického krakovacího procesu. Je                                                               
  složena převážně z vodíku, sirovodíku,                                                              
  dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových                                                             
  atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)                                                                 

  Plyny (ropné), výstup pracího             649-159-00-3        272-875-9      68919-03-9     H, K    
  sekundárního absorberu fluidního                                                                    
  katalytického kraku; rafinerní plyn                                                                 
  (Složitá směs získaná praním hlavového                                                              
  plynu z fluidního katalytického                                                                     
  krakování. Je složena z vodíku, dusíku,                                                             
  methanu, ethanu a propanu.)                                                                         

  Plyny (ropné), výstup ze striperu         649-160-00-9        272-876-4      68919-04-0     H, K    
  jednotky hydrogenačního odsíření                                                                    
  těžkého destilátu; rafinerní plyn                                                                   
  (Složitá směs stripovaná z kapalných                                                                
  produktů hydrogenačního odsíření                                                                    
  těžkého destilátu. Je složena z vodíku,                                                             
  sirovodíku a nasycených alifatických                                                                
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C1 až C5.)                                                                       

  Plyny (ropné), výstup ze stabilizační     649-161-00-4        272-880-6      68919-07-3     H, K    
  kolony platformeru, frakční dělení                                                                  
  lehké frakce; rafinerní plyn                                                                        
  (Složitá směs z frakčního dělení lehké                                                              
  frakce z platinových reaktorů                                                                       
  platformerové jednotky. Je složena z                                                                
  vodíku, methanu, ethanu a propanu.)                                                                 

  Plyny (ropné), výstup z odpařovací        649-162-00-X        272-881-1      68919-08-4     H, K    
  kolony destilace ropy; rafinerní plyn                                                               
                                                                                                       
  (Složitá směs z první věže při                                                                      
  destilaci ropy. Je složena z dusíku a                                                               
  nasycených alifatických uhlovodíků s                                                                
  počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                  
  rozmezí C1 až C5.)                                                                                  

  Plyny (ropné), výstup ze stripovací       649-163-00-5        272-884-8      68919-11-9     H, K    
  kolony mazutu; rafinerní plyn                                                                       
  (Složitá směs získaná frakční destilací                                                             
  redukované ropy. Je složena z vodíku a                                                              
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C1 až C4.)                                                                       

  Zbytkový plyn (ropný), výstup z           649-164-00-0        272-885-3      68919-12-0     H, K    
  unifinerového striperu; rafinerní plyn                                                              
  (Směs vodíku a methanu získaná                                                                      
  frakcionací produktů z jednotky                                                                     
  Unifining.)                                                                                         
  Zbytkový plyn (ropný), separátor          649-165-00-6        273-173-5      68952-79-4     H, K    
  katalytického hydrogenačního odsíření                                                               
  nafty; rafinerní plyn                                                                               
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  hydrogenačního odsíření nafty. Je                                                                   
  složena z vodíku, methanu, ethanu a                                                                 
  propanu.)                                                                                           

  Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační       649-166-00-1        273-174-0      68952-80-7     H, K    
  odsíření primární nafty; rafinerní plyn                                                             
  (Složitá směs získaná z hydrogenačního                                                              
  odsíření primární nafty. Je složena z                                                               
  vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových                                                             
  atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)                                                                 

  Plyny (ropné), výstup z houbového         649-167-00-7        273-269-7      68955-33-9     H, K    
  absorberu, frakcionace hlavového                                                                    
  destilátu z fluidního katalytického                                                                 
  kraku a odsíření plynového oleje;                                                                   
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs získaná z frakcionace                                                                 
  produktů z  fluidního katalytického                                                                 
  krakování a odsíření plynového oleje.                                                               
  Je složena z vodíku a uhlovodíků                                                                    
  s počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                
  rozmezí C1 až C4.)                                                                                  

  Plyny (ropné), destilace surové ropy      649-168-00-2        273-563-5      68989-88-8     H, K    
  a katalytické krakování; rafinerní plyn                                                             
  (Složitá směs získaná destilací surové                                                              
  ropy a katalytickým krakováním. Je                                                                  
  složena z vodíku, sirovodíku, dusíku,                                                               
  oxidu uhelnatého a parafinických a                                                                  
  olefinických uhlovodíků s počtem                                                                    
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C1 až C6.)                                                                                          

  Plyny (ropné), výstup z diethylaminové    649-169-00-8        295-397-2      92045-15-3     H, K    
  pračky plynového oleje, rafinerní plyn                                                              
  (Složitá směs získaná odsířením                                                                     
  plynových olejů diethanolaminem. Je                                                                 
  složena převážně ze sirovodíku, vodíku                                                              
  a alifatických uhlovodíků s počtem                                                                  
  uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5.)                                                               

  (Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního   649-170-00-3        295-398-8      92045-16-4     H, K    
  odsíření plynového oleje; rafinerní                                                                 
  plyn                                                                                                
  (Složitá směs získaná separací                                                                      
  kapalné fáze z odpadů z hydrogenační                                                                
  reakce. Je složena převážně z vodíku,                                                               
  sirovodíku a alifatických uhlovodíků s                                                              
  počtem uhlíkových atomů v rozmezí                                                                   
  C1 až C3.)                                                                                          

  Plyny (ropné), profukovací plyn z         649-171-00-9        295-399-3      92045-17-5     H, K    
  hydrogenačního odsíření plynového                                                                   
  oleje; rafinerní plyn                                                                               
                                                                                                       
  (Složitá směs plynů získaná z reformeru                                                             
  a z profukovacích plynů z                                                                           
  hydrogenačního reaktoru. Je složena                                                                 
  převážně z vodíku a alifatických                                                                    
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v                                                              
  rozmezí C1 až C4.)                                                                                  

  Plyny (ropné), výstup odpadů z mžikové    649-172-00-4        295-400-7      92045-18-6     H, K    
  destilace hydrogenačního reaktoru;                                                                  
  rafinerní plyn                                                                                      
  (Složitá směs plynů získaná z mžikové                                                               
  destilace odpadů po hydrogenační                                                                    
  reakci. Je složena převážně z vodíku a                                                              
  alifatických uhlovodíků s počtem                                                                    
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C1 až C6.)                                                                                          

  Plyny (ropné), vysokotlaký zbytkový       649-173-00-X        295-401-2      92045-19-7     H, K    
  plyn z krakování parou nafty; rafinerní                                                             
  plyn                                                                                                
  (Složitá směs získaná jako směs                                                                     
  nekondenzovatelných podílů z produktů                                                               
  krakování parou nafty a rovněž jako                                                                 
  zbytkové plyny při přípravě následných                                                              
  produktů. Je složena převážně z vodíku                                                              
  a parafinických a olefinických                                                                      
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž                                                                 
  může být přimíchán rovněž zemní plyn.)                                                              

  Plyny (ropné), výstup ze snižování        649-174-00-5        295-402-8      92045-20-0     H, K    
  viskozity zbytků; rafinerní plyn                                                                    
  (Složitá směs získaná při snižování                                                                 
  viskozity zbytků v peci. Je složena                                                                 
  převážně ze sirovodíku a parafinických                                                              
  a olefinických uhlovodíků s počtem                                                                  
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C1 až C5.)                                                                                          

  Plyny (ropné), C3-4; ropný plyn           649-177-00-1        268-629-5      68131-75-9     H, K    

  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  destilací produktů z krakování ropy. Je                                                             
  složena z uhlovodíků s počtem                                                                       
  uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4,                                                                
  převážně propanu a propylenu, a s                                                                   
  rozmezím teploty varu přibližně -51 °C                                                              
  až -1 °C.)                                                                                          
  Zbytkový plyn (ropný), z frakcionačního   649-178-00-7        269-617-2      68307-98-2     H, K    
  absorberu katalyticky krakovaného                                                                   
  destilátu a katalyticky krakované                                                                   
  nafty; ropný plyn                                                                                   
  (Složitá směs uhlovodíků z destilace                                                                
  produktů z katalyticky krakovaných                                                                  
  destilátů a katalyticky krakované                                                                   
  nafty. Je složena převážně z uhlovodíků                                                             
  s počtem uhlíkových atomů v rozmezí                                                                 
  C1 až C4.)                                                                                          

  Zbytkový plyn (ropný), frakcionační       649-179-00-2        269-618-8      68307-99-3     H, K    
  stabilizační kolona katalyticky                                                                     
  polymerované nafty; ropný plyn                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků z produktů                                                                 
  frakcionační stabilizace polymerované                                                               
  nafty. Je složena převážně z uhlovodíků                                                             
  s počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                
  rozmezí C1 až C4.)                                                                                  

  Zbytkový plyn (ropný), frakcionační       649-180-00-8        269-619-3      68308-00-9     H, K    
  stabilizační kolona katalyticky                                                                     
  reformované nafty; bez sirovodíku;                                                                  
  ropný plyn                                                                                          
  (Složitá směs získaná z frakcionační                                                                
  stabilizační kolony katalyticky                                                                     
  reformované nafty, z níž byl odstraněn                                                              
  sirovodík aminovým procesem. Je složena                                                             
  převážně z uhlovodíků s počtem                                                                      
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C1 až C4.)                                                                                          

  Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační       649-181-00-3        269-620-9      68308-01-0     H, K    
  striper krakovaného destilátu; ropný                                                                
  plyn                                                                                                
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  hydrogenací tepelně krakovaných                                                                     
  destilátů v přítomnosti katalyzátoru.                                                               
  Je složena převážně z nasycených                                                                    
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C1  až C6.)                                                                       

  Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační       649-182-00-9        269-630-3      68308-10-1     H, K    
  odsíření primárního destilátu, bez                                                                  
  sirovodíku; ropný plyn                                                                              
  (Složitá směs                                                                                       
  uhlovodíků z katalyticky hydrogenačně                                                               
  odsířených primárních destilátů, z                                                                  
  nichž byl sirovodík odstraněn aminem.                                                               
  Je složena převážně z uhlovodíků s                                                                  
  počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                  
  rozmezí C1 až C4.)                                                                                  

  Zbytkový plyn (ropný), absorber           649-183-00-4        269-623-5      68308-03-2     H, K    
  katalytického krakování plynového                                                                   
  oleje; ropný plyn                                                                                   
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  destilací produktů z katalytického                                                                  
  krakování plynového oleje. Je složena                                                               
  převážně z uhlovodíků s počtem                                                                      
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C1  až C5.)                                                                                          

  Zbytkový plyn (ropný), jednotka           649-184-00-X        269-624-0      68308-04-3     H, K    
  rekuperace plynu; ropný plyn                                                                        
  (Složitá směs uhlovodíků z destilace                                                                
  produktů z různých uhlovodíkových                                                                   
  proudů. Je složena převážně z                                                                       
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C1 až C5.)                                                                       

  Zbytkový plyn (ropný), deethanizer        649-185-00-5        269-625-6      68308-05-4     H, K    
  rekuperace plynu; ropný plyn                                                                        
  (Složitá směs uhlovodíků z destilace                                                                
  produktů různých uhlovodíkových proudů.                                                             
  Je složena převážně z uhlovodíků s                                                                  
  počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                  
  rozmezí C1 až C4.)                                                                                  

  Zbytkový plyn (ropný), frakcionační       649-186-00-0        269-626-1      68308-06-5     H, K    
  kolona hydrogenačně odsířeného                                                                      
  destilátu a hydrogenačně odsířené                                                                   
  nafty, bez kyselin; ropný plyn                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  frakční destilací hydrogenačně odsířené                                                             
  nafty a destilačních uhlovodíkových                                                                 
  proudů rafinovaných za účelem                                                                       
  odstranění kyselých nečistot. Je                                                                    
  složena především z uhlovodíků s počtem                                                             
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C1 až C5.)                                                                                          

  Zbytkový plyn (ropný), striper            649-187-00-6        269-627-7      68308-07-6     H, K    
  hydrogenačně odsířeného vakuového                                                                   
  plynového oleje, bez sirovodíku; ropný                                                              
  plyn                                                                                                
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  stripovací stabilizací katalyticky                                                                  
  hydrogenačně odsířeného vakuového                                                                   
  plynového oleje, z něhož byl odstraněn                                                              
  sirovodík aminovým procesem. Je složena                                                             
  především z uhlovodíků s počtem                                                                     
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C1 až C6.)                                                                                          

  Zbytkový plyn (ropný), stabilizační       649-188-00-1        269-629-8      68308-09-8     H, K    
  kolona lehké primární nafty, bez                                                                    
  sirovodíku; ropný plyn                                                                              
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  frakcionační stabilizace lehké primární                                                             
  nafty, z něhož byl sirovodík odstraněn                                                              
  aminovým procesem. Je složena z vodíku                                                              
  a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                              
  převážně v rozmezí C1 až C5.)                                                                       

  Zbytkový plyn (ropný), deethanizer        649-189-00-7        269-631-9      68308-11-2     H, K    
  propan-propylenového alkylačního                                                                    
  nástřiku; ropný plyn                                                                                
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  destilací reakčních produktů propanu s                                                              
  propylenem. Je složena z uhlovodíků s                                                               
  počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                  
  rozmezí C1 až C4.)                                                                                  

  Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační       649-190-00-2        269-632-4      68308-12-3     H, K    
  odsíření vakuového plynového oleje, bez                                                             
  sirovodíku; ropný plyn                                                                              
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  katalytického hydrogenačního odsíření                                                               
  vakuového plynového oleje, z níž byl                                                                
  odstraněn sirovodík aminovým procesem.                                                              
  Je složena převážně z uhlovodíků s                                                                  
  počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                  
  rozmezí C1 až C6.)                                                                                  

  Plyny (ropné), katalyticky krakované      649-191-00-8        270-071-2      68409-99-4     H, K    
  hlavové destiláty; ropný plyn                                                                       
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  destilací produktů katalytického                                                                    
  krakování. Je složena z uhlovodíků s                                                                
  počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                  
  rozmezí C1 až C5 s rozmezím teploty                                                                 
  varu přibližně -48 °C až 32 °C.)                                                                    

  Alkany C1-2; ropný plyn                   649-193-00-9        270-651-5      68475-57-0     H, K    

  Alkany C2-3; ropný plyn                   649-194-00-4        270-652-0      68475-58-1     H, K    

  Alkany C3-4; ropný plyn                   649-195-00-X        270-653-6      68475-59-2     H, K    

  Alkany C4-5; ropný plyn                   649-196-00-5        270-654-1      68475-60-5     H, K    

  Topné plyny; ropný plyn                   649-197-00-0        270-667-2      68476-26-6     H, K    
  (Směs lehkých plynů. Je složena                                                                     
  převážně z vodíku a/nebo                                                                            
  nízkomolekulárních uhlovodíků.)                                                                     

  Topné plyny, destiláty ropy; ropný plyn   649-198-00-6        270-670-9      68476-29-9     H, K    
  (Složitá směs lehkých plynů získaná                                                                 
  destilací ropy a katalytickým                                                                       
  reformingem nafty. Je složena z vodíku                                                              
  a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                              
  převážně v rozmezí C1 až C4 s rozmezím                                                              
  teploty varu přibližně -217 °C až                                                                   
  -12 °C.)                                                                                            

  Uhlovodíky C3-4; ropný plyn               649-199-00-1        270-681-9      68476-40-4     H, K    

  Uhlovodíky C4-5; ropný plyn               649-200-00-5        270-682-4      68476-42-6     H, K    

  Uhlovodíky C2-4, bohaté na C3; ropný      649-201-00-0        270-689-2      68476-49-3     H, K    
  plyn                                                                                                

  Ropné plyny, zkapalněné; ropný plyn       649-202-00-6        270-704-2      68476-85-7     H, K    
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  destilací ropy. Je složena z uhlovodíků                                                             
  s počtem uhlíkových atomů převážně v                                                                
  rozmezí C3 až C7 a s rozmezím teploty                                                               
  varu přibližně -40 °C až 80 °C.)                                                                    

  Ropné plyny, zkapalněné, odsířené;        649-203-00-1        270-705-8      68476-86-8     H, K    
  ropný plyn                                                                                          
  (Složitá směs uhlovodíků                                                                            
  získaná podrobením směsi zkapalněných                                                               
  ropných plynů čistícímu procesu za                                                                  
  účelem přeměny merkaptanů nebo                                                                      
  odstranění kyselých nečistot. Je                                                                    
  složena z uhlovodíků s počtem                                                                       
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C3 až C7  a s rozmezím teploty varu                                                                  
  přibližně -40 °C až 80 °C.)                                                                         

  Plyny (ropné), C3-4, bohaté na            649-204-00-7        270-724-1      68477-33-8     H, K    
  isobutan; ropný plyn                                                                                
  (Složitá směs uhlovodíků z destilace                                                                
  nasycených a nenasycených uhlovodíků s                                                              
  počtem uhlíkových atomů obvykle v                                                                   
  rozmezí C3 až C6, převážně butanu a                                                                 
  isobutanu. Je složena z nasycených a                                                                
  nenasycených uhlovodíků s počtem                                                                    
  uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4,                                                                
  převážně isobutanu.)                                                                                

  Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na        649-205-00-2        270-726-2      68477-35-0     H, K    
  piperylen; ropný plyn                                                                               
  (Složitá směs uhlovodíků z destilace                                                                
  nasycených a nenasycených alifatických                                                              
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  obvykle v rozmezí C3 až C6. Je složena                                                              
  z nasycených a nenasycených uhlovodíků                                                              
  s počtem uhlíkových atomů v rozmezí                                                                 
  C3 až C4, převážně piperylenů.)                                                                     

  Plyny (ropné), hlavové destiláty          649-206-00-8        270-750-3      68477-69-0     H, K    
  butanového splitru; ropný plyn                                                                      
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  destilace butanového proudu. Je složena                                                             
  z alifatických uhlovodíků s počtem                                                                  
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C3 až C4.)                                                                                          

  Plyny (ropné), C2-3; ropný plyn           649-207-00-3        270-751-9      68477-70-3     H, K    
  (Složitá směs uhlovodíků získaná                                                                    
  destilací produktů z katalytické                                                                    
  frakcionace. Obsahuje převážně ethan,                                                               
  ethylen, propan a propylen.)                                                                        

  Plyny (ropné), zbytková frakce z          649-208-00-9        270-752-4      68477-71-4     H, K    
  depropanizeru katalyticky krakovaného                                                               
  plynového oleje, bohatá na C4, bez                                                                  
  kyselin; ropný plyn                                                                                 
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  frakcionace uhlovodíkového proudu                                                                   
  katalyticky krakovaného plynového oleje                                                             
  a rafinovaná za účelem odstranění                                                                   
  sirovodíku a dalších kyselých složek.                                                               
  Je složena z uhlovodíků s počtem                                                                    
  uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5,                                                                
  převážně C4.)                                                                                       

  Plyny (ropné), zbytková frakce z          649-209-00-4        270-754-5      68447-72-5     H, K    
  debutanizeru katalyticky krakované                                                                  
  nafty, bohatá na C3-5; ropný plyn                                                                   
  (Složitá směs uhlovodíků získaná ze                                                                 
  stabilizace katalyticky krakované                                                                   
  nafty. Je složena z alifatických                                                                    
  uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů                                                                
  převážně v rozmezí C  až C .)                                                                       
                      3     5                                                                         

  Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor       649-210-00-X        269-628-2      68308-08-7     H, K    
  frakcionace izomerizované nafty; ropný                                                              
  plyn                                                                                                
  (Složitá směs uhlovodíků získaná z                                                                  
  frakcionační stabilizace produktů z                                                                 
  izomerizované nafty. Je složena                                                                     
  převážně z uhlovodíků s počtem                                                                      
  uhlíkových atomů převážně v rozmezí                                                                 
  C1 až C4.)                                                                                          
-------------------------------------------- ------------------------- --------------- ----------------- --------
 
Bod 31 - Látky toxické pro reprodukci: kategorie 2

-------------------------------------------- ------------------------- --------------- ----------------- --------
Látky                                        Indexové číslo            Číslo ES        Číslo CAS         Poznámky
-------------------------------------------- ------------------------- --------------- ----------------- --------
Linuron (ISO)                                                                                            
3-(3,4-dichlorfenyl)-1-methoxy-1-            006-021-00-1              206-356-5       330-55-2          E
methylmočovina

6-(2-chlorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-        014-014-00-X              253-704-7       37894-46-5        
2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan; etacelasil

Flusilazol (ISO);                                                                                        
Bis(4-fluorfenyl)methyl[(1H-1,2,4-triazol-1- 014-017-00-6              -               85509-19-9        E
yl)methyl]silan

Směs: bis(4-fluorfenyl)methyl[(1H-1,2,4-     014-019-00-7              403-250-2       -                 E
triazol-1-yl)methyl]silan a bis(4-
fluorfenyl)methyl[(4H-1,2,4-triazol-4-
yl)methyl]silan

Dichroman draselný                           024-002-00-6              231-906-6       7778-50-9         E

Dichroman amonný                             024-003-00-1              232-143-1       7789-09-5         E

Dichroman sodný, bezvodý                     024-004-00-7              234-190-3       10588-01-9        E

Dichroman sodný, dihydrát                    024-004-01-4              234-190-3       7789-12-0         E

Chroman sodný                                024-018-00-3              231-889-5       7775-11-3         E

Tetrakarbonyl niklu                          028-001-00-1              236-669-2       13463-39-3        

Fluorid kademnatý                            048-006-00-2              232-222-0       7790-79-6         E

Chlorid kademnatý                            048-008-00-3              233-296-7       10108-64-2        E

Síran kademnatý                              048-009-00-9              233-331-6       10124-36-4        E

Benzo[a]pyren                                601-032-00-3              200-028-5       50-32-8           

1-brompropan                                                                                             

Propylbromid                                                                                             

n-propylbromid                               602-019-00-5              203-445-0       106-94-5          

1,2,3-trichlorpropan                         602-062-00-X              202-486-1       96-18-4           D

Difenylether; oktabromderivát                602-094-00-4              251-087-9       32536-52-0        

2-methoxyethanol                             603-011-00-4              203-713-7       109-86-4          

2-ethoxyethanol                              603-012-00-X              203-804-1       110-80-5          

1,2-dimethoxyethan                                                                                       

Ethylenglykol dimethyl ether;                                                                            
EGDME                                        603-031-00-3              203-794-9       110-71-4          

2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol;              603-063-00-8              209-128-3       556-52-5          E
oxiranmethanol

2-methoxypropan-1-ol                         603-106-00-0              216-455-5       1589-47-5         

Bis(2-methoxyethyl)ether                     603-139-00-0              203-924-4       111-96-6          

(R)-2,3-epoxypropan-1-ol                     603-143-00-2              404-660-4       57044-25-4        E

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethan                                                                            
TEGDME;                                                                                                  
Triethylen glykol dimethyl ether;                                                                        
Triglym                                      603-176-00-2              203-977-3       112-49-2          

4,4'-(4-methylpentan-2,2-diyl)difenol;                                                                   
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)-4-methylpentan       604-024-00-8              401-720-1       6807-17-6         

Tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd          606-062-00-0              407-330-8       61571-06-0        

2-methoxyethyl-acetát                        607-036-00-1              203-772-9       110-49-6          

2-ethoxyethyl-acetát                         607-037-00-7              203-839-2       111-15-9          

2-ethylhexyl-[(3,5-di-terc-butyl-4-          607-203-00-9              279-452-8       80387-97-9        
hydroxybenzyl)sulfanyl]acetát

Bis(2-methoxyethyl)-ftalát                   607-228-00-5              204-212-6       117-82-8          

(2-methoxypropyl)-acetát                     607-251-00-0              274-724-2       70657-70-4        

Fluazifop-butyl (ISO);                                                                                   
Butyl-(RS)-2-(4-[5-(trifluormethyl)-2-      607-304-00-8              274-125-6       69806-50-4        
pyridyl]oxyfenoxy)propanoát
Vinklozolin (ISO);                                                                                       

3-(3,5-dichlorfenyl)-5-methyl-5-             607-307-00-4              256-599-6       50471-44-8        
vinyloxazolidin-2,4-dion

Methoxyoctová kyselina                       607-312-00-1              210-894-6       625-45-6          E
Bis(2-ethylhexyl)-ftalát; DEHP               607-317-00-9              204-211-0       117-81-7          

Dibutyl-ftalát; DBP                          607-318-00-4              201-557-4       84-74-2           
(+-)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-4-[(6-         607-373-00-4              414-200-4       119738-06-6       E
chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxypropanoát

1,2-benzendikarboxylová kyselina,            607-426-00-1              284-032-2       84777-06-0                                                      
dipentylester, rozvětvená a lineární [1]                               [1]-  [2]        [1]- [2]                          
n-pentyl-isopentyl-ftalát [2]                                         
Di-n-pentyl-ftalát [3]                                                 205-017-9        131-18-0 [3]                                                               
Diisopentyl-ftalát [4]                                                [3]-[4]          42925-80-4 [4]                                                                                           

Benzylbutyl-ftalát,                                                                                      
BBP                                          607-430-00-3              201-622-7       85-68-7           

1,2-benzendikarboxylová kyselina                                                                         
Rozvětvené a lineární alkylestery di-C7-11   607-480-00-6              271-084-6       68515-42-4        
Směs: 4-(3-ethoxykarbonyl-4-(5-(3-                                                                       
ethoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-
sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-
dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)
benzensulfonátu disodného;

4-(3-ethoxykarbonyl-4-(5-(3-ethoxykarbonyl-5-607-487-00-4              402-660-9       -                 
oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)penta-
2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-
yl) benzensulfonátutrisodného

Dinokap (ISO)                                609-023-00-6              254-408-0       39300-45-3        E

Binapakryl; 2-sek-butyl-4,6-dinitrofenyl-3,3-609-024-00-1              207-612-9       485-31-4          
dimethylakrylát

Dinoseb; 6-sek-butyl-2,4-dinitrofenol        609-025-00-7              201-861-7       88-85-7           

Dinoseb, soli a estery s výjimkou těch,      609-026-00-2                                                
které jsou uvedeny jinde v této příloze

Dinoterb; 2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol      609-030-00-4              215-813-8       1420-07-1         

Dinoterb, soli a estery                      609-031-00-X                                                

Nitrofen; (2,4-dichlorfenyl)(4-              609-040-00-9              217-406-0       1836-75-5         
nitrofenyl)ether

(Methyl-O,N,N-azoxy)methyl-acetát            611-004-00-2              209-765-7       592-62-1          

2-[2-hydroxy-3-(2-chlorfenyl)karbamoyl-1-    611-131-00-3              420-580-2       -                 
naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-
methylfenyl)karbamoyl-1-naftylazo]fluoren-9-
on
Azafenidin                                   611-140-00-2              -               68049-83-2        

Tridemorf (ISO);                                                                                         
2,6-dimethyl-4-tridecylmorfolin              613-020-00-5              246-347-3       24602-86-6        

Ethylenthiomočovina; imidazolidin-2thion     613-039-00-9              202-506-9       96-45-7           

Carbendazim (ISO)                                                                                        
Methyl benzimidazol-2-ylkarbamát             613-048-00-8              234-232-0       10605-21-7        

Benomyl (ISO)                                                                                            
Methyl 1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-     613-049-00-3              241-775-7       17804-35-2        
ylkarbamát
Cykloheximid                                                                                             
4-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyklohexyl)-2-       613-140-00-8              200-636-0       66-81-9           
hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion

Flumioxazin (ISO);                                                                                       
N-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-     613-166-00-X              -               103361-09-7       
dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-

1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-613-175-00-9              406-850-2       106325-08-0       
fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol
3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-      613-191-00-6              421-150-7       143860-04-2       
oxazolidin

Směs:                                                                                                    
1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-                                                                          
1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-                                                                          
trionu;                                                                                                  
Směs oligomerů 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-613-199-00-X              421-550-1       -                 
poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-
trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu

N,N-dimethylformamid; dimethylformamid       616-001-00-X              200-679-5       68-12-2           

N,N-dimethylacetamid                         616-011-00-4              204-826-4       127-19-5          E

Formamid                                     616-052-00-8              200-842-0       75-12-7           

N-methylacetamid                             616-053-00-3              201-182-6       79-16-3           

N-methylformamid                             616-056-00-X              204-624-6       123-39-7          E
 
Bod 43 - Azobarviva

Seznam aromatických aminů

----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
Číslo Látky                  Indexové      Číslo ES    Číslo CAS
                             číslo
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
1    Bifenyl-4-ylamin, 4-   612-072-00-6   202-177-1   92-67-1
     aminobifenyl,          
     xenylamin
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
2    Benzidin               612-042-00-2   202-199-1   92-87-5
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
3    4-chlor-o-toluidin                    202-441-6   95-69-2
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
4    2-naftylamin           612-022-00-3   202-080-4   91-59-8
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
5    o-aminoazotoluen, 4-   611-006-00-3   202-591-2   97-56-3
     amino-2',3-            
     dimethylazobenzen, 4-o-
     tolylazo-o-toluidin
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
6    5-nitro-o-toluidin                     20-765-8    99-55-8     
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
7    4-chloranilin          612-137-00-9   203-401-0   106-47-8
                            
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
8    4-methoxy-m-                          210-406-1   615-05-4    
     fenylendiamin
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
9    4,4'-methylendianilin, 612-021-00-1   202-974-4   101-77-9
     4,4'-                  
     diaminodifenylmethan
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
10   3,3'-dichlorbenzidin,  612-068-00-4   202-109-0    91-94-1
     3,3'-dichlorbifenyl-   
     4,4'-ylendiamin
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
11   3,3'-                  612-036-00-X   204-355-4   119-90-4
     dimethoxybenzidin, o-  
     dianisidin
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
12   3,3'-dimethylbenzidin  612-041-00-7   204-358-0   119-93-7
     , 4,4'-bi-o-toluidin   
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
13   4,4'-methylendi-o-     612-085-00-7   212-658-8   838-88-0
     toluidin, 3,3'-        
     dimethyl-4,4'-
     methylendianilin
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
14   6-methoxy-m-toluidin,                 204-419-1   120-71-8    
     p-kresidin
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
15   4,4'-methylen-bis-(2-  612-078-00-9   202-918-9   101-14-4
     chloranilin), 2,2'-    
     dichlor-4,4'-
     methylendianilin
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
16   4,4'-oxydianilin                      202-977-0   101-80-4    
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
17   4,4'-thiodianilin                     205-370-9   139-65-1    
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
18   o-toluidin, 2-         612-091-00-X   202-429-0   95-53-4
     aminotoluen            
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
19   4-methyl-m-            612-099-00-3   202-453-1   95-80-7
     fenylendiamin, 4-      
     methylbenzen-1,3-
     diamin
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
20   2,4,5-trimethylanilin                 205-282-0    137-17-7    
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
21   o-anisidin, 2-         612-035-00-4   201-963-1   90-04-0
     methoxyanilin          
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
22   4-aminoazobenzen       611-008-00-4   200-453-6  60-09-3
----- ---------------------- ------------- ----------- ----------
 
Seznam azobarviv

------ ---------------------------------------------------- ------------------ ---------  -------------------------
Číslo   Látky                                               Indexové číslo      Číslo ES     Číslo CAS
------ ---------------------------------------------------- ------------------ ---------  -------------------------
1  Směs:                                                       
    Dinatrium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-                                                          
    (3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftolato)(1-
    (5-chlor-2-oxidofenylazo)-2-
    naftolato)chroman(1-)
    a                                                                                       
    trinatrium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-           611-070-00-2       405-665-4    Není přiřazeno    
    (3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftolato)                                              Složka 1:              
    chroman(1-)                                                                             Číslo CAS: 118685-33-9 
                                                                                            C39H23ClCrN7O12S.2Na   
                                                                                            Složka 2:              
                                                                                            C46H30CrN10O20S2.3Na   
------ ---------------------------------------------------- ------------------ ---------  --------------------------
 
Seznam zkušebních metod

         ------------ --------------------- ------------- -----------
           Evropský   Odkaz a název normy    Referenční     Odkaz na
           výbor pro                          dokument     nahrazenou
          normalizaci                                         normu
         ------------ --------------------- ------------- -----------          
              CEN     Kůže – Chemické        CEN ISO/TS       NENÍ
                      zkoušky – Stanovení    17234:2003
                      určitých azobarviv
                      v barvených kůžích
         ------------ --------------------- ------------- -----------
              CEN     Textilie – Metody       EN 14362-       NENÍ
                      pro zjišťování           1:2003
                      určitých
                      aromatických aminů
                      odvozených od
                      azobarviv – Část 1:
                      Zjišťování použití
                      určitých azobarviv
                      stanovitelných bez
                      extrakce
         ------------ --------------------- ------------- -----------
              CEN     Textilie – Metody       EN 14362-       NENÍ
                      pro zjišťování           2:2003
                      určitých
                      aromatických aminů
                      odvozených od
                      azobarviv – Část 2:
                      Zjišťování použití
                      určitých azobarviv
                      stanovitelných
                      extrahováním vláken
         ------------ --------------------- ------------- -----------
 
____________________
 
1) Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (76/769/EHS), ve znění pozdějších předpisů.
 
2) ČSN EN 50 195 a ČSN EN 50 225.
 
3) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
5) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
5a) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
6) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
7) ČSN EN 1810, ČSN EN 1811 a ČSN EN 12472.
 
8) Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
 
9) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
10) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
10a) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
 
10b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.
 
11) § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače.
 
11) § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače.