____________________________________________________________
Systém ASPI - stav k 2.3.2008 do částky 23/2008 Sb. a 4/2008 Sb.m.s.
Obsah a text 83/1996 Sb. - poslední stav textu 

83/1996 Sb.

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 18. března 1996

o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

	Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 23 odst. 4 a § 31 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

§ 1

Oblastní plány rozvoje lesů

	(1) Oblastní plány rozvoje lesů (dále jen "oblastní plány") stanoví pro přírodní lesní oblasti vymezené v příloze č. 1, rámcové zásady hospodaření. Jsou podkladem pro oblastně diferencované uplatňování státní lesnické politiky a rámcovým doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.
 
	(2) Oblastní plány se zpracovávají na období 20 let. Ve zdůvodněných případech je možné plány zpracovat na jiné období.
 
	(3) Ministerstvo zemědělství vyhlásí ve Věstníku Ministerstva zemědělství záměr vypracovat oblastní plán a stanoví termín, do kdy mohou dotčené právnické a fyzické osoby uplatnit své připomínky; zpracovatel předloží při závěrečném šetření (odstavec 10) přehled o tom, jak se s připomínkami vyrovnal.
 
	(4) Pokud dojde k závažné změně podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, např. ke změně deklarovaného veřejného zájmu, k výrazné změně zdravotního stavu lesů, vyžadující změnu zásad hospodaření a priorit státní lesnické politiky, zadá Ministerstvo zemědělství zpracování změny oblastního plánu nebo jeho části.
 
	(5) Oblastní plán obsahuje:
a) rámcové stanovení funkčního potenciálu lesů dané oblasti, zejména pro funkci produkční (výhled produkčních možností) a funkce mimoprodukční, zejména vodoochrannou, půdoochrannou, rekreační, reprodukční (zachování a rozvoj genofondu), ochrany přírody apod.,
 
b) přehled veřejných zájmů deklarovaných zejména prostřednictvím kategorizace lesů a výhled jejich vývoje,
 
c) přehled překryvu účelovosti lesů, prioritních funkcí lesa a případných střetů zájmů,
 
d) rozbor přírodních podmínek, podle potřeby doplnění a upřesnění typologického mapování, vyhodnocení antropicky podmíněných změn prostředí apod. Výsledkem typologického mapování je typologická mapa. Součástí typologické mapy je legenda, zahrnující slovní vyjádření označení lesních typů, případně souborů lesních typů, vyskytujících se v dané přírodní lesní oblasti,
 
e) rozbor ohrožení lesů imisemi a dalšími škodlivými činiteli,
 
f) základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory,
 
g) návrh dlouhodobých opatření ochrany lesa, včetně vymezeného a schváleného územního systému ekologické stability, 1)
 
h) návrh využití geograficky nepůvodních dřevin,
 
i) údaje o stavu lesa a rozbor hospodaření vycházející z dostupných údajů platných lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a lesní hospodářské evidence, včetně historického vývoje hospodaření,
 
j) návrh řešení dopravního zpřístupnění lesa, vyžadují-li to místní podmínky.
 
	(6) Pro typologické mapování se využívá přehled souborů lesních typů České republiky podle přílohy č. 2 této vyhlášky.
 
	(7) Základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory [odstavec 5 písm. f)] jsou:
a) cílová druhová porostní skladba; doporučené zastoupení dřevin v mýtním věku, vyjádřené v procentech, které je z hlediska zabezpečení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů v dané přírodní lesní oblasti optimální,
 
b) minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů podle přílohy č. 3 této vyhlášky,
 
c) hospodářský způsob v alternativách, rozlišuje se:
1. podrostní, při němž obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu,
2. násečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, jejíž šíře nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, popř. i pod ochranou přilehlého porostu,
3. holosečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, širší než průměrná výška těženého porostu,
4. výběrný, při němž těžba za účelem obnovy a výchovy lesních porostů není časově a prostorově rozlišena a uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo skupin stromů na ploše porostu,
 
d) obmýtí (obmýtní doba), jako plánovaná rámcová ustálená produkční doba lesních porostů, zařazených do hospodářských souborů, udaná počtem let zaokrouhleným na desítky,
 
e) obnovní doba, jako plánovaná průměrná doba, která uplyne od zahájení do ukončení úmyslné obnovy lesního porostu, zařazeného do hospodářského souboru, udaná počtem let, zaokrouhleným na desítky,
 
f) další doporučení v poznámce, např. hospodářský tvar, který je výsledkem způsobu hospodaření, zejména způsob vzniku lesních porostů; rozlišují se hospodářské tvary lesa:
1. vysoký (vysokokmenný), vzniklý ze semen nebo sazenic,
2. nízký (pařezina), vzniklý výmladností,
3. střední (sdružený), vzniklý jako kombinace výmladkové složky a jedinců semenného původu.
 
	(8) Základní hospodářská doporučení nezbytná pro odvození závazných ustanovení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov (tj. minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu, obmýtí a obnovní doba) jsou uvedena v příloze č. 3 této vyhlášky.
 
	(9) Výstupem oblastního plánu jsou mapy vyhotovené v analogové a digitální formě v souvislém zobrazení na podkladě státních mapových děl, zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000, grafické a tabelární přehledy a textová část obsahující členění dle odstavce 5, výsledná doporučení a závěry. Součástí textové části je technická zpráva a příloha dokladující rozhodnutí vztahující se ke kategorizaci lesů (deklarovanému veřejnému zájmu).
 
	(10) Součástí zpracování oblastního plánu je základní šetření stanovující podmínky a podrobnosti pro jeho zpracování v dané přírodní lesní oblasti a závěrečné šetření, při kterém orgán státní správy lesů prověří, zda byly dodrženy podmínky stanovené základním šetřením.
 
	(11) Oblastní plány jsou veřejně přístupné na příslušném orgánu státní správy lesů a u právnických osob, jím pověřených, a zpracovatelé lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov v oblasti si mohou pořizovat výpisy a opisy z nich, mimo pozemků nezbytných pro potřeby obrany státu. 2)
 
§ 2

Vymezení hospodářských souborů

	(1) Při zpracování oblastních plánů se v rámci přírodních lesních oblastí vymezují hospodářské soubory (dále jen "soubory"), jako jednotky diferenciace hospodaření v lesích.
 
	(2) Při vymezení souborů se vychází:
a) z rámcového vymezení cílových hospodářských souborů, charakterizovaných přírodními podmínkami (lesními typy a jejich soubory) uvedeného v příloze č. 4 této vyhlášky, zpřesněného dle přírodních podmínek přírodní lesní oblasti,
 
b) z funkčního zaměření lesa na základě veřejných zájmů, deklarovaných prostřednictvím kategorizace lesů [§ 3 odst. 4 písm. b)],
 
c) ze stavu lesních porostů definovaného porostními typy v oblasti, pro kterou se plán zpracovává. Základní porostní typy jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.
 
	(3) V číselném označení souborů je dvojčíslím označeno cílové hospodářství (příloha č. 4 této vyhlášky), dalšími čísly je označen porostní typ, případně další charakteristiky. U lesů zvláštního určení se v označení cílového hospodářství druhá lichá číslice dvojčíslí mění na nejbližší nižší číslici sudou.
 
	(4) Pro potřeby podrobnější diferenciace hospodaření při zpracování oblastních plánů, lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov lze vymezené soubory dále členit na podsoubory.
 
§ 3

	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Lux v. r.

Příl.1
Hranice přírodních lesních oblastí

LO 1 - Krušné hory
 
	V úseku Dubina - Petrovice státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Antonínov - Tisá - Libouchec - Knínice - Telnice - Liboňov - Chlumec - Unčín - Bohosudov - Krupka - Přítkov - Běhánky - Dubí - Střelná - Hrob - Křižanov - Domaslavice - Osek - Loučná - Horní Litvínov - Hamr - Janov - Mariánské Údolí - Černice - Jezeří - Vysoká Pec - Jirkov - Chomutov - Černovice - Málkov - Zelená - Nová Víska - Potočná - Vernéřov - Ciboušov - Útočiště - Perštejn - Boč - Osvinov - Krásný Les - Horní Žďár - Hluboký - Hroznětín - Odeř - Děpoltovice - Nová Role - Vřesová - Dolní Nivy - Týn - Radvanov - Habartov - Horka - Kopanina - Nový Kostel - Božetín - Dolní Luby - Vackov - Smrčina. V úseku Smrčina - Plesná státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Šneky - Velký Luh - Zelený Háj - Mýtinka - Poustka - Ostroh - Hůrka - Dubina.
 
LO 2 - Podkrušnohorské pánve
 
	Oblast je tvořena dvěmi oddělenými částmi (Chebská a Sokolovská pánev a Mostecká a Žatecká pánev).
 
	Chebská a Sokolovská pánev:
	V úseku Dubina - Horní Žďár hranice společná s LO 1 - Krušné hory. Hranice dále pokračuje na Vykmanov - Květnová - Ostrov - Bystřice - Hájek - Bor - Pulovice - Všeborovice - Drahovice - Tašovice - Loučky - Loket - Staré Sedlo - Vítkov - Březová - Rudolec - Dasnice - Chlum n/Ohří - Kynšperk - Kamenný Dvůr - Štědrá - Mokřina - Těšov - Milíkov - Ždírnice - Dolní Žandov - Salajna - Horní Lažany - Doubrava - Nový Hrozňatov - Starý Hrozňatov. V úseku Starý Hrozňatov - Svatý Kříž státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Pelhřimov - Hraničná - Pomezí nad Ohří. V úseku Pomezí nad Ohří - Dubina státní hranice se SRN.
 
	Mostecká a Žatecká pánev:
	V úseku Vernéřov - Telnice hranice společná s LO 1 - Krušné hory. Hranice dále pokračuje na Varvažov - Bánov - Habrovice - Skorotice - Všebořice - Podhoří - Český Újezd - Klíše - Ústí nad Labem - Trmice - Koštov - Lochočice - Habří - Roudníky - Věšťany - Drahkov - Prosetice - Teplice - Straky - Kladruby - Křemýž - Hostomice - Světec - Bílina - Braňany - Rudolice nad Bílinou - Most - Vtelno - Sedlec - Volevčice - Vrbka - Lenešice - Březno - Malnice - Drahomyšl - Dubčany - Liběšice - Kluček - Holedeč - Měcholupy - Siřem - Blšany - Kružín - Buškovice - Zlovědice - Nové Třebčice - Vitčice - Podlesice - Vilémov - Zahořany - Blov - Vinaře - Hořenice - Nechranice - Tušimice - Prunéřov - Vernéřov.
 
LO 3 - Karlovarská vrchovina
 
	V úseku Dolní Žandov - Pulovice společná hranice s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Chebská a Sokolovská pánev. Hranice dále pokračuje na Sedlečko - Šemnice - Andělská Hora - Žalmanov - Nová Víska - Horní Tašovice - Bochov - Herstošice - Zlatá Hvězda - Knínice - Polom - Jesínky - Hlineč - Sovolusky - Přestání - Brložec - Komárov - Buč - Služetín - Krašov - Kamená Hora - Čestětín - Račín - Kejšovice - Úterý - Křivce - Řešín - Zhořec - Vrbice u Bezdružic - Lestkov - Hostíčkov - Michalovy Hory - Výškov - Dolní Kramolín - Chotěnov - Stanoviště - Úšovice - Mariánské Lázně - Valy - Kynžvart - Dolní Žandov.
 
LO 4 - Doupovské hory
 
	V úseku Horní Žďár - Vernéřov hranice společná s LO 1 - Krušné hory, v úseku Vernéřov - Kružín hranice společná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Mostecká a Žatecká pánev. Hranice dále pokračuje na Dvérce - Dětaň - Vrbička - Nahořečice - Vrbice - Skřípová - Věrušíčky - Budov - Knínice. V úseku Knínice - Pulovice společná hranice s LO 3 - Karlovarská vrchovina, v úseku Pulovice - Horní Žďár hranice společná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Chebská a Sokolovská pánev.
 
LO 5 - České středohoří
 
	V úseku Telnice - Libouchec hranice společná s LO 1 - Krušné hory. Hranice dále pokračuje na Jílové - Děčín - Ludvíkovice - Huntířov - Markvartice - Veselé - Česká Kamenice - Kamenický Šenov - Polevsko - Arnultovice - Nový Bor - Pihel - Svobodná Ves - Manušice - Robeč - Kozly - Kolné - Janovice - Kravaře - Lukov - Úštěk - Zimoř - Liběšice - Řepčice - Trnovany - Litoměřice - Žalhostice - Velké Žernoseky - Malé Žernoseky - Lovosice - Třebenice - Podsedice - Chrášťany - Dřemčice - Třebívlice - Děčany - Semeč - Židovice - Třtěno - Mnichovský Týnec - Chožov - Vršovice - Nečichy - Lenešice. V úseku Lenešice - Telnice hranice společná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Mostecká a Žatecká pánev.
 
LO 6 - Západočeská pahorkatina
 
	V úseku Valy - Služetín hranice společná s LO 3 - Karlovarská vrchovina. Hranice dále pokračuje na Zbraslav - Manětín - Mladotice - Řemešín - Mariánský Týnec - Kralovice - Výrov - Kopidlo - Kočín - Dolní Hradiště - Koryta - Jarov - Kaceřov - Nadryby - Stupno - Březina - Osek - Volduchy - Rokycany - Dobřív - Mirošov - Mešno - Lipnice - Spálené Poříčí - Struhaře - Louňová - Železný Újezd - Čížkov - Dožice - Merčín - Liškov - Mohelnice - Záhoří - Kramolín - Soběsuky - Neurazy - Radochovy - Petrovice - Petrovičky - Myslovice - Obytce - Kydliny - Újezdec - Vrhaveč - Horní Lhota - Klenová - Petrovice nad Úhlavou - Bystřice nad Úhlavou - Hadrava - Pocinovice - Běhařov - Nová Víska - Slavíkovice - Úsilov - Mezholezy - Němčice - Podzámčí - Kdyně - Starec - Nový Klíčov - Krásnice - Pelechy - Stráž - Havlovice - Pila - Trhanov - Klenčí pod Čerchovem - Postřekov - Nový Kramolín - Vlkanov - Šitboř - Hora Svatého Václava - Mutěnín - Bělá nad Radbuzou - Rájov - Malé Dvorce - Velké Dvorce - Mlýnec - Nové Sedliště - Úšava - Dlouhý Újezd - Studánka - Mýto - Světce - Ctiboř - Chodský Újezd - Horní Ves - Velká Hleďsebe - Valy.
 
LO 7 - Brdská vrchovina
 
	V úseku Dožice - Stupno hranice společná s LO 6 - Západočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Skomelno - Lhota p. Radčem - Kařez - Cerhovice - Újezd - Komárov - Hořovice - Podluhy - Rpety - Lhotka - Běštín - Lštěň - Velký Chlumec - Vižina - Podbrdy - Drahlovice - Hatě - Halouny - Řevnice - Všenory - Černolice - Řitka - Stříbrná Lhota - Kytín - Trnová - Sychrov - Dominikální Paseky - Bratkovice - Trhové Dušníky - Příbram - Březové Hory - Bohutín - Vranovice - Hoděmyšl - Rožmitál pod Třemšínem - Bezděkov pod Třemšínem - Vševily - Volenice - Vacíkov - Hvožďany - Pozdyně - Starý Smolivec - Radošice - Dožice.
 
LO 8 - Křivoklátsko a Český kras
 
	V úseku Stupno - Kralovice hranice společná s LO 6 - Západočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Kožlany - Zdeslav - Václavy - Zavidov - Petrovice - Příčina - Senec - Rakovník - Ruda - Lány - Žilina - Lhota - Dolní Bezděkov - Horní Bezděkov - Unhošť - Červený Újezd - Ptice - Úhonice - Drahelčice - Rudná - Chrášťany - Třebonice - Řeporyje - Jinonice - Radlice - Bráník - Praha (Modřany) - Lahovice - Radotín - Černošice - Všenory. V úseku Všenory - Stupno hranice společná s LO 7 - Brdská vrchovina.
 
LO 9 - Rakovnicko-Kladenská pahorkatina
 
	V úseku Kružín - Kluček hranice společná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Mostecká a Žatecká pánev. Hranice dále pokračuje na Třeskonice - Tuchořice - Hřivice - Hořany - Senkov - Brodec - Smolnice - Bedřichovice - Panenský Týnec - Kokovice - Klobuky - Zlonice - Skůry - Hobšovice - Osluchov - Zvoleněves - Kamenný Most - Neuměřice - Olovnice - Zeměchy - Míkovice - Otvovice - Zákolany - Kováry - Libochovičky - Číčovice - Běloky - Dobrovíz - Jeneč - Hostivice - Sobín - Chrášťany. V úseku Chrášťany - Kralovice hranice společná s LO 8 - Křivoklátsko a Český kras; v úseku Kralovice - Služetín hranice společná s LO 6 - Západočeská pahorkatina; v úseku Služetín - Knínice hranice společná s LO 3 - Karlovarská vrchovina; v úseku Knínice - Kružín hranice společná s LO 4 - Doupovské hory.
 
LO 10 - Středočeská pahorkatina
 
	V úseku Dožice - Všenory hranice společná s LO 7 - Brdská vrchovina; v úseku Všenory - Praha (Modřany) hranice společná s LO 8 - Křivoklátsko a Český Kras. Hranice dále pokračuje na Libuš - Písnice - Vestec - Průhonice - Pitkovice - Uhříněves - Královice - Křenice - Sluštice - Zlatá - Škvorec - Přišimasy - Limuzy - Tismice - Přistoupim - Kšely - Hřiby - Lipany - Třebovle - Bošice - Dolní Chvatliny - Pučery - Chotouchov - Suchdol - Bořetice - Opatovice - Bojiště - Přítoky - Bylany - Vrchlice - Křesetice - Chrást - Nová Lhota - Vodranty - Čáslav - Zbyslav - Zaříčany - Horka I - Sulovice - Bernardov - Chvaletice - Zdechovice - Spytovice - Kozašice - Brloh - Mokošín - Jedousov - Choltice - Jeníkovice - Klešice - Heřmanův Městec - Chotěnice - Zdechovice - Nerozhovice - Citkov - Rtenín - Nové Lhotice - Petrkov - Bojanov - Seč - Hoješín - Podhořice - Dolní Lhotka - Horní Lhotka - Jeníkovec - Lány - Libice nad Doubravou - Chotěboř - Nová Ves u Chotěboře - Uhelná Příbram - Vepříkov - Leškovice - Rybníček - Frýdnava - Chlumek - Vlkaneč - Klucké Chvalovice - Chlum - Čejkovice - Dobrovítov - Petrovice I - Plhov - Červené Janovice - Opatovice I - Bahno - Zdeslavice - Chroustkov - Všesoky - Vernýřov - Žandov - Nepoměřice - Netušil - Uhlířské Janovice - Staňkovice - Mirošovice - Opatovice II - Malejovice - Hroznice - Vlková - Tlučeň - Čentice - Čestín - Krasoňovice - Hodkov - Hranice - Věžníkov - Ostrov - Pertoltice - Pavlovice - Volavá Lhota - Jedlá - Dobrá Voda - Souboř - Kozlov - Hradec - Ostrov - Vilémovice - Mstislavice - Veliká - Bojiště - Kožlí - Žibřidovice - Dolní Kralovice - Tomice I - Brzotice - Loket - Alberovice - Křivsoudov - Strojetice - Keblov - Sedmpány - Javorník - Chlum - Zdislavice - Bolina - Kondrac - Ostrov - Veliš - Nespery - Věžníčky - Popovice - Vojslavice - Ouběnice - Tomice II - Dvůr Semtín - Olbramovice - Srbice - Votice - Střelítov - Heřmaničky - Radíč - Víska - Staré Mitrovice - Náhlík - Vrchotice - Jetřichovice - Bolešín - Sušetice - Stuchanov - Kvasejovice - Malkovice - Matějov - Nové Dvory - Ředice - Mokřany - Radešice - Ratiboř - Zhoř - Přeštěnice - Petříkovice - Božejovice - Makov - Radkov - Plkov - Kamenná Lhota - Borotín - Chotoviny - Nemyšl - Jedlany - Hlasivko - Ratibořské Hory - Dobronice u Chýnova - Hlinice - Stoklasná Lhota - Záluží - Měšice - Sezimovo Ústí - Ústrašice - Třebiště - Soběslav - Dráchov - Vlastiboř - Svinky - Želeč - Všechlapy - Bežerovice - Hodonice - Březnice - Krakovčice - Hartmanice - Bzí - Drahotěšice - Chotýčany Lhotice - Jelmo - Lišov - Hlincova Hora - Zborov - Mysletín - Borovnice - Strážkovice - Střížov - Straňany - Nedabyle - Staré Hodějovice - Vráto - Úsilné - Hrdějovice - Hluboká n. Vlt. - Munice - Chlumec - Libív - Kočín - Lhota pod Horami - Těšínov - Krč - Žďár - Tálín - Semice - Písek - Topělec - Krašovice - Oldřichov - Hradiště - Zátaví - Kestřany - Štěkeň - Přešťovice - Kbelnice - Řepice - Dražejov - Krty - Hubenov - Sedlo - Horní Poříčí - Horažďovice - Velké Hydčice - Bojanovice - Budětice - Lipová Lhota - Tedražice - Hrádek - Mokrosuky - Čermná - Ustaleč - Buršice - Zavlekov - Hnačov - Plichtice - Velenovy - Zborovy - Kvasetice - Nehodiv - Myslív - Nekvasovy - Oselce - Řesanice - Polánka - Kasejovice - Mladý Smolivec - Dožice.
 
LO 11 - Český les
 
	V úseku Pomezí nad Ohří - Svatý Kříž a Starý Hrozňatov - Dolní Žandov hranice společná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Chebská a Sokolovská pánev; v úseku Dolní Žandov - Valy hranice společná s LO 3 - Karlovarská vrchovina; v úseku Valy - Hadrava hranice společná s LO 6 - Západočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Chudenín - Uhliště - Svatá Kateřina, státní hranice se SRN a po ní zpět k výchozímu bodu Pomezí nad Ohří.
 
LO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor
 
	V úseku Hadrava - Dožice hranice společná s LO 6 - Západočeská pahorkatina; v úseku Dožice - Horní Poříčí hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Novosedly - Drachkov - Smiradice - Přední Zborovice - Kapsova Lhota - Přední Ptákovice - Cehnice - Drahonice - Skočice - Krašlovice - Svinětice - Bavorov - Bavorovské Svobodné Hory - Chelčice - Nestanice - Rabín - Olšovice - Dolní Chrášťany - Horní Chrášťany - Dobčice - Holašovice - Habří - Slavče - Závraty - Vrábče - Jamné - Březí - Rančice - Kosov - Krasejovka - Římov - Straňany. V úseku Straňany - Střížov hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Strážkovice - Mysletín - Borovany - Dvorec - Otěvěk - Trhové Sviny - Bukvice - Olešnice - Buková - Žár - Božejov - Údolí - Nové Hrady - Nakolice - Vyšné. V úseku Vyšné - Šejby státní hranice s Rakouskem. Hranice dále pokračuje na Dobrá Voda - Chlupatá Ves - Konratice - Benešov nad Černou - Kuří - Pohorská Ves - Bělá. V úseku Bělá - Studánky státní hranice s Rakouskem. Hranice dále pokračuje na Vyšší Brod - Dolní Jílovice - Blatná - Horní Světlá - Světlík - Hořice na Šumavě - Mýto - Polná na Šumavě - Míšňany - Vítěšovice - Tisovka - Miletínky - Ovesné - Lučenice - Leptač - Prachatice - Horní Záblatí - Hlásná Lhota - Mlynářovice - Řepešín - Žárovná - Mojkov - Radhostice - Štítkov - Máří - Pravětín - Skláře - Vimperk - Hrabice - Račov - Putkov - Čábuze - Stachy - Jaroškov - Benešova Hora - Rohanov - Milíkov - Strašín - Nezdice - Žlíbek - Kašperské Hory - Radešov - Trpěšice - Tešov - Vlastějov - Petrovice - Puchverk - Hlavňovice - Nemilkov - Tvrdoslav - Čachrov - Divišovice - Oldřichovice - Dešenice - Milence - Nýrsko - Uhliště. V úseku Uhliště - Hadrava hranice společná s LO 11 - Český les.
 
LO 13 - Šumava
 
	V úseku Svatá Kateřina - Uhliště hranice společná s LO 11 - Český les; v úseku Uhliště - Studánky hranice společná s LO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor; v úseku Studánky - Svatá Kateřina státní hranice s Rakouskem a SRN.
 
LO 14 - Novohradské hory
 
	V úseku Bělá - Benešov nad Černou - Šejby hranice společná s LO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor; v úseku Šejby - Bělá státní hranice s Rakouskem.
 
LO 15 - Jihočeské pánve
 
	Oblast je tvořena dvěmi oddělenými částmi (Českobudějovická pánev a Třeboňská pánev).
 
	Českobudějovická pánev: V úseku Horní Poříčí - Straňany severovýchodní hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina; v úseku Straňany - Horní Poříčí jihozápadní hranice společná s LO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor.
 
	Třeboňská pánev: V úseku Střížov - Dobronice u Chýnova hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Chýnov - Radenín - Choustník - Skopytce - Brandlín - Budislav - Chotěmice - Deštná - Jižná - Pluhův Žďár - Klenov - Mnich - Roseč - Polště - Políkno - Jindřichův Hradec - Horní Pěna - Sedlo - Staňkov - Pele. V úseku Pele - Vyšné státní hranice s Rakouskem; v úseku Vyšné - Střížov hranice společná s LO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor.
 
LO 16 - Českomoravská vrchovina
 
	V úseku Dobronice u Chýnova - Bojanov hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Nasavrky - Bratroňov - Čekov - Tisovec - Mrákotín - Radčice - Lešany - Otradov - Proseč - Budislav - Kamenné Sedliště - Lubná - Kamenec u Poličky - Sádek - Korouhev - Jedlová - Nedvězí - Sulkovec - Nyklovice - Velké Tresné - Kněževes - Bohuňov - Horní Poříčí - Sulíkov - Rudka - Hluboké u Kunštátu - Kunice - Lhota u Lysic - Bedřichov - Žleby - Synalov - Skorotice - Dolní Čepí - Horní Čepí - Olešnička - Borovec - Lhota u Olešnice - Bolešín - Věstínek - Věstín - Vír - Vrtěříž - Byšovec - Pernštejnské Janovice - Josefov - Zlatkov - Rodkov - Rožná - Dolní Rožínka - Zvole - Olešinky - Strážek - Jemnice - Dolní Libochová - Radňoves - Vidonín - Milešín - Skřinářov - Ruda - Březejc - Lhotky - Martinice - Vídeň - Netín - Blízkov - Dědkov - Milíkov - Černá - Chlumek - Geršov - Pohořílky - Horní Radslavice - Bochovice - Batouchovice - Vlčatín - Rudíkov - Přeckov - Horní Vilémovice - Budíkovce - Okřešice - Račerovice - Čihalín - Přibyslavice - Okříšky - Hvězdoňovice - Čechočovice - Kojetice - Čáslavice - Bolíkovice - Cidlina - Lesonice - Martínkov - Domamil - Štěpkov - Radkovice - Budeč - Vesce - Budíškovice - Třebětice - Ostojkovice - Nové Dvory - Chlumec - Borek - Malý Pěčín - Černíč - Zadní Vydří - Dolní Němčice - Peč - Cizkrajov - Mutišov - Slavonice. V úseku Slavonice - Pele státní hranice s Rakouskem; v úseku Pele - Dobronice u Chýnova hranice společná s LO 15 - Jihočeské pánve, část Třeboňská pánev.
 
LO 17 - Polabí
 
	V úseku Kluček - Lenešice hranice společná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Mostecká a Žatecká pánev; v úseku Lenešice - Liběšice hranice společná s LO 5 - České středohoří. Hranice dále pokračuje na - Břehoryje - Drahobuz - Vědlice - Julčín - Snědovice - Křešov - Radouň - Stračí - Liběchov - Vehlovice - Chloumek - Lhotka - Hleďsebe - Řepín - Radouň - Chotětov - Jizerní Vtelno - Vinec - Mladá Boleslav - Malá Bělá - Nová Ves u Bakova - Klášter Hradiště nad Jizerou - Jivina - Mohelnice nad Jizerou - Drahotice - Sezemice - Koryta - Svijany - Ohrazenice - Všeň - Žďár - Olšina - Dneboh - Boseň - Kněžmost - Horní Bousov - Ošťovice - Střehom - Sobotka - Kdanice - Trní - Dolní Bousov - Spařenec - Markvartice - Rakov - Střevač - Bukvice - Veliš - Staré Místo - Jičín - Robousy - Úlibice - Konecchlumí - Ostroměř - Hořice - Jeřice - Třebovětice - Cerekvice nad Bystřicí - Vrchovnice - Sadová - Máslojedy - Trotina - Smiřice - Holohlavy - Černožice - Jaroměř - Veselice - Dolsko - Bohuslavice - Pohoří - Opočno - Přepychy - Křivice - Rašovice - Olešnice - Čestice - Častolovice - Kostelec nad Orlicí - Svídnice - Krchleby - Přestavlky - Rajec - Skořenice - Běstovice - Choceň - Sruby - Dobříkov - Zámrsk - Stradouň - Ostrov - Čankovice - Hrochův Týnec - Kočí - Chrudim - Markovice - Bylany - Heřmanův Městec. V úseku Heřmanův Městec - Praha (Modřany) hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina; v úseku Praha (Modřany) - Chrášťany společně s LO 8 - Křivoklátsko a Český kras; v úseku Chrašťany - Kluček hranice společná s LO 9 - Rakovnicko - Kladenská pahorkatina.
 
LO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
 
	V úseku Liběšice - Arnultovice hranice společná s LO 5 - České středohoří. Hranice dále pokračuje na Svor - Trávník - Mařenice - Petrovice - Kněžičky - Lvová - Rynoltice - Jitrava - Zdislava - Křižany - Hoření Paseky - Světlá pod Ještědem - Jiříčkov - Proseč pod Ještědem - Domaslavice - Vlčetín - Bohdánkov - Hodkovice nad Mohelkou - Bezděčín - Sestroňovice - Frýdštejn - Vranové - Koberovy - Hamštejn - Prackov - Lestkov - Tatobity - Křečovice - Seminova Lhota - Újezd pod Troskami - Libuň - Kněžnice - Podůlší - Jičín. V úseku Jičín - Liběšice hranice společná s LO 17 - Polabí.
 
LO 19 - Lužická pískovcová vrchovina
 
	V úseku Libouchec - Petrovice hranice společná s LO 1 - Krušné hory; v úseku Petrovice - Vosí u Brtníků státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Kopec - Brtníky - Kyjov - Rybniště - Horní Podluží - Jiřetín pod Jedlovou - Dolní Podluží. V úseku Dolní Podluží - Petrovice státní hranice se SRN; v úseku Petrovice - Arnultovice hranice společná s LO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj; v úseku Arnultovice - Libouchec hranice společná s LO 5 - České středohoří.
 
LO 20 - Lužická pahorkatina
 
	Oblast je tvořena třemi oddělenými částmi (Šluknovská pahorkatina, Žitavská pánev, Frýdlantská pahorkatina).
 
	Šluknovská pahorkatina: V úseku Dolní Podluží - Vosí u Brtníků hranice společná s LO 19 - Lužická pískovcová vrchovina; v úseku Vosí u Brtníků - Dolní Podluží státní hranice se SRN.
 
	Žitavská pánev: V úseku Dolní Sedlo - Horní Vítkov státní hranice se SRN a Polskem. Hranice dále pokračuje Růžek - Mlánice - Filipov - Oldřichov v Hájích - Fojtka - Kateřinky - Ruprechtice - Harcov - Vratislavice nad Nisou - Proseč nad Nisou - Dlouhý Most - Šimonovice - Hluboká - Pilníkov - Hanychov - Horní Suchá - Karlov pod Ještědem - Chrastava - Dolní Suchá - Dolní Sedlo. Frýdlantská pahorkatina: V úseku Kristiánov - Dětřichovec státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Srbská - Horní Řasnice - Hajniště - Ludvíkov pod Smrkem - Luh - Lužec - Dětřichov - Kristiánov.
 
LO 21 - Jizerské hory a Ještěd
 
	V úseku Hodkovice nad Mohelkou - Petrovice hranice společná s LO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj; v úseku Petrovice - Dolní Sedlo státní hranice se SRN; v úseku Dolní Sedlo - Dlouhý Most - Horní Vítkov hranice společná s LO 20 - Lužická pahorkatina, část Žitavská pánev; v úseku Horní Vítkov - Kristiánov státní hranice s Polskem; v úseku Kristiánov - Dětřichovec hranice společná s LO 20 - Lužická pahorkatina, část Frýdlantská pahorkatina; v úseku Dětřichovec - Mýtiny státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Kořenov - Tesařov - Příchovice - Šumburk nad Desnou - Velké Hamry - Zbytky - Dolní Černá - Studnice - Maršovice - Kokonín - Jeřmanice - Hodkovice nad Mohelkou.
 
LO 22 - Krkonoše
 
	V úseku Příchovice - Mýtiny hranice společná s LO 21 - Jizerské hory; v úseku Mýtiny - Bobr státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Žacléř - Prkenný Důl - Vernířovice - Babí - Bystřice - Mladé Buky - Svoboda nad Úpou - Černý Důl - Horní Lánov - Dolní Dvůr - Hořejší Vrchlabí - Žalý - Mrklov - Benecko - Vítkovice - Jestřabí - Horní Dušnice - Hejlov - Horní Rokytnice - Rokytno - Rokytnice nad Jizerou - Havírna - Rejdice - Příchovice.
 
LO 23 - Podkrkonoší
 
	V úseku Jaroměř - Jičín hranice společná s LO 17 - Polabí; v úseku Jičín - Hodkovice nad Mohelkou hranice společná s LO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj; v úseku Hodkovice nad Mohelkou - Příchovice hranice společná s LO 21 - Jizerské hory a Ještěd; v úseku Příchovice - Babí hranice společná s LO 22 - Krkonoše. Hranice dále pokračuje na Libeč - Voletiny - Poříčí - Bohuslavice nad Úpou - Suchovršice - Úpice - Batňovice - Rtyně v Podkrkonoší - Horní Kostelec - Zbečník - Hronov - Velké Poříčí - Náchod - Vysokov - Česká Skalice - Jaroměř.
 
LO 24 - Sudetské mezihoří
 
	V úseku Babí - Bobr hranice společná s LO 22 - Krkonoše; v úseku Bobr - Velké Poříčí státní hranice s Polskem; v úseku Velké Poříčí - Babí hranice společná s LO 23 - Podkrkonoší.
 
LO 25 - Orlické hory
 
	V úseku Dlouhé - Rzy - Dolní Lipka státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Dolní Boříkovice - Červená Voda - Bílá Voda - Mlýnický Dvůr - Heroltice - Horní Heřmanice - Dolní Heřmanice - Koburk - Výprachtice - Čenkovice - Orličky - Jamné nad Orlicí - Sobkovice - Pastviny - Klášterec nad Orlicí - Kunvald - Rokytnice v Orlických horách - Julinčino údolí - Kunčina Ves - Kačerov - Velký Uhřínov - Osečnice - Chmeliště - Šediviny - Plasnice - Sedloňov - Rzy.
 
LO 26 - Předhoří Orlických hor
 
	V úseku Skořenice - Jaroměř hranice společná s LO 17 - Polabí; v úseku Jaroměř - Velké Poříčí hranice společná s LO 23 - Podkrkonoší; v úseku Velké Poříčí - Dlouhé - Rzy státní hranice s Polskem; v úseku Dlouhé - Rzy - Dolní Heřmanice hranice společná s LO 25 - Orlické hory. Hranice dále pokračuje na Albrechtice - Lanškroun - Nepomuky - Horní Čermná - Dolní Čermná - Kunčice - Letohrad - Písečná - Žampach - České Libchavy - Velká Skrovnice - Malá Skrovnice - Lhoty - Skořenice.
 
LO 27 - Hrubý Jeseník
 
	V úseku Heřmanice - vrchol Smrku státní hranicí s Polskem. Hranice dále pokračuje na Vápenná - Lipová (lázně) - Jeseník - Dětřichov - Rejvíz - Vrbno pod Pradědem - Ludvíkov - Karlova Studánka - Malá Morávka - Dolní Moravice - Horní Moravice - Nová Ves - Janovice - Stará Ves - Žďárský potok - Klepáčov - Rudoltice - Sobotín - Maršíkov - Loučná nad Desnou - Rejhotice - Přemyslov - Nové Losiny - Branná - Ostružná - Petříkov - Adamova - Malé Vrbno - Staré Město - Stříbrnice - Hynčice pod Sušinou - Vysoká - Vojtíškov - Malá Morava - Červený Potok - Horní Lipka - Heřmanice.
 
LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku
 
	Tato oblast se dělí na dvě oddělené části (severní a jižní část).
 
	Jižní část: v úseku Heroltice - Dolní Lipka hranice společná s LO 25 - Orlické hory; v úseku Dolní Lipka - Heřmanice státní hranice s Polskem; v úseku Heřmanice - Janovice hranice společná s LO 27 - Hrubý Jeseník. Hranice dále pokračuje na Bedřichov - Oskava - Dolní Libina - Nová Hradečná - Pískov - Klopina - Police - Dubicko - Hrabová - Vitošov - Lesnice - Kolšov - Sudkov - Dolní Studénky - Šumperk - Bludov - Vyšehoří - Klášterec - Zborov - Horní Studénky - Štíty - Heroltice.
 
	Severní část: v úseku Malá Morávka - vrchol Smrku hranice společná s LO 27 - Hrubý Jeseník; v úseku vrchol Smrku - Bílá Voda státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Horní Hoštice - Bílý Potok - Javorník - Horní Fořt - Uhelná - Vlčice - Bergov - Tomíkovice - Kobylá - Vidnava. V úseku Vidnava - Velké Kunětice státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Supíkovice - Písečná - Mikulovice - Ondřejovice. V úseku Ondřejovice - Bartultovice státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Vysoká - Pitárné - Dívčí Hrad - Horní Povelice - Nový Les - Víno - Pelhřimovy. V úseku Pelhřimovy - Biskupice státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Město Albrechtice - Krásné Loučky - Chomýž - Krnov - Brantice - Loučky - Nové Heřmínovy - Oborná - Bruntál - Staré Město - Stará Rudná - Nová Rudná - Malá Morávka.
 
LO 29 - Nízký Jeseník
 
	V úseku Janovice - Malá Morávka hranice společná s LO 27 - Hrubý Jeseník; v úseku Malá Morávka - Krnov hranice společná s LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, severní část. Hranice dále pokračuje na Úvalno - Brumovice - Tábor - Kamenec - Jamnice - Stěbořice - Dolní Životice - Štáblovice - Branka - Chvalíkovice - Raduň - Suché Lazce - Mokré Lazce - Smolkov - Háj ve Slezsku - Chabičov - Jilešovice - Děhylov - Ludgeřovice - Petřkovice - Poruba - Polanka - Jistebník - Studénka - Pustějov - Suchdol nad Odrou - Odry - Emauzy - Veselí - Nejdek - Střítež nad Ludinou - Olšovec - Hrabůvka - Milenov - Loučka - Bohuslávky - Dolní Újezd - Tupec - Veselíčko - Radvanice - Proseničky - Přerov - Kokory - Krčmaň - Velký Týnec - Velká Bystřice - Bukovany - Droždín - Samutišky - Toveř - Dolany - Bělkovice - Lašťany - Šternberk - Mladějovice - Komárov - Paseka - Dolní Loučka - Plinkout - Břevenec - Dolní Libina. V úseku Dolní Libina - Janovice hranice společná s LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, jižní část.
 
LO 30 - Drahanská vrchovina
 
	Loštice - Palonín - Řimice - Mladeč - Nasobůrky - Myslechovice - Cholina - Senička - Náměšť na Hané - Střížov - Drahanovice - Slatinice - Slatinky - Lípy - Kaple - Čelechovice na Hané - Stařechovice - Služín - Lutotín - Zdětín - Ohrozim - Stichovice - Seloutky - Určice - Dětkovice - Otaslavice - Sněhotice - Ondratice - Drysice - Pustiměř - Radslavice - Lhota - Opatovice - Drnovice - Luleč - Nemojany - Habrovany - Vítovice - Viničné Šumice - Pozořice - Velatice - Líšeň - Maloměřice - Obřany - Brno (Lužánky) - Královo Pole - Řečkovice - Ivanovice - Česká - Kuřim - Lipůvka - Lažany - Újezd u Černé Hory - Malá Lhota - Žernovník - Černá hora - Bořitov - Obora - Jabloňany - Skalice nad Svitavou - Mladkov - Boskovice - Vážany - Knínice u Boskovic - Šebetov - Přívěšť - Světlá - Cetkovice - Uhřice - Jaroměřice - Zálesí - Biskupice - Březinky - Hartínkov - Kozov - Jeřmaň - Loštice.
 
LO 31 - Českomoravské mezihoří
 
	V úseku Bojanov - Heřmanův Městec hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina; v úseku Heřmanův Městec - Skořenice hranice společná s LO 17 - Polabí; v úseku Skořenice - Dolní Heřmanice hranice společná s LO 26 - Předhoří Orlických hor; v úseku Dolní Heřmanice - Heroltice hranice společná s LO 25 - Orlické hory. V úseku Heroltice - Vyšehoří hranice společná s LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, jižní část. Hranice dále pokračuje na Rovensko - Zábřeh - Rájec - Zvole - Vlachov - Květín - Libivá - Loštice. V úseku Loštice - Černá Hora hranice společná s LO 30 - Drahanská vrchovina. Hranice dále pokračuje na Býkovice - Žerůtky - Lysice - Drnovice - Zbraslavec - Rudka. V úseku Rudka - Bojanov hranice společná s LO 16 - Českomoravská vrchovina.
 
LO 32 - Slezská nížina
 
	Oblast je tvořena čtyřmi oddělenými částmi.
 
	V úsecích Krnov - Biskupice, Pelhřimovy - Bartultovice a Vidnava - Bílá Voda hranice společná s LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, severní část. Severní hranici tvoří státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Šilhéřovice - Antošovice - Petřkovice. V úseku Petřkovice - Krnov hranice společná s LO 29 - Nízký Jeseník.
 
LO 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny
 
	V úseku Slavonice - Rudka hranice společná s LO 16 - Českomoravská vrchovina; v úseku Rudka - Černá Hora hranice společná s LO 31 - Českomoravské mezihoří; v úseku Černá Hora - Brno (Lužánky) hranice společná s LO 30 - Drahanská vrchovina. Hranice dále pokračuje na Bohunice - Starý Lískovec - Ostopovice - Moravany - Hajany - Ořechov - Prštice - Silůvky - Mělčany - Dolní Kounice - Nové Bránice - Maršovice - Vedrovice - Bohutice - Miroslavské Knínice - Miroslav - Hostěradice - Kadov - Lesonice - Skalice - Morašice - Želetice - Tvořihráz - Kyjovice - Těšetice - Suchohrdly - Dyje - Načeratice - Popice - Havraníky - Šatov - Hnanice. V úseku Hnanice - Slavonice státní hranice s Rakouskem.
 
LO 34 - Hornomoravský úval
 
	V úseku Vyšehoří - Dolní Libina hranice společná s LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, jižní část; v úseku Dolní Libina - Střítež nad Ludinou hranice společná s LO 29 - Nízký Jeseník. Hranice dále pokračuje na Hranice - Černotín - Milotice nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou - Valašské Meziříčí - Choryně - Skalička - Teplice nad Bečvou - Rybáře - Týn nad Bečvou - Nové Dvory - Sušice - Tučín - Prusy - Beňov - Říkovice - Břest - Hulín - Chrášťany - Tlumačov - Otrokovice - Napajedla - Bělov - Kvasice - Střížovice - Trávník - Kotojedy - Kroměříž - Postoupky - Bezměrov - Křenovice - Stříbrnice - Pavlovice u Kojetína - Koválovice - Dětkovice - Švábenice - Rybníček - Rostěnice - Luleč. V úseku Luleč - Loštice hranice společná s LO 30 - Drahanská vrchovina - v úseku Loštice - Vyšehoří hranice společná s LO 31 - Českomoravské mezihoří.
 
LO 35 - Jihomoravské úvaly
 
	V úseku Brno (Lužánky) - Luleč hranice společná s LO 30 - Drahanská vrchovina; v úseku Luleč - Rostinice hranice společná s LO 34 - Hornomoravský úval. Hranice dále pokračuje na Zvonovice - Lysovice - Čechyně - Rousínovec - Velešovice - Slavkov u Brna - Vážany nad Litavou - Hrušky - Otnice - Borkovany - Klobouky - Kašnice - Žarošice - Ždánice - Želetice - Strážovice - Sobůlky - Bukovany - Čeložnice - Vřesovice - Žeravice - Syrovín - Ořechov - Polešovice - Nedakonice - Uherské Hradiště - Staré Město - Babice - Spytihněv - Napajedla - Pohořelice - Topolná - Bílovice - Kunovice - Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou - Vnorovy - Strážnice - Petrov - Sudoměřice. V úseku Sudoměřice - Hnanice státní hranice se Slovenskem a Rakouskem; v úseku Hnanice - Brno (Lužánky) hranice společná s LO 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny.
 
LO 36 - Středomoravské Karpaty
 
	V úseku Rostěnice - Kroměříž - Napajedla hranice společná s LO 34 - Hornomoravský úval; v úseku Napajedla - Uherské Hradiště - Rostěnice hranice společná s LO 35 - Jihomoravské úvaly.
 
LO 37 - Kelečská pahorkatina
 
	V úseku Chrášťany - Valašské Meziříčí hranice společná s LO 34 - Hornomoravský úval. Hranice dále pokračuje na Branky - Loučka - Komárno - Osíčko - Loukov - Bystřice pod Hostýnem - Jankovice - Holešov - Martinice - Chrášťany.
 
LO 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
 
	V úseku Sudoměřice - Napajedla hranice společná s LO 35 - Jihomoravské úvaly. Hranice dále pokračuje na Kvítkovice - Louky - Zlín - Želechovice nad Dřevnicí - Lípa - Zádveřice - Vizovice - Bratřejov - Pozděchov - Horní Lideč - Střelná. V úseku Střelná - Sudoměřice státní hranice se Slovenskem.
 
LO 39 - Podbeskydská pahorkatina
 
	V úseku Střítež nad Ludinou - Petřkovice hranice společná s LO 29 - Nízký Jeseník; v úseku Petřkovice - Šilheřovice hranice společná s LO 32 - Slezská nížina; v úseku Šilheřovice - Vendryně státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Bystřice - Jablunkov - Bocanovice - Košařiska - Tyra - Komorní Lhotka - Vyšní Lhoty - Morávka - Malenovice - Ostravice - Čeladná - Trojanovice - Buzkovice - Bartošky - Frenštátu pod Radhoštěm - Veřovice - Hodslavice - Krhová - Valašské Meziříčí. V úseku Valašské Meziříčí - Střítež nad Ludinou hranice společná s LO 34 - Hornomoravský úval.
 
LO 40 - Moravskoslezské Beskydy
 
	V úseku Valašské Meziříčí - Vendryně hranice společná s LO 39 - Podbeskydská pahorkatina; v úseku Vendryně - Bumbálka státní hranice s Polskem a Slovenskem. Hranice dále pokračuje na Bílá - Mezivodí - Hlavatá - Horní Bečva - Dolní Bečva - Rožnov pod Radhoštěm - Zubří - Valašské Meziříčí.
 
	K oblasti je přiřazena samostatná část hory Ondřejník.
 
LO 41 - Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky
 
	V úseku Napajedla - Chrášťany hranice společná s LO 34 - Hornomoravský úval; v úseku Chrášťany - Valašské Meziříčí hranice společná s LO 37 - Kelečská pahorkatina; v úseku Valašské Meziříčí - Bumbálka hranice společná s LO 40 - Moravskoslezské Beskydy; v úseku Bumbálka - Střelná státní hranice se Slovenskem; v úseku Střelná - Napajedla hranice společná s LO 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy.
 
Přírodní lesní oblasti České republiky
 
	Obrázek 83-96.pcx
 
	1. Krušné hory
 
	2. Podkrušnohorské pánve
 
	3. Karlovarská vrchovina
 
	4. Doupovské hory
 
	5. České středohoří
 
	6. Západočeská pahorkatina
 
	7. Brdská vrchovina
 
	8. Křivoklátsko a Český kras
 
	9. Rakovnicko-Kladenská pahorkatina
 
	10. Středočeská pahorkatina
 
	11. Český les
 
	12. Předhoří Šumavy a Novohradských hor
 
	13. Šumava
 
	14. Novohradské hory
 
	15. Jihočeské pánve
 
	16. Českomoravská vrchovina
 
	17. Polabí
 
	18. Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
 
	19. Lužická pískovcová vrchovina
 
	20. Lužická pahorkatina
 
	21. Jizerské hory a Ještěd
 
	22. Krkonoše
 
	23. Podkrkonoší
 
	24. Sudetské mezihoří
 
	25. Orlické hory
 
	26. Předhoří Orlických hor
 
	27. Hrubý Jeseník
 
	28. Předhoří Hrubého Jeseníku
 
	29. Nízký Jeseník
 
	30. Drahanská vrchovina
 
	31. Českomoravské mezihoří
 
	32. Slezská nížina
 
	33. Předhoří Českomoravské vrchoviny
 
	34. Hornomoravský úval
 
	35. Jihomoravské úvaly
 
	36. Středomoravské Karpaty
 
	37. Kelečská pahorkatina
 
	38. Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
 
	39. Podbeskydská pahorkatina
 
	40. Moravskoslezské Beskydy
 
	41. Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky
 
Příl.2
PŘEHLED SOUBORŮ LESNÍCH TYPŮ ČR

+---------+------------+----------------------------------------------------------------+
|  ŘADA   |    kat.    |                              lvs                               |
|         |            +------------+------------+------------+------------+------------+
|         |            | 0    bor   | 1    db    | 2    bk-db | 3    db-bk | 4    bk    |
+---------+----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|         |xerotermní|X|dealpínský  |dřínová     |dřínová     |dřínová     |dealpínská  |
|         |          | |BOR       0X|DB        1X|DB s bk   2X|BK        3X|BK        4X|
|         +----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|EXTRÉMNÍ |zakrslá   |Z|reliktní    |zakrslá     |zakrslá     |zakrslá     |zakrslá     |
|         |          | |BOR       0Z|DB        1Z|bkDB      2Z|dbBK      3Z|BK        4Z|
|         +----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|         |skeletová |Y|roklinový   |                         |skeletová   |skeletová   |
|         |          | |BOR       0Y|                         |dbBK      3Y|BK        4Y|
+---------+----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|         |chudá     |M|chudý       |            |chudá       |chudá       |chudá       |
|         |          | |(db) BOR  0M|bcDB      1M|bkDB      2M|dbBK      3M|BK        4M|
|         +----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|         |kyselá    |K|kyselý      |kyselá      |kyselá      |kyselá      |kyselá      |
|         |          | |(dbbk)BOR 0K|DB        1K|bkDB      2K|dbBK      3K|BK        4K|
|         +----------+-+            +------------+------------+------------+------------+
|KYSELÁ   |uléhavá   |I|            |uléhavá     |uléhavá     |uléhavá     |uléhavá     |
|         |          | |            |(hb) DB   1I|kys. bkDB 2I|kys. dbBK 3I|kys. BK   4I|
|         +----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|         |kamenitá  |N|            |kamenitá    |kamenitá    |kamenitá    |kamenitá    |
|         |          | |smBOR     0N|(hb) DB   1N|bkDB      2N|dbBK      3N|BK        4N|
+---------+----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|         |středně   |S|            |(hb) DB     |svěží       |svěží       |svěží       |
|         |bohatá    | |            |na píscích1S|bkDB      2S|dbBK      3S|BK        4S|
|         +----------+-+            +------------+------------+------------+------------+
|         |vysýchavá |C|hadcový     |suchá       |vysýchavá   |vysýchavá   |vysýchavá   |
|         |          | |BOR       0C|hbDB      1C|bkDB      2C|dbBK      3C|BK        4C|
|         +----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|         |svahová   |F|                                      |svahová     |svahová     |
|         |          | |                                      |dbBK      3F|BK        4F|
|ŽIVNÁ    +----------+-+            +------------+------------+------------+------------+
|         |hlinitá   |H|            |sprašová    |hlinitá(spr)|hlinitá     |hlinitá     |
|         |          | |            |hbDB      1H|bkDB      2H|dbBK      3H|BK        4H|
|         +----------+-+            +------------+------------+------------+------------+
|         |bohatá    |B|            |bohatá      |bohatá      |bohatá      |bohatá      |
|         |          | |            |hbDB(s bk)1B|bkDB      2B|dbBK     3B*|BK       4B*|
+---------+-+--------+-+            +------------+------------+------------+------------+
|         | |hlinitá |D|            |obohacená   |obohacená   |obohacená   |obohacená   |
|         |H|        | |            |hbDB      1D|bkDB      2D|dbBK      3D|BK        4D|
|         |U+--------+-+            +------------+------------+------------+------------+
|         |M|kamenitá|A|            |            |            |            |            |
|         |U|        | |            |jvhbDB    1A|jvbkDB    2A|lpdbBK    3A|lpBK      4A|
|         |S+--------+-+            +------------+------------+------------+------------+
|         | |suťová  |J|            |                         |                         |
|         | |        | |            |       hbJV    1J        |          3J lpJV        |
|OBOHACENÁ+-+--------+-+            +------------+------------+-------------------------+
|         | |lužní   |L|            |jilmový     |potoční     |                         |
|         |V|        | |            |LUH       1L|LUH       2L|         jsOL    3L      |
|         |O+--------+-+            +------------+------------+-------------------------+
|         |D|údolní  |U|            |topolový    |                                      |
|         |O|        | |            |LUH       1U|              jvJS    3U              |
|         |U+--------+-+            +------------+------------+------------+------------+
|         | |vlhká   |V|            |vlhká       |vlhká       |vlhká       |vlhká       |
|         | |        | |            |hbDB      1V|bkDB      2V|dbBK      3V|BK        4V|
+---------+-+--------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|         |středně   |O|svěží       |            |jd (bk)     |            |svěží       |
|         |bohatá    | |jddbBOR   0O|lpDB      1O|DB        2O|jddbBK    3O|dbJD      4O|
|         +----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|OGLEJENÁ |kyselá    |P|kyselý      |svěží       |kyselá      |kyselá      |kyselá      |
|         |          | |jddbBOR   0P|břDB (sm) 1P|jdDB      2P|jdDB (sm) 3P|dbJD      4P|
|         +----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|         |chudá     |Q|chudý       |            |chudá       |chudá       |chudá       |
|         |          | |jddbBOR   0Q|břDB      1Q|jdDB      2Q|jdDB      3Q|dbJD      4Q|
+---------+----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|         |chudá     |T|chudý       |            |podmáčená   |podmáčená   |            |
|         |          | |břBOR     0T|břOL      1T|chudájdDB 2T|chudájdDB 3T|       (5T) |
|         +----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|PODMÁČENÁ|středně   |G|podmáčený   |            |podmáčená   |podmáčená   |podmáčená   |
|         |bohatá    | |smBOR     0G|vrOL      1G|jdDB      2G|jdDB (sm) 3G|dbJD      4G|
|         +----------+-+------------+------------+------------+------------+------------+
|         |rašelinná |R|rašelinný   |            |         kyselá          |svěží       |
|         |          | |BOR       0R|            |     rel. SM     3R      |rel. SM   4R|
+---------+----------+-+------------+------------+-------------------------+------------+

pokračování tabulky
+----------------------------------------------------------------+----+
|                              lvs                               |kat.|
+------------+------------+------------+------------+------------+    |
| 5    jd-bk | 6    sm-bk | 7    bk-sm | 8    sm    | 9    kleč  |    |
+------------+------------+------------+------------+------------+----+
|                                                                | X  |
|                                                                |    |
+------------+------------+------------+------------+------------+----+
|zakrslá     |zakrslá     |zakrslá     |            |            | Z  |
|jdBK      5Z|smBK      6Z|bkSM      7Z|jřSM      8Z|KLEČ      9Z|    |
+------------+------------+------------+------------+------------+----+
|skeletová j |skeletová   |skeletová   |skeletová   |            | Y  |
|jdBK      5Y|smBK      6Y|bkSM      7Y|SM        8Y|            |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|chudá       |chudá       |chudá       |chudá       |            | M  |
|jdBK      5M|smBK      6M|bkSM      7M|SM        8M|            |    |
+------------+------------+------------+------------+------------+----+
|kyselá      |kyselá      |kyselá      |kyselá      |klečová     | K  |
|jdBK      5K|smBK      6K|bkSM      7K|SM        8K|SM        9K|    |
+------------+------------+------------+------------+------------+----+
|uléhavá     |uléhavá     |                                      | I  |
|kys.jdBK  5I|kys.smBK  6I|                                      |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|kamenitá    |kamenitá    |kamenitá    |kamenitá    |            | N  |
|jdBK      5N|smBK      6N|bkSM      7N|SM        8N|            |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|svěží       |svěží       |svěží       |svěží       |            | S  |
|jdBK      5S|smBK      6S|bkSM      7S|SM        8S|            |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|vysýchavá   |                                                   | C  |
|jdBK      5C|                                                   |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|svahová j   |svahová     |svahová     |svahová     |            | F  |
|jdBK      5F|smBK      6F|bkSM      7F|SM        8F|            |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|hlinitá     |hlinitá(ogl)|            |                         | H  |
|jdBK      5H|smBK      6H|            |                         |    |
+------------+------------+            |                         +----+
|bohatá      |bohatá      |(bohatá)    |                         | B  |
|jdBK     5B*|smBK      6B|bkSM      7B|                         |    |
+------------+------------+------------+                         +----+
|obohacená   |        obohacená        |                         | D  |
|jdBK      5D|       smBK     6D       |                         |    |
+------------+-------------------------+------------+            +----+
|            |                         |            |            | A  |
|klBK      5A|       klsmBK   6A       |klSM      8A|            |    |
+------------+-------------------------+            |            +----+
|suťová      |                         |            |            | J  |
|(js)JV    5J|     vrcholová (js)JV    |            |            |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|montanní    |LUH  6L     |                                      | L  |
|jsOL      5L|olše šedé 6L|                                      |    |
+------------+------------+                                      +----+
|          vlhká          |                                      | U  |
|       jsJV     5U       |                                      |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|vlhká       |vlhká       |vlhká       |podmáčená   |            | V  |
|jdBK      5V|smBK      6V|bkSM      7V|klSM      8V|            |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|svěží       |svěží       |svěží       |                         | O  |
|(bk) JD   5O|smJD      6O|jdSM      7O|                         |    |
+------------+------------+------------+                         +----+
|kyselá      |kyselá      |kyselá      |                         | P  |
|JD        5P|smJD      6P|jdSM      7P|                         |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|chudá       |chudá       |chudá       |podmáčená   |            | Q  |
|JD        5Q|smJD      6Q|jdSM      7Q|chudá SM  8Q|            |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|podmáčená   |podmáčená   |podmáčená   |podmáčená   |            | T  |
|chudádbJD 5T|chudásmJD 6T|chudájdSM 7T|zakrsláSM 8T|            |    |
+------------+------------+------------+------------+            +----+
|podmáčená   |podmáčená   |podmáčená   |podmáčená   |            | G  |
|JD        5G|smJD      6G|jdSM      7G|SM        8G|            |    |
+------------+------------+------------+------------+------------+----+
|(rašelinná) |svěží       |kyselá      |vrchovištní |vrchovištní | R  |
|boSM      5R|raš.SM    6R|raš.SM    7R|SM        8R|KLEČ      9R|    |
+------------+------------+------------+------------+------------+----+

Vysvětlivky:
* podsoubory kat. W (ultrabazické)
bkDB = buková doubrava
bk-db = dubobukový (stupeň)
Soubory lesních typů se dále člení na lesní typy !
 
Příl.3
Základní hospodářská doporučení dle hospodářských souborů pro odvození závazných ustanovení maximální celkové výše těžby a minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

 Lesy hospodářské:

+-----------------------+-------------------------------------+
|   Hospodářský soubor  |   Základní hospodářská doporučení   |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|Cílový    |Porostní typ|Obmýtí       |Obnovní|Minimální podíl|
|hospod.   |            |             |doba   |melioračních a |
|soubor    |            |             |       |zpevňujících   |
|          |            |         roků|   roků|dřevin       % |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM - BO     |130 (110-150)|20 - 30|               |
| 13       |   kvalitní |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM - BO     |120 (110-150)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO se SM    |130 (110-150)|20 - 30|               |
|          |   kvalitní |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO se SM    |120 (110-150)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO kvalitní |130 (110-140)|10 - 20|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|Přirozená |BO běžné    |110 (100-130)|10 - 20|               |
| borová   |   kvality  |             |       |    5 - 15     |
|stanoviště+------------+-------------+-------+               |
|          |BO poškoz.  |100 ( 80-110)|10     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO          |130 (120-150)|10 - 30|               |
|          |nepřirůstavé|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO nekvalit.| 90 ( 70-110)|10     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM nevhodné |100 ( 80-110)|10     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BŘ          | 60 ( 40- 80)|10 - 20|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |AK          | 60 ( 50- 80)|20     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |DB kval.    |150 (130-200)|20 - 30|               |
| 19       |   (smíšené)|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |DB nekvalit.|100 ( 80-120)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |JS          | 90 ( 80-120)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |TP          | 30 ( 20- 40)|10     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |LISTN.      |110 ( 80-130)|20 - 30|               |
|  Lužní   |   smíšené  |             |       |               |
|stanoviště+------------+-------------+-------+       15      |
|          |LISTN.      | 70 ( 50- 90)|20     |               |
|          |  nekvalitní|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM          |100 ( 80-110)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |OL          | 90 ( 70-100)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |PAŘEZ. tvrdá| 40 ( 30- 50)|10 - 20|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |PAŘEZ. měkká| 20 - 30     |10     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |BO          |120 (110-140)|20 - 30|               |
| 21       +------------+-------------+-------+               |
|          |BO poškoz.  |100 ( 80-110)|20 - 30|               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO          |130 (120-150)|30     |               |
|          |nepřirůstavé|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |DB běžné    |130 (110-150)|20 - 30|               |
|Exponovaná|   kvality  |             |       |               |
|stanoviště+------------+-------------+-------+               |
| nižších  |DB nekvalit.|110 ( 80-120)|20     |       30      |
|  poloh   +------------+-------------+-------+               |
|          |SM nevhodné |100 ( 80-110)|30     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 80 - 90     |20 - 30|               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |AK          | 70 ( 50- 90)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |PAŘEZ. tvrdá| 40 ( 30- 60)|10     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |BO          |110 ( 90-130)|20 - 30|               |
| 23       +------------+-------------+-------+               |
|          |BO poškoz.  |100 ( 80-110)|20     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM nevhodné |100 ( 80-110)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 80-110)|20     |               |
|  Kyselá  |   imisemi  |             |       |               |
|stanoviště+------------+-------------+-------+               |
| nižších  |DB běžné    |130 (110-150)|30     |       25      |
|  poloh   |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |DB nekvalit.|110 ( 80-120)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |LISTN.      | 70 ( 60- 90)|20     |               |
|          |  nekvalitní|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |AK          | 70 ( 50- 90)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK          |130 (120-140)|30 - 40|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |PAŘEZ. tvrdá| 40 ( 30- 60)|10     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |DB kval. i  |160 (130-200)|20 - 30|               |
| 25       | běžné kval.|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |DB nekvalit.|120 (100-130)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM          |100 ( 80-110)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 80 - 90     |20     |               |
|  Živná   |   imisemi  |             |       |               |
|stanoviště+------------+-------------+-------+       20      |
| nižších  |SM proředěné| 80 - 90     |20     |               |
|  poloh   +------------+-------------+-------+               |
|          |BO          |110 ( 80-120)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO poškoz.  | 80 - 90     |20     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |LISTN.      | 70 ( 50- 90)|20     |               |
|          |  nekvalitní|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |PAŘEZ. tvrdá| 40 ( 30- 50)|10     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |BO kvalitní |130 (110-140)|30     |               |
| 27       +------------+-------------+-------+               |
|          |BO běžné    |120 (100-130)|20 - 30|               |
|          |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
| Oglejená |BO poškoz.  |100 ( 80-120)|20 - 30|               |
|  chudá   |   imisemi  |             |       |               |
|stanoviště+------------+-------------+-------+               |
| nižších a|SM nevhodné |100 ( 80-110)|20 - 30|       20      |
| středních+------------+-------------+-------+               |
|  poloh   |SM poškoz.  | 80 - 90     |20 - 30|               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |DB          |130 (110-140)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |LISTN.      | 70 ( 60- 90)|20 - 30|               |
|          |  nekvalitní|             |       |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |OLL         | 80 ( 60- 90)|20     |               |
| 29       +------------+-------------+-------+               |
|          |OLL s JS    | 90 ( 80-100)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |OLL se SM   | 90 ( 80-100)|30     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|  Olšová  |OLL s VR    | 60 ( 50- 80)|20     |               |
|stanoviště+------------+-------------+-------+               |
|na podmáč.|OLL s BŘ    | 70 ( 50- 80)|20     |       70      |
|  půdách  +------------+-------------+-------+               |
|          |OLL         | 60 ( 50- 70)|20     |               |
|          |  nekvalitní|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM          | 90 ( 80-100)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |VR          | 40 ( 30- 50)|10 - 20|               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |BK          |130 (120-140)|30 - 40|               |
| 31       +------------+-------------+-------+               |
|          |BK pod      |150 (140-160)|40     |               |
|          |vlivem imisí|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|Vysychavá |DB          |130 (120-140)|30     |               |
| a sušší  +------------+-------------+-------+               |
|acerózní a|BO          |120 (110-140)|30     |       30      |
| bazická  +------------+-------------+-------+               |
|stanoviště|BO poškoz.  |110 ( 90-110)|20 - 30|               |
|středních |   imisemi  |             |       |               |
|  poloh   +------------+-------------+-------+               |
|          |SM nevhodné | 90 ( 80-110)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 80 - 90     |20 - 30|               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |BK          |130 (120-140)|30 - 40|               |
| 35       +------------+-------------+-------+               |
|          |BK pod      |150 (140-160)|40     |               |
|          |vlivem imisí|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM nevhodné | 90 ( 80-100)|30     |               |
|  Živná   +------------+-------------+-------+               |
| bazická  |SM poškoz.  | 70 - 80     |20 - 30|       70      |
|stanoviště|   imisemi  |             |       |               |
|středních +------------+-------------+-------+               |
|  poloh   |BO          |110 (100-130)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO poškoz.  | 90 - 100    |20 - 30|               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |DB          |130 (120-140)|30     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |BO (se SM)  |130 (120-140)|30     |               |
| 39       |   kvalitní |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO (se SM)  |120 (100-130)|30     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|Podmáčená |BO (se SM)  |100 ( 90-110)|20 - 30|               |
|  chudá   |  nekvalitní|             |       |    5 - 10     |
|stanoviště+------------+-------------+-------+               |
|          |BO poškoz.  |100 ( 90-110)|20 - 30|               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM (s BO)   |110 ( 90-120)|30     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM          |110 (100-130)|30     |               |
| 41       +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 80-100)|30     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK          |130 (120-150)|30 - 40|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|Exponovaná|BK pod      |150 (140-160)|30 - 40|               |
|stanoviště|vlivem imisí|             |       |       30      |
|středních +------------+-------------+-------+               |
|  poloh   |BO          |120 (110-140)|30     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO poškoz.  |100 ( 90-110)|20 - 30|               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |LISTN.      | 80 ( 70- 90)|20 - 30|               |
|          |  nekvalitní|             |       |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM          |110 (100-130)|30 - 40|               |
| 43       +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 80-100)|30     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 80-100)|20 - 30|               |
|          |   hnilobou |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO kvalitní |120 (110-140)|30     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|  Kyselá  |BO běžné    |110 (100-130)|20 - 30|               |
|stanoviště|   kvality  |             |       |       25      |
|středních +------------+-------------+-------+               |
|  poloh   |BO poškoz.  |100 ( 80-110)|20 - 30|               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO nekvalit.| 90 ( 70-100)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK          |130 (120-150)|30 - 40|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK pod      |150 (140-160)|30 - 40|               |
|          |vlivem imisí|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |LISTN.      | 70 ( 60- 80)|20 - 30|               |
|          |  nekvalitní|             |       |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM kvalitní |110 (100-120)|30 - 40|               |
| 45       +------------+-------------+-------+               |
|          |SM běžné    |100 ( 90-120)|30     |               |
|          |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 80-100)|30     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 70-100)|20 - 30|               |
|          |   hnilobou |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO kvalitní |110 ( 90-130)|30     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|  Živná   |BO běžné    |100 ( 90-120)|20     |               |
|stanoviště|   kvality  |             |       |       25      |
|středních +------------+-------------+-------+               |
|  poloh   |BO poškoz.  | 80 - 90     |20     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK          |130 (120-150)|30 - 40|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK pod      |150 (140-160)|30 - 40|               |
|          |vlivem imisí|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |DB kvalitní |160 (140-180)|30     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |DB běžné    |130 (110-140)|30     |               |
|          |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |JD          |120 (110-140)|40     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |LISTN.      | 70 ( 50- 90)|20 - 30|               |
|          |  nekvalitní|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |PAŘEZ. tvrdá| 40 ( 30- 50)|10     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM kvalitní |120 (110-140)|30 - 40|               |
| 47       +------------+-------------+-------+               |
|          |SM běžné    |110 (100-130)|30     |               |
|          |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 80-100)|30     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 70-100)|30     |               |
| Oglejená |   hnilobou |             |       |               |
|stanoviště+------------+-------------+-------+               |
|středních |BO kvalitní |120 (110-140)|30     |       25      |
|  poloh   +------------+-------------+-------+               |
|          |BO běžné    |110 (100-130)|30     |               |
|          |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO nekvalit.| 90 ( 80-100)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |DB kvalitní |160 (140-180)|30     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |DB nekvalit.|120 (100-130)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK          |130 (120-150)|30 - 40|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |OLL         | 70 ( 60- 80)|20     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |PAŘEZ. tvrdá| 40 ( 30- 50)|10     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM          |160 (150-170)|40     |               |
| 51       |rezonanční  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM kvalitní |130 (110-140)|40     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM běžné    |120 (110-130)|30 - 40|               |
|          |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|Exponovaná|SM poškoz.  |100 - 110    |30     |               |
|stanoviště|   imisemi  |             |       |       30      |
|  vyšších +------------+-------------+-------+               |
|   poloh  |SM poškoz.  |100 ( 90-110)|30     |               |
|          |   hnilobou |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK          |140 (120-150)|30 - 40|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK pod      |150 (140-160)|30     |               |
|          |vlivem imisí|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO          |120 (110-130)|30     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |JV - JS     |110 (100-130)|40     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM          |160 (150-170)|40     |               |
| 53       |rezonanční  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM kvalitní |120 (110-140)|30 - 40|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM běžné    |110 (100-130)|30 - 40|               |
|          |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|  Kyselá  |SM poškoz.  |100 ( 90-110)|20 - 30|               |
|stanoviště|   imisemi  |             |       |       25      |
|  vyšších +------------+-------------+-------+               |
|   poloh  |SM poškoz.  |100 ( 80-110)|20 - 30|               |
|          |   hnilobou |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK          |140 (120-150)|40     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK pod      |150 (140-160)|40     |               |
|          |vlivem imisí|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO          |120 (100-130)|30     |               |
+----------+------------+-------------+-------+               |
|          |LISTN.      | 70 ( 60- 80)|20 - 30|               |
|          |  nekvalitní|             |       |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM          |160 (150-170)|30 - 40|               |
| 55       |rezonanční  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM kvalitní |120 (110-130)|30 - 40|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM běžné    |110 (100-130)|30 - 40|               |
|          |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  |100 ( 90-110)|30     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 70-110)|20 - 30|               |
|  Živná   |   hnilobou |             |       |               |
|stanoviště+------------+-------------+-------+       25      |
| vyšších  |SM proředěné| 80 ( 70-100)|20 - 30|               |
|  poloh   +------------+-------------+-------+               |
|          |BK          |130 (120-150)|30 - 40|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK pod      |150 (140-160)|30 - 40|               |
|          |vlivem imisí|             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |JD          |120 (110-140)|40     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO          |110 ( 90-120)|30     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |LISTN.      | 70 ( 60- 80)|20 - 30|               |
|          |  nekvalitní|             |       |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM          |160 (150-170)|30 - 40|               |
| 57       |rezonanční  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM kvalitní |120 (100-130)|30 - 40|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM běžné    |110 ( 90-130)|30 - 40|               |
|          |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 80-100)|30     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
| Oglejená +------------+-------------+-------+               |
|stanoviště|SM poškoz.  | 90 ( 70-110)|20 - 30|       25      |
| vyšších  |   hnilobou |             |       |               |
|  poloh   +------------+-------------+-------+               |
|          |SM proředěné| 80 ( 70-100)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BK          |130 (120-150)|40     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO kvalitní |120 (110-140)|30     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |BO běžné    |110 (100-130)|20 - 30|               |
|          |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |OLL         | 70 ( 60- 90)|20     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM s BO     |120 (100-130)|40     |               |
| 59       |   kvalitní |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM s BO     |110 (100-130)|30 - 40|               |
|          |běžné kvality             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM s BO     | 90 ( 80-110)|30     |               |
|          |pošk. hnil. |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|Podmáčená |BO se SM    |120 (100-130)|30 - 40|               |
|stanoviště+------------+-------------+-------+    5 - 20     |
|vyšších a |SM kvalitní |110 (100-130)|40     |               |
|středních +------------+-------------+-------+               |
|  poloh   |SM běžné    |100 ( 90-120)|30 - 40|               |
|          |   kvality  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 80-100)|30     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  | 90 ( 70-100)|30     |               |
|          |   hnilobou |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM proředěné| 80 ( 70- 90)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |OL          | 80 ( 60- 90)|20     |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
| 71       |SM          |140 (120-150)|40     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|Exponovaná|SM poškoz.  |110 (100-120)|30 - 40|               |
|stanoviště|   imisemi  |             |       |       15      |
| horských +------------+-------------+-------+               |
|  poloh   |SM genet.   |100 ( 80-100)|30     |               |
|          |   nevhodné |             |       |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM          |160 - 170    |40     |               |
| 73   75  |rezonanční  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM          |130 (120-150)|40     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  |110 (100-120)|30     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
| Kyselá,  +------------+-------------+-------+               |
|  živná   |SM poškoz.  |110 ( 90-120)|30     |               |
|stanoviště|   hnilobou |             |       |       15      |
| horských +------------+-------------+-------+               |
|  poloh   |SM proředěné| 90 ( 80-100)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM genet.   | 90 ( 80-100)|20 - 30|               |
|          |   nevhodné |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM s BO     |130 (120-140)|40     |               |
|          |   kvalitní |             |       |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM          |160 - 170    |40     |               |
| 77       |rezonanční  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM          |130 (120-150)|40     |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  |110 (100-120)|30     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
| Oglejená |SM poškoz.  |110 ( 90-120)|30     |               |
|stanoviště|   hnilobou |             |       |    5 - 10     |
| horských +------------+-------------+-------+               |
|  poloh   |SM proředěné| 90 ( 80-100)|20 - 30|               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM genet.   | 90 ( 80-100)|20 - 30|               |
|          |   nevhodné |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM s BO     |130 (120-140)|40     |               |
|          |   kvalitní |             |       |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

+----------+------------+-------------+-------+---------------+
|          |SM          |120 (110-140)|40     |               |
| 79       +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  |100 ( 90-110)|30     |               |
|          |   imisemi  |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM poškoz.  |100 ( 90-110)|30     |               |
|Podmáčená |   hnilobou |             |       |               |
|stanoviště+------------+-------------+-------+        5      |
| horských |SM proředěné| 90 ( 80-100)|30     |               |
|  poloh   +------------+-------------+-------+               |
|          |SM genet.   | 90 ( 80-100)|30     |               |
|          |   nevhodné |             |       |               |
|          +------------+-------------+-------+               |
|          |SM s BO     |130 (120-140)|40     |               |
|          |   kvalitní |             |       |               |
+----------+------------+-------------+-------+---------------+

 Lesy ochranné:

+------------------------------------+---------------------------+
|         Hospodářský soubor         |   Základní hospodářská    |
|                                    |         doporučení        |
+-------+-------------------+--------+------+-------+------------+
|Cílový |Soubor lesních typů|Porostní|Obmýtí|Obnovní|Minimální   |
|hospod.|                   |typ     |      |doba   |podíl       |
|soubor |                   |        |      |       |melioračních|
|       |                   |        |  roků|   roků|dřevin    % |
+-------+-------------------+--------+------+-------+------------+

+-------+---+---------------+--------+------+-------+------------+
|       |0X |dealpinský bor | BO     |      |       | 10         |
|       +---+---------------+--------+      |       +------------+
| 01    |0Z |reliktní bor   | BO     |150-f |   
 
Příl.4
Příloha bude zařazena dodatečně.

____________________
 
1) § 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. § 5 vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 
2) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech. Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.